{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"biff_walk_short","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":371,"n_cols":13,"rows_kept":371,"read":"biff_walk_short","flags":["formulas_cached_only"]}
["省级大学生创新创业训练计划项目信息表"]
["高校名称","项目编号","项目名称","项目类型","项目负责人",null,"参与学生人数","项目其他成员信息","指导教师",null,"项目经费(元)","项目所属一级学科","项目简介(200字以内)"]
[{"$nulls":4},"姓名","学号",null,null,"姓名","职称"]
["安徽建筑大学",201810878001,"“阅旅途”—让国人更爱阅读","创业训练项目","江海天","17201090221",2,"詹毓超/17201090244","孙光灵","讲师","10000",120,"本项目旨在让国人将等车或旅途中所空闲出来的时间利用起来，并让国人放下手机，重拾一本书来阅读，感受书中的美好。"]
["安徽建筑大学",201810878002,"互建建筑工程平台","创业训练项目","陈伟","17201120145",4,"韦玉虎/17201120242,段木/17201120203,张尚杨/17201120230","王涛","工程师","10000",120,"互建建筑工程平台主要利用“建筑工程+互联网+大数据+人工智能”连接建筑工人、企业和政府，将建筑人力资源调配、建筑工程管理与监督、建筑材料销售与鉴定、建筑人才的培养等整合于一个平台上进行运行和管理。"]
["安徽建筑大学",201810878003,"电子竞技与网络对战平台","创业训练项目","张曦昊","16201080126",4,"王双飞/16201040117,王聪/16201120216,陈丹丹/16206030201","李璐","讲师","10000",520,"电子竞技（Electronic Sports）是电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。通过运动，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力，培养团队精神。电子竞技也是一种职业，和棋艺等非电子游戏比赛类似，2003年11月18日,国家体育总局正式批准,将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项。2008年,国家体育总局将电子竞技改批为第78个正式体育竞赛项。016年游戏市场已成为所有行业都希望参与其中的香饽饽，这主要源于2015年游戏市场的不俗表现，全球游戏市场规模达915亿美金，中国超越美国以约1400亿人民币的市场规模站上世界第一游戏大国的位置，年增长率23%，远超美国3%，市场潜力巨大，其中以电竞市场的发展速度最为飞快。随着电竞产业在市场上占的份额的逐渐增长，本项目以app为载体，在移动客户端为游戏玩家提供一个约战的平台，由官方提供对战所需账号，例如《英雄联盟》《王者荣耀》《守望先锋》等游戏，玩家通过app报名，队长招募自己的朋友们并上交押金，系统自动匹配相应的时间并告知双方队长，胜利者将赢得奖金。此APP可让人们在周末享受团体竞技的乐趣，完成众多玩家上场打比赛的愿望。同时平台可以从中提取相当比例的利润。"]
["安徽建筑大学",201810878004,"“我型我宿”APP","创业训练项目","孙畅","16201010214",3,"殷保国/16201010229,丁浩/16201010242","胡俊","副教授","10000",120,"针对大学生寝室样式过于单调与学生追求个性的要求不一致、为了在有限的空间内更加充分合理的利用空间以及卫生死角难以打扫影响学生的健康安全，我们开发了“我型我宿”APP，为大学生的宿舍生活提供了更为舒适的选择。该APP以智能手机的普及为载体，以接受新事物能力强、具有一定的消费能力的大学生为消费对象，通过寝室装修让大学生的生活丰富多彩；通过宿舍神器的合理使用，让寝室生活简单并且充分合理的使用有限的寝室空间；由于缺少专业的打扫设备和繁忙的学业任务，寝室打扫让大学生头疼不已，“我型我宿”APP则提供了上门的打扫服务，并针对寝室死角等难以打扫的地方全力清扫，保证了寝室的清洁卫生。"]
["安徽建筑大学",201810878005,"“友伴游”APP","创业训练项目","刘洋",16201010207,3,"宋浩/16201010213,姚永忻/16201010228","胡俊","副教授","10000",520,"大学生成为新兴旅游消费中一股不可忽视的群体。这类人群有着充裕的时间，逐渐成为旅游市场的主流人群。但是大学生旅游市场的开发与研究常常被旅游企业忽略，受到重视程度不够，导致大学生旅游市场仍极不完善，没有一个适合大学生这一特殊旅游群体的旅游攻略，无法满足大学生的巨大旅游需求。本项目紧抓机遇，针对这一现状开发了一款“友伴游”APP。该APP具有信息量大，操作便捷，安全系数高等优点。完全是为大学生量身订做的一款手机软件。\n"]
["安徽建筑大学",201810878006,"新型光敏材料液晶弹性体LCE悬臂梁光驱受迫振动的数值模拟","创业训练项目","宋浩","16201010213",4,"刘洋/16201010207,丁宇恒/16201010141,徐浩然/16201120228","李凯","副教授","10000",430,"液晶弹性体是一种新型光敏材料，其对光的反应效率远远高于大多数已有的其它光敏材料，在人造肌肉和光驱动器领域有着重要意义和广泛的运用前景。\n本文旨在揭示液晶弹性LCE悬臂梁在静止光照射下的受迫振动的动力学特性，从而通过梁的参数来调节梁的振动，并且对LCE这种新型材料的实际应用有着深远的指导意义。\n\n"]
["安徽建筑大学",201810878007,"互联网+开心农业","创业训练项目","穆琳","16201120201","4","徐浩然/16201120228,吴永/16201120225,杨俪月/16201120232","沈华章","讲师","10000",210,"随着我国社会经济的不断发展，国家近些年推出了一系列扶持政策大力推进农业现代化，并且大力推进“互联网+”现代农业，应用物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术，推动农业全产业链改造升级。加快培育新型职业农民。将职业农民培育纳入国家教育培训发展规划，基本形成职业农民教育培训体系，把职业农民培养成建设现代农业的主导力量。"]
["安徽建筑大学",201810878008,"基于CIM的数字城市设计培训工坊","创业训练项目","王北辰","15202070112","4","周新悦/15202070120,王旭/15202070114,唐玲玲/15202010102","顾康康","副教授","10000","840","中国城镇化已经进入了快速发展的第二阶段，今天我们的城市规划随着互联网与大数据、云计算、人工智能的出现，我们能够认识到城市发展的必然规律，城镇化必须要以脑力的方式完成。 CIM平台集成BIM、三维GSD、物联网、云计算、大数据等众多先进技术，具有城市时空海量数据承载和处理能力。什CIM平台，通过一比一复原真实城市空间信息。将数据颗粒度细化到建筑内部的一个机电配件，一根水管。为交通治安城管，城建产业园区环保，旅游等众多智慧城市应用提供城市数字底板。 在城乡规划学科上，学生能够利用CIM平台所具有的超大规模的城市级数据规划平台，从规划设计阶段进行城市数字还原，形成城市基础数据库，精确计算各种规划参数，快速响应变更方案。进行大数据决策，快速判断目标位置的信息情况，同时快速运算，实现规划设计阶段的即时修正，大幅减少规划修改工作量，节约工作时间，提高工作效率。 和班联数城进行合作，设立培训CIM平台使用技能的study studio，旨在提高学生在城乡规划学习中设计效率，减少规划修改工作量。并进一步推广在教学方面的应用，提高老师教学效果。 关键词：大数据、CIM、城乡规划、study studio"]
["安徽建筑大学",201810878009,"“益童造园”校园环境营造有限公司","创业训练项目","汪筠","16202080129","4","晏钰涵/16202080134,杨帆/16202080101,杨超逸/16202080102","聂玮、张少杰","讲师、讲师","10000","840","1、小学生体质健康持续下降 国民体质状况是衡量一个国家综合国力的重要指标，学生体质健康是国民健康的重要组成部分。增强青少年体质、促进青少年健康成长，是关系国家和民族未来的大事，对培养中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，具有重要意义。学生体质健康调研资料显示，我国儿童、青少年的体能和运动素质水平不断下滑，且学龄越高体质下滑现象越明显。 2、小学生自然缺失症普遍存在 自然缺失症”是是美国作家Richard Louv的畅销书《林间最后的小孩》中提出的一个术语。Louv在书中强调，自然缺失症不是一种需要医生诊断或需要服药治疗的病症，而是当今社会的一种危险的现象，即儿童在大自然中度过的时间越来越少，从而导致了一系列行为和心理上的问题。 上海绿洲生态保护交流中心发布《城市中的孩子与自然亲密度调研报告》。报告指出，在受调查的1300多名儿童中，12.4%的孩子具有自然缺失症的倾向，如注意力不集中，情绪调节能力和环境适应能力较差，对大自然缺乏好奇心。这次调查主要对象是全国20个省市的小学生、初中生，男女比例接近1:1。 3、建设健康校园，国家和政府在行动 国家层面“健康中国2030”规划纲要：突出解决好妇女儿童、老年人、残疾人、低收入人群等重点人群的健康问题。加大学校健康教育力度，将健康教育纳入国民教育体系，把健康教育作为所有教育阶段素质教育的重要内容。以中小学为重点，建立学校健康教育推进机制。构建相关学科教学与教育活动相结合、课堂教育与课外实践相结合、经常性宣传教育与集中式宣传教育相结合的健康教育模式。培养健康教育师资，将健康教育纳入体育教师职前教育和职后培训内容。 安徽省层面“十三五教育事业发展规划”：增强学生身体素质。以全面增强学生体质和意志品质为目标，全面加强学校体育工作。开展健康学校创建工作，完善青少年体质健康监测体系，健全大中小学健康体检制度。加强学生生态文明教育。深入开展绿色校园建设，将生态环保、绿色节能等生态文明理念融入到教育全过程，引导和增强学生树立敬畏自然、尊重自然、顺应自然和保护自然的生态文明意识与能力。 （二）项目理念 在“健康中国”建设的背景下，小学校应积极让学生走出教室、走近自然，以达到：1.增加运动强度；2.增多自然接触；3.提高学习效率的目的。而建设具有生态本底和健康功能的有益儿童身心健康的校园环境是重要的营造途径与手段。在此，我们提出“生态—智慧—健康”（Eco-Smart-Health，ESH）的“益童”校园营造计划。 1、生态是基础 建设生态型校园为师生的户外活动、自然教学提供必要的物质空间，同时，也为师生提供了绿色、舒适、永续的学习、工作与生活的场所。 2、智慧是手段 运用大数据、互联网+等新型手段建设智慧型校园，能有监测校园环境的舒适度变化、生态效益的实时状况等，进而提高校园管理与运营效率。 3、健康是目标 通过生态校园、智慧校园的建设与运营，最终的目的是提高学生与自然的接触、与环境的互动，进而形成健康、快乐而具有活力的校园氛围。    "]
["安徽建筑大学",201810878010,"“随心所印”-高校一体化自助打印机投放计划","创业训练项目","耿良程","15202010106","4","李玲玲/15202010108,唐玲玲/15202010102,陈弓/15202010125","王昊禾","助教","10000","840","（一）项目概况 本项目主要为针对安徽建筑大学学生研发的“一体式自助打印”服务，根据大学生高频的打印、复印、扫描需求，以其为主导进行自助打印机安置的设计，即根据大学生客户特定需求，创造高效，便捷，环保的文印方式。 该项目有别于市场已有的私人打印店，24小时开放，联网通过app进行文件传输、控制,并与校园一卡通系统合作，保证满足大学生的便捷，快速的打印需求 （二）可行性分析 1.有效节约打印高峰期打印时间，提高打印效率，避免排队等候等现象的发生。 2.实现手机即可打印的便捷性和远程打印的功能，避免传统的打印方式，即进行电脑或u盘的传输， 3.自助打印机24小时营业，有效防止打图时打印店已经关门的情况发生。 4.实现与学生校园一卡通的连接，能够使校园学生更加便捷的进行自助打印。"]
["安徽建筑大学",201810878011,"“易呀APP”：高校学生闲置资源交易平台","创业训练项目","丁晓雅","17202070227","4","潘露/17202070223,李静/17202070110,赵一凡/17202070120","王昊禾","助教","10000","840","本项目是针对在校大学生身边资源的闲置与浪费问题并存的情况展开的。在调研中发现，存在一部分学生学习、生活资源处于闲置状态，而有一部分学生缺乏资源的情况。这种问题可以通过APP的形式，以简洁的页面、大数据的统计、安全可靠的服务，为需求方与供给方搭建平台与桥梁，达到资源重复利用的目的。线上虚拟平台的数据分析，使每个有需要的人能及时快捷地找到相同的学校、专业甚至是喜好对应的物品；然后通过现实的线下交易，在小规模、短距离的范围内，进行快速的保质保量的交换，实现校园内资源流动，物尽其用。"]
["安徽建筑大学",201810878012,"交游—大学生交换旅游平台","创业训练项目","王亚诺","17202080114","5","陈雅雯/17202080201,张成永/17202080202,郭江慧/17202080221,刘祥凤/17202080207","孙长玥、朱楠楠","助教、助教","10000","840","“交游”是一个针对大学生交换旅游的网络平台。以“体验不同城市的文化与生活，探寻不同的城市味道”为出发点，以“交换旅游”为核心理念，为广大大学生提供一个充满创意与自由、有独特旅行体验的交流平台。 “交游”，角游，游城市角落，品城市味道；“交游”，交友，交换识友，交流得友；“交游”，交游，交换旅游，城市畅游。 “交”为积分的交换，大学生交换旅行的模式；“游”为我平台的服务类型。“交游”，一个不平凡的旅游平台，为大学生提供一个积分换游，低价旅游的半公益平台。 旨在为大学生服务，开阔大学生眼界，体验不同城市文化，增进不同城市高校学生之间的交流。"]
["安徽建筑大学",201810878013,"“校伴”校园APP","创业训练项目","何雨露","15204080110","4","年钊辰/15202070208,任利/15204090321,方步云/15210050206","胡春","讲师","10000","840","大学生活的课余时间太多，几乎每个人都有一套属于自己的活动安排表，对于大多数大学生来说，很多时候自己想去进行一个活动都找不到可以陪伴自己的小伙伴。所以我们想要创造一款具有趣味性及多功能性的校园结伴功能的手机应用——校伴，以此来方便大学生进行各类课外活动，锻炼大学生的社交能力，扩大交际圈。 “校伴”可以让朋友圈子小的大学生们通过网络平台进行结伴活动，让自己想做什么都可以有人陪伴，让大学生活不再孤单。同时也可以促使那些缺乏社交经验，交友能力欠缺的大学生们得到更多的锻炼机会，提升自己。"]
["安徽建筑大学",201810878014,"“旧星”高校旧物回收交易App","创业训练项目","潘正浩","17202070214","2","郭泰洋/17202070204","方舒","讲师","10000","840","生活质量越来越高，可伴随而来的浪费也越来越大了，对于学生群体而言，其对旧物的处理意识还比较淡薄，加上周围没有方便快捷的平台去帮助其处理旧物，所以学生旧物回收的市场空间是很大的，所以团队决定开发“旧星”App，完善这方面的市场空缺。 创建理念:创造一个旧物的处理平台，从而减少能耗。于是便有“旧星”App的诞生，团队致力于对所有高校的学生们的旧物回收利用，包括书籍、学习用品，衣物等。 此次项目的优点: 1.明确性:使用客户的明确性。2.及时性:处理旧物的及时性。3.绿色性:节能环保。 商业模式:学生身边有旧物就提供出来，和需要的学生进行商谈，由App提供交流平台，并负责运输，每件物品收取1元的费用（不包括运输费），这样就大大减少了学生的时间和金钱的投入。而软件团队除去指导老师外，都是由学生组成，拥有大学的知识文化水平且更加了解学生需求，所以在创业过程中更加容易融入学生群体之中，拓展市场。 计划安排:在创建过程中，需要适时调研以探求市场的需求量，开发App，并在安徽建筑大学内做定点实验，力求一年内完善App，待软件基本完成后再进行推广。"]
["安徽建筑大学",201810878015,"“初忆·时光机”礼品店","创业训练项目","解颐","17202070207","4","胡晓敏/17202070206,金梦媛/17202070208,陈雨萌/17202070201","王昊禾","助教","10000","840","青春年少难免会有几场轰轰烈烈的爱情，而爱情之路又是坎坷的，本创业计划针对青年人的恋情亦有分分合合这一痛点，开一家独具风格的礼品店，既能为感情美满的情侣制作礼品，也能制作帮助感情出现裂痕的情侣重拾旧忆的礼品，助有缘人重归于好也未尝不是一个两全其美的选择。 本创业计划拟以购进礼品和手工制作礼品等方式提供给消费者以精致的礼品，本项目最大的特点是：不仅为情感良好的伴侣提供礼品，也能为关系不合的情侣提供特制的礼品。试想：当一对恩爱的情侣因生活的某些意外或误会导致关系出现破裂，本产品可以为其定制专属礼品，以唤起曾经美好的记忆，帮助他们重归于好，本产品的立足点及理念决定了这项项目如果完成，将在大学生乃至青年人群中将占据商业优势。"]
["安徽建筑大学",201810878016,"移动图书馆","创业训练项目","朱旭东","17202070119","4","程瑞欣/17202070104,黄汪浩/17202070107,季宜/17202070108","顾康康","副教授","10000","840","通过对在校大学生的调查，我们小组发现大学生宿舍存在不少闲置书籍，这些书籍他们觉得真的可惜，不扔又占地方。为此，我们小组决定回收闲置书籍，再将这些数据通过完善平台租赁或出售给那些需要的人，如一些新生确一些大学课本教材，这些教材在书店淘宝上可能无法买到，我们建立这个平台是那些难以买到书籍或是家庭困难的学生，得到解决问题的方法，再者通过该项目是自愿得到回收利用为环保做出了些许贡献。 随着近些年来网络技术的高速发展，我们后期再技术成熟情况下制作app，投入到市场，增加资源量扩大影响再者，现在大学生似乎更倾向于足不出户，而能获得商品，后期我们会跟快递公司合作，或是创建一个快递小站，为学生提供更便捷的服务"]
["安徽建筑大学",201810878017,"MOO（Meeting Book）——高校推书APP","创业训练项目","汪淼","15210040114","3","张安琪/17202010102,张桂煜/17202010115","王昊禾","助教","10000","840","Meeting Book是一款服务于全国各大高校学生的智能推书APP，用户可以在APP上输入关键字词，系统会综合用户的兴趣及需求为用户推送适用于用户现阶段阅读的书籍。同时，APP还提供在线阅读功能，系统所推荐的书籍，在APP云书库内都能搜寻得到，可以直接阅读，书目以电子书的形式展示，保存的书单将直接加入用户的书架，方便下次阅读。当然，APP也提供可靠的正版实体书交易平台及旧书交换市场，从此不怕心爱的书无处可寻。并且每本书籍都有相应的交流空间，读者可以在这里与同读一本书的人进行思想的交换与碰撞，分享读书的心得体会。不仅如此，APP内还提供电子书格式转换功能，满足各类人群不同阅读需求。此款APP适用范围广泛,旨在为用户打造线上私人图书馆，同时方便交流讨论，操作简单易上手，随时随地，遇见你的书单。"]
["安徽建筑大学",201810878018,"加油站——一个帮忙抢票砍价的app","创业训练项目","胡中昱","17202070106","4","王畅/17202070218,徐昕/17202070127,赵珺/17202070221","王昊禾","助教","10000","840","针对如今年节期间的网络抢票问题，大多数购票平台如10086、同程等，都推出了“朋友帮抢票”的新方式。但大多数人由于微信好友不足或大家不胜其烦不愿意做等原因，往往无法抢到票，甚至出钱买购票平台所售的加油包，但价格往往较贵，有时甚至高于票价本身。所以我们设想出一款app——“抢着帮忙”app。首先需要抢票的用户可将自己可承受金额及需要票数输入app中，然后app抽取用户提供金额的百分之十到百分之二十，其余的则用来发红包。凡是该app中有人帮忙投票加速的均可抢到红包。这样，对于带抢票用户来说，既节约了时间，又将抢票所花成本降到了最低，而且不用求身边好友帮忙；而对于帮忙抢票的人来说，自己花费几秒钟，就能享受抢红包的乐趣，虽然一个红包数目不多，但累积起来也非常可观。推而广之，“帮抢票”、“帮砍价”、“帮投票”都可以使用该app，再也不用在朋友圈四处求人，四处发红包，反而付出超支的金额。相对应的，购票平台、购物平台等也起到了推广的原意，而app方也能在每笔生意中抽取一定的利润，何乐而不为呢？"]
["安徽建筑大学",201810878019,"趣淘—校园电子商务信息整合与资源共享平台","创业训练项目","彭冠彧","17202010110","4","谭纪成/17202010111,储昭铧/17202010103,张家猛/17202010118","左丹","未定职","10000","840","随着互联网普及率迅速提高，电子商务交易额也在飞速增加。随之而来的弊端也逐渐显现，以我们身边的校园为例，主要有以下问题。      一、从电子商务消费价格来看同学们网购一些小商品是会付取大比例邮费，在一些大型活动因个体消费水平限制，无法充分享受优惠。 通过在平台发布拼单信息再由平台进行信息整合及相似信息推送来进行拼单，享受最大限度的优惠 ：    二、从电子商务消费体验感来看，以我们建规院为例，在后街画具材料店消费额很大，但画材店缺乏竞争导致产品质量不足，价格偏高。想网购却因电子商务平台信息整合的不足以及及时性不足的硬伤而放弃优质的电子商务资源。平台采取提前推送优质商品资源及与一些大型店铺合作增加快递效率及保障商品质量来改善这一问题;    三、 作为消费商品叠合度很高的校园，一个信息整合及资源共享平台能够极大改善上述问题，而我们的项目主要分为优质商品资源推送和根据发布的商品需求信息提供便捷的拼单服务两个部分。"]
["安徽建筑大学",201810878020,"烟雨行车 ——一次性雨衣与共享单车的结合","创业训练项目","尹珂","17202010223","2","许凡韵/17202010202","王昊禾","助教","10000","840","本组项目以跟进目前流行的共享单车为开发点进行日常生活中的便民延伸，即共享单车与一次性雨衣的结合。 开发灵感在于共享单车的普及和影响，可以加入更多便民元素使共享单车不仅作为一辆自行车用作出行，还可以当做日常生活的便民点，同时如何使短暂的出行能更加舒心，也让我们有了更多的探讨。一次性雨衣的结合与售卖较符合我们便民与舒心的要求，同时一次性避免了回收的麻烦 初步设想为每辆共享单车车前框中加装5个一次性雨衣，防盗措施为加装锁扣，购买设施为二维码解锁，与共享单车解锁页面合并，购买方式与共享单车结合，扫码支付；在车上无余货之时可以单独扫码购买其他车上的雨衣。将城市划分为几个大的分区负责管理，每个分区定期检查单车上雨衣防盗措施和储备量，定期整理汇总，同时根据数据判断雨衣加装数量的调整和防盗措施的改进与升级。一次性雨衣的改造也提上日程，寻找新型材料和产商，找寻既能节约成本又能最大程度便民的可能。"]
["安徽建筑大学",201810878021,"“易书有道”-大学生闲置图书处理平台","创业训练项目","王道道","15204080214","4","陶露露/15204080215,田甜/15204080216,周新平/15202080224","姚晓洁","副教授","10000","840","1.本项目将先通过微信公众号搭建网络平台以供在校学生（目标用户）处理闲置图书（用户需求），采用O2O形式（解决模式），为我校欲出售图书的同学和想购买相关书籍的同学之间搭建一座桥梁，使我校同学可以有效便捷的处理闲置书籍。 2.公众号运营 名称：安徽建筑大学“易书有道” 内容包括： （1）主页面设置“检索”、“发现”、“我的小易”，拟学生可以通过直接搜索书名或者搜索关键词“年级”“学科”“考研”“四六级”“课外”来查找自己想要的相关书籍；在公众号里每天推荐图书阅读或编辑文章发表（文章来源可以由学生原创投稿），有兴趣相投的同学可以相约打卡读书，分享文章心得和读书经验，生活趣事也可以交流等；用户有任何问题可以随时“联系我们”帮忙解决。 （2）除了借书卖书以外，针对毕业离校的同学，可以设置一些闲置物的出售；针对有其他多才多艺的同学，也有手工作品、服装饰品等在平台上可以相互交换或购买，我们主张“买”和“卖”的同学们可以通过预留电话、微信、QQ等方式直接联系，方便彼此之间的交流和价格协商。 （3）“小易钱包”，设置“扫一扫”，缴纳押金后，快速借/还书；发消息通知用户借阅时间、还书时间、逾期时间、逾期金额等。 书籍来源有明确备注。"]
["安徽建筑大学",201810878022,"“农宝儿”一站式三农服务平台","创业训练项目","鲁永鹏","15203130239","4","吕双秋/15203130144,雷松琦/15203130202,张德斌/15203130133","雷雪芹、王媛","讲师、讲师","10000","630","(一) 研究目的 为了解决三农问题高效化、及时化和快捷化的设想，调整农村城市化进程和农业产业结构，满足我国农民逐渐增加的农业信息需求，帮助农民适应现代农村发展现状，发挥互联网技术在“三农”问题中的重要作用，故提出“农宝儿”一站式三农服务平台项目。互联网高效、及时、便捷的特点在很大程度上弥补和填充传统农业生产过程中的不足和漏洞，互联网与“三农”问题的结合将成为一种必然趋势。 (二)主要研究内容 “农宝儿”服务平台将着重研究互联网和“三农”如何实现有机结合，探索互联网对“农业”、“农村”、“农民”三者的影响和作用，展望互联网在农村的发展和未来。互联网可以提升信息获取能力，有助于农民及时、准确、全面的掌握农业信息，降低农业生产成本，提高农业市场收益，促进农村现代化发展。"]
["安徽建筑大学",201810878023,"有偿资源回收项目","创业训练项目","陈勇","15203100204","5","闫创创/15205140428,秦恒巍/16210010323,江漓源/15203100213,高婷婷/15207030206","王庚","讲师","10000","610","  现今人民物质生活极大丰富，但每年因生活垃圾处理不当而造成的资源损失价值百亿。本项目提出了一种有偿化的资源回收方式，一方面可以鼓励更多的群体自发进行生活垃圾分类，提高节能环保意识，另一方面建立一套完善的资源回收再利用的体系，使所回收资源能够再加工，再利用，再循环。   面对用户，提出了有偿回收的概念。在人群密集的地方投放一批本公司设计的新型垃圾桶，该垃圾桶具有识别量化，信息传输等功能。用户先将自己身边可回收资源进行分类，通过手机扫描二维码等方式登陆，并将废弃资源投入到垃圾桶内，垃圾桶自行量化结算，最后将结算的金钱直接打入用户的账号里，使用户的劳动有偿化。   面对用户已投入的分散的可回收资源，在运输，分类，加工，输出建立一套完整的流程。对初步分类的垃圾再进一步的细化分类和处理，将收集到的资源经过加工变成初产品投放到市场继续使用，或转让给其他企业继续使用。"]
["安徽建筑大学",201810878024,"互联网+共享帐篷创业体验","创业训练项目","钟润芊","16204080124",4,"张萍萍/116204080119,周欣悦/16204080129,周文倩/16204080127","叶敏红","讲师","10000",790,"此项目以共享为主题，旨在让大众在互联网时代可以享受到更方便的生活方式，本项目所需资金由合肥帐篷公司以及该项目举办\n  方提供。\n\n"]
["安徽建筑大学",201810878025,"“造价乐装+”APP","创业训练项目","甘旺","16204150108",4,"施会玲/16204150220,陶雪婷/16204150225,杨晨啸/16204150238","何杨,叶剑鸣","讲师,讲师","10000",520,"造价乐装+”是一款集造价咨询与装修咨询为一体的APP,我公司致力于也为广大造价从业者提供服务，解决其在工作中遇到的价格多变引起的烦恼，提高该行业的工作效率。"]
["安徽建筑大学",201810878026,"中华一番美食网","创业训练项目","张智勇","15205140345",4,"董文敏/15205140306,陈华阳/15205140347,侯银冰/15205140342","张媛","副教授","10000",520,"中华一番美食网是一个集服务与社交型的综合性美食网站，不仅能为人们科普一些美食健康知识、教授食谱以及规范饮食计划，还可以让人们与他人分享美食的快乐。中华一番美食网主要包含服务与社交两大版块，其中服务版块含有美食新闻推送、食谱大全、传统优秀老店推荐、厨师到家服务以及农产品直销五大功能，社区版块具有美食短视频分享、美食直播汇集以及美食社区三大功能。"]
["安徽建筑大学",201810878027,"基于O2O模式的家庭教育信息服务平台设计和建设","创业训练项目","陈芳君","16205060140",3,"陶启超/16205060126,徐文晶/16205060133","楚君","讲师","10000",520,"本项目将搭建一个网络服务平台，为想要进行家教的大学生和有相关需求的家长搭建一座桥梁，使大学生能得到安全可靠有良好收益的家教机会，使家长得到合适放心的教育服务，利用互联网和线下做到真信息低成本高效率的沟通服务，满足人们的需求。"]
["安徽建筑大学",201810878028,"动漫衍生产品的开发与制作","创业训练项目","曹梦月","152109030128",3,"杨晓旭/17209030120;\n何雨菁/15209030135","秦祯研，姚远","讲师，助教","10000",760,"动漫衍生产品是动漫产业中重要的组成部分，是动漫产业盈利的重要环节。在我国动漫产业发展的如火如荼的今天，动漫衍生产品的设计与开发有所偏失，并且已成为动漫产业深入发展过程比较薄弱的一个环节。项目从动漫衍生品的开发、设计、制作着手，到售卖、推广，以及手工制作教学，定格动画拍摄教学为主。在深入分析了动漫衍生产品的特质和当下衍生产品所面临的问题之后，制定本项目的目标。根据动漫衍生产品互动程度的不同将动漫衍生产品分为“原创核心类产品”、“形象授权类衍生产品”和“注重文化推广类产品”三个类别。而此项目主推的是原创核心设计和文化推广，并且纯手工打造。项目后期会进行更多的功能开发，主要推广市场的供需要求，进一步的进行文化推广。\n"]
["安徽建筑大学",201810878029,"畅游VR旅游体验","创业训练项目","段练","16203130123","4","王琛/16203130138,李翔宇/16203130231,李如玉/16203130127","宋妙君","助教","10000",413,"项目主要内容： “畅游VR旅游体验”是一款集VR体验、旅游娱乐、购物休闲等功能于一体的旅游服务类的平台,其运用先进的VR技术，并以微信公众号形式为用户提供各景点VR全景3D图片，给用户带来丰富的感官刺激体验，满足了用户随时随地身临其境的感受景区风光的需求。同时，提供优质VR眼镜的购买链接，用户可自行选择用VR眼镜进行体验。届时我们也将推出VR眼镜免费赠送活动，为用户提供更大便捷。 本项目将以合肥市为试点，为用户提供合肥及周边优美风光体验和丰富的旅游景点咨讯，也能向省内外游客更好地推介合肥。 产品使用方法： 用户可以点击自己所想要了解的景区缩略图，从而出现该景区的VR全景3D图，自行带上准备好的VR眼镜实时为用户展示精彩纷呈的旅游路线，提前预览并通过语言和成像技术，结合当地的历史旅游文化，让用户进入一个虚拟的世界。"]
["安徽建筑大学",201810878030,"乐教APP","创业实践项目","罗镇杰","16201090137",3,"李伟凡/16201090129,冯祥/16201090112","王涛","工程师","10000",201,"众所周知教育一直是中国家庭中的重要组成部分，因此这也造就了中国广大的教育市场。本项目致力于研发一款app以给予当代大学生一个做家教兼职的平台。\n项目最为特色之处在于因地制宜，利用大学城周边小区的丰富资源，以及大学生的拥有诸多考场经验、能易与受教的孩子产生共鸣的优势，打造更好的家教环境，盈利多方。项目计划联合出版社在前期宣传推出赠送文印资料等活动，联合名师推出下线大学生授课，线上赠送名师一对一教学课程，同时联合当地学校，实现认可大学生线下授课，使大学生能得到学校的学分认证等。项目后期将带动更多相关产业链发展。\n项目APP实行有效的双向评价系统，受教学生可以评价授课老师，对于高评价的老师其授课费用将会得到增加；授课大学生也可以对学生评价以供其他授课大学生参考。\n项目的特色成就了本项目的优势，本项目针对的是大学生，大学生具有数量大，并且受教育水平高的特点，而周边小区本就是一个巨大的市场，因此我们相信本项目有很好的未来发展空间。"]
["安徽建筑大学",201810878031,"酩悦教育科技有限公司","创业实践项目","李华坤",15201010442,2,"李宇桢/15203080319","马智鑫","科长","10000",880,"酩悦致远教育是一家成立于2015年，经过三年的努力发展从5个人团队，发展成拥有员工50人，旗下拥有酩悦教育，致远教辅两个品牌辅导机构；2015年以致远中小学生暑期辅导中心开拓教育市场，经过三年的发展，酩悦教育科技有限公司现在已经茁壮成长；酩悦教育现在立足合肥面向全国，现在已经在安徽、河南、湖北等多个县市拥有自己的培训班，酩悦教育安徽区主要在合肥、六安、池州、铜陵、芜湖、等多个县市和数十个乡镇具有培训中心，服务全省将近2000多名中小学生，广受家长和学生的一致好评。 的失联事故。"]
["安徽建筑大学",201810878032,"神秘组织户外","创业实践项目","刘笑歌",16201010307,4,"洪洋/16210060124,王月蒙/16211040228,李宇桢/15203080319","马智鑫","科长","10000","030","神秘组织户外成立于2016年10月1号，神秘组织户外成立之初主要从事大学生出游烧烤，大学生厨房DIY，主要业务来自于安徽建筑大学各个社团班级，2016年成立之初成员3人，办公地点校外咖啡厅，运营工具几乎无。经过一年的发展到2017年10月1号，成员已经达到20人，办公地点八栋地下室，运营工具已经能够满足500人同时出游，200人同时参加轰趴，主要业务来自于合肥各个高校，先后已经跟安徽医科大学，安徽农业大学，合肥学院，合肥师范，安医专，等多所高校合作，现在已经在安建大具有品牌效果，以上几所高校有一定知名度，现在主要从事于高校出游，高校轰趴，幼儿园亲子游，高端CAD商务游，营业额 已经突破10万元。"]
["安徽建筑大学",201810878033,"“易海小匠”校园纪念品店","创业实践项目","岳子胜",17201050121,4,"鲍明/17201050101,毛绍晨/17201050112,赵德全/17201040144","刘运林，刘旋","副教授，讲师","10000",420,"2005年，哈佛大学与剑桥大学在中国开起了纪念品店，一件印着大学logo的棒球服销售火爆，于是国内多家985/211院校开始争相模仿，但大部分纪念品店销售以会议为主，通过研究与查找资料，有纪念品店的高校为数不多，基本集中在985高校，可以说其他学校在校园纪念品方面是一个空白，校园纪念品往往需求量非常大，每名毕业的学生和在校生都有一种深深的母校情结，校园纪念品是对学校特色文化的一种凝练，承载着一个学校浓厚的历史底蕴和文化内涵，根据大学生对礼品与纪念品需求方面，我们做了一些数据分析，在购买校园纪念品的消费人群中，大学生占绝大多数，这样就促进了学校纪念品店的发展，很多学校内学生都会选择一个礼品送人，而且学校内经常开展活动，需要发放大量的纪念品，所以大学开设校园纪念品店具有很大的优势。"]
["安徽建筑大学",201810878034,"大学生空调清洗工作室","创业实践项目","徐国玉","16203100210","4","杨东旭/16203100110,田甜/16203100145,邓博文/16203100225","沈少松","助教","10000","480","现大学生宿舍的住宿情况，绝大多数学生宿舍对空调的使用是不正确的，错误的使用方式会造成很多能源的不必要消耗，经调查不经常清洗的空调会多出约为15%-20%能耗，由于学生宿舍数目基数大，整所学校所有宿舍加在一起会造成一个非常大的多余的能源损失，这不仅仅会有金钱上的损失，还会对环境造成更多的负担。更重要的是长时间不清洗的空调，在使用时会有大量细菌、灰尘、有害物质会送达我们所呼吸的环境，污染室内的空气，传播疾病，对学生的身体健康造成很大的影响。对此我们成立空调清洗的运行团队，为那些需要清洗空调却又缺少专业的技术手段而无从下手的学生宿舍提供服务。"]
["安徽建筑大学",201810878035,"布丁旅游户外","创业实践项目","吕赟","17203080136","6","范宇飞/15201010204,宇锦涛/16201070229,刘帅强/17206040212,孙庆月/17205010224,秦龙/17205040130","李悦敏","讲师","10000","630","一、公司职能机构： 1.高校分部：和一些同校班长合作在大学城各校和职教城推广建设班级户外与小团体旅游，和招募团队人才。 2校园部门： 市场推广部：（1）负责与学校各个班长，社团和学生会进行联系。                                （2）负责与磨店职教城和大学城周边旅游负责人的联系。 设计部：负责为班级团体设计专门化的出游路线和地点 财务部：负责公司的日常财务管理 后勤部：负责出游所需物资的采购和分类 执行部：负责引导组织班级和团体的出游 二、公司主要职责： （1）提供大学各个团体的旅游定制（毕业旅行，班团春秋游活动等），打造专业化班级社团部门等团体的团建活动，致力于提高团体凝聚力和向心力。 （2）为大中小型团体户外旅游活动提供一系列出行相关的服务项目，策划并定制特色化出行路线，及活动方案。 （3）可以提供与其他合肥高校联谊旅游户外活动的设计，对于合肥旅游户外文化的深度开发。 三、项目推广计划： （1）从面向校内推向校外，逐步实现磨店职教城团体旅游订制业务的承接，完成客户首选旅游订制的选择对象的目标，跟团旅拍的定制服务。 （2）前期将采用腾讯平台方式进行线上宣传以及线下亲自场外地推上门宣传，后期将通过网站、APP软件等形式进行线上运营，打造线上线下为一体的的运营模式。"]
["安徽建筑大学",201810878036,"污染水体底泥中溶解性有机物光谱学性质分析","创业实践项目","李彤","16203030135","4","徐佳倩/16203030106,何思雨/16203030118,田超/16203030203","项丽","讲师","10000","610","水体被污染后的的底泥，其土壤中的污染物也随之发生迁移、转换。底泥里溶解性有机物中的持久性有机污染物是具有长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性，长期不处理，对人类健康和环境具有严重危害。影响工业生产、增大设备腐蚀、影响产品质量，甚至使生产不能进行下去，又影响人民生活，破坏生态，直接危害人的健康。危害人的健康水污染后，通过饮水或食物链，污染物进入人体，使人急性或慢性中毒。因此掌握淹水前土壤中溶解性有机物的含量值与分布特征，对预防和调控塌陷水域水体富营养化及进一步研究营养元素的迁移转化规律具有指导意义。而研究这些水域底泥以及溶解性有机物的含量值与分布特征具有一定技术困难，但光谱分析能有效的解决这些困难，光谱学是光学的一个分支学科，它的最大特色之一是许多不可接触和不许损伤的对象，别的仪器和别的方法无能为力时，可以用光谱方法解决问题，因此用光谱学分析采煤沉陷区水域底泥溶解性有机物具有很大的发展前景和深远意义。"]
["安徽建筑大学",201810878037,"智能洗衣机构建校园特色文化宣传平台","创业实践项目","李元健","15203030203","2","黄詹君/15203030242","王文静","助教","10000","535","安徽建筑大学（南区）目前共有宿舍楼20栋，学生实际主要使用其中的18栋，每栋楼有6层，每层有31间宿舍（注：因宿舍楼结构差异，数据可能存在偏差，此处以2-3栋为例），每间宿舍共有6人。其中洗衣机分别投放于每栋宿舍楼的奇数层即1、3、5层，每层投放两台。通过计算可得洗衣机数量与学生人数的比为1:186，洗衣机数量远不能满足学生需求，且洗衣机均采用投币式，实际使用时常需要花几个小时去排队浪费很多时间。当前智能洗衣机已开始普及，周边学校已初见成效，我校也应抓住机遇，突破创新，创造价值。同时利用智能洗衣机的配套软件，开辟新的文化宣传平台，相比于校内的电子宣传栏可节约大量电力，减少光污染。 因此，为了适应当前移动支付的普及和物联网产业的快速发展，同时针对我校投币式洗衣机的使用相关情况，提出该项目。 1本项目计划逐步引入可移动支付的智能洗衣机，配合相应软件的支付、预约等功能，改善我校宿舍洗衣机供远小于求、等待时间长、支付不便捷等问题。 2 同时为了应对激烈的市场竞争，在原有配套软件的基础上进行优化和定制，使之与我校特色文化相结合，开辟新的宣传平台，创造更多的价值。"]
["安徽建筑大学",201810878038,"智慧交通物流","创业实践项目","许蒙蒙","16205140119",6,"孙庆月/17205010224,秦龙/17205040130,丁有志/15205150206,范宇飞/15201010204,宇锦涛/16201070229","孙长城,方绍正","政工师,讲师","10000",580,"是一套基于web、APP（Android和ios）、微信公众号及微信小程序的车辆管理服务平台，平台在“互联网+大数据+人工智能+车辆管理”体系的基础上整合现有可调配车辆、人员资源，解决当前车辆管理过程中所存在的车辆、人员汇总难，统计难，分析难，调配难等问题。在系统建设方面，充分考虑“车辆管理系统”的交通运输行业属性，在短时间内可实现系统的可升级性可拓展性可操作性保密性等问题。"]
["安徽建筑大学",201810878039,"共享二手教材","创业实践项目","汪洋",15205060318,4,"陈浩/16203090204，王岩/16204140127，常翔/16205140430","陈晓天",null,"10000",160,"为了消除中间商，我们建立一个微信公众号平台，平台连接着云数据库，需要卖书的同学通过平台向云数据库中发布信息需要卖的书的信息，需要买书的同学通过平台从云数据库中搜索需要买的书的信息。该微信公众号使想买某本书的同学与想卖某本书书的同学建立联系,他们取得联系后私下交易。长此以往,良性循环，云数据库愈加庞大，那时候同学们想买的书都可以买到，想卖的书都可以卖掉，用卖书赚的钱来买书，该微信公众号就相当于一个免费的校内租书平台，实现书籍共享。"]
["安徽建筑大学",201810878040,"凯印互联网文印","创业实践项目","王来凯","16206030222","4","张凯迪/16205060234,胡泽坤/16210070213,朱唯哲/17204140239","方健、刘浩","未定职、助教","10000",150,"凯印互联网文印是由王来凯，张凯迪，胡泽坤，朱唯哲等安徽建筑大学各专业学生发起申请的大学生创新训练计划项目，主要利用“文印+互联网”开展文印服务，作用于高校、服务于老师、同学,针对同学打印文件贵,打印不方便等问题,为同学节省学习开支、提供方便，服务范围主要是文学用品售卖，线上APP发送打印文件和送件上门三大业务板块。极大便利了建大师生的打印需求。"]
["安徽建筑大学",201810878041,"果MIX?品牌连锁","创业实践项目","潘应浩",16207040127,3,"吴凯晴/17203100133,张天奇/17203100227","王佳佳","讲师","10000",550,"果MIX?品牌连锁店是以水果为特色的主题连锁餐厅,拟建于安徽建筑大学附近。公司主要有鲜榨、多种水果的混合搭配食用、配以鲜奶、雪莲等特色产品。不仅可以改善口味,而且可以提高水果的营养价值。为了满足人们生活休闲与水果营养价值的追求,菜式主要是以水果为原料,围绕健康时尚的潮流趋势,符合大众需求,研发多种系列的菜品。我们的目标是把本水果餐厅发展成为连锁主题餐厅。"]
["安徽建筑大学",201810878042,"互联网+校园书吧","创业实践项目","刘冉",15207040109,5,"邵项君/16211010126,刘云皓/17207050118,宁航程/17201010420,崔在龙/17207030101","刘家保","副教授","10000",910,"经过前期市场调查,分析总结出大学生消费者群体存在巨大市场市场潜力,一方面,大学期间多数情况以自学为主,学生除上课时间外拥有非常多的自由时间支配,因此,课外阅读需求便凸显出来；另一方面,学生可以按照自我意愿来计划学习,而在没有老师辅导的情况下,各种工具书籍、教辅书籍等需求量增大。"]
["安徽建筑大学",201810878043,"心灵帮手App","创业实践项目","许名友",17207050230,2,"李伟伟/17205200106","张杰","助教","10000",140,"我们可以凭借这个App提供的平台,匿名分享困扰自己的烦恼与乐意和他人共享令人愉悦的生活经历,可以得到专业心理老师的帮助,还能与他人互动。因此,我们有更准确的目标用户群体——有心理健康咨询需求的学生,我们能提供更迅速更专业的在线真人一对一心理健康咨询以及问题的解答和开导。平台也能提供一些心理健康方面的常见问题供用户参考借鉴。同时,平台也能够提供用户在线匿名交友以及交流。用户也能将日常生活中困扰自己或者一些令人愉悦的事情或者经历实时发表,并且能与其他用户互动交流。"]
["安徽建筑大学",201810878044,"互联网+大数据+人工智能+人力资源","创业实践项目","林恺","14211020102",3,"夏宇/16211020121,彭志胜/16211020212","赵勇,马智鑫","教授,教师","10000",630,"本项目名为“互联网+大数据+人工智能+人力资源”，由林恺、夏宇、彭志胜等安徽建筑大学人力资源管理专业的学生发起，主要利用“互联网+大数据+人工智能+人力资源”开展人力资源服务，服务内容主要是就业招聘、兼职实习、考研考证、就业指导等四大业务板块。"]
["安徽建筑大学",201810878045,"高频无线电波在不同环境下传播的设计及优化","创新训练项目","刘金澳","17201080119",4,"梅立峰/15201010416,李蕴秋/17201080115,纪祥祥/17201080111","宫珊珊","讲师",5000,510,"目前高频（High Frequency，HF）无线电传播的基本原理是基于高频波段电波与海洋表面作用的Bragg谐振理论和散射理论。无线电波在空间或介质中传播具有折射、反射、散射、绕射以及吸收等特性。这些特性使无线电波随着传播距离的增加而逐渐衰减，如无线电波传播到越来越大的距离和空间区域，电波能量便越来越分散，造成扩散衰减；而在介质中传播，电波能量被介质消耗，造成吸收衰减和折射衰减等。本项目立足于2018年美国大学生数学建模竞赛中高频无线电波传播的问题，通过查阅相关资料，对高频无线电波在传播过程中传输损耗问题建立相关的数学模型。具体内容研究目标包括（1））通过对比高频无线电波在不同地貌条件（沿海平坦陆地、森林平地、岩石山地、群山四种地形）下的传播损耗研究的基础上，建立相应高频无线电波损耗模型，（2）提出通过利用粒子群算法等优化算法进行模型优化，从而让模型具备更强自适应性；（3））具体研究高频无线电波在船舶航行中的应用场景，对无线电波传播的最远的距离与发射频率和仰角的关系进行模拟，从而保证船舶在航行中始终保持通信畅通，减少船舶在航行中的失联事故。"]
["安徽建筑大学",201810878046,"酒桌文化的形成与其对社交的影响研究","创新训练项目","赵辉","15201050218",4,"程小玲/15201050237,胡倩/15201050203,张志/15201050228","刘旋","讲师",5000,840,"本次研究主要是通过了解饮酒文化从起源至今的发展脉络，研究其特殊的文化内涵。并将酒桌文化分为敬酒文化与劝酒文化，从传统文化、民族特性、政治文化等各方面探讨演化的原因。综合分析酒桌文化对社交态度和社交方法的影响，以此对目前的酒桌文化进行反思，并树立正确的酒桌文化内涵，从而形成合理的酒桌社交形式。"]
["安徽建筑大学",201810878047,"一种废弃矿山的边坡生态修复方案","创新训练项目","刘旭东","15201030230",4,"储德意/16201050105，夏天阳/15201030235，卫杰/16201030216","施国栋","讲师",5000,560,"当前国外废弃矿山的修复方案主要是：恢复到原有用途要求的环境、稳定矿渣堆、恢复表层土壤、降低矿山排水危险及因地制宜种草植树；当前国内废弃矿山的修复方案沿用传统思路：填埋、刮土、覆土等措施将退化土地改造成可耕种土地。国内废弃矿山复垦存在一系列的问题——生态环境改善不明显、复垦环境效益较低、复垦土地生产力低、生物复垦技术研究少等，没有从生态学理论高度综合研究，使矿山重建生态系统的方法。"]
["安徽建筑大学",201810878048,"基于条分法土钉支护结构对软土的稳定性分析","创新训练项目","蔡振松","15201070121",3,"李泽洋/15201070141,钱竹良1520070115","彭曙光","副教授",5000,814,"土钉墙是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固，边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。其构造为设置在坡体中的加筋杆件（即土钉或锚杆）与其周围土体牢固粘结形成的复合体，以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。本文通过对土钉支护的内部、外部稳定性的分析及其发生破坏的机制分析，为土钉墙的稳定与安全提出对应的措施，使得土钉支护更加安全、适宜的运用于软土基坑工程。"]
["安徽建筑大学",201810878049,"巢湖地区M形地质构造格局的3D动态模拟","创新训练项目","崔浩然","16201070109","4","贾中源/16201070121,刘菲/17201070106,罗欣17201070119","刘珺","副教授",5000,"170","巢湖地区处于郯庐断裂带上，各种构造现象极为丰富。在巢湖的各种构造现象中，最具代表性的便是巢湖地区由强烈构造作用所形成的半汤复式背斜西翼的三个次级褶皱，即: 两向夹一背，两个向斜(余府大村向斜、平顶山向斜) 和一个背斜（凤凰山背斜），整体上呈M形。     动态地模拟出巢湖地区主要构造格局的形成过程。并最终以视频为载体，内含图片和文字说明，向学生系统的介绍巢湖地区三个次级褶皱的形成过程。这样一方面可以帮助去巢湖实习的学生形象、直观地了解巢湖构造格局形成的过程，另一方面也可以起到宣传与介绍巢湖构造地质格局的作用。"]
["安徽建筑大学",201810878050,"安徽省重要古生物化石素描图册","创新训练项目","范艳霞","15201070135","4","王奥/16201070210,祁焱雅/17201070126,汪雨婷/17201070215","刘珺","副教授",5000,"170","安徽省的古生物化石资源以分布广泛，类型众多，保存完好，科学意义重大为主要特征。古生物化石对于地质古生物学家来说是十分难得的第一手资料。通过对古生物化石的实地考查和观察、研究，可以丰富知识，提高学术水平和科研能力。这对于丰富古生物学理论，发展古生物学科均具有重要的意义。故想制作出一本集科普性和趣味性的《安徽省重要古生物化石素描图册》，针对于对古生物感兴趣的人群，特别是有此方面兴趣的青少年，意义十分重大。古生物化石记录可以向人们展示生物的进化史和进化规律，可以为人们理解生物演化和环境演变提供真实证据和可靠信息。这对于弘扬科学精神，培养科学态度，尊重科学事实具有十分深远的意义。"]
["安徽建筑大学",201810878051,"漫韵小驿","创新训练项目","卫鸿飞","17201050244",4,"曹宗友/17201050219,林海涵/17201050226,陶勤/17201050214","刘旋","讲师",5000,"020","漫韵小驿是一个以销售书籍为主，与互联网相结合的实体书店。共分为五个板块：创新宣传、微信公众号、实体售书、自主打赏、书评升华。书店注重书籍的宣传方式和内容，运用新媒体制作短视频、音频、图文，使宣传更具有吸引力。同时书店注重书评的作用，让读者在读书后能有空间来表达自己的感悟，还可以看到其他人对书本的看法，精选优质书评，装订成书。书店设有微信公众号，定期推送内容。漫韵小驿重在打造一个以售书，读书，评书为一体的书店。"]
["安徽建筑大学",201810878052,"惯性和应变率效应对混凝土动态强度的贡献关系","创新训练项目","刘睿丹","16210060135",3,"张星/16201080127,殷保国/16201010229","徐沛保","讲师",5000,560,"现有的试验结果和与速度相关的混凝土强度的半经验公式，已经超过了实际的动态强度，因为它们不能区分与应变率效应相关的实际动态强度和惯性效应引起的附加阻力，所以本文通过对动态实际荷载以及惯性效应的研究，推导出惯性效应对混凝土强度等级以及混凝土试样尺寸的影响。"]
["安徽建筑大学",201810878053,"城市快速路近距离两个入口匝道的协调控制系统优化研究","创新训练项目","高顺祥","16201090114",4,"罗镇杰/16201090137,彭静/16201090139,卢海玉/16201090135","陶明霞","讲师",5000,823,"随着我国国民经济的高速发展和综合国力的日益壮大，城市交通问题备受关注，其中快速路系统是城市交通的主动脉，是城市交通的重要支撑和保证，其运行质量影响整个城市路网的工作效率。快速路主要为城市交通性干道，为机动车快速交通服务。但是随着汽车保有量的增加，快速路建设的速度远远不及交通量的增长速度，再加上目前快速路出入口匝道规划的不规范性，特别是入口匝道车辆无序汇入主线，减缓主线通行能力，形成瓶颈路段，大量车辆阻滞在主线上，同时，主线通行能力的降低又反作用于匝道车辆的汇入速度，以至于入口匝道车辆排队溢出，甚至影响到地面道路，逐步形成恶性循环，严重阻塞城市交通，影响人们的正常出行。城市快速路的交通安全和交通拥挤问题日益严峻，如何减少或消除入口匝道交通流对城市快速路主线交通运行的干扰和影响，让快速路变成名副其实的“快速路”是研究的 “大势所趋”。\n本项目以安徽省合肥市金寨路高架快速路作为研究对象。此高架快速路最为拥堵的是金寨路与二环路入口处匝道及合作化路入口匝道。在这两个入口匝道的实际检测数据分析的基础上展开研究。重点包括此这两个入口匝道的交通流特性、短期交通需求预测、控制策略及控制系统设计等。以实测数据为基础，深入剖析入口匝道交通流特性以及对主线交通流的影响，并根据匝道交通流的规律和特性，提出短期预测交通流的神经网络预测模型，得到一种以主线为主、兼匝道交通需求增减量大小的入口匝道控制策略，并根据策略对两个近距离入口匝道的协调控制系统的框架、控制流程及模块功能进行设计，运用PTV/Vissim软件对控制系统进行仿真，以评价本项目的合理性。\n本项目的推广，能够针对不同的道路实际情况建立相应的神经网络预测模型，以达到根据实际情况进行科学合理的交通流调整，对缓解日益严重的城市快速路和入口匝道的拥堵情况具有十分重要的现实意义。"]
["安徽建筑大学",201810878054,"智能改性沥青混凝土高低温性能研究","创新训练项目","朱开","16201040142",4,"高顺祥/16201090114,刘子龙/16201090134,张记涛/17201090136","王芳","副教授",5000,814,"由于沥青混凝土路面具有表面平整、无接缝、行车舒适、振动小、噪音低、耐磨、不扬尘易清洗、施工期短、养护维修简便、可再生利用、适宜分期修建并且简单实用的设计方法等优点，密级配沥青混合料在全世界范围内得到迅速推广，影响至今。\n随着我国经济的迅速发展，高等级公路的里程不断增加，为适应高等级公路重大交通对道路的要求，加之沥青材料温度稳定性差，冬季易脆裂，夏季易软化；压实的混合料空隙率大，耐水性差，易产生水损坏；沥青为高分子材料，耐老化性差，耐久性不易保证；路面平整度的保持性差，不仅沉降使平整度劣化，而且材料软化易形成车辙等特征，研究如何智能改性沥青混凝土的高、低温性能对我国道路基础建设意义重大。\n通过查阅大量资料，相变材料——温度变化而改变形态并能提供潜热的物质，可以作为一种“能量储存器”，通过相态的转化对路面温度起到“智能调控”，削弱路面温度变化，提高沥青混凝土路面对不同温度下的适应性。本项目通过运用相变储能材料改良后的沥青混凝土进行试验，综合考虑不同相态的相变材料在体积变化和相变潜热等方面的差异、相变材料的过冷度及相分离现象、适合沥青路面高温和低温病害发生温度的相变材料、沥青混合料的拌合温度和相变材料的温度稳定性、相变温度5个方面，从大量的相变材料中初步甄选适用于沥青混凝土路面的相变材料。将相变材料以不同掺量、不同种类分别加入70# SBS改性沥青混凝土，形成相变改性沥青混合料。采用高温三轴试验、车辙试验、低温弯曲试验，分别测定不同温度、不同掺量、不同种类的相变改性沥青混合料的动态模量、动稳定度、破坏弯拉应变，以此评价相变材料对沥青混凝土的高温性能、抗车辙性能、低温抗裂性能的改良作用。\n依据灰色决策理论，以高温三轴试验、车辙试验、低温弯曲试验等试验结果作为优化指标，对比分析，最终选择出适合沥青混凝土路面用的相变材料及其掺量。"]
["安徽建筑大学",201810878055,"新型透水水泥混凝土力学性能研究","创新训练项目","牛康壮","16201080232",4,"马帅/16201080230,孙成林/16201080238,刘毅/16201080227","王芳","副教授",5000,560,"透水水泥混凝土与普通水泥混凝土相比，其最大特点是具有15%～30%的连通空隙，因其良好的透气性和透水性而引起广泛研究。\n本研究通过透水性试验、空隙率试验、坍落度试验、抗压强度试验、抗折强度试验，研究水泥用量、矿物掺合料种类和比重、砂率等因素对透水水泥混凝土力学性能影响规律，采用灰色理论优化得到透水水泥混凝土最佳材料组成与最优配合比范围。"]
["安徽建筑大学",201810878056,"当代大学课堂现状调查及解决方案的探讨——以安徽建筑大学土木工程学院为例 ","创新训练项目","陶国顺","15201030217","4","李晶慧/17201050108,周英/17201050139,崔文贤/17201050104","施国栋","讲师",5000,560,"本项目将以安徽建筑大学土木工程学院为例，抽选大一、大二、大三到大四的纵向课堂调查，同一年级不同专业班级的课堂调查、同一专业班级的不同专业课程的课堂调查的横向课堂调查，进行“横+纵”式的课程现状调查，并进行问题的总结与归纳，在此基础上，根据学校的实际，提出了相应的解决方案。为土木工程学院以及学校学生管理提供重要的参考依据。"]
["安徽建筑大学",201810878057,"基于灰关联法的沥青路面厚度设计影响因素分析  ","创新训练项目","李繁",16201080217,3,"徐传天/16201080117,张星/16201080127","韦璐","副教授",5000,580,"随着沥青路面在我国公路上的大量使用，沥青路面已遍布我国大江南北。但纵观近些年修建的重载交通高等级公路，沥青路面往往在较短时间内形成严重破坏，远没有达到道路的年限设计要求。该项目基于灰关联法对于序列曲线几何形状的相似程度来判断其联系是否紧密的特征，通过对路基回弹模量和路面结构组合的灰关联分析，研究关于沥青路面厚度影响因素的大小。"]
["安徽建筑大学",201810878058,"物流与服务行业对环境的影响以及对环境的治理保护                                  ","创新训练项目","贺军","17201030220","4","周奇/17201030134,谢铮/17201030233,孙世卿/17201030216","孙光灵，张燕","讲师，讲师",5000,610,"大背景：\n2018年，是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。习近平同志在十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。\n习近平指出，我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。\n现状：\n总体上看，我国环境污染形式依然严峻，雾霾天气多发、城市河道水体黑臭、“垃圾围城”、土壤污染、危废处置以及农村环境污染等问题突出，污染治理任重道远。\n尤其是随着近来全国外卖快递等运输服务行业的快速发展，使得包装袋、木板、泡沫等白色污染更加泛滥。从合肥去年雾霾天气的频发就可以看出运输服务的快速发展对合肥环境产生了巨大的影响。\n项目：\n所以我们团队想通过这个课题对运输服务行业的发展与环境保护之间的关系做一个深入的研究。"]
["安徽建筑大学",201810878059,"基于公交优先的干线信号协调控制系统优化研究","创新训练项目","张琦","16201090230",5,"朱晓峰/16201090243,章苗苗/16201090235，王旋宇/16201090209，周岩/16201090242","陶明霞","讲师",5000,580,"本文以滨湖新区各路段的交通情况进行调查，用HCM2000延误计算方法计算该区域部分交叉口各相位的车辆延误和人均延误，以交叉口人均延误最低为目标函数，以协调相位绿波带上下限作为约束条件，建立公交优先控制方法流程和配时参数优化模型，实现干线公交信号优先控制。"]
["安徽建筑大学",201810878060,"城市垃圾优化管理及构造城市生态化","创新训练项目","韩磊","17201070222",4,"李翔/17201010416,刘源/17201070210,高卫/17201010309","马茂艳","讲师",5000,610,"我国城市化进程不断加快，人口不断流向城市，一方面加快了经济的发展，另一方面也考验着这个城市的管理体制。垃圾的治理能力也成为一个地区的经济，文明程度等发展水平的重要标志。\n另外，城市生态化是实现城市社会-经济-自然复合态系统的统一有机体。生态化已不再是单纯的生物学含义，而是综合，整体的概念，实现人与自然相互协调，它是可持续发展的模式。打破传统的唯经开发模式向城市生态化发展的转变，这是一次城市发展的变革。\n本项目以解决实际问题为导向，系统研究城市垃圾的源头，垃圾的分类收集，运输和处理全过程的优化管理方法。如何打破各城市之间均自成体系的垃圾处理方法。怎么解决垃圾填埋场的布局不合理，减少土地，资金等资源的浪费等。"]
["安徽建筑大学",201810878061,"基于车辆轨迹的交通违法行为检测","创新训练项目","唐拓宇","16201090203",4,"何丹/16201090117,叶小燕/16201090227,吴天成/17201090137","韦璐","副教授",5000,580,"本项目基于前人的分析与研究，再加上在校期间所学知识，通过分析高速公路中车辆运动的基本特征和规律对车辆事件进行检测，并且针对实际的路面状况，提出了交通事故判定方法，最终设计出了一种基于车辆轨迹的交通违法行为检测的方法，进行了车辆逆行、违章停车和车辆变道等事件的检测。"]
["安徽建筑大学",201810878062,"不同排烟模式下公交车火灾烟气运动规律研究","创新训练项目","时阿笑",16201040228,4,"李浚铭/16201040213,赵宇晨/16201040140,何晋申/16201040115","代长青","讲师",5000,620,"\n本项目采用数值模拟的方法，并使用FDS模拟软件，以试验对象作为初始条件和边界条件，进行标准场景下的试验模拟。计算公交车着火情况下烟气、温度、CO等有害气体浓度发展规律进行研究，并对比在使用了机械排烟此防火措施之后，烟气、温度、CO等有害气体浓度发展规律的变化。然后得出结论，为公交车防火设计提供帮助。\n"]
["安徽建筑大学",201810878063,"基于ASP.NET的建筑材料管理系统开发","创新训练项目","邹旺","15201010232",4,"邹中苗/15201010233,夏伟杰/15201010235,宋焕卿/15201010218","李大华","教授",5000,120,"建筑材料管理，对建筑材料的计划、供应、使用等管理工作的总称。建筑材料构成建筑产品实体，是建筑生产的劳动对象。本项目计划完成的基于ASP.NET的建筑材料管理系统是对建筑材料入库出库等环节进行的信息化管理，这套系统能够有效帮助建筑施工人员管理各类建筑材料的使用，帮助建筑公司降低建筑材料损耗成本，有利于建筑施工工程顺利进行。"]
["安徽建筑大学",201810878064,"同舍关系对大学生幸福教育的影响研究","创新训练项目","顾菲苒","17201040206",4,"卞紫妍/17201040201,李左媛/17201040213,汪正炜/17201040125","刘旋","讲师",5000,880,"大学生是未来的栋梁之才，提高大学生的幸福教育的质量是有益于大学生的发展的，而研究同舍关系对大学生的幸福教育的影响，不仅有助于大学生自行处理同舍关系，而且有利于高校通过从改善同舍关系这一方面来对大学生进行更好的教育与管理，从而营造和谐的高校氛围，建设和谐校园。我们团队希望可以通过研究这一项目来改善大学生的同舍关系，提高大学生的幸福教育质量，以便于大学生可以受到更好的教育，进而推动国家和社会的发展。"]
["安徽建筑大学",201810878065,"城市地下综合管廊施工对周边沉降的影响","创新训练项目","柯颖敏","15201120108",3,"张珂/15201120128,唐明/15203110204","王仕传","副教授",5000,560,"如今城市综合管廊建设越来越重要。然而综合管廊建设属于地下工程，其埋深大、结构复杂，对施工提出了较高的要求。尤其是在城市中心，为了减小对周围建筑和道路的影响，要严格控制其沉降范围。本项目主要研究内容是分析地下综合管廊的施工引起周边建筑物和路面沉降的因素，该采取什么样的措施来降低这种影响。"]
["安徽建筑大学",201810878066,"基于正交模拟实验的风幕集除尘系统优化研究","创新训练项目","陈瑞鼎","16201040145",4,"黄金东/16201040205,刘岩/16201040217,何昌林/17201040205,","卢平","教授",5000,"620","本项目的主要思路是基于正交实验设计的方法去综合定量的分析综掘面风幕集尘除尘系统四个主要影响参数对除尘效果的影响，通过分析模拟结果，得出最佳参数组合，提高系统的除尘效率。"]
["安徽建筑大学",201810878067,"学科竞赛在高校教学改革中的应用（以安徽建筑大学为例）","创新训练项目","王超",17201010116,4,"尹迪迪/17201010402,胡方宇/17201010410,程海浪/17201050103","葛大丽","讲师",5000,840,"学科竞赛多数是由教育部与相关部委、一级协会、高校共同主办的比赛，是面向全国大学生的群众性科技活动。近几年来学科竞赛在高校的影响力日渐扩大，以安徽建筑大学为例，越来越多的学生参加了全国大学生数学建模竞赛、美国大学生数学建模竞赛、周培源力学竞赛、全国大学生英语竞赛等一系列学科竞赛。学校高度重视学科竞赛对高校人才的培养，并据此进行了一系列的教学改革，以充分调动学生学习的积极性，吸引学生参加各类学科竞赛，完成对学生创新精神和解决问题能力培养的目的。我们将通过对学生、老师、学科竞赛负责人的问卷调查以及走访，对学科竞赛在高校教学改革中起到的作用进行定性分析，并提出指导性意见，以供进行教学改革的高校参考。"]
["安徽建筑大学",201810878068,"辅导员在大学生思想政治教育中的作用分析","创新训练项目","胡正涛","17201120113",4,"刘健/15201120111,李彦/17201120120,陈润秋/17201120101","吴一凡","助教",5000,"880","根据文件《普通高等学校辅导员队伍建设规定》可知晓辅导员的工作要求是：恪守爱国守法、敬业爱生、育人为本、终身学习、为人师表的职业守则；围绕学生、关照学生、服务学生，把握学生成长规律，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。因此，我们选择探究：“大学生思想政治教育中的作用”这一项目。"]
["安徽建筑大学",201810878069,"浅谈“校园贷”乱象的背景现状及对策","创新训练项目","桂纵","16201120118","4","冯一凡/16206090222,靳艳楠/16201120126,阚梦璇/16201120127","吴一凡","助教",5000,840,"近10年来，国际环境基本稳定，中国经济获得长足发展的机会，城乡居民的收入水平大幅度提高。但是同时的，经济快速发展产生了许多问题，得不到及时的解决，也没有相应的立法对这些行为做出限制。随着网络信息的快速发展,高职校园里出现一些不良网络借贷,花样也是层出不穷。它们不断向高职校园拓展业务,采取虚假宣传的形式和降低贷款条件、隐瞒实际收费标准等方法,诱导学生过度消费,甚至陷入“高利贷”陷阱侵犯学生合法权益造成不良影响。 高职学生要充分提高认识“校园贷”的隐患和风险,增强自我风险防范意识。 要树立理性和科学的消费观养成艰苦朴素的优秀品质,要提高学习金融和网络知识的能力,不参与不良网贷行为。学生信用卡退出市场为“校园贷”提供了契机,但在其发展的过程中也出现了一些问题, 如,监管力度不够、平台建设涉嫌违规违法、学生非理性的消费行为等。根据存在的问题,本项目提出了整治、规范“校园贷”的对策,促使其健康有序的发展。"]
["安徽建筑大学",201810878070,"扶垛式挡土墙结构模型试验与模拟分析研究  ","创新训练项目","王军",16201010414,3,"孔满意17201120117,张正17201070137,万志16201010313","郝英奇","讲师",5000,"560","随着我国社会经济的不断发展中，“行”越来越被人们所关注。为了带动某些偏远山区的发展，道路则成为了交流与发展的重要纽带，而作为道路附属部分的挡土墙，则为确保道路正常运营做出了重要贡献。本项目的研究，能真实地模拟出扶垛式挡土墙外力作用的受力特征。通过相应的优化设计，满足实际情况中扶垛式挡土墙所需要的要求，以提高挡土墙的安全性能，对提高道路安全和解决交通隐患的具有重要意义。"]
["安徽建筑大学",201810878071,"基于模糊数学理论的中国大中城市水资源供需水平的定量评价                               ","创新训练项目","朱桂林","17201050235",2,"李宣仪/17201090223","李璐                               ","副教授",5000,610,"我国的淡水资源总量为28000亿立方米，占全球水资源的6%，名列世界第四位。但是，我国的人均水资源量只有2300立方米，仅为世界平均水平的1/4，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。所以，我国是一个干旱缺水严重的国家。而对于大中城市有这样一个特点，人民大量涌入这些城市，使这些大中城市的人口密度大大增加，然而这些大中城市的水资源很有限，所以对于这些城市十分有必要去了解它们的水资源供需水平。\n该项目选取70个中国大中城市作为研究对象，从中国统计年鉴中按照供水能力和需水水平两个方面，选取约20个指标，运用模糊综合评价的方法，对这些城市的水资源供需水平进行定量评价，为水资源战略的合理制定提供依据。\n"]
["安徽建筑大学",201810878072,"校园安全文化研究","创新训练项目","郭雨晨","16201040113",4,"吴金宏/16201040123,陶长/17201040124,蒋欣怡\n/17201040129\n","代长青","讲师",5000,620,"近年来，高校安全事故频发，直接影响到师生生命财产安全，校园安全问题引起多方关注。高校安全事件频发的原因，在于高校安全管理缺少思想引导，没有明确的建设目标，从而影响高校安全文化的建设效果。高等教育开放性办学模式使高校成为多元化的小社会,校园安全问题日益引起人们的重视。高校校园安全文化从属于安全文化,又是高校校园文化的重要组成部分和核心体现,包括被师生员工所认可并自觉遵守的有关高校校园安全问题的行为准则、规章制度、思想作风和价值观,以及校园安全设施等有形或无形的东西。高校要想正常、安全的运转发展，就要必须致力于校园安全文化建设，这对大学生树立“安全第一，珍惜生命”的自我保护和安全防范意识，培养良好的安全行为习惯具有重大意义。"]
["安徽建筑大学",201810878073,"金寨路潮汐车道的分流原理及优化方式 ","创新训练项目","黄浩","16201080209",3,"张晴宇/16201090231，吴庆迎/16201080112","马志平","讲师",5000,580,"“潮汐车道”就是可变车道，是城市快速公路上根据早晚交通流量不同情况，对有条件的道路，试点开辟某一车道不同时段内的行驶方向的变化。西方很多国家采用了一种可变车道，将隔离带变为通过遥控器控制的可移动隔离带，这样可以根据交通流量不同情况，通过变换车道的方式组织交通。希望通过潮汐车道能够减少合肥市金寨路的拥堵情况。\n针对目前金寨路高架长期拥堵的现状，尤其到了晚高峰时期，车辆进入金寨路高架以后都要长时间的逗留，给广大的车主带来了不小的烦恼，尤其是在金寨路的高速出口时会产生大面积的拥堵。我们团队希望借助潮汐车道来解决金寨路拥堵的这一现状。"]
["安徽建筑大学",201810878074,"海上多跳高频无线电传播损耗问题研究","创新训练项目","孟雪","16203130131","3","王迟/16205200129,刘文波/15210020207","谢娟","副教授",5000,"810","1.研究目的 海洋是人类生存与发展的宝贵资源与空间，党和国家历来重视海洋建设，而海洋建设重点工程之一就是海上通信。随着对高质量通信环境需求的增加，通信技术日趋复杂。建立精确的无线电传播模型能为通信系统的设计提供科学依据，是寻求优化无线电路传播途径减少盲目设计的基础之一。而在无线电通信设计中，电波传播损耗预测十分重要。因此，本研究重点在于多跳高频无线电路传播路径损耗。为后续有关无线电路传播提供科学可信的基础。 2.研究意义 合适的精确电路传播模型能够保障无线网路覆盖的准确性，是网络优化中的重要步骤之一。海上无线电路传播路径损耗不仅与发射信号频率和传播路径有关，还与发射信号的季节时间、海浪汹涌程度、海洋局部介电常数和磁导率等有关。我国海域面积辽阔，无线电传播环境与陆地差别较大，传播特性十分复杂。因此，本研究从理论角度给出了一个修正后，较为准确的传播路径模型，具有非常现实的意义。 3.研究内容 研究通过分析无线电路传播过程影响因素，借助网络资源和相关部门公司收集相关数据，积极与指导老师交流沟通，构建合适的模拟海上无线电路传播模型，得出修正的模型公式，并将实验数据与搜集数据进行对比。然后把实验数据导入计算机程序模拟，将计算机模拟结果与实验室真实构建模拟比对分析。得出结论，完成研究内容。"]
["安徽建筑大学",201810878075,"通风量与喷淋参数两大因素对有毒有害气体——氨气泄漏影响模拟研究","创新训练项目","魏珊","16201040121",4,"刘岩/16201040217,张宇诚/17201040241,刘璇/17201040214","许红利","讲师",5000,620,"本项目通过在FLUENT中对某储氨室建立模型,对通风量v、喷嘴工作压力P、喷嘴角度、吸收液pH值四个影响因素的改变,利用氨气极易溶于水等得性质,到不同工况下的氨气浓度分布图以及各检测点浓度的平均值,从而得到这四种影响因素组合的最佳工况。"]
["安徽建筑大学",201810878076,"综合管廊构建连接节点防水（渗）材料模拟研究","创新训练项目","戴金莹","16201120109",4,"计文霞/16201120123,梁娜娜/16201070128,胡聪/16201120120","席培胜","教授",5000,560,"综合管廊是21世纪新型城市基础设施建设现代化的标志之一，目前防水材料的耐久性尚不能满足管廊100年施工粘性的要求，建设中需为后期的维护创造条件。综合管廊变形缝的设置和接头的形式是管廊在使用周期内发挥其有效功能的关键节点和重要保障，接头的防水防渗又是重中之重。\n通过室内试验研究综合管廊节点、施工缝、预留口的防水（渗）性能，从而选择防水性能最好的节点密封材料并对现有综合管廊节点老化失效后维修或替换进行研究。"]
["安徽建筑大学",201810878077,"互联网＋智能时代大学生心理健康教育路径研究","创新训练项目","黄忠杰","17201030109",3,"李迎/17201030115,张军/17201030129","王月竹","助教",5000,880,"随着社会进步与科技高速发展，互联网＋智能时代应运到来，对大学生心理健康教育提出了更高的要求，随之传统大学生心理健康教育的方式路径已经不再普遍适应社会，新型大学生心理健康教育路径的寻找与研究显得尤为重要。我们将对传统大学生心理健康教育路径进行探究并统计分析，调查传统大学生心理健康教育路径的满意度与局限性，找寻新型大学生心理健康教育路径。最终将以论文形式发表及研究报告形式呈现。"]
["安徽建筑大学",201810878078,"黄山市黟县古民居保护与利用现状的调查研究","创新训练项目","汪朝","15201010423",4,"孙强/15201010318,徐存银/15201030124,陈磊杰/15201010440","孙强","教授",5000,560,"徽派建筑历经风雨洗礼保存至今，蕴含了徽州文化的精髓，是祖先留给我们的宝贵遗产，但许多保留下来的古建筑由于年代久远，结构破损严重，需要及时进行有效的加固维修。为了更好地保护利用它们，我们既要做到保留其原有的历史文化信息，又要使其结构残损部位得到有效的加固修复，才能使这些徽派古建筑长久地传承下去。\n"]
["安徽建筑大学",201810878079,"关于大学生熬夜的现状调查和分析","创新训练项目","朱业静","16201070202",3,"熊风/17205200228,朱治国/17205200229,吴宗振/17205200234","唐玲","副教授",5000,910,"学生熬夜现象在各大高校中是或多或少存在的，这种状况不利于学生自我价值的提高，对身心健康产生一定影响。本文通过因子分析和相关分析等方法，从多角度来探究该现象产生的主要原因以及这些影响因素的交互作用对学习生活的影响。根据得出的结果提出可行性的建议，以降低该现象发生的可能性，提高学生们的觉悟和意识，并为教育教学设计提供反思。从而加强学校对学生的针对性管理，以提高学生的学习积极性，进而提升学生的竞争优势和学校的教育质量。"]
["安徽建筑大学",201810878080,"高校大学生考试作弊问题分析及解决对策","创新训练项目","程学峰",16201120108,4,"冯启航/16201010338,王月娇/16201010120,马文静/16201080231","陆娟","助教",5000,840,"考试是国家选拔人才的重要方法，是竞争和淘汰的一种方式。考试行为是社会风气、校风、学风、考风的反应，也是学生诚信品质和道德水准的体现。因此，考试的公正与公平性就显得尤为重要，它不仅仅影响到学生个人的发展，还影响到学校的声誉，更影响着社会的发展。然而，在大学各类考试中，作弊现象仍然时有发生，而且作弊方式和手段不断翻新，作弊人群不断增多。本项目通过对高校大学生的问卷调查以及对考试作弊的心理分析，提出有效遏制考试作弊的对策。\n分析高校考务管理工作在教考分离、试卷评阅、考试信息反馈、监考质量和考试管理制度等环节存在的问题，提出考务管理制度，试题命题和批阅，信息化建设等方面的改进建议。针对当前考务管理工作存在的问题，从多个方面出发，提出了高校考务管理工作的优化途径，以期考务管理在人才培养中发挥有效作用。当前高校考务管理工作存在的问题，并提出相应的完善措施，促进高校考务管理工作的完善与提高。\n构建了“单元式”考务管理工作模式并加以探索和实践研究，确保了考试安全性、规范性和权威性，并促进考试考务管理工作制度化、规范化、科学化。"]
["安徽建筑大学",201810878081,"探究VR技术在教学方面的应用","创新训练项目","张军","17201030129",2,"黄忠杰/17201030109","陈晨辰","助教",5000,520,"目前，虚拟现实技术与多媒体、网络技术并称为三大前景最好的计算草机技术在越来越多的领域中得到广泛的应用。而教育又一直是全世界人们关注的重点，因此虚拟现实技术作为新技术被应用到教育中成了必然的选择。如何将两者应用于教育领域,是本课题的研究重点。"]
["安徽建筑大学",201810878082,"大学生心理危机的现状调查与干预方案","创新训练项目","尹迪迪","17201010402",4,"王子建/17201010140,程海浪/17201050103,叶剑/17201010442","吉晓青","讲师",5000,840,"大学生正处于迈向社会的准备期和青春期的汇流处，懵懂与成熟的边界线上，是一个特殊的群体。大学生的发展，无论是对各自的家庭还是对国家的命运都有着千丝万缕的联系，而很多高校的心理站存在一些弊端。因此，大学生心理危机的调查研究与干预显得尤为重要。查找资料，案例分析，找出当今大学生普遍存在的心理危机；社会调查，发现心理站现存的问题；咨询专家，查找资料，制定针对大学生心理危机的干预方案和心理站的改革方案。"]
["安徽建筑大学",201810878083,"GGBS固化合肥湖积软土的力学特性试验研究","创新训练项目","胡佳泽","16201030117",3,"郭超/16201030114，程前/16201030107","邵艳","教授",5000,560,"本项目选用粒化高炉矿渣（GGBS）作为主固化剂，以硫酸钠和氧化镁（MgO）为激发剂对合肥湖积软土进行固化处理。本项目研究向软土中加入矿渣（GGBS）、氧化镁和硫酸钠，GGBS在激化剂的作用下和软土发生了一系列物理化学反应，从而改变了软土的性质，极大的提高了软土的强度，达到固化软土的目的。本项目分析固化软土养护过程中土体的含水率、抗压强度和应力应变性质的改变，同时总结GGBS、氧化镁和硫酸钠混合固化剂固化土软土的机理。"]
["安徽建筑大学",201810878084,"响应面法优化有机质软土复合固化剂配方研究","创新训练项目","李杨","16201030129",3,"刘智良/16201030135 李小龙/16201030128","邵艳","教授",5000,560,"本项目配制出一种固化有机质软土的高效复合固化剂，将5种添加剂的质量分数作为影响固化土强度的5个因子，14d龄期的无侧限抗压强度增长率作为响应值，利用响应面法来对添加剂进行优选和配方研究。同时考虑不同含水量、有机质含量及固化剂掺量各因素对固化土强度的影响,基于响应面法建立综合考虑各因素影响的固化土强度量化模型。响应面法既能简便的构建影响因子与响应值间的函数模型，又能进行回归分析，弥补了正交试验方法的不足之处。\n"]
["安徽建筑大学",201810878085,"POE评价应用于城市开放空间的创新性实践","创新训练项目","张青青","14202070212","4","王文欣/14202070210,胡韵蕙/14202070118,赵煜彤/14202070120","顾康康","副教授",5000,560,"党的十九大提出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，也就是，建立人与自然，社会互相促进的社会形态。因此，了解这三个部分是怎样互相影响，就成了建设生态文明社会的关键。 城市公园作为城市人工环境的生态缓冲带，是其物质空间的重要载体。如何合理设计城市公园是建设我国生态文明的重要举措。现阶段，我国对于公园设计主要从其所具有的美学价值作为设计主要依据，鲜有以其具有生态修复价值来作为设计依据。本课题通过定量研究城市公园所具有的生态修复效应来完善公园的园林设计方法。研究课题选择合肥市天鹅湖作为目标公园，通过定期测量天鹅湖公园的微气候数据来揭露其具有的生态修复效应。"]
["安徽建筑大学",201810878086,"合肥市中心城区绿地空间特征与居民慢行行为的关联性研究","创新训练项目","朱浩","16202080109","4","董生明/16202080115,汤思琪/16202080127,倪瑞雪/16202080125","聂玮","讲师",5000,560,"一、背景：今年两会期间，习近平总书记在参加广东代表团审议时曾强调，中国强起来要靠创新，创新要靠人才。习近平：发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。中国如果不走创新驱动发展道路，新旧动能不能顺利转换，就不能真正强大起来。只能是大而不强。人才政策、创新机制都是下一步改革的重点。 当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。未来的城市发展必然要靠人才做支撑。一线城市在人才竞争中优势明显，不论是上海还是北京，它们的一个共同特点就是历史发展过程中有大量的高校科研机构，沉淀了大批的人才，他们对人才的吸引要远远的高于二线城市。 二、研究内容：在国家大的人才竞争背景下，本项目深入探讨合肥市高新区人才吸引政策对于人才的影响力度 1.具体内容:高新区工作群体的生活状况；居住条件；工作群体对高新区出台政策的看法。解决高新区所需要的人才类型是什么，以及现在所拥有的人力资源有哪些，潜在的不利条件有哪些，出台的政策对经济发展的作用有哪些。 2.调研方法：①：文献搜集：参考各类相关研究的文献，搜集关于高新区劳动力流动的数据②问卷调查：通过网络和实地发放问卷进行调查；②访谈法：到工作群体进行访谈。 3．调研分析：对数据进行分析研究，结合专业理论进行研究总结，希望能发现高新区用人方面问题的解决办法，发现人力资源流动给高新区带来的影响，提高高新区对于人才的吸引力度。 4.撰写报告：在报告中针对上述内容提出意见和建议。综合提升合肥市高新区的人才竞争力。"]
["安徽建筑大学",201810878087,"合肥市近现代建筑遗产现状与保护再利用","创新训练项目","倪梓卿","15210060143","2","陶涛/15202010114","邓宇宁","讲师",5000,560,"博物馆建筑随着社会经济文化的迅速发展呈现出了勃勃生机，它在城市文化中扮演着重要角色，博物馆是一座城市的文化名片，是典藏人类文明的殿堂，是社区文化活动的中心，具有不可替代的重要作用，赋予城市精神之灵性和文化之气韵。城市博物馆,作为城市历史文化的浓缩,应该满足城市居民文化需求，成为一个重要培育和提升居民素质的场所,应该受到重视,并积极发挥其作用,为城市的发展繁荣做贡献。 本项目基于所学习的环境心理学知识，从使用者的感知体验角度出发，采用项目实地行为观察、调查问卷、深度访谈以及后期利用SPSS和Excel等软件,进行统计分析等方法，对安徽省博物馆空间环境使用情况进行摸底调查，通过省博物馆空间环境的满意度评价和情感评价，总结博物馆空间环境设计的关键要素。"]
["安徽建筑大学",201810878088,"基于班级团体心理辅导的建筑类专业新生教育的研究","创新训练项目","奚彩云","15211040133","4","惠金娇/15201080245,丁晓雅/17202070227,金梦媛/17202070208","王昊禾","助教",5000,560,"鉴于传统设计教学模式体系的僵硬，调研面、交流面狭隘的背景下，我们团队立足现有的设计课程教学模式基础之上，推出一套依托于微信公众号的教学模式方案，通过在微信公众号上投放一些案例来供用户进行改进设计。前期我们的案例来源于本校优秀学生以及教师的建筑设计和建筑空间改造案例，以此来吸引首批用户。用户通过在案例下方的点评来阐述自己的看法，平台将用户点评公开化，不仅作者可以选择性采纳，其他用户也能参考广大用户的想法。后期随着用户增多，用户可以将自己的案例发布，来接受其他用户的点评，并且平台将根据点评的采纳程度，来为用户制定等级，形成可行度较高的点评体系。"]
["安徽建筑大学",201810878089,"城市住宅绿地形态与人体健康耦合关系研究-以合肥市为例","创新训练项目","陈哲","16202080213","4","王文静/16202080233,张武萍/16202080206,谢葛玲/16202070220","王志鹏、张路红","讲师、副教授",5000,560,"健康养生已成为全民广泛讨论的话题之一，其重要性不言而喻。医学报告表明，随着城市的发展生活水平的提高，肥胖人群和“三高”人群数量却逐年增加，有数据显示，中小学生的肥胖率可达到15.6%，安徽省的超重率及肥胖率全国排名第十，其次“三高”人群原本多为老年人，目前已越来越趋于年轻化，此类问题不容小觑。 不同的绿地设计手法和空间配置形态不仅是设计者需要重点考虑的方向，也会给作为使用者的居民带来对居住区绿地的直观体验。因此，住宅小区内绿地设计手法和空间布置形态对人们在空间的感受和使用上有很大作用，而绿地设计手法和空间配置形态又与居住区绿地空间的类型搭配，功能规模，结构层次，空间布局，数量需求这几个方面直接对应，人们可通过视觉、听觉环境，光环境，尺度感受，空间使用功能来产生生理和心理变化，从而对人体健康产生一定影响。本项目旨在研究合肥市区住宅小区绿地不同的设计方法和空间配置形态对其内部居住者健康状况的影响，得出最有利于人体健康居住区绿地公共空间功能分析，材质选择，水地比，绿化率的数据，使绿地设计不仅仅提供一个带来直观美学体验的户外自然空间，还能够科学地产生客观事实上有利于人体健康的实质性作用。解决绿地由于对人类主观感受过于注重而忽略绿地其本身应该给人体健康带来的效益的不合理问题，对推进绿地设计和人体健康效益均衡发展有重要的意义，对国家有关绿地设计指标提供典范，及时发现存在的问题，带动国家相关绿地设计的完善和改进，提供更优化的绿地设计，使之更好的为人民服务。"]
["安徽建筑大学",201810878090,"风环境及细颗粒物与高层建筑空间形态的关联性实测研究","创新训练项目","殷文玲","15202010123","3","史家婧/15202010112,王金石/15202010115","胡春","讲师",5000,560,"1、研究目的 体现在理论和实践两个方面： （1）理论上可丰富我国城市绿地系统、慢行交通系统的研究内涵，推动城市发展的思路转变。 （2）实践上可缓解城市交通拥堵、促进出行环境提升，为城市空间的存量更新提供技术支持。 2、研究内容 （1）居民出行时空行为与城市绿地空间之间的关联性研究。通过调查问卷的方式把握合肥市居民对于慢行为的认知度以及满意度。通过以活动日志为代表的传统数据和以活动热力图深入了解合肥区域不同目的、不同人群的出行时空行为规律。 （2）城市绿地特征对慢行出行强度与满意度的影响机制研究。在对出行空间环境与居民出行行为进行关联分析与空间比对的基础上，结合对慢行出行者的出行强度以及满意度调查数据，阐明出行空间环境对慢行出行强度与满意度的影响及其作用机制。 （3）建立基于出行时空行为的城市绿地空间慢行机能优化方法体系。"]
["安徽建筑大学",201810878091,"铜陵近代建筑遗存调研","创新训练项目","殷爽","16202010121","4","徐冰格/16202010118,周明露/16202010102,高健/16205140237","张笑笑","讲师",5000,560,"改革开放以来我国城市建设进程飞快，城市人口剧增，居民健康问题成为国际社会与各国政府所关注的主要社会问题，高层住宅作为新型住宅形式成为了城市居民居住的重要场所，但绝大多数的高层住宅缺乏健康居住环境的理念，人口密度大，绿地的面积却很少，并且在植物景观的设计中还存在片面追求视觉效果且植物群落的种类单调、结构简单等弊端，并没有真正的从居民健康的角度出发。本项目以调查城市高层住宅的植物设计作为切入点，通过调查城市高层住宅内部的植物设计来探究其对居民健康的影响效应。课题选取合肥市蜀山区、包河区及政务区交房时间在2012-2014年期间内的小区样本作为研究地点，调查研究目标小区内部景观的植物品种与数量，并建立定量评价指标来量化植物设计。 通过调查问卷获取居民的健康数据，结合植物设计评价指标体系数据与居民健康数据，利用多元回归分析方法，来定量研究居住区植物设计对其居民健康的影响效应。"]
["安徽建筑大学",201810878092,"合肥市既有老旧住宅适老化改造研究","创新训练项目","谢圣祺","15206090404","4","李玲玲/15202010108,耿良程/15202010106,陈弓/15202010125","陈宜瑜","讲师",5000,560,"从班级团体心理辅导的角度出发，利用团体活动反馈表、团体组员关系评价表、新生第一学期成绩单进行长期跟踪反馈，研究班级团体心理辅导对建筑类专业新生的影响，为建筑类专业新生教育研究进行一定的探索。 班级团队心理辅导以朋辈辅导为主导，以班级学生为主题，以趣味性和启发式活动为载体，激发团体动力，促进健康班级建设，针对建筑类专业小班教学、团队分工合作频繁、课余需要投入更多时间的特点，在新生教育中，团队建设显得更为重要。参与团队辅导后，对其自信心、控制情绪、抗压能力、心理健康、人际交往、学习成绩等方面均有帮助。但在设计模式上和采取的活动上还需要进一步的改进和完善，以取得更好的团体辅导的效果。"]
["安徽建筑大学",201810878093,"基于POI的合肥市零售业空间布局特征及其影响因素研究","创新训练项目","程龙","14203120123","4","赵夏炎/14203120219,张正伟/14202060211,茹冰倩/14203110133","顾康康","副教授",5000,560,"1. 市场分析: 在这个信息时代，很多人选择了在线阅读，但这种方式无法给人提供一种静下心来的阅读体验。但是我们可以充分利用好网络媒介，采用网上借阅书籍的方式，提高合肥市人民的人均阅读量。目前国内外已经开展了类似的项目，但是安徽省缺始终缺少这种方式，所以我们目前着眼于省会合肥市的群众。另一方面，尽管国内外已经实行，但我们依旧可以占据部分市场，打造我们特有的风格。 2. 项目研究目标: 读者在选择书籍后，我们会有相应的快递部门在指定日期递交给读者。读者阅读完毕后在规定日期内采用邮递的方式寄回我方。快递的费用算在了开始的配送费用里，但是总体来说是很划算的。书籍的来源有部分书店的合作、二手书回收甚至读者捐赠。读者捐赠的记录会折算在注册费用里面。 3. 可行性分析：通过市场调研，公众对该项目目标的需求度满意度分析，推算该研究目标的可行性。"]
["安徽建筑大学",201810878094,"安徽沿江村镇历史建筑遗存调研--以无为县蜀山镇黄姑老街为对象","创新训练项目","黄健","16202010106","4","曾港俊/16202010101,郭华乐/16202010105,李亮/16202010108","张笑笑","讲师",5000,560,"主要内容： 本次课题，我们根据合肥市的整体规划布局，选择合肥市中心城区的包河公园作为研究目标公园。根据2010年3月15日出版的《地理研究》中石忆邵、张蕊所著《大型公园绿地对住宅价格的时空影响效应——以上海市黄兴公园绿地为例》一文中的研究，住宅价格增值效应既具有时间上的差异性,又与加权距离存在着显著的二次函数关系,随着距离增加其增值幅度呈下降趋势;其影响效应与加权距离存在着显著的三次函数关系,最大影响半径为1.59km,最强影响区位为0.29km。 因此，本课题选取1600m作为研究半径，调查以包河公园为中心1600m以内的住宅价格并研究城市公园对住宅价格的空间影响。通过收集以包河公园为基点，其1600m缓冲半径内的住宅价格，结合对包河公园园林设计的量化分析来定量研究包河公园对其周边住宅价格的影响方式、效应与机制。我们将通过实地调查记录半径内的住宅价格，统计并研究数据，找出城市公园对住宅价格空间影响的机制。并进行包河公园园林设计的定量评价，考量包河公园在半径区域内的地位。结合半径内住宅小区的建筑属性和居民的社会属性，排除其他影响住宅价格的因素。 实施目标：通过实地的考察与研究分析，研究出包河公园对其缓冲半径内住宅价格的影响，运用定量研究方法衡量城市公园影响住宅价格的因素，实证城市公园对住宅价格的影响机制，在这一过程中将所学知识进行综合实践。"]
["安徽建筑大学",201810878095,"城市公园促进人体健康机制研究-以合肥天鹅湖公园为例","创新训练项目","杨佳琦","16202080201","3","汪曦/16202080231,周岚/16202080210","王志鹏、张路红","讲师、副教授",5000,560,"虚拟现实(Virtual Reality，简称VR)是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般，可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。VR技术已经被公认为是21世纪重要的发展学科以及影响人们生活的重要技术之一。 现代风景园林设计强调创造使人和景观环境相结合的场所，并使二者相得益彰。人性化景观环境设计建设有赖于使用者的积极参与，不论是建设前期还是建成以后，积极倡导使用者参与空间环境设计具有十分重要的意义。 虚拟现实技术应用于风景园林设计中，为我们观察客观世界的特征与行为提供了有力支持，强了使用者对景观环境的归属感和认同感；同时能使设计者在与多维化信息环境的交互作用中得到启发，加深感性与理性的认识，从而产生新的创意。 本研究拟深入探讨基于虚拟现实技术的创新型园林游览设计，从VR技术的现状入手，着重探讨VR与园林景观的结合与应用，并讨论出结合中的难题与应对方法。并探讨出除了在园林设计，还有在现实中的应用问题。"]
["安徽建筑大学",201810878096,"基于Arcgis的高密度城市住区空间形态特征研究","创新训练项目","邓宏远","14201050105","2","汪萌/14202060219","王薇","教授",5000,560,"人与环境是永远密不可分的一个整体，而城市中的人群最多接触的环境便是自己的居住的小区。中国处于飞速发展的阶段，党在十九大中明确指出“生态建设”，而景观空间形态是小区内部生态的重要的组成元素，这个元素也在潜移默化的影响着生活居民的身体健康。 本项目通过量化居住区景观规划中各元素，定量的分析其对居民健康影响的效度。以居住区内的居民为研究对象，根据实地调研结果，分析目标小区内部景观空间形态，通过量化指标来评价各元素在空间形态上的关系。通过问卷方式获取居住区内部居民的健康数据与社会属性数据。通过多元回归分析方法，基于景观元素评价指标和居民健康数据，利用其社会属性数据来定量研究居住区景观设计的空间形态对其居民的健康影响效应。"]
["安徽建筑大学",201810878097,"“旅图”自助旅游地图APP","创新训练项目","朱俊昆","17202010221","4","林文强/17202010208,陈淑铮/17202010213,甄倩倩/17202010217","方舒","讲师",5000,560,"安静的环境可以使人更容易集中精力的思考与工作。但我们生活在高速发展的社会中，噪音污染也一直危害着人们的健康，虽然已有隔音板帮助人们减缓噪音压力，但是它具有一定的空间局限性，并不是每一个房间都具备隔音板。而且生活中开窗透风是必不可少的，那么此时的隔音板就显得微不足道。在公共空间，例如宿舍中想要拥有一个属于自己的安静空间，那么不可能在自己的周围建造隔音板吧。             多功能声波吸收器都可以解决以上的问题。这个工具可以主动吸收来自周围的声波。这样就可以阻止声音进入人们的耳中。该工具是主动吸收声波，比被动的吸收隔音效果要明显。当你开窗的时候，该工具放在窗口既听不到外界的声音也可以使室内的空气得以流动。当你在宿舍想要睡觉的时候，将该工具放在床头架上。那么既听不到室友惊天地，泣鬼神的打呼声，也听不到清脆的键盘声。而且也可以将该工具安装在各种屏蔽器里面，既可以屏蔽信号，也可以吸收声音，这对于考生来说是相当有意义的。"]
["安徽建筑大学",201810878098,"城市高层住宅景观植物设计对居民健康影响效应研究－以合肥为例","创新训练项目","张子月","16202080207","3","崔潘荣/16201090107,翟冰冰/16202080204","王志鹏、张路红","讲师、副教授",5000,560,"研究目的：伴随着零售业发展的同时，也存在空间结构的层次不明晰、网络密度失衡的问题。希望通过本项目优化合肥市商业资源在城市内部空间的合理配置和商业规划提供参考；并建立合肥市零售业网点布局的数据库，动态调整实时更新，为企业与政府提供可靠的数据决策。 研究内容：本项目在考察合肥市零售业发展与演变的基础上，运用城市规划学、商业地理学和城市地理学的相关理论，采集 POI 数据并运用多种定量分析方法，研究合肥市中心城区零售业总体及各业态空间布局特征，并对其空间布局的主要影响因素进行分析。"]
["安徽建筑大学",201810878099,"3D扫描测量人体数据在虚拟试衣方面的的应用","创新训练项目","黄俊","15202010204","4","徐晗/15202010217,方天圆/15202010203,许子文/15204020233","陈宜瑜","讲师",5000,560,"随着科学技术的不断发展，信息化建设所带来的优势日益彰显。3S技术、BIM技术与城市化建设结合更加密切。 在这种大潮流的趋势下，我们暨希望于研究出一套可供实际参考与操作的工业化流程：首先，应用于3S的大数据，对一片区域或者地域进行细致规划，在幕后整合出一套行之有效城市模型，并能给当地居民带来便宜城市环境，给当地政府带来高效经济收益，让国家运行机制更加完善。 然后，利用BIM技术构建出此方案，并演绎在当地阳光，气温，土壤等环境条件下此方案与实际的契合度，加以修善。 最后，在已有的装配式建筑技术条件下，探索新型的3D打印城市，在短时间内打造出一座城市。 这就犹如将国家当做一个可供修善的个体，利用大数据，结合新型软件技术，在规划视野下对国家内部区域进行区域建设或者整改，让国家内部形成紧实的联系，让城市更加高效，让国家的机制运行更加讯速。"]
["安徽建筑大学",201810878100,"生态文化商业街打造--合肥市旧建筑改造与再利用（以姚公庙部分街区为例）","创新训练项目","沈家传","15202010209","4","奚之晟/15202010223,宋程鹏/15202010211,秦肖健/15202010210","陈宜瑜","讲师",5000,560,"本次申报内容通过对合肥市主要商业综合体进行调研，进行随机发放问卷，收集筛选出商业综合体建筑交通组织满意度的影响因素，并运用结构方程软件Amos24.0进行数理分析，归纳出各个满意度影响因素的重要程度，在此基础上提出通过优化外部交通组织设计（包括疏散广场、停车场）以及内部交通组织设计（包括电梯设计、楼梯设计等、地下车库等），以提高商业综合体交通组织的使用满意度。"]
["安徽建筑大学",201810878101,"合肥市城市综合体运营情况及影响因素调查研究","创新训练项目","徐文玉","15202070215","4","张东升/15202070216,许德龙/15202070217,杨志鹏/15202070220","夏永久","副教授",5000,560,"在人口老龄化背景下，老年人的居住问题却没有得到妥善解决，居住状况不容乐观，备受社会关注。针对我国养老和居住现状，老年住宅的建设具有现实意义。老年公寓作为综合管理式的老年住宅，是集多功能服务项目为一体的专业医护型养老护理机构。 本次研究建立在建筑学，社会文化理论基础上，深入调研合肥市区三处具有代表性的住宅开发类型的盈利性老年公寓，通过分析室内配套设施以及其存在的问题，结合老年人的行为特点，身体尺度和健康状况，针对性地对室内设施和细部设计上进行改造，改善老年人居住空间的重要意义通过对老年人生活和居住特征的分析，结合老年人特殊的心理和生理需求，总结老年住宅户型设计的参考原则，从而，为老年人提供安全、方便、健康、舒适的居住空间及外部空间环境，以延长老年人在住宅中生活自理的时间，提高老年人的生活和居住品质。，为老人提供舒心，方便，安全的居住空间。"]
["安徽建筑大学",201810878102,"城市公园对住宅价格空间影响研究——以合肥包河公园为例","创新训练项目","郑盈盈","16202080209","4","程琬婷/16202080214,胡义贤/16202080221,李金鑫/16202070107","王志鹏","讲师",5000,560,"3D虚拟试衣常见的思路有类KINECT扫描设备进行扫描，或者获取基本人体数据然后基于SCAPE统计学人体模型来变形。从而获取相对高精度的人体模型，通过当下的成熟的3D渲染技术为每位消费者尽可能还原三维体态全貌，结合线上试衣系统的衣物结合渲染，展现虚拟试衣上身效果。"]
["安徽建筑大学",201810878103,"“文”厅“艺”吧—— 大学生文艺创作平台","创新训练项目","周新平","15202080224","4","王道道/15204080214,田甜/15204080216,陶露露/15204080215","姚晓洁","副教授",5000,560,"当代大学生都有着各种各样的兴趣爱好，也都希望有展示才华的平台。本项目致力于构建大学生文艺创作平台，供大学生展示才华、放飞梦想。投稿者可以将自己的作品上传在这个平台内（小说，技能教程，谱曲等）。同时，社团协会给作品提出适当的改造建议，再在后期挑选优秀的作品进行发表，也会给突出的作品进行宣传并进行读者投票，鼓励创作者。项目的主要目的不仅是要发现有才华的人，给他们展示自己的机会，也是为了激发大学生的创作热情，激发更多的学生花时间进行学习创作的活动。另外，本项目的投稿人不限年龄，不分年级，不限专业，所有人都可发表自己的作品。本平台有一定的审查制度，也坚决保护学生的知识产权。"]
["安徽建筑大学",201810878104,"城市公园生态修复效应研究-以合肥天鹅湖公园为例","创新训练项目","赵星宇","16202080208","3","王兴/16202080234,张爽/16202080205","王志鹏、张路红","讲师、副教授",5000,560,"中国政府为应对国家老龄化加速的现象放开了二胎政策，因此，如何在保证人们居住质量的情况下高效的建设高层住宅解决人们的居住问题已经成为时下政府部门和建筑行业热议的话题。装配式建筑的建造速度快，而且生产成本较低，碳排放因子极少，能够明显降低建筑过程中的粉尘污染和噪音污染，很快就在西方国家推广开来。然而，由于中国人口密集，街区较为拥挤，无法将部分预制部品部件顺利运送到建筑地点，这成为了限制装配式建筑发展的一大难题，因此我们的项目就是研究如何在市内运输装配式建筑的预制部品部件。 本次研究建立在建筑学的基础上，深入调研合肥市的建筑公司、建筑材料公司和交通运输局，通过对建筑材料和当下建筑设计理念的分析，结合当下所需建筑的功能，总结装配式建筑构件运输参考原则，从而，使得市区内装配式建筑的运输成为现实，以促进装配式建筑产业的发展，缩短建筑工期，减少环境污染。通过分析城市的规划和布局状况，针对性地对构件运输的要求进行总结并制定运输方案。通过实地调研及调查访问，设法对交通干线、街道的宽度和不同时间段不同地区的人流量，拟定运输的时间标准。"]
["安徽建筑大学",201810878105,"合肥现有文化街区的发展启示与发展方向研究","创新训练项目","王子骏","15202070116","4","刘思凯/15202070117,全朝霞/15204020146,刘芳源/15202070106","陈宜瑜","讲师",5000,560,"一、项目简介 1.我国交通的现状 随城市的发展，交通压力日益增大。交通是连接城市的重要纽带，近年来，城市交通拥堵已成为制约城市发展的“顽疾”。特别是交通建设与城市规划的不协调已经影响了城市的发展。 据统计我国三分之二的城市交通在高峰时段出现拥堵，交通发展水平不能满足人们生活水平提高对城市交通的需求。目前全国很多城市的公共交通系统存在不少问题，公交过于拥堵，BRT系统搭乘不便，这时候大力发展轨道交通就成了必然，是治本之策。通过发展轨道交通、增加市民选择公共交通出行的选择方式和出行率来达到缓堵的效果，已是全球共识。 2.发展地铁的必要性 地铁作为交通形式的一种，不但节约了许多地上的空间，还减缓了交通堵塞的情形。在这样的背景下，许多城市选择展开修建地铁的进程。 地铁是一种在地下运行的城市铁路系统。在地铁施工过程中需要配合修筑的环境，受地面化的路段影响。地铁的建设通常采用地下挖隧道的方式，通过有鬼电力机车的牵引实现地铁的建设目的。地铁在建设过程中除了进出站口，一般是不占用城市土地的。这样既可以为乘客提供便捷的乘坐服务，也可以避免对地面产生影响。因此城市地铁是促进城市现代化的重要途径。 地铁运量大、安全无污染、受气候条件影响小，对于整个城市的空间、时间和地点距离的缩短都有积极意义。从环保角度看，地铁的大气污染物排放更少。 我国地铁的建设正处于发展的初步阶段，发展地铁交通被列入“十五”计划发展纲要，地铁发展势头正好，城市地铁建设势在必行。 3.地铁修筑上需要解决的问题 如今地铁修筑的主要方法分为明挖回填和暗挖法，其中暗挖法又包含矿山法（传统矿山法，新奥法，浅埋暗挖法），非钻爆法（盾构法，TBM，顶管法）。地铁建设涉及土建、机械、电气等多个方面，属于技术密集型产业，较为复杂，亟需可行的便捷修筑方式。 由于地铁建设属于公益设施，需要的投资较大，而实际的经济效益却相对较少，投资仅靠政府难以维持。因此城市的地铁建设还需要通过寻找创新方案解决经济效益的问题。 地铁建设有很多问题亟需改进解决，此项目将重点对地铁的修筑方法进行研究"]
["安徽建筑大学",201810878106,"何处是归属 合肥市高新区人才人口集聚能力调查分析","创新训练项目","周润泽","15202070119","4","李正香/15202070107,阮亚兰/15206040218,赵志坤/15202070214","陈晓华","教授",5000,560,"在传统建设模式下，城市雨水管网系统承担的排水负荷逐渐增大，城市内涝频发，水质污染、 热岛效应等己经成为城市发展过程中不容忽视的问题。为保障城市排涝安全，保护生态环境，住房与城乡建设部着力推进海绵城市建设，提高了城市雨水系统规划、设计、建设和管理的相关要求。在海绵城市的构建中 ，城市居住区作为其最主要组成的部分， 既受到海绵城市理念的指导又对海绵城市的建设产生巨大的影响 ，本项目基于LID理念的海绵城市建设思想，在现阶段城市居住区雨水系统的基础上，研究城市居住区雨水系统优化设计方法。"]
["安徽建筑大学",201810878107,"对老年住宅室内设施设计的研究-以合肥市区老年公寓为例","创新训练项目","黄祺越","17202070205","4","王雨/17207050240,周玥/17204050336,韩旭/17204030304","孙长玥","助教",5000,560,"目前，越来越多的特色小镇乡村改造作为一股新势力崛起在规划界，它们使土地文化得到保护，城市与乡村相处模式更加平衡。所以改造特色小镇与乡村的规划设计如何得到落实，成果如何体现，将是我们这次项目所要研究的主要内容。针对合肥市巢湖地区环湖小镇空间环境中的行为活动特点、环境特征、体验感知和利益等进行析因分析，通过问卷调查及情感评价总结人们对特色小镇空间环境特色营建的满意度及关注点。 1) 通过非参与式观察、深度访谈、问卷调查等方法开展行为活动特点及空间环境现状问题研究; 2) 采用认知地图、行为注记法、等环境行为学方法完成对环境特征信息的收集及语言采集; 3) 运用SD 分析法、满意度调查和情感评价地图等方法完成特色体验感知信息收集及数据分析:进行上述数据分析，总结关注要点，完成调研总结。该项目的实施有利于收集特色小镇建设现状的使用情况，为建设配套完善、环境优美、各具特色、功能互补的科技特色小镇建设提供基础资料，促进经济转型升级。为营造更好的环湖小镇空间环境提供参考依据，从而使研究和建设能够更深入进行，创造良好社会意义。"]
["安徽建筑大学",201810878108,"基于感知体验的安徽省博物馆空间环境使用情况调查研究","创新训练项目","孙杰","15202080212","4","汪鑫/15202010113,郭世超/15206030111,徐杰/14202070223","戴慧","讲师",5000,560,"项目概述： 本次研究选取合肥既有老旧住宅作为研究对象，综合运用文献研究、实地调研、归纳分析等研究方法，结合老年心理学、环境学等相关学科，立足于合肥市既有住宅现状问题与老年居住者实际需求实态调研，总结出适老化不足的问题，并根据不同的改造需求对既有住宅提出基本型和推荐型两个标准的改造方法。 项目意义：试图解决合肥居家养老模式下老旧住宅适老化程度低与老年人实际居住需求高之间的矛盾，以期有效改善老年人的居住条件、提高合肥市居家养老的生活质量与精神追求。 项目研究背景： 1.合肥人口老龄化趋势与现状 人口老龄化是指某个地区或国家的老年人口所占总人口比例持续动态提高的过程。 按照国际通用标准，一个地区或者国家65岁及以上人口超过总人口数的7％或60岁及上人口超过总人口的10％，那么就可以说这个地区或国家迈入了老齡化社会。截止到现在，发达国家己经全部迈入老齡化社会，很多发展中国家也在经历或即将步入这一阶段，中国早在1999年就进入了老龄化社会。 合肥市同样也在1999年正式步入老龄社会，截至2014年，合肥市的老年人口数约占总人曰数的17.32％，这一比例较1999年的11.52％高出了近６个百分点（图1），老年人口占总人口的比重呈持续上升状态。人口老龄化的快速进展给合肥的老年工作带来了极大的压力，因此积极应对随之而来的各种老年问题，保障老年人的身也健康，提高老年人的生活水平，成为合肥当前及后社会发展中的一项长远又艰巨的任务。 2.国内外研究现状 （1）国内既有住宅改造研究 国内专口针对既有住宅的适老化改造实践活动不多，改造多集中于对老旧住宅区进行综合整治，包括居住区环境的治理以及配套公共设施的更新、增设。 以上海为代表的发达地区走在既有住宅改造的前列，2002年上海市就开始对老旧住宅进行平改坡、加装电梯等改造活动，并通过底层置换等方式将住宅底层场地拓展为社区服务设施用地；2011年，上海市又开展了＂住宅适老化改造＂试点项目，通过政府和社会组织共同出资的方式，对困难老年家庭的住宅套内空间进行更新改造，最终取得了良好的社会效益。整体看来，我国如今对既有住宅适老化专项改造的实践经验还是极度缺乏，需要引起更多的关注与实施。 （2）国外既有住宅改造研究 从20世纪70年代来，西方国家在经历了大规模新建住宅区的阶段后，对城市住宅的研究重点逐渐转移到既有住宅的修缮、改造以及居住环境质量的提高上。 至上世纪80年代，欧洲国家老旧住宅的维修总额己经占到了住宅建设总额的1／3－1／2。以英国、瑞典为例，其中英国1980年旧房维修改造工程占到了建筑工程总量的１／３，而对于瑞典这一数字则达到了42％。西方国家针对老旧住宅的适老化改造的主要内容是住宅结构、空间的改善以及设各设施的更新。如以美国为代表，其老旧住宅的适老化改造内容主要包括：a.针对老年人的无障碍设施改造；b.针对需要借助辅助工具活动的老人能够自主使用设备的改造；c.住宅采光、照明的改造；d.住宅智能化设备的升级。 西方发达国家在建筑改造方面的技术己经非常，在材料配备的情况下改造施工时间较短，且一般情况下按需进行分项改造。日本的既有住宅适老化改造在注重无障碍改造之余，还结合本国老年人的生活居住习惯，重点关注通用设计的细节，使住宅能够适应各个阶段的居住者的使用要求。同时，日本的适老化改造实践活动始终本着从老年人出发的原则：坚守老年人的尊严、降低居家意外发生的概率。"]
["安徽建筑大学",201810878109,"多功能声波吸收器","创新训练项目","梅欣利","17207050120","4","马坤/17204080209,李明贵/17202070209,漆科/17202070215","王昊禾","助教",5000,560,"1、研究背景 十九大、2018年国家一号文件以及两会期间中央明确提出乡村振兴战略，对新农村建设、解决三农问题提出了更高的要求。合肥乡村型众创空间的出现是自下而上的就业非农化的跃迁，从第一产业直接跳跃到第三产业。近几年发展态势良好，并持续吸引大量资金与人才入驻。然而在发展过程中，众创空间出现空间品质较低、缺乏整体性规划、吸引力不足等问题。如何提升乡村型众创空间出现空间品质，打造符合合肥地方特色的乡村型众创空间模式，是我们研究的出发点。 2、研究目的 通过研究乡村型众创空间选址及空间布局特点，提出优化空间品质的策略，为乡村振兴的落实提供更多思路。 3、研究内容 本文以合肥市乡村型众创空间为研究对象，探究乡村创新产业的选址规律，分析乡村型众创空间的功能定位，总结乡乡村型众创空间布局模式，提出乡村型众创空间品质提升策略。"]
["安徽建筑大学",201810878110,"老城区改造——会呼吸的城市文化之源","创新训练项目","闫宇晗","16202080202","2","邓俊/16202080215","张路红、王志鹏","副教授、讲师",5000,560,"研究目的：对城市街道树池进行美观优化及功能改善 研究内容：在以往城市街道景观的研究中，道路边绿化带的美观往往着眼于树种的搭配而忽视树池的美观作用，树池的功能与美观性在很大程度上缺乏协调，功能单一忽略美观的树池比比皆是。由此引发了针对树池的一系列思索，在初步调查中我们发现地面景观杂乱的很大一个原因是树池突兀，不能很好的融入周围地面环境。项目重点是树池的景观优化设计，难点是树池景观对功能有何影响的研究。我们将对树池的外观造型、形式、规格、使用场景及相应功能进行研究，探讨使用场景对树池功能的影响、树池树种与树池形状之间的联系、树池对环境的影响，树池的生态价值等问题。"]
["安徽建筑大学",201810878111,"空间区域的规划管理利用映射出的心理状态","创新训练项目","边钰淇","17202080218","4","孙嘉彭/17202080212,张明霞/17202080224,章晨茜/17202080229","朱楠楠","助教",5000,560,"当今中国处于快速的现代化与城市化进程之中，正面临全球化与地域化的巨大矛盾，作为人类文化记忆之一的传统村镇建筑文化,是旧有生活方式的智慧与结晶，是我们的祖先留下来的文化基因，然而，全社会的现代化进程又是消灭这些文化符号的罪魁祸首。在保持文化多样性方面，作为人类文化遗产之一的中国传统村镇建筑负有重要的历史责任。 长江中下游地区历史悠久，经济发达，居南北要冲，传承了中国数千年南北交汇的历史文化，具有东西互涉、南北共存的特点。而长江中下游传统村镇历史建筑研究尚未系统开展，其保护工作也比其它地区滞后。因此，在我国历史文化保护视角变迁的背景下，在国家相关历史文化保护法规的支持与引导下，对长江中下游地区传统村镇建筑进行研究具有重要的历史与现实意义。 本项目旨在选取安徽沿江城市——芜湖下辖某传统村镇的历史建筑为调研对象，对其进行全面调查和记录，为安徽传统村镇的历史建筑保护研究贡献一份力量。"]
["安徽建筑大学",201810878112,"安徽非物质文化遗产保护案例——以合肥为例","创新训练项目","单姝敏","17202010125","3","谢琴棋/17202010123,赵媛媛/17202010117","左丹","未定职",5000,560,"1、项目背景 近代工业建筑是中国近代建筑中的特殊类型，因中国近代建筑转型是从工业建筑发起的，清末洋务派的活动中最早关注的即是军事工业。 安徽近代工业是从 1861 年的安庆内军械所发端的，从 1861 年始至 1949 年止，历经了萌芽蕴蓄、发展勃兴至停止衰退的过程，安徽的近代工业建筑也随之产生、发展并停滞。 安徽省淮南市缘煤而建，因煤而兴。清代始，淮南煤炭已有零星开采；宣统元年（1909年）淮南大通煤矿公司成立，此后几十年，大通煤矿公司得到较快发展，与此同时，围绕煤矿产生的建筑也有快速发展；1930年国民政府建设委员会成立淮南煤矿局，宣告了官办煤矿的产生，淮南的煤矿开采进入了新阶段；煤矿工业的蓬勃发展，带动了淮南工业建筑的勃兴，促进了围绕煤矿工业的区域形成，初步形成了淮南的城市形态。 2、项目内容 对近代时期淮南工业建筑遗存展开普查，通过数字化技术手段对淮南工业建筑遗存进行全方位记录，形成近代淮南工业建筑遗存报告，为淮南工业遗产保护提供第一手宝贵基础资料。"]
["安徽建筑大学",201810878113,"智能停车场设计","创新训练项目","钟可","17201090133","4","陈建慧/17201090101,张虹/17201090134,朱可/17201090236","孙光灵","讲师",5000,560,"光绪二年（1876 年）7月，中英订立《烟台条约》，铜陵大通港正式作为外国轮船的停泊地点和上下客货的“寄航港”。随后日本、英国、美国等帝国主义列强蜂拥而至，伴随而来的外国轮船业在大通兴盛起来，铜陵也由此进入了近代发展阶段。在此过程中，近代铜陵的建筑成为其城市近代化的物证，铜陵近代建筑演变的过程，体现了外来文化对铜陵的影响，以及不同文化相互作用的结果。如今，对这些历史建筑遗存进行普查调研，为后续的保护利用提供基础资料，具有重要的历史意义和现实意义。"]
["安徽建筑大学",201810878114,"抗极端天气多功能安全公交站牌","创新训练项目","陈德帅","17202070128","3","王梓范/17202070118,程瑞睿/17202070103","王昊禾","助教",5000,560,"“旅图”是一款为自驾游和跟团游用户提供景区内最快或者是最佳的旅游服务，并为游客提供周边特色推荐与导航。使用这款APP，可以在景区内快速找到方向、目标，不再会因为不认路而感到茫然不适，可以让游客发现意想不到的乐趣。 “旅图”以“精确、便捷”作为项目的发展目标。“精确”是指旅游区地图精准化，旅游区内商家精准化，旅游区内所需等待时间精准化；“便捷”是指操作便捷、符合大众使用、界面干净整洁。 “旅图”项目拟先在合肥市进行试点，根据发展进程逐渐推广至全国，建成一项专为自助旅游设计的地图APP。我们拟在与各景区沟通取得合作后积极开拓业务，结合互联网与大数据，汇集各景区地图以更专业的服务精神，更加高效的服务质量，更成熟的服务系统，成功开展对于“旅图”的调查、推广工作。并在今后会陆续展开APP中的用户评价、用户体验，商家推荐等多种活动。"]
["安徽建筑大学",201810878115,"基于3s和BIM技术下的城市3D打印","创新训练项目","杜方刚","17201050205","4","姚舜/16202080203,冉桃滔/17201050126,易健文/17201050239","王昊禾","助教",5000,560,"合肥近现代建筑遗产作为合肥近现代历史的见证，对于合肥这座有着2200多年历史的古城具有重要意义。然而，长期以来，由于多方面原因造成的对历史文化遗产价值的片面认识，忽视了近现代遗产的保护，致使大量近现代建筑损毁。因此深入了解合肥近现代建筑的现实情况，研究其保护利用策略已成为现代城市建设的一大重要课题。 本项目以合肥近代建筑遗产为研究对象，以实地调研为基础，结合合肥的历史、文化发展背景，统计分析近现代建筑遗产的数量、分布、类型、保存及使用状况；归纳分析保护利用中存在问题；借鉴国内外成功经验并结合当前近现代建筑现状，提出符合合肥实际情况的保护利用建议；结合典型案例，对合肥近现代建筑遗产保护利用进行实践探索。"]
["安徽建筑大学",201810878116,"对大型商业广场设置自助购物区域的相关研究","创新训练项目","朱磊","17202010122","4","徐鹤麒/17202010124,何良正/17202010107,杨奉源/17202010119","孙长玥","助教",5000,560,"1.研究目的：笔直的金寨路高架桥，全线贯通的祁门路、鳞次栉比的高楼大厦，喧嚣的车流，这片区域日益繁华。但称之为“城中村”的姚公庙，正是存在于这样的繁华之中。随着合肥市的高速发展，对“城中村”姚公庙进行功能性开发、特色化改造，加强对社区用房的规范管理已势不可挡。另一方面，改造姚公庙的部分街区处于安徽建筑大学“后街”的位置，就学生而言，对此处街区的改造，打造出生态文化商业街，也带来了很大的福音。 2.研究意义：城市旧居住区，是在一个城市的长期历史发展中，逐步形成的，也是城市各个历史时期的发展缩影。作为此次改造对象的姚公庙部分街区，不仅有着丰富的历史文化内涵，而且在合肥城中知名度较高。同时，这片区域的现状十分堪忧：区域内存在城市格局尺度比较小、人口密度高且居民中低收入人群占的比例比较高、基础设施比较陈旧、房屋质量比较差等问题。基于以上状况，本项目提出了针对改善这些情况而做出的旧建筑改造与再利用，希望能够通过这一改造项目，在改善周边环境，提升区域的文化氛围的同时，也可以让当地居民安居乐业。 3.国内旧城改造研究现状：目前，我国城市旧居住区改造呈现多种模式、多个层次推进发展态势，改造模式由过去单纯的“旧区改造”转向“旧区再开发”。 4.国外旧城区改造研究现状：例如日本横滨市寿町贫民住区的改造则是从人文关怀角度入手，从以往的由官方邀请城市规划师、建筑师共同规划制定地区再开发规划，建设高层建筑群改向由社会团体参与改造，社会团体中包括当地艺术家、学者和市民活动家在内的多元主体的共同参与，深入发掘以往外来的开发主体难以发现的诸如砖瓦建筑以及其它历史文化保护对象，作为再开发的经济资源"]
["安徽建筑大学",201810878117,"基于GIS分析下城市修建性详细规划对住宅价格影响机制及效应研究","创新训练项目","王涵","16205150220","4","李雪纯/16202070206,苏海生/16202070213,汪美惠/16201030210","王志鹏","讲师",5000,560,"本项目以徽州古村落保护为基础在目前古村落现状的基础上，结合国家乡村振兴战略，对徽州古村落进行保护研究和发展再利用。 1、徽州古村落体现着古徽州地域的特色文化，是中国封建社会后期文化的典型代表——徽州文化的载体。徽州古村落是特色传统村落，和人文历史的融合，具有原创性且难以复制，拥有很高的历史文化价值。 2、徽州古村落正因为不同原因遭受破坏，亟待修复，当地居民的生活需求也需要提高。 3、党的十九大报告中提出了乡村振兴战略，指出划定乡村建设的历史文化保护线，保护好文物古迹、传统村落、民族村寨、传统建筑、农业遗迹、灌溉工程遗产。支持农村地区民间文化等传承发展。徽州古村落作为一个特色的乡村类型，其保护和发展与乡村振兴战略不谋而合。 4、在这样一个背景下，我们希望做一个地域性的思考，以徽州古村落为对象，对其建筑，文化等方面进行实地考察和分析研究，依托传统徽州文化与建筑特色对现存的徽州村落进行保护研究。利用现代社会互联网等技术，并且致力于采取措施对现存的有价值的徽州建筑进行再利用，平衡商业发展与保护的关系，为当地居民创造良好的人居环境，以达到我国一直所坚持的对乡村的发展振兴。"]
["安徽建筑大学",201810878118,"地铁修筑模式新方法的研究","创新训练项目","陆春华","16202010209","4","罗晨晨/16202080226,吴闪/16201050230,林文倬/16202080224","王婉娣","讲师",5000,560,"合肥市二环路是合肥市区内一条重要的环线道路，是众多车辆进出合肥市的必经道路。其中 东二环路位于瑶海区，其沿线路段区域是合肥市重要的仓储物流集运中心。由于其重要的位置和较为复杂的道路功能，使得东二环路沿线的交通问题日趋严重，并对周边区域产生了一定程度的负面影响。 本项目从合肥市东二环路在城市中的功能和定位出发，结合其历史沿革和发展过程对东二环路的交通现状以及周围区域的现状进行调研与分析，探究现状存在问题的产生原因，提出具有创新理念的改造方案，并对今后的城市建设总结经验和启示。"]
["安徽建筑大学",201810878119,"基于乡村振兴的历史文化名城保护与更新建议——以寿县为例","创新训练项目","刘雨婷","17202080209","3","王馨/17202080214,戴斌/17201010305","王婉娣","讲师",5000,560,"随着城市化进程的加速，城市城市空间越来越紧凑，高强度城市化加剧热岛现象和雾霾现象的出现。但生活水平的迅速提高和环保意识的增强，人们对生活环境的要求越来越高。因此，针对风环境及细颗粒物研究对于改善居住环境具有重要意义。 本次研究主要通过是实测合肥地区不同季节不同空间形态的代表性高层居住小区风环境及细颗粒物，获取数据实际数据后运用数据软件分析。从建筑空间形态指标与建筑空间形态单元两个角度探讨风环境及天空可见度与建筑空间形态的相关性及规律性。研究成果可在现有居住生活环境的改善及未来建筑设计中得以运用。"]
["安徽建筑大学",201810878120,"抗震房屋的结构原理与现状分析","创新训练项目","王珺","17202070220","4","董文迪/17202070203,雷欢/17202070210,王雨朦/17202070226","李清、王昊禾","未定职、助教",5000,560,"研究内容： 中国城市化进程目前处于快速发展的阶段，且在以后的相当长一段时期内，随着中国城镇化政策的推进，城市住区必将更大规模的建设。住房与城乡建设部房地产及住宅研究会人居环境委员会专家组组长开彦介绍说，大型房地产开发项目对城市功能、城市形象以及城市结构、节能省地等新要求均有着非常大的影响，然而，目前市场上出现的“大盘”多数只是原有居住小区的扩大，在规划思想、理念等方面没有突破,特别是对“大盘”项目所具有的城市属性认识不足，单纯就小区论小区，缺乏城市整体观念，这是十分有害的。 在中国城市持续了二十多年的快速发展史上，住宅小区开发一直是最重要的开发模式，尤其是进入二十一世纪以来，高密度住宅小区的开发规模，空间形态不断增加，但其空间形态特征理论研究和技术方法相对缺乏。 本项目选取合肥市住区为测试和研究对象，采用实地勘探、模拟分析、理论借鉴及数理统计等研究方法，从城市设计角度对高密度城市住区的发展演变历程进行归纳总结，定量分析高密度城市住区的空间形态。 研究目的： 总结高密度城市住区空间形态特征，提炼出各具特点的若干组空间形态设计指标，尝试提出高密度城市住区空间形态优化的理论和技术方法，对于指导高密度城市住区的空间形态的规划，城市住区的良好发展有重要的理论意义。"]
["安徽建筑大学",201810878121,"基于夜光遥感数据支持安徽省经济社会发展研究","创新训练项目","檀园","16203130135","4","彭怡/16203130239,汪慧婷/16203130136,郑鑫/16203130116","陈广洲","教授",5000,"816","1.研究意义： 在夜间无云情况下，遥感卫星能对地表可见光成像，而城镇发光、舰船发光和油气井燃烧发光是夜间主要的光源，并且均来自于人类的经济活动。灯光数据可以清晰的体现空间集聚特征，描绘非行政区划下的城市边界。因此通过研究夜光遥感我们能更清晰全面的分析城市经济发展的真实情况与城市化的进程。 2.研究方向： 自20世纪60年代遥感技术的兴起，其研究与发展备受人们关注，现已广泛应用于农业、林业、地质、海洋、气象、水文、军事、环保等领域，同时遥感技术的应用也不断深化。而随着社会经济的发展，夜间照明设备逐渐普及，人们发现可以通过夜光反映出一个城市的人类聚居区和发达经济带，基于此特点，夜光遥感的作用显现出来了，尤其对于2013年的“一带一路”国家战略的来说，夜光遥感影像对分析“一带一路”区域内的国家城市发展具有重大意义。我们本次创新活动就是以夜光遥感与城市发展为主题来观测安徽省市近些年来的发展。 3.研究内容： 此项目主要研究城市的人口密度、国民生产总值和城市化进程。传统的人口普查 方法存在一定的局限性，工作繁琐、成本高、周期长。而通过不同分辨率的遥感影像为主要数据源建立一系类的人口估算模型即可计算出城市总人口。另一方面一个城市夜光总值与GDP总量和人口在不同程度上呈显著相关。所以当我们计算出夜光影像的亮值像元DN值，找到它与单位面积GDP之间存在的线性关系就能大致估算出城市的GDP总量。在人口密度和GDP总量明确后，在结合灯光遥感数据反映出城市边界，就能分析城市的城镇化水平。 4.研究目的： 通过遥感数据来反映一个城市的城市化水平、经济状况和人口密度等人类活动因子。用灯光数据衡量经济增长，可以排除统计中的系统误差，去除人为干扰因素。并且通过这些数据还可以分析城市化的究竟特征，明确城市边界。夜光遥感在一带一路中也有重要研究，能判断经济的宏观走向，经济重心的转移。 5.国内外研究及现状： 1976 年9 月，DMSP/ OLS在美国发射，该卫星传感器可捕捉到不同发展类型城市所发出的灯光，包括小规模居民点、交通、渔船、消防火灾、森林火灾等发出的不同强度的灯光。国内外学者利用DMSP/OLS从自然科学和社会科学的不同方面进行大量研究。从现有研究成果来看, 自然科学研究主要集中在城市空间信息提取扩展研究、人口估算、城市群和城市体系演化分析城市化对生态环境影响研究等方面, 社会科学研究侧重于经济发展研究、电力能源消耗量研究、政治关联与经济增长关系研究等方面。尽管研究成果很多, 但对已有成果进行系统总结和归纳研究的文献却非常少。除上述常用研究领域之外, DMSP/OLS在城市建设中的用钢库存研究、油气田监测、渔船监控等研究领域均有涉及。可以预测, 在不久的将来, 随着夜间灯光数据的积累, 以及更高时空分辨率影像的融合, 在未来会拓展更多的研究领域。"]
["安徽建筑大学",201810878122,"有机污染土壤淋洗液光谱特性及催化降解研究","创新训练项目","陈雨","15203130103","4","曹婧/15203130127,\n李颖鸽/15203130236,\n赵宇/15203130243","项丽","讲师",5000,830,"1.研究目的 有机污染物是土壤典型的污染物之一，其进入土壤后会发生一系列复杂的物理、化学和生物变化，且具有难降解性，对环境中的生物甚至包括人类的生存和健康造出成了很大危害。因此，土壤有机污染已成为全球关注的问题，土壤污染治理工作迫在眉睫。本课题就是针对这一环境问题，检验新型材料对土壤中有机污染物的降解效果。 2.主要研究内容 本项目立足于土壤淋洗修复技术与光催化降解技术，使用蒸馏石脑油对土壤进行污染，老化一周后进行淋洗，之后使用新型材料对淋洗液进行光催化降解。检测分析新型材料对原油的降解效果。"]
["安徽建筑大学",201810878123,"两种新型的小型燃气锅炉进排气口联合装置","创新训练项目","葛海亮","15203080107","3","蒋可/15207050205,朱梦雅/16203080319","张虎","副教授",5000,"610 ","本项目针对目前市场上锅炉排烟系统设计不合理易导致烟气倒灌及排烟不畅，只能抵挡部分气流变化影响或者排烟能耗过大的问题提出了具体的改善措施。 本项目研究了两种通过利用装置自身的结构来有效防止倒灌风及排烟不畅，且采用套管式设计，使烟气产生的废热可以用来预热吸入的氧气，在解决倒灌风安全隐患的同时达到节能减排，高效利用燃料能源的目标。且本项目在排烟口内设置的止回阀前后设有压差传感器，当室外气象条件恶劣且风力极强，防倒灌风装置效果较差时，止回阀前后压差达到一定值，与传感器连通的燃气阀及止回阀将关闭，杜绝倒灌风的安全隐患。现已制作出手工模型示意图，图片简介见附件。 本项目巧妙利用了装置自身结构，在不增加能耗负担的同时较好的解决了排烟系统的安全隐患，具有实际的社会意义和经济效益。"]
["安徽建筑大学",201810878124,"污水管网中雨水混接来源的高效诊断法","创新训练项目","方子鸣","16203090110","4","吴雨晨/16203090229,邓琪/16203090107,杜日暄/16203090109","刘绍根","教授",5000,"610","随着我国城市化的快速发展，城市水资源供需 矛盾突出、水环境恶化、洪涝灾害严重等水问题日益成为制约我国城市可持续发展的重要因素。城市发展和市民对城市基础设施服务水平要求的提升合肥市老城区排水问题成为市民关注的热点，市委、市政府对此高度重视，多次就此召集有关部门进行研究。老城区现有的排水系统为合流制，同时承担防汛排涝与污染防治功能，存在建设标准低、设施简陋等问题，不能适应城市发展的要求。 目前国内外城市大多存在初期雨水污染严重、排涝能力低等问题，但是，要在雨天定量污水管道中雨水来源，需在污水管网中同步安装很多管道流量计，极其费时费力且难以做到。管网节点水质监测，是一种诊断污水管网中雨水混接的潜在替代手段。与现场同步安装管道流量计相比，同步的现场水质采样要相对容易很。可见，污水管网系统存在严重的雨水混接问题，占据了污水管网的输送能力，影响了雨天截污效果的发挥。为此，需要查明该污水干管系统中雨水混接来源及其对应的水量大小，并提出工程改造措施。 合肥市老城区排水系统问题主要为两个方面: 排水系统分区 合肥市老城区原有排水系统分为杏花、六安路、 逍遥津及包河 4 个排水系统; 现状杏花排涝泵站和 六安路排涝泵站通过阜南路排水管、寿春路排水管 相互连通，将杏花和六安路系统合并，统称杏花排水系统。因此，老城区内形成杏花、逍遥津和包河3个排水系统，服务面积分别为2.9、1.05、1.25 km2。 老城区排水系统 1.排涝问题:经调查研究老城区排涝能力差、地面积水 ① 排水系统建设标准低。② 部分排涝泵站设备简陋，老化严重。③ 排水体系存在一定弊端。④ 排水管道接口错位，排水不畅。 2.初雨污染问题: 老城区污水截流管及污水泵站均已建成，但是水污染问题较突出。根据《合肥市水环境功能规划》，合肥市现状地表水环境质量较差。由于补水 量相对较小，补水工程对于南淝河的水质基本上不起作用。目前南淝河水质一般为Ⅴ类，但是受降雨的影响很大，一旦发生降雨水质明显恶化。 经调查研究，造成老城区水污染的原因主要有以下几个方面: ① 南淝河的自净能力差② 污水截流倍数低，溢流频率高。③ 污水截流井欠缺，难以准确控制截流污水 水量和水质差。 因此针对上述几处问题，应建立雨水管道混接污水诊断方法，形成雨水管网混接水量分布地图，完成老城区初期雨水污染控制技术遴选报告，并提出针对性的雨污水管网修复和改造技术方案。"]
["安徽建筑大学",201810878125,"基于海绵城市理论的小城镇低影响开发（LID）研究","创新训练项目","程昊","16204090431","4",null,"王坤","讲师",5000,"610","城镇化是保持经济持续健康发展的强大引擎，是推动区域协调发展的有力支撑，也是促进社会全面进步的必然要求。然而，快速城镇化的同时，城市发展也面临巨大的环境与资源压力，外延增长式的城市发展模式已难以为继，《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》明确提出，我国的城镇化必须进入以提升质量为主的转型发展新阶段。为此，必须坚持新型城镇化的发展道路，协调城镇化与环境资源保护之间的矛盾，才能实现可持续发展。建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市是生态文明建设的重要内容，是实现城镇化和环境资源协调发展的重要体现，也是今后我国城市建设的重大任务。海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。在海绵城市建设过程中，应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，并考虑其复杂性和长期性。海绵城市的建设途径主要有以下几方面，一是对城市原有生态系统的保护。二是生态恢复和修复。三是低影响开发。低影响开发指在城市开发建设过程中采用源头削减、中途转输、末端调蓄等多种手段，通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。"]
["安徽建筑大学",201810878126,"植物对重金属污染土壤的修复作用研究","创新训练项目","吕双秋","15203130144","4","李超杰/15203130138,熊明均/15203130135,王景/15203130215","鲍立宁","副教授",5000,"610","1.1研究目的 20世纪以来，随着人类工农业的迅猛发展，重金属污染也随之日益严重，环境修复势在必行，而土壤作为环境的载体，其重金属修复更是重要。在生产技术的进步下，成本较高，耗能相对较大的化学修复技术不再能满足人们的要求，而低能耗，高效率的生物修复技术正逐渐成为处理环境污染的一种有效方法，植物修复作为生物修复技术的一种，其修复过程是对污染物进行吸收和清除，且对环境基本无破坏，是解决重金属污染土壤问题的一个很有前景的方法。我们项目的研究目的就在于研究植物对重金属污染土壤修复前景的可行性和效应性。 1.2主要研究内容 研究在不同浓度重金属污染的土壤环境下，植物对土壤的修复作用，选取金属铅作为重金属污染的代表，对土壤进行不同浓度的铅金属污染，分不同时段对受试植物土壤取样分析调查，比较受试植物在不同浓度铅污染状况下的生长情况，分析不同浓度铅污染状况下的土壤情况，最后，观察数据，分析受试植物对不同浓度重金属污染的修复状况。"]
["安徽建筑大学",201810878127,"皖南地区新农村建设天然冷源应用于的可行性研究","创新训练项目","何东亮","16203080123","4","程锐/15203080104,孙蕾/16203080239,孟慧贤/16203100138","王晏平","副教授",5000,"480","随着新农村的建设推进和我国乡村振兴战略的实施，大力利用农村现有资源来推进农村建设已经越来越受到重视。皖南山区的夏季气候特点是高温高湿，随着人们对室内热湿环境的舒适度要求的不断提高，空调已是普遍需求，目前主要是电扇或体空调，电扇显然已经不能人满足对室内热舒适读的要求，分体空调，一方面由于属于蒸汽压缩式制冷，能耗相对大，另一方面也没有因地制宜地用充分利用当地可利用的天然资源。我校2014年大学生三下乡赴皖南宏村等地对可利用天然冷源的调研数据表明：皖南山区存在着众多的山涧溪流以及饮用井水，夏季水温一般在18～20℃，是十分良好的天然冷源，因此本项目团队针对新农村美好乡村建设，从节能、舒适的角度出发，结合当地可利用的天然冷，研究设计一种以井水作为天然冷源，以表冷器作为空气-水换热器的空调系统用于消除室内显热（控制室内温度），由于皖南山区夏季高温高湿的气候，井水水温较高不能除湿，因此本项目拟采用固体剂硅胶除湿解决湿度控制问题，利用窗户接受太阳能对硅胶进行再生除湿，系统形式简单，仅有风机，小型水泵消耗少量的电能，且符合美好乡村建设绿色、节能、环保的理念。"]
["安徽建筑大学",201810878128,"快速检测苯等室内气态污染物的纳米敏感材料制备及方法研究","创新训练项目","谢自强","16203130102","4","杨方启/16203130103,张恩泽/16203130107,柏晓萱/16203130201","孙柏","副研究员",5000,"610","苯系物是现代工业中广泛应用的有机化工原料。苯系物一般是指苯、甲苯、乙苯、二甲苯(邻、间和对位)、异丙苯和苯乙烯等有机化合物,大气中尤以苯、甲苯和(邻、间和对位)二甲苯最为常见。空气中的苯系物主要来源于涂料、油漆、胶粘剂和汽车尾气等,其中苯是已被确认的致癌物,而甲苯、二甲苯和乙苯等也有不同程度的毒性。目前苯系物的测定方法主要有气相色谱法、气-质联用法等,由于这些方法都需要依靠大型仪器，且样品前处理过程复杂，要求良好的试验环境和训练有素的操作人员，因此耗时长不易现场检测。纳米材料催化发光方法具有检测装置简单、无需复杂的前处理及富集过程、检测速度快且灵敏度高的特点。探索能够与苯系物产生催化发光的纳米敏感材料，建立了一种快速测定空气中苯系物的方法。 本项目首先探索能够与苯系物产生催化发光的纳米材料， 研究材料的制备方法及制备过程中的影响因素；其次，进行纳米材料催化发光方法检测苯系物的实验，探索影响催化发光检测苯系物的过程中流速、温度等参数对发光波长、波形、强度的影响；最后，对实验过程中出现的问题进行分析，总结实验结果。"]
["安徽建筑大学",201810878129,"常见植物与耐铅菌协同去除土壤中铅的研究","创新训练项目","宫王艳","15203030113","4","陈晨/15203090306,邹凯/15204080228,朱小杰/16203090338","秦莹、朱曙光","未定职、教授",5000,"560","1 研究的目的： 随着世界工业的迅速发展 ,地球上许多地区的土壤都不同程度地受到重金属Pb污染,而且污染面积有不断扩大的趋势，从诸多有关重金属Pb污染治理方面的文献中可以发现, 传统的治理措施多是采用物理，化学，物理化学方法，而从修复效果和实用潜力上看,这些技术虽然 在一定程度上减少了重金属Pb对土壤及生态环境的危 害, 但是能耗也存在二次污染等问题也限制了其在 现场的应用。土壤重金属Pb污染的生物修复以其低廉的成本、修复彻底等优点逐渐为人们所重视，这种修复方法利用土壤 -微生物-植物的共存关系 ,充分发挥植物与微生物修复技术各自优势 , 弥补不足,进而提高土壤中污染物的植物修复效率,最终达到彻底修复重金属Pb污染土壤的目的。 2 主要探究内容： 利用土壤 -微生物-植物的共存关系，用植物与专性耐铅菌株的联合修复和植物与耐铅菌根的联合修复和在不破坏土壤结构前提下利用自然生长 或经过遗传培育筛选的植物对土壤中的污染物进行固 定、吸收、转移、富集、转化和根过滤作用，使土壤中的污染物被消除或将土壤中的污染物浓度降到可接受水 平的修复方法，来帮助土壤重金 属污染植物修复。 通过查阅相关文献，整理资料，制定实验方案，开展相关实验，处理实验数据从而得出结论，完成相应的课题，构建属于自己的创新平台。继续进行微生物＋超积累植物协同修复土壤重金属Pb的课题研究。"]
["安徽建筑大学",201810878130,"推进大学生学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想研究","创新训练项目","张盼","15211030211","4","潘靓靓/15203090205,李润佳/15203090330,霍奔/15203090324","朱志伟","讲师",5000,"401","习近平新时代中国特色社会主义思想，以坚持和发展中国特色社会主义为主题，提出了“八个明确”、“十四个坚持”为主要内容的系列新理念新思想新战略，构成了联系紧密、相互贯通、科学完备的理论体系。“八个明确”从理论层面明确我们要坚持和发展的是什么样的社会主义，回答“是什么”的问题; “十四个坚持”从实践层面明确我们怎样坚持和发展中国特色社会主义，回答“怎么办”的问题，是习近平新时代中国特色社会主义思想的实践要求和现实化路径，是贯彻落实十九大精神的现实着力点。推动大学生学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，是本项目重点研究的对象。 科学性：习近平新时代中国特色社会主义思想，是马克思主义思想中国化的最新理论，是党和国家需要长期坚持的指导思想。它解释了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义，也指明了新时代应该怎样坚持和发展中国特色社会主义。 先进性：习近平新时代中国特色社会主义思想是习近平总书记在党的十九大上提出的，它全面而又系统地阐述了新时代下中国的指导理论和战略布局，尽显马克思主义的整体性原则。习近平新时代中国特色社会主义思想成为了全国共产党员学习的精神，前进的指导思想。 创新之处：。在宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的同时，也收集大学生对于就如何推进宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的看法，并查阅资料，总结出新的教育推广机制。"]
["安徽建筑大学",201810878131,"基于JavaScript和ArcGIS Server的室内GIS实现——以安徽建筑大学校园教室导航为例","创新训练项目","郭昭","15203110112","1",null,"朱传华","讲师",5000,"705","研究目的：随着连锁商店的兴起、物联网的发展、室内定位技术的不断提高、智能手机的普及以及相关软件的发展，人们对于地理空间的探索已经不再仅限于室外大尺度空间。 现有的GIS基础服务能帮助人们找到室外感兴趣的地物，却极少支持复杂的内部空间，如大型机场、医院、大型商场等的内部查询搜索等，室外大尺度地理空间的探索已经不能满足人们的需求，室内空间逐渐成为人们研究的热点。在校园内，新生到校以后由于对校园的不熟悉和建筑物的结构复杂，经常会出现找不到教室的情况，所以我们以学生在学校找教室为例建立一个基于WebGIS的校园教室导航系统。 研究内容：采用JavaScript语言和ArcGIS Server平台，通过高清遥感影像数字化校园，构建建筑物内部结构的三维图，并在深入了解建筑物结构的基础上，构建建筑物空间数据库，通过GIS的路径分析，从而在Web上创建一个可以用于校园教室导航的系统。 主要内容包括：（1）高清影像的数字化和三维模型构建； （2）结合实测数据，对三维模型进行验证； （3）教学楼和其他校园建筑物的空间数据库的构建； （4）室内导航最短路径算法的实现； （5）使用代码实现Web导航应用。"]
["安徽建筑大学",201810878132,"庐江县龙桥铁矿尾砂库土壤污染与植物修复","创新训练项目","王楚石","15203130137","4","吴志灵/15203130128,卢传军/15203130206,刘文建/15203130240","张瑾","副教授",5000,"610","随着十三五规划中“土十条”的颁布，国家对土壤环境的保护越来越重视，一些受污染的土地渐渐引起人们关注并开展研究。为响应国家保护土壤环境的号召，本小组准备以庐江县龙桥铁矿尾砂库区周边土壤为研究目标，初步测定该区域土壤的受污染程度，并准备采取土壤修复技术减轻或者修复当地受污染的土壤。 庐江县龙桥铁矿位于合肥市南约72km处，它是一所以生产铁精矿为主的矿业公司，在其长期开采中，产生了大量的尾砂堆积在尾砂库中。众所周知，矿业生产产生的尾砂中含有大量重金属，而重金属具有不易降解、易富集和毒性大等特点，对尾砂库周边土壤环境产生了一定的影响。在目前众多土壤修复技术中，植物修复技术是最经济且对周围环境影响最小的方法，而且植物修复技术不需要专门的操作人员，很容易进行推广。所以我们初步决定采用植物修复技术修复当地的土壤环境。 本项目主要是测定目标区域土壤的重金属污染状况，通过对比试验，筛选出合适的植物用于当地的土壤修复。后经过实地栽培，取样观察，探讨植物修复重金属污染土壤的可行性。"]
["安徽建筑大学",201810878133,"基于GEE遥感大数据平台的安徽省近二十年植被覆盖指数信息提取与变化研究","创新训练项目","贺海浪","16203110133","4","郭俊伟/16203110131,杨婉婷/17203110135,王贺/16203110201","解华明","副教授",5000,"705","    研究意义：植被是全球生态系统的重要组成部分，它可以减缓地表径流，保护水土，对陆地表面的能量交换，水文循环及全球环境的变化，起着至关重要的作用。而植被覆盖度作为表征地表植被的一个重要指标，是全球或区域水文，生态等科学研究领域的重要参数和基础数据，也是研究土壤植被降雨耦合条件下水土流失的关键因子之一。 研究背景：植被覆盖指数常见的提取方法为目估法，采样法，模型法，仪器法等地表实测法，但其人力物力等诸多因素的制约，不适合在较大范围内作为唯一的测量方法推广，但可以为遥感监测精度评价和验证提供基础数据。 研究内容： 1.在老师的指导下了解并学习GEE，并运用其提取安徽省近二十年的植被覆盖指数。 2.进行局部地表实测法，建立模型，检验GEE所提取的数据的正确性。 3.查阅相关资料，收集同期变化数据，探讨植被覆盖度与气候，经济，生态等的相关联系。"]
["安徽建筑大学",201810878134,"基于合肥市高校的大学生网络信贷现象分析与研究","创新训练项目","徐彬","15203030245","4","巢林杰/15203030104,王宇航/15203030218,吕淼/15203030128","王文静","助教",5000,"303社会","在信息技术与大数据网络高速发展的今天，移动消费已然成为时代主流，网络信贷随之孕育而生。网络信贷凭借简单方便、额度高、放款迅速等P2P创新性优势，迅速在众多高校大学生间发展起来。但是，在带给大学生便利的同时，不良网络信贷也让他们陷入难以抽身的“高利贷”深渊。近段时间来，大学生因无力还贷而“以贷还贷”，最终难以自赎的报道屡见不鲜，已成为重大的社会问题。基于此种现象，本项目拟在以合肥市高校大学生群体为主要调查对象，结合线上问卷调查的宏观数据，针对大学生群体的消费心理、生活费使用情况，以及对网贷的认识、看法和使用意向进行调查与分析。并通过与曾使用过网贷和正深陷网络信贷风波的学生进行交流，征询家长教师对校园网络信贷的看法，分析讨论得出大学生网络信贷现象的原因、危害等具有社会现实意义的研究，并给出防范与劝诫的意见。"]
["安徽建筑大学",201810878135,"间歇曝气处理河流污染水过程中的氨氮的","创新训练项目","吴欢欢","16203090321","4","黄向前/16203090212,台德志/16203090221,马云中/16204140118","黄健","副教授",5000,"610","目前人们在黑臭河道的治理中一般只看重于氨氮的去除，而反硝化脱氮过程常被忽视，这种落后的理念和治理方法导致了许多河道在治理中总氮的去除率偏低，起不到根本作用。本次项目我们通过对间歇曝气处理河流污染水过程中的氨氮进行近红外光谱分析，寻找方法来使河道中的总氮的去除率变高从而达到一个治理河道黑臭的效果。 近红外光谱分析相对于传统水质指标检测具有快速、灵敏、易于实现在线测定等优点，能够及时反映生物反应器运行的状态及变化。本研究通过监测间歇曝气过程中氨氮的变化情况，采用近红外光谱法检测系统内氨氮浓度，并建立定量分析模型，以便快速准确预测上覆水中间歇曝气过程中氨氮+的浓度变化并及时灵活控制工艺的运行。 本次实验对河道进行模拟并对上覆水间歇曝气，在曝气阶段，当亚硝酸盐氮浓度达到最高时停止曝气，阻止其进一步氧化，再利用亚硝酸盐氮进行反硝化脱氮，具有高效、节能等特点。由于反应过程极易向全程硝化转化，因此建立快速、灵敏的无机盐氮分析方法对于短程硝化反硝化运行过程的监测与调控具有重要意义。"]
["安徽建筑大学",201810878136,"环保型多功能一体式路灯设计","创新训练项目","金伟","16206030209","4","王成/16206040129,程谦旺/16203100224,范倩倩/16207040114","黄明","副教授",5000,"610","从我国城市的现状来看，现如今城市道路的以及周边绿化的维护方式还是十分传统的人工方式，在面对恶劣天气时，往往要投入巨大的人力以及物力资源用于处理路面问题，关键在面临道路受阻等极端环境阻碍时，道路以及周边绿化等问题无法得到及时的解决。 本项目旨在应用于城市的绿化，资源循环利用，以及环境的改善。方式为制造一款设备，可以实现： 1、积雪的融化处理：对于路面以及周边绿化喷洒融雪剂，快速应对极端天气对于出行的影响。 2、空气的净化：降低近地面的粉尘，对路面空气进行净化应对路面粉尘激扬的现象。 3、绿化带的灌溉喷淋。 4、雨水的收集处理。 5、道路的照明。 6、新能源的利用：加入新能源供能方式，如太阳能供电等； ⑦同时该设备还可兼具防止噪音污染等附加功能。"]
["安徽建筑大学",201810878137,"改良uct工艺处理生活污水的效果及机理研究","创新训练项目","王小虎","16203090318","4","毕天柱/16207030101,蒋涛/16203090309,徐正义/16207030131","张勇","副教授",5000,"610","20世纪70年代以来，世界各国意识到控制水体中的氮磷含量是抑制水体富营养化的重要因素，纷纷开展了脱氮除磷机理及工艺研究。，改良的 UCT 工艺(University of Cape Town)脱氮除磷工艺由厌氧池、缺氧 1 池、缺 氧 2 池、好氧池、沉淀池系统组成,有 2 个缺氧池。缺氧 1 池只接受沉淀池的回流污泥,同 时缺氧 1 池有混合液回流至厌氧池, 以补充厌氧池中污泥的流失。 回流污泥携带的硝态氮在 缺氧 1 池中经反硝化被完全去除。在缺氧 2池中接受来自好氧池的混合液回流,同时进行反硝化,缺氧 1 池出水中的 N NO --3 带进厌氧池使之保持较为严格的厌氧环境,从而提高脱氮效率。缺氧池被分为两个部分，第一缺氧池接纳回流污泥，然后由该反应池将污泥回流到厌氧池。硝化混合液回流到第二缺氧池，大部分反硝化在第二缺氧池进行。改良后的UCT工艺基本克服了UCT工艺存在的缺点和问题，最大限度地消除了向厌氧池回流液中的硝酸盐氮对释磷产生的不利影响。其不足是由于增加了缺氧池向厌氧池的回流，使运行费用增加。同时对于改良uct工艺处理污水所采用的新型双池技术，解决了混合液回流时总氮处理效率不高的问题，希望可以通过了解这种工艺机理进而将改良uct工艺运用范围和成本优化，同时优化其过程，提高uct工艺处理污水脱氮除磷的效率。"]
["安徽建筑大学",201810878138,"一种电解/水解/DMBR联合处理造纸废水反应器及工艺","创新训练项目","董松鹤","16203090305","4","张雨/16203030224,陈先锋/16203090304,李智聪/16203090312","凌琪","教授",5000,"560","研究目的： 我国是造纸工业大国，同时也是造纸工业废水排放大国。造纸废水由于其COD含量高，污染物成分较为复杂，难处理等因素成为了环境污染防治与处理棘手问题之一。 本项目拟开发一种电解/水解/DMBR联合处理反应器及工艺处理造纸废水，且以DOM为指标，分析研究联合处理反应器中污染物及DOM的变化，以期为高效处理造纸废水提供支撑。 研究内容： 拟开发一种电解/水解/DMBR联合处理造纸废水的反应器。反应器由进水箱、电解池、水解酸化池和DMBR四个部分组成，水解酸化池内固定弹性填料。电解池和水解酸化池设有搅拌装置，DMBR反应器底部设有曝气盘并对池内进行曝气。反应器启动后，以造纸废水中的DOM为重点指标，分析联合处理反应器中DOM的变化，以此表征其处理造纸废水的效能。"]
["安徽建筑大学",201810878139,"探究合肥水稻中新型农药的检测方法","创新训练项目","吴琦璇","16206040138","4","陈曼/16203130117,张颖/16203130112,郑嘉梦/16201030238","王嵘","助教",5000,"210","随着人们环保意识和健康意识的增强，食品安全问题备受关注，人们对无公害农产品的需要越来越大，对农产品的农药残留是否超过国家标准极为重视。本创新训练计划项目正是通过对合肥地区水稻中新型农药残留降解动态的准确分析，为优质米产业化生产无害化治理技术提供科学依据。 合肥周边种植水稻的主要害虫有二化螟、三化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、 稻蓟马、稻叶蝉、稻螟蛉、黏虫、稻瘿蚊、稻蝽象、稻水象甲等。目前针对此类害虫防治的主要方法为选育优良抗虫稻种，保护害虫天敌，并根据虫情测报，实时施药进行防害控制。近年来合肥常用水稻农药包括杀虫剂（敌敌畏、辛磷酸）、杀螨剂（浏阳霉素、尼索朗）等，以及新型有机农药吡嘧磺隆、硝磺草酮等。此类农药具有强触杀作用以及胃毒拒食作用，对人畜危害极大，故而研究合肥水稻中的农药残留，残留农药的降解状态和残留在水稻中的量，以及对人体的伤害具有重大意义。"]
["安徽建筑大学",201810878140,"化学污染物层析速测新技术研究","创新训练项目","胡冬冬","16203030120","4","朱海男/16203030230,赵春雷/16203030227,郑之理/16203030109","唐建设","教授",5000,"610","通过化学污染物数码层析分析模型的构建与初步应用采用层析技术，快速高效的检测出化学污染物。从而选择出合适的处理化学污染物的方法，以及制备及应用研究化学污染物层析速测技术及特异性试纸条。   目的意义：化学物质进入环境中造成的环境污染，即化学污染物引起的环境污染。由于环境污染带来的危害是多方面的，所以需要检测出引起环境污染的化学污染物，从而对化学污染物进行分类处理。层析技术就是为了快速高效的检测出这些化学污染物，以减少检测时间，更多的时间用于处理这些化学污染物。具体目标：以层析技术快速检测分离化学污染物。"]
["安徽建筑大学",201810878141,"矾矿废弃地土壤特性及其对植物生长的影响","创新训练项目","靖陆","15203130232","4","王海斌/15203130213,王磊/15203130118,雷松琦/15203130202","冯少茹","讲师",5000,"610","随着工业的迅速发展，人类对矿产资源的开采规模日益扩大。然而，由于生产工艺落后，开采过程中产生的固体废弃物及尾矿处置不当，形成的废弃地不仅占用了大量土地资源，而且破坏了景观，污染了周围环境。如何有效地治理这类废弃地，充分利用矿山土地资源，恢复和重建森林植被，改善矿区生态环境，是生态工程和国土治理的重要内容。在污染土壤的改良和治理方面，国际上曾采用物理化学方法如客土法、石灰改良法、淋滤法、吸附固定法、生物还原法等，这些方法虽然具有一定的理论意义，但很难大面积推广。近年来发展起来的植物修复技术具有安全、廉价的特点，成了研究和开发的热点。 安徽省庐江县矾山镇矾矿是安徽省大中型闭坑矿山，矿石储量达2亿吨，矿石类型以黄铁矿、石英、明矾石矿石为主，已开采近千年，长期采矿已对当地的自然生态系统造成了严重破坏，矿区内矾渣堆积成山，堆积了近5000万吨的废石；植被严重退化，大约形成了30000m2裸露的废弃地。废弃地土壤受废石产酸影响，其重金属含量高，对植物的生长造成毒害生境。 采用物理、化学或生物的方法修复矿区废弃地，费用高昂，即使在经济发达的地区，大面积修复也存在一定的困难。庐江县矾矿废弃地的修复只能寻找一条高效率、低投入、无二次污染、不破坏原有生态环境、管理简单方便的途径。经查阅资料，发现许多学者认为植物的代谢过程能够转化、矿化或带走污染物，且成本低，生态和经济效益可观。从实际情况出发，我们对庐江县矾矿废弃地采用植物进行生态修复，是有一定可行性的。 而在矾矿废弃地上进行植物修复，适生植物种的筛选是必须进行的环节，研究受污染土壤理化特性，筛选抗性植物，设计观察实验也是不可缺少的环节。 本项目对庐江县矾山镇矾矿废弃地的土壤理化性质进行研究，探讨该土壤生态系统的退化机制及其环境受污染现状，并取矿区土壤带回实验室进行植物实验，设置对照和梯度来深入探究矾矿废弃地土壤对植物生长的具体影响。最后根据所获得的实验结果，探究植物生物修复废弃地土壤的可行性，为矿区土壤的复垦、抗性植物的筛选提供理论依据。"]
["安徽建筑大学",201810878142,"大学生考研与就业的需求分析及指导机制研究","创新训练项目","徐丽红","15211010116","4","吴越/15201070238,程晨/15206030245,钟守静/15211020113","吴明轩","未定职",5000,"401","当下，大学毕业生的去向问题成为社会和国家普遍关注的焦点问题，同时也密切关系着国家教育的改革与今后的发展方向。伴随着就业形势的严峻复杂和考研录取率的增高，从而不可避免地导致了毕业生的选择更加趋向多样化。毕业是大学生是真正踏入社会的第一步，把脚迈向哪个方向，是每位学生不得不做出的重要抉择。考研还是就业?这几乎是每一个毕业生都不能逃避的问题。当下，还出现了部分学生不结合自身实际，盲目跟风考研，内心害怕就业等问题，这些问题刻不容缓，亟待解决。此次项目有两个目的，一方面是通过对安徽省各大高校分层次进行研究分析不同层次高校大学生在面对就业和考研时的选择心理，主要通过问卷调查（线上、线下）、走访约谈和查阅资料的形式，将所得到的数据利用spss软件进行合理、系统的统计分析，并结合研究成果针对给这一问题给出一些实际性的建议，让大学生们对于就业和考研有一个更加清晰的认识，帮助他们更加理性的选择自己的人生道路，从而减少盲目性和跟风性。另一方面，通过参与导师的项目研究，努力培养自身的创新能力和实践能力，并在实践和探索过程中不断提升自我，充分发挥我们的主观能动性，培养主动发现问题并且解决问题的创新能力。为今后更好的学习和工作打下良好的基础，也为今后自己毕业时对考研和就业的选择有更好的了解与认知。"]
["安徽建筑大学",201810878143,"高分子吸附材料对蓝藻生长与抑制研究","创新训练项目","李芮洁","16203090116","4","黄莺莺/16203090214,柳志楠/16203090118,刘道喜/16203090217","刘瑾","教授",5000,"805"," 多孔材料是人类在认识、利用和改造自然过程中所使用的最广泛的一类材料。从古老的天然士石的应用到现代最有希望的储气材料的开发，多孔材料的研究领域跨越了化学、物理、数学、材料、能源以及计算机等多个学科。 水体富营养化，导致蓝藻生长泛滥，水域恶化，旅游景观被破坏。为治理蓝藻，虽然国家已投入了大量资金，使用过物理、化学、生物等方法进行治理或抑制蓝藻生长，但从应用的效果看，这些方法量有一定的作用，但不能彻定解决蓝藻问题。    本研究选用马来酸酐配酸乙烯酯共聚微球作为模板制备聚苯乙烯多孔吸附材料。并对聚苯乙烯多孔吸附材料做两点改性: (I) 采用溶胶凝胶法包覆纳米二氧化仗，将多孔材料作表面改性: (2) 合成对羟基萃乙烯部分取代苯乙烯制备聚苯乙烯对羟基苯乙烯纳米多孔材料: 最后将三种纳米多孔吸附材料用于蓝藻治理，可抑制蓝藻生长。"]
["安徽建筑大学",201810878144,"高钙镁离子对ASBR处理垃圾渗滤液过程中COD的影响","创新训练项目","代业正","16203090106","4","周海浪/16203090102,邓琪/16203090107,蔡如/16203090101","张华","副教授",5000,"703","我国是世界上人口最多的国家，随着人民生活水平的不断提高，城市生活垃圾的产量也日趋增多，相关统计表明，我国城市生活垃圾的产量正以每年8%—10% 的速度快速增长，且2015年全国246个大、中型城市的生活垃圾产量己1.8亿吨，城市生活垃圾的处理问题作为一个全球性的难题已成为制约可持续发展的重要因素。与此同时，大量的垃圾渗滤液在垃圾的堆放、填埋过程中经过各种挤压、发酵、雨水冲刷等物理化学过程也随之产生。若不及时妥当的处理大量的生活垃圾，不仅会对环境造成严重污染，且产生的二次污染物会滋生细菌、传染疾病，严重危害人们的健康。为降低生活垃圾对生活环境带来的严重污染，填埋、堆肥、焚烧作为生活垃圾主要处置方法被广泛运用，由于我国尚处于垃圾无害化的初级阶段，填埋法为主要处理方式，焚烧及堆肥为辅。 传统的填埋法处理费用低、管理和运输方便以及填埋后表层覆土可种植绿色植物，是我国长期以来主要使用的处理方式。但由于土地资源空间的限制使其逐渐无法承担日益增长的城市生活垃圾所带来的重负，且未经过处理的垃圾直接填埋，垃圾渗滤液可能含有大量重金属、病毒等会渗入地下水从而对周围环境造成极大地潜在危害。 对垃圾焚烧渗滤液采用ASBR工艺进行处理，及时检测不同钙镁离子浓度条件下COD的变化规律，通过不停的调整钙镁离子浓度，最后得出不同钙镁离子浓度对系统去除COD的影响及最佳钙镁离子浓度。"]
["安徽建筑大学",201810878145,"Smart-phone光信号直读及环境污染物分析应用","创新训练项目","李施雨","16203030133","4","余立/16203030218,陈敏/16203030234,方大伟/16203030243","唐建设","教授",5000,"610","目的: 传统的分析检测技术往往需要复杂冗长的过程，而智能手机作为一种简单易携的功能性移动设备，真有轻巧性、便携性、强大的应用程序处理功能等特点。近几年来智能手机的迅速发展及其功能的日益强大使其在人群中的普及率逐年增加，为便携式检测提供了发展机遇。通常是将待测物质或起反应过程中的光信号、电信号或颜色特征以图片的形式进行采集，随后将采集的图片经过专门的图片处理软件或者通过智能手机上安装的APP程序，实现信号的量化，最终读出数据结果，操作者只需对待测物后进行图片采集或数字化处理即可完成检测，无需进行专业培训即可运用智能手机检测技术实现对环境污染物的检测。 主要研究内容: 本项目主要研究基于智能手机的光学检测技术（智能手机比色法和智能手机光谱法），对环境污染物显色质反应实现光信号的量化，将智能手机便携和操作简单的优势同传统检测方法的原理相结合，有效地提高实验的简便快捷性。"]
["安徽建筑大学",201810878146,"镧系金属掺杂的钼酸铅对罗丹明B的光降解","创新训练项目","葛健华","15203130105","4","梁运/15203130109,李勇/15203130108,宋丹丹/15201030118","唐建设","教授",5000,"610","光催化降解技术是自上世纪70年代发展起来的一种高级氧化技术，作为处理水中有机污染物的重要手段，以其高效率，降解彻底而被广泛的应用。 近年来，钼酸盐材料作为一种新型的光催化材料，具有高表面能，多活性点，高选择性，而备受人们的广泛关注。在光解水产氧，光催化有机污染物等方面有许多应用，本文采用的是合成的钼酸铅作为催化剂，该材料易沉降，方便与反应液分离，具有可重复利用的性能。 罗丹明 B 属于碱性吨类染料 , 被广泛应用于激光器和化学分析中 , 是一种常见的有机污染物 , 其水溶液有较大的摩尔吸光系数 , 吸收光谱受溶液 pH 值影响较小 , 可用于光催化反应的评价， 本文制备了镧系金属掺杂的钼酸盐材料，研究了光催化剂对罗丹明 B 的光降解反应 , 对具体的哪些镧系金属组合对催化降解有显著作用。 光催化性能测试 不同催化剂的活性比较是由水溶性染料罗丹明 B 的降解率来确定的 , 在自制光催化反应器中加入 催化剂和浓度适量的罗丹明 B 水溶液 , 然后置于 太阳光下进行光解 ,光照一定时间后 , 用分光光度计测定染料浓度变化 ."]
["安徽建筑大学",201810878147,"采煤沉陷区重金属污染调查及风险评估","创新训练项目","张悦","16203030226","4","王霏/16203030205,韩璐/16203030116,鲍颖/16203030232","项丽","讲师",5000,"610","目前，煤炭在我国的能源消费结构中占有主导地位。我国煤炭开采的主要方式为井工开采，在开采过程中会造成强烈的地面生态扰动，造成地面沉降、地表植被剥离、地面裂隙、滑坡、地表沉陷等一系列问题。我们团队研究的是其中的地表沉陷，也就是所谓的采煤沉陷区的问题。有关研究表明，我因平均每采出万吨原煤其土地沉陷面积达0.2km²。目前全国己有开采沉陷土地面积为80万km²,伴随着煤炭资源的不断采出，采煤塌陷范围逐年递增，每年递增速度为200km²。采煤沉陷造成地面建（构）筑物、道路损毁、良田无法耕种、生态环境遭到严重破坏。 重金属一般具有生物毒性，对人体健康而言，重金属能够使蛋白质失活性，进入人体后经过长时间的富集会引起慢性、亚急性、急性中毒，从而进一步损害机体器官，而且这些损害是不可逆的。对生态系统而言，重金属是典型的累积性污染物，进入生态系统后，由于其生物毒性的隐蔽性、持久性，在自然界净化循环中，重金属只能够转变形态、迁移至不同地点，但不会消失，所以，重金属污染危害严重，是危害人类健康最大的污染物之一。 本项目主要通过对采集样品的检测，分析样品中重金属的含量，与国家标准进行对比，并做出相应的风险评估。"]
["安徽建筑大学",201810878148,"污染土壤的植物修复技术探索","创新训练项目","徐沛","15203090108","4","张振伟/15203090137,杜辉/15203090116,周福伟/15203090117","李卫华","教授",5000,"610","污染土壤的植物修复是利用绿色植物自身对污染物的吸收、挥发、固定、转化与累积功能，以及为微生物修复提供有利于修复的条件，来转移、容纳或转化土壤中的污染物，降低其对环境的危害。由于这种方法成本低、效果较好、不破坏环境，因而受到了广泛的关注。 植物修复的基本概念源于它对生物修复过程的重要贡献，一是植物自身对污染物的吸收、固定、转化与积累功能，二是为生物修复提供有利于修复完全进行的条件，从而促进了土壤微生物对污染物的生物降解与无害化。研究表明，植物直接或间接地对污染物的去除起重要作用。通过吸附、吸收转入植物组织的途径，植物可以从土壤中带走一部分污染物。植物代谢过程也能起到转化和矿化污染物的作用。植物根际圈与细菌、真菌的共生关系，可以增加微生物的活性从而加速土壤污染物的降解。植物生物修复被专家们普遍认为是一向十分有发展前途的生物修复新技术 本项目就是以书本知识为载体，结合网络上的优秀资源，对植物修复技术进行一定的探索，希望可以找到一种经济，效果好，周期短的实验方法以解决现在的土壤污染问题。"]
["安徽建筑大学",201810878149,"电解-MBR工艺处理印染废水","创新训练项目","陶苗苗","16203030245","4","徐晓雅/16203030214,王婧玥/16203030206,陈月/16203030236","凌琪","教授",5000,"610","MBR技术即膜生物反应器技术，具备高效废水处理能通过生物膜的作用，对印染废水中的污染物进行有效的过滤，从而完成印染废水的再利用。印染废水中的污染物主要来自织物纤维本身和加工过程使用的染料，废水中含有的大量有机污染物排入水体将消耗溶解氧从而造成水体富营养化。MBR把生物处理与膜分离相结合，以膜技术的高效分离作用代替传统活性污泥法中的二次沉淀池，此技术泥水分离效果好微生物浓度高、占地面积小、剩余污泥产量低。MBR对印染废水的处理主要包括了三大部分：过滤，降解及脱氮。"]
["安徽建筑大学",201810878150,"热回收技术应用于安徽建筑大学理论及设计研究","创新训练项目","程锐","15203080104","4","朱梦雅/16203080319,王晓雯/16203080205,汪一涵/16203080201","林媛","讲师",5000,"480","目前，专用热回收装置——污水源热泵机组多用于北方地区冬季采暖，而在合肥等夏热冬冷区采用较少，尤其是各所高校中涉及较少。本项目以安徽建筑大学为案例，拟采用一种新型污水源复合热泵系统，在冬季，回收利用高校公共浴室淋浴废水与食堂洗涮用水，合理利用该部分废水中的热能进行能量转换，从而实现建筑物在冬季的采暖。并在夏季对水池进行清洁之后，通过四通换向阀改变制冷剂的流向，在水池中通入自来水给室外机降温使高压高温的制冷剂转变为低温高压后进入室内机，进而实现在夏季制冷的目的，同时进入水池中的自来水获得热能后，可进入公共浴室再次利用，最终达到节能的效果。"]
["安徽建筑大学",201810878151,"煤矸石充填复垦土壤中重金属迁移特征研究","创新训练项目","孟雪","16203130131","4","臧春宇/16203130106,丁媛媛/16203130218,肖克勤/16203090323","王翔翔","讲师",5000,"828","1.研究目的 在煤矿开采过程中，产生的固体废弃物煤矸石，除主要成分是Al2O3、SiO2外还含有微量Pb、Sn、As、Cr、Cd等重金属。露天长期堆存淋溶和被用来充填沉陷区，对天然土壤和复垦区重构土壤产生了理化特性改变和带来重金属污染的风险。近年来，很多专家学者已广泛重视。但问题研究主要集中在土壤理化性质及肥力，开展重金属元素在煤矸石－土壤系统的迁移特征研究的相对较少，特别是对砂姜黑土复垦土壤重金属方面的研究。因此通过研究煤矸石填充复垦土壤中重金属的迁移特征，便于及时作出调整与预防措施，缩小污染土壤中重金属的扩散，为采煤沉陷复垦区土壤的功能恢复和生态治理工作提供一定的科学依据和参考。是土壤健康发展、构建环境友好型社会的重大课题之一。 2.研究内容 通过重金属土柱淋溶实验，建立土柱淋洗方法能清晰地模拟自然条件下土壤中重金属的淋溶迁移状况。合理布局采样点，采集样品后，对样品进行风干、研磨过筛处理，在不改变土壤结构的条件下，根据采样区多年平均降雨量确定淋溶实验用水量，进行室内土柱淋溶实验，研究模拟降雨条件下煤矸石充填开垦砂姜黑土土壤的淋溶特征。"]
["安徽建筑大学",201810878152,"城市内河黑臭水体评价模型及控制技术研究","创新训练项目","胡浩","16203090112","4","龚勇/16203090111,陈锦杰/16203090103,朱新宇/16203090339","潘法康","讲师",5000,"610","1、研究目的 课题以宿松县县城内河向阳河为研究对象，分析向阳河黑臭的成因，建立黑臭水体评价模型，对黑臭程度进行量化评估，提出解决向阳河黑臭的工程技术措施，进行方案设计及经济分析，以期为黑臭水的防治提供技术手段。 2、总体思路 ①通过查阅大量参考文献，分析目前水体黑臭现状、成因及其危害； ②分析、总结目前黑臭水的方法及优缺点，从机理上阐述黑臭水处理的可行性； ③收集资料；收集宿松县县城的相关资料，包括县城的总体规划、经济发展规划、水资源利用规划、水系规划、城市道路交通规划、城市绿地规划、城市排水污水专项规划、城市排水雨水专项规划、城市防洪规划、城市排涝规划、向阳河水文资料等； ④现场调研：现场实地调查，调查向阳河水文资料、河水现状、纳污现状、两岸现状、主要存在的污染源（包括点源和面源）、取样、现场发放调查问卷（主要调查向阳河附近的居民，调查内容为河水黑臭的现状评价）； ⑤实验数据分析：取回水样，实验室分析，主要分析pH、COD、氧化还原电位、BOD、嗅、味、透明度、氨氮、溶解氧等指标； ⑥整理实验数据，结合现场调查问卷，对向阳河黑臭水体程度进行评价； ⑦分析向阳河黑臭原因，提出工程技术措施，并进行工程投资和运行成本估算，为确定工程方案提供科学依据。 ⑧提出结论和建议，撰写结题报告。 3、研究内容 建立水体黑臭评价体系，拟采用调查问卷、水质监测分析的形式，结合指标体系，建立水体黑臭评价方法。在分析黑臭原因的基础上，提出向阳河综合治理措施，且进行工程投资及运行成本估算，为确定工程方案提供科学依据。"]
["安徽建筑大学",201810878153,"遥感动态检测在升金湖湿地保护中的应用研究","创新训练项目","杨英杰","16203130203","4","李琴琴/16203130229,程子言/16203130121,夏荣飞/16203130202","陈广洲","教授",5000,"610","升金湖位于安徽省池州市冬至县境内，又称中国鹤湖，湖中日产渔获价值“升金”，是我国重点水禽自然保护区。升金湖湖区面积达132.8平方公里气候温和，水体无污染，周围自然植被繁茂，是珍稀候鸟越冬栖息的理想处所。据调查，本区共有鸟类142种，其中越冬候鸟66种。属于国家一级保护的鸟类有白头鹤、白鹤、黑鹳等5种，属于国家二级保护的鸟类有白枕鹤、小天鹅等16种。因此升金湖生态环境保护十分重要。 在本项目中，团队将调查升金湖水域及周边环境的变迁和现状，对升金湖做出在遥感及环境领域的描述，以期预测升金湖未来的环境发展走向，并对升金湖的生态环境保护做出一些建议。 目前为止，关于升金湖的研究中，利用遥感影像的论文数量较少。2015年10月刊登于《水土保持通报》的《基于TM影像的升金湖湿地生态安全研究》选择了1986年7月，2003年七月，2011年8月3期TM影像对升金湖湿地进行景观格局结果分析，由此建立了生态安全(PSR)模型。2009年2月刊登于《安徽农业科学》的《基于遥感与GIS技术的升金湖地区景观格局动态分析》同样利用以上三期TM影像与1980年1:5万的地形图进行配准，配准后的图在实地野外调查的基础上 ,利用ERDAS软件进行监督分类和非监督分类,结合人工目视解译获得本区3个时相的土地利用图，最后得出土地利用变化是自然因素和人为因素综合作用的结果, 其中人为干扰是变化的主导因素。《基于RS与RIS的升金湖自然保护区土地利用/覆盖变化研究论文中》以1985、2004和2011年的时相相近TM遥感影像为基本数据源,结合安徽省的1：5万行政区划图、升金湖保护区1：1万的地形图、土壤类型分布图、SPOT5遥感影像等,在RS技术等的支持下,利用Erdas9.2对遥感影像进行波段组合、几何校正、图像增强与裁剪等预处理,选用监督分类法提取研究区的土地利用类型信息,形成三个时期的土地利用类型分类专题图,并利用Fragstats软件对保护区的土地利用景观格局进行分析,计算其土地利用类型的景观指数,分析保护区不同时期土地利用景观格局动态变化,结合系统动力学模型仿真和预测了土地利用景观,为保护区土地科学合理利用提供理论依据。《基于GIS技术的越冬鹤类对土地利用变化的响应研究》中选取利用升金湖保护区8期、冬季、同时相的LandsatTM遥感影像(1986、1990、1995、2000、2004、2008、2011、2015),地形图,GPS控制点,保护区规划图和社会经济统计资料以及其它文字材料为基础,以越冬珍稀鹤类为主要研究对象,在遥感(RS)和地理信息系统(GIS)技术的支持下,应用景观生态学方法,分析区域内景观格局和生态结构,从时间序列和空间尺度上对土地利用类型及景观格局的动态变化进行了定量化研究,并探讨了土地利用类型和景观格局对鹤类的影响以及越冬鹤类对土地利用变化的响应。 类似的这些论文为我们的项目研究提供了宝贵的参照，同时我们也发现这些研究还存在一些空白，这也给我们的研究提供了发挥空间。我们将利用遥感和环境学的手段调查升金湖保护区的水样水质、河流分布、植被覆盖、群落分布、工农业生产等各方面的情况，综合评估影响升金湖环境的因素，最后提出如何人为保护升金湖湿地的生态环境，以及建立相应的遥感监测机制。"]
["安徽建筑大学",201810878154,"基于智慧路灯的大气环境实时监测研究","创新训练项目","于智博","16203110113","4","张可/16203110114,李庆安/16203110138,疏旭/16203110240","赵强","副教授",5000,"610","近年来，我国工业迅猛发展，城市化进程大大加快，由此带来诸多环境问题，在日常生活中，PM2.5对人们健康的影响日益增大，如何对PM2.5有效监测成为治理雾霾的关键问题之一。传统的PM2.5监测方法在测定过程中，由于受到监测站点分布和监测成本的限制，难以对各污染地区进行实时、精确的监测。“大数据”时代的到来及智能路灯的建设为PM2.5的监测研究提供了新的方向，庞大的路灯数量、飞快的处理速度、检测仪的精确性及自动监测特性，使得大范围地区长期动态的PM2.5监测得以实现。利用地区内对PM2.5的实时监测数据结合GIS方法，快速、便捷得到区域内PM2.5的动态变化，表征城市PM2.5的分布特性，有利于提高大气污染的区域治理。 针对现在日益严重的大气环境污染问题，本项目利用智慧路灯建设的广泛性、便利性等，以智慧路灯为载体，得到定点的PM2.5的实时监测数据，利用空间插值等方法，得到区域内PM2.5的分布情况，结合空间分析，对区域内PM2.5进行动态监测，表征区域内PM2.5的时空分布特征，为大气环境污染治理提供数据支撑。本项目研究不仅可以为PM2.5的监测探索一条新的途径方法，还可以更经济有效地为大气环境治理提供及时准确全面的PM2.5数据，为城市大气环境污染控制提供数据支持和服务，具有十分重要的社会意义和研究价值。  "]
["安徽建筑大学",201810878155,"植物对重金属铅胁迫生理响应研究","创新训练项目","陈卓","16203130119","4","王磊/15203130118,殷浩然/16203090136,褚子强/16203090207","申慧彦","副教授",5000,"610"," 铅是一种毒性较强的重金属元素,影响神经、造血、消化、免疫、骨骼等器官，严重危害人类健康。当铅在植物体内积累到一定阈值，就会对植物产生一定的毒害作用，轻则使植物体内的代谢过程发生紊乱，生长发育受到抑制，重则导致植物死亡。对于铅污染矿业废弃地这种极端的土壤环境，一般植物无法生长。植物稳定技术通过耐性植物植被覆盖土壤，减轻风蚀和水蚀。根系吸附和积累固定金属，降低重金属的生物有效性，减轻野生动植物和人类的暴露水平，是一种非常有前景的金属尾矿废弃地治理技术。因此,开展铅胁迫条件下植物新陈代谢和生理生化响应等方面的研究，对于铅污染矿业废弃地的植物修复具有重要的意义。"]
["安徽建筑大学",201810878156,"探究温度对淮北平原砂姜黑土饱和导水率的影响","创新训练项目","张金金","16203130208","4","刘胜男/16203130129,闵雪婷/16203130132,章熙然/16203130113","王翔翔","讲师",5000,"828","土壤饱和导水率是土壤被水饱和时，单位水势剃度下单位时间内通过单位面积的水量。它是一个重要的土壤水分运动参数，在土壤侵蚀、洪灾、土壤养分的再分配、动植物活动等过程中起关键作用。因此，准确获得饱和导水率是提高土壤水分运动模拟精度的关键，具有重要的理论和实践意义。 砂姜黑土发育于河湖相沉积物上经脱沼泽作用而形成的半水成土，目前国内关于砂姜黑土的研究却比较少，关于测量时间对砂姜黑土土壤饱和导水率的影响的研究更是少见。 本项目试图通过对淮北平原地区的砂姜黑土随机取样，保持其他因素不变，在不同的温度下，采用环刀法，做详细记录和测绘，探究温度对饱和导水率的影响，记录实验数据，找出最适温度，为砂姜黑土的土壤改良提供有效的参考，对合理设计灌溉制度，提高灌溉水分利用效率具有重要意义。"]
["安徽建筑大学",201810878157,"突出大学生特色的瘦身APP","创新训练项目","郭思远","16203100126","4","冯雪/16211030105,刘爽/16211010216,曹秀凤/16211040241","沈少松","助教",5000,"812","爱美之心人皆有之，现代社会的人们越来越注重自身形象的问题。因此，市面上各种瘦身减肥APP大量出现。但据调查分析，现在很多APP存在功能过于单一，没有将减肥和健康管理有效结合等问题。同时，由于大学生们的心理特点及生活作息特点，如场所较为单一、消费力不强等特点。因此，针对这些问题，我们开发出了一款针对大学生群体能够科学有效瘦身的APP。这款APP主要针对一些需要减肥的各类人群。这款APP解决了很多APP功能单一的问题，具有制定减肥方案，提供科学食谱，查询各种食物成分含量，相关消息和视频教程的推送等功能。另外，此款APP增添了独具特色的外卖服务和网络直播的功能。通过使用瘦身APP，帮助人们达到瘦身的理想效果。"]
["安徽建筑大学",201810878158,"原油生物降黏菌落","创新训练项目","徐华康","16203030211","4","邓敏/16203030239,高雅/16203030244,高岩/16203030202","杨英","教授",5000,"610","石油作为当今世界消耗的主要能源，今天90%的运输能量是依靠石油获得的。此外石油是许多工化学产品的原料，它影响着世界各国的政治安全、经济安全、军事安全。因此开发新的采油技术以满足国内的石油的需求以及战略储备，有着极其重要的意义。通过目前的石油的开发数据来看，在石油的二次开采后，一般开采率仍低于40%。而微生物采油技术（MEOR）有着简单、经济、环保、有效的优点而受到广泛的重视，微生物提高石油采收率技术(Microbial Enhanced Oil Recovery，MEOR)是通过向油藏 中注入功能菌或者营养物质，大量激活油藏中的微生物菌群，通过微生物在油藏中生长、繁 殖及代谢来降低石油粘度，提高原油的流动性从而提高原油采收率。微生物提高石油采收率 技术目前普遍被认为对低品位油藏开发有效的石油强化开采技术。微生物采油技术自 1926 年， Beckman 提出设想至今，已经受到了全世界各国的关注和重视，被认为最有前途的提 高石油采收率的方法之一，因此也成为我们研究进一步开采石油资源的首选。本研究的目的是在好氧以及微好氧的条件下，利用分子生态学方法，研究油藏微生物群落特征，构建原油生物降黏菌群，分离具有原油降黏功能微生物，分析其降黏机制。原油生物降黏研究的重点，首先是研究油藏中本源微生物的构成及分布。其次是筛选出针对性强的功能菌株。因此本研究首先研究了油藏中本源微生物的群落特征。"]
["安徽建筑大学",201810878159,"巢湖沿湖湿地植被群落组成及其生物量调查","创新训练项目","王建鑫","16203130139","4","胡雪洋/16203130125,陈书雅/16203130118,赵徐腾/16203130210","唐义","讲师",5000,"710","湿地植物群落的种类、组成、分布和变化,是多种因素长期综合作用的结果,直接反映了湿地生态系统的演化和发展方向,同时又指示和体现着湿地的综合生态效应。因此,研究湿地植物及群落对湿地生态系统中的植被起源、群落间的相互关系、植物资源的合理利用及生态恢复具有重要意义。巢湖沿岸原有湿地较多，是保护湖区自然生态环境的第一道屏障。但近年来巢湖水环境变差、湿地锐减，已无法发挥调节水质、保护生态的功能。为了有效治理蓝藻污染、保护生态环境、恢复巢湖的碧水蓝天，本项目以巢湖湿地为对象，通过样方法进行野外调查，运用聚类分析等数据分析方法，对巢湖湿地植物群落物种组成及生物量进行研究，了解植物群落与环境的生态关系以及植物群落内部的生态关系。"]
["安徽建筑大学",201810878160,"引江济淮运河工程对安徽省交通运输成本空间格局影响定量分析","创新训练项目","石军","16203110239","4","阮宏立/16203110142,王贺/16203110201,吕磊/16203110233","解华明","副教授",5000,"705","研究背景：引江济淮工程估算总投资912.71亿元，总工期72个月，经国务院批准，国家发改委正式印发《国家发展改引江济淮工程布局示意图 革委关于报送引江济淮工程项目建议书的请示》的通知，标志着引江济淮工程项目前期工作取得重大进展。 研究意义：引江济淮工程将影响安徽省航运交通，城乡供水格局变化。自古以来航运交通国家一直都在大力发展，利用水利工程系统将大大减少运输成本，这必然会带动这一方地区的经济发展，所以引江济淮工程在交通运输这一方面将大大加快安徽省的经济发展。我们将通过调查研究，数据的定量分析，得出交通运输成本空间格局具体的变化情况，以供我省对此后经济变化形势的分析和为其他水利工程提供相关方面的数据参考。 研究操作简介：通过对江济淮工程交通运输成本空间格局变化的调查结果加以定量分析，并利用相关数据建立数学模型，可以更加直观准确表现出成本变化。对建模知识以及数据分析比较重要。 特色：通过遥感影像变化直接明了反映交通格局的变化，这也是这个项目的一大特色。"]
["安徽建筑大学",201810878161,"基于遥感技术的安徽淮南采煤塌陷区水域变化研究","创新训练项目","刘伟琦","16203130234","4","牛丽丽/16203130237,李俊杰/16203130227,段予欣/16203130219","陈广洲","教授",5000,"610","    塌陷区是指煤矿采煤之后留下的下陷的地域。对采煤塌陷区进行综合治理普遍认为是一个世界难题。由于采矿塌陷区所在城市矿产资源储量比较大，分布范围广，开发时间一般比较久远，矿区的生产活动及其产生的废气、废水、废渣等严重污染了周边环境。采矿塌陷破坏了地表形态，导致土壤养分和有机物因耕地坡度增大而加速流失，肥力大幅大降。同时导致农业基础设施受损被毁，农业生产环境逐步恶化。本项目主要利用遥感影像研究安徽淮南采煤塌陷区水域的变化。通过此项目能让我们更好的看到近些年来塌陷区的变化，唤起人们的环保意识、对塌陷区的保护意识，获得较好的社会影响。"]
["安徽建筑大学",201810878162,"水葫芦对合肥市景观水体中氮的去除效果研究","创新训练项目","胡安然","16203030119","4","张月明/16203030225,张菊/16203030221,汪晨煦/16203030103","潘法康","讲师",5000,"610","1、研究目的 通过在景观水体中培养漂浮水生植物水葫芦，观察生长情况，研究对景观水体中氮去除效果及机理，包括利用离子通量微电极测定技术--MIFE技术(MIFE，离子选择性电极测定离子通量)来研究水生植物细胞对氨态氮和硝态氮的跨膜运输机制；通过人工控制景观水体的pH，研究环境因子中pH对水葫芦吸收NH4+能力的比较，不同pH值下的水葫芦NH4+吸收动力学，水葫芦吸收NH4+和Ca2+的关系。 2、总体思路 ①查阅课题相关文献资料，分析研究利用漂浮水生植物处理景观水中营养物质的机理； ②选取具有代表性的景观体进行水质调查； ③制定实验方案； ④制作实验装置及准备实验药品； ⑤进行漂浮水生植物水葫芦处理三类景观水体实验； ⑥数据处理及分析； ⑦撰写论文及结题。 3、研究方法 课题采用实验研究，共分为两个阶段。第一阶段，选择具有代表性的三类景观水体，进行漂浮水生植物水葫芦培养生长，研究植物的生长特性与其中氮去除的机理。第二阶段，研究环境因子中pH对水葫芦吸收NH4+能力的比较，不同pH值下的水葫芦NH4+吸收动力学。"]
["安徽建筑大学",201810878163,"给水厂污泥三维荧光光谱表征及铝铁资源化影响因子研究","创新训练项目","王伟伟","16203090317","4","王健/16203090225,王彩红/16207030223,常宝春/16203090203","薛同站","讲师",5000,"560","目前，在政府和社会高度关注下，我国污水治理工作已经取得了较大的进展，但是污水处理工作依旧面临着严峻的问题。在已建成的污水处理厂中，配套设施不完善，只有少数水厂具备污泥的稳定和处理设施。同时，给水处理工艺中产生大量污泥，在我国的水处理工艺中，每年都会产生大量的化学污泥，如果处置不当，会对环境造成不良的影响。现阶段，大部分的给水处理污泥直接排放，对水体和环境污染很严重。 研究给水污泥处理与处置的问题亟待研究者解决，要进行给水污泥的处理与处置必须弄清楚其中含有的各种成分，因此，对于给水厂污泥进行表征，提出更合理更高效的污泥处理方式是我国给水污泥处理健康发展所面临的一项迫切任务和重要课题。 三维荧光光谱法由于灵敏度高、操作简单，被广泛用于水中有机物的检测。给水污泥中含有大量荧光有机物，每种荧光有机物在荧光光谱中都有特定位置，荧光峰位置可表征有机物的物质种类，荧光强度表征有机物的含量。本方案应用三维荧光光谱法，分析给水厂污泥，以求为给水厂污泥的处理提供新思路。 目前，酸化法回收给水污泥中的混凝剂成分已经得到了广泛应用。本项目将在不同PH、温度、搅拌时间、污泥性质等因素下研究其对给水污泥中铝铁盐回收资源化的影响。"]
["安徽建筑大学",201810878164,"家用燃气式热水锅炉烟气余热回收与利用系统","创新训练项目","丁传茂","15203100207","4","陈勇/15203100204,马杨洋/15203100109,孙霁/17203100218","张虎","副教授",5000,"480","随着人们生活水平的不断提高，家用热水锅炉逐渐走进了千家万户，热水锅炉由于具有方便快捷，体积小，能耗低等优点，成为了众多家庭的首选。但是，以燃烧燃气为主的热水锅炉在工作时会排出大量的高温烟气，烟气出口温度高达到90°C以上，直接排放到大气会造成大量余热损失和较严重的环境热污染。 ​本项目主要针对如何将燃气式热水锅炉使用时产生的烟气余热进行有效利用。提出了使用热管或其他换热设备，通过导热和辐射换热的方式，收集烟气余热，对锅炉进水进行预热和锅炉工作时炉膛所需的空气进行预热的解决方案。以达到烟气余热利用的目的。 热管具有很高的导热能力。其内部主要靠工作液体的气、液相变化传热，热阻小。热管的导热能力超过任何已知金属的导热能力。且热管的特性优良，具有良好的等温性和环境适应性。已经被广泛运用到航天，军工，散热器制造等行业。       对此，我们将锅炉烟气余热回收利用和高效换热性的热管进行结合。提出热管式烟气回收方案。对该项目进行具体的实验研究，利用烟气余热回收到的热量加热锅炉进水和炉膛工作时所需空气，以达到节约能源和环境热污染控制的目的。"]
["安徽建筑大学",201810878165,"铜陵狮子山矿区土壤重金属高光谱遥感反演","创新训练项目","李殷娜","16203110231","4","高久芳/16203110217,高晨晨/16203110216,杨双/16203110111","潘邦龙","副教授",5000,"705","随着我国工业的迅猛发展，社会发展对重金属资源的需求急剧加大，重金属对土壤的污染日趋严重。通过对重点矿区土壤中重金属污染进行全面而系统地评价，根据重金属对土壤环境危害的轻重缓急，采用相应的方法对土壤污染进行控制和治理，可高效减少重金属对人类的危害。    本研究以铜陵狮子山矿区为例，开展土壤样本的 Zn、Cu、As、Cr 4 种土壤重金属光谱响应测量和重金属含量测试实验，分析土壤样本中 4 种重金属的敏感波段位置及其与土壤中矿物成分之间的赋存关系。在此基础上，以国产HJ-1A HSI高光谱卫星影像为数据源，利用偏最小二乘法回归法构建4 种重金属含量与土壤特征光谱之间的多元线性回归模型，并对研究区4 种土壤重金属含量作定量反演。结果可为大尺度土壤重金属含量监测及其它污染信息提取提供借鉴。"]
["安徽建筑大学",201810878166,"全空气系统送风再热与新风预冷互补的空调节能研究","创新训练项目","葛海亮","15203080107","4","程君艳/16203080118,蒋可/15207050205,吴倩/16203080206","王晏平","副教授",5000,"480","随着我国建筑面积的增加和人民生活水平的提高，建筑能耗占社会终端的总能耗比例将继续增高。因此,建筑能耗的高低将直接关系到我国未来能源供给状况。而空调系统的能耗更达到建筑能耗40%~60%，所以在空调领域的节能成为了建筑节能的主要控制对象。 工程上，在全空气系统一次回风系统空气处理过程中，为节省再热常采用露点送风方式，当热湿比较小时，会出现露点温度过低甚至找不到露点温度的情况，因此常采用再热送风解决，而这样又会增加再热能耗。就此我们提出：将再热过程所需要的能耗由室外新风来提供，通过显热交换节省再热能耗的同时室外新风又被预冷，从而达到节能目的。由于室外空气参数不稳定性，通过设置新风调节措施，在室外温度低时加大新风量，在满足人员卫生标准的前提下，多余新风被旁通到室外来解决室外新风冷量不稳定的问题。"]
["安徽建筑大学",201810878167,"城市污泥在矾矿废弃地土壤改良中的应用分析","创新训练项目","程友斌","15203030110","4","黄军/15203030119,吴胜民/15203030232,杨文凯/15203030231","申慧彦","副教授",5000,"610","随着工业的迅速发展，人类对矿产资源的开采规模日益扩大。然而，由于生产工艺落后，开采过程中产生的固体废弃物及尾矿处置不当，形成的废弃地不仅占用了大量土地资源，而且破坏了景观，污染了周围环境。如何有效地治理这类废弃地，充分利用矿山土地资源，恢复和重建森林植被，改善矿区生态环境，是生态工程和国土治理的重要内容。在污染土壤的改良和治理方面，国际上曾采用物理化学方法如客土法、石灰改良法、淋滤法、吸附固定法、生物还原法等，这些方法虽然具有一定的理论意义，但很难大面积推广。近年来发展起来的植物修复技术具有安全、廉价的特点，成了研究和开发的热点。 城市污泥是一种以有机成分为主、组分复杂的混合物，其中包含有潜在利用价值的有机质、氮、磷、钾和各种微量元素，可作为肥料或退化土壤的改良剂，实现城市污泥的资源化利用，具有良好的生态环境效益。同时，矿业废弃地导致土壤质量退化，生态系统生产力下降，进而制约当地的生态环境建设与发展。因此，矿区土壤的修复已成为世纪环境发展及生态建设的研究热点。将城市污泥资源化利用与矿区土壤改良结合起来，是环境生态工程领域的新途径。因而，开展城市污泥在矿区土壤改良的应用研究具有非常重要的意义。然而，污泥中大量重金属及多种污染物的存在，成为限制污泥土壤改良的主要因素，因此，对于城市污泥施用过程中可能产生的污染风险研究也显得尤为重要。 本研究以安徽省庐江废弃矾矿土壤作为研究对象，以合肥市城市污泥为试验材料，主要采用分析测试与室内模拟试验相结合的方法，探讨脱水污泥在对退化沙地土壤的改良过程中对土壤及植物的影响，并结合综合效益分析，为城市污泥的资源化利用及退化沙地土壤的改良提供科学依据。 主要研究内容 （1）合肥市城市污泥的营养成分及污染特征 在对合肥市城市污泥的来源、性质和处理工艺等调查基础上，选取合肥市具有代表性的一家污水处理厂，对其污泥中的含水率、、电导率、营养成分、重金属及典型抗生素进行测定，分析污泥的成分特征及污泥中重金属、抗生素存在的污染风险，为后续的污泥对退化沙地土壤的改良做好准备。 （2）城市污泥施用对植物生长的影响 釆用土培试验，研究在矾矿废弃土壤上施用不同量城市污泥对植物生长、土壤养分及在植物中抗逆活性酶的影响，分析城市污泥的施用对土壤中养分的影响及其对植物生长的影响，为城市污泥对退化沙地土壤的改良及植被的恢复提供科学参考。"]
["安徽建筑大学",201810878168,"合肥市饮用水源湖库水环境在线调查及对策分析","创新训练项目","姜东生","16203090114","4","朱小杰/16203090338,蔡石闽/16203090301,程强强/16203090206","王健、朱曙光","讲师、教授",5000,"610","水源水对于人们的健康影响非常大，十八大以来，“五位一体”中的生态文明建设一直成为人们关注的热点，水质的良好环境作为人们健康体魄的必备条件，同时也是可持续发展的至关因素。 由于巢湖湖水逐渐受到污染，合肥市的水源改用大房郢和董铺两大水库，所以开展水污染防治工作势在必行。近年来安徽省加大对新安江的治理与保护的投资力度，保证一定的水质要求，还通过“引江入淮”工程，结合灌溉补水、改善巢湖和淮河水环境。一般随着水库运行时间延续，水库中的污染物具有累积趋势，因此进行水质调查，摸清湖水环境污染现状与主要污染物来源是进行湖泊污染防治的重要前提。 本次实验通过对合肥市周边饮用水源湖库水环境在线调查及对策分析，结合水质的各项指标，对安徽省水环境质量作出相应分析,针对水源饮用要求，评价各湖库环境，找出污染的根源，并且提出合理的对策以提高水的质量。"]
["安徽建筑大学",201810878169,"校园公共区域空气微生物分布特征","创新训练项目","闫亚平","16203030216","4","张洁兰/16203030219,张雪莲/16203030222,柏泽东/16203030231","洪桂云","副教授",5000,"610","研究目的： 现今，社会各界都在关注PM2.5，PM10的浓度问题，而对以空气中的微生物的关注度相应不高。空气微生物是指悬浮于空气中的微生物，包括细菌、真菌和病毒等，空气中的微生物沉降到固体培养基表面，经过一段时间的适温培养，每个分散菌体或孢子就会形成一个肉眼可见的细胞群体，即菌落。空气微生物不仅影响着我们周围环境的空气质量和空气污染状态，而且对人体的健康问题、环境生态功能都有一定的影响作用。空气微生物的污染情况是环境综合因素的体现[1]。空气中的一些微生物属于致病病原体，它们的大量繁殖有害于人类的健康，且常与环境的其他污染物具有协同作用，致使环境恶化，空气质量下降[2-5]。因此对公共区域空气微生物分布特征进行研究在空气环境质量监测和人类健康保护上具有重要意义。 大学校园作为人口稠密、人流活跃的地区，流感病毒和其他微生物感染性疾病频繁。以本校校园内人流活动量、具有代表性的场所为监测点，监测和分析空气中微生物的数量和种类，抗性微生物的数量及微生物分布状况，进而对空气质量进行评价与分析，对增强全体师生的环保意识有一定现实意义，也可为校园生活娱乐实施的合理建设提供参考。本论文通过对春夏秋冬四个季节校园内室内体育馆、图书馆、教室、宿舍等公共区域空气微生物进行监测，进而对空气质量和影响因素进行评价分析。 主要研究内容： 采用传统的培养方法来研究校园内公共区域空气微生物的种类及数量，抗性微生物的种类，分析微生物的分布特征及不同天气，不同温度，不同高度对空气微生物分布的影响。"]
["安徽建筑大学",201810878170,"SBR 处理城市废水脱氮除磷工艺的研究","创新训练项目","任军杰","16203090315","4","卢康/16203090120,陶先宇/16203090223,吴家宝/16203090322","张勇","副教授",5000,"610","固定化生物技术是从20世纪60年代开始迅速发展起来的一项新技术,它是通过化学或物理的手段将游离的细胞或酶定位于限定的空间区域内避免菌体或酶大量流失,使其保持活性并能够反复利用的方法.在污水处理中,固定化后微生物密度大,抗冲击负荷能力强,作用时间长,固液分离效果好,并且可以选择优势菌株进行专门利用,定向处理效果好.对于固定化技术理论及实际应用,在诸多废水处理研究中已经体现出非常大的优势,并且针对在低温条件下固定化微生物处理污水也有所探索.将固定化技术强化应用在SBR工艺流程中进行污水处理将更加优化污水处理的效率及去除某些特定难降解的污染物.而本实验采用的固定化菌株是由南四湖底泥中分离纯化出经鉴定为黄假单胞菌属,并命名为Pseudomonas flava WD-3的低温菌,已确定能高效去除合成污水中的COD、总氮、总磷,其去除率可分别达到62.92%、56.42%、50.63%,并在低温条件下应用于人工湿地,对污水取得了良好的处理效果.而直接投加菌体,难以观测菌体去向和流失程度,并且不能够实现重复使用.因此,本实验采用海藻酸钠(SA)包埋法及海藻酸钠(SA)加聚乙烯醇(PVA)包埋法对该类菌株进行固定化,得出其最优条件并加以模拟实际应用,投加到SBR废水处理工艺流程中处理城市生活污水.同时,研究不同投加量与不同水力停留时间(HRT)对污染物去除效率的影响,并对其在SBR工艺流程应用中对污水中各个污染物的降解效率进行降解一级动力学模型模拟.本实验是对该低温菌株应用于城市生活污水处理的继续探索,其实验结果定将为北方寒冷地区冬季废水处理提供有力的理论基础和技术支持,对水资源的再利用有着十分重要的意义."]
["安徽建筑大学",201810878171,"通讯基站制冷技术研究","创新训练项目","蒋梦瑶","16203080228","4","胡瑜/16203080224,刘梦婷/16203080331,张尹/16203080316","鲁祥友","副教授",5000,"480","日常生活中随着通信网络的不断扩大和电价的不断上涨，通讯基站耗电已经成为通信产业领域的一项重大成本支出，其中通讯基站机房中的主要设备——空调，其耗电量占基站总耗电量的37%以上。因此，如何降低基站内部空调的运行成本已经成为近年来通信企业节能减排技术的热点研究问题。 本项目主要通过进行传统空调系统对不同环境下通讯基站进行制冷产生的能耗与热管空调系统对不同环境下通讯基站进行制冷产生的能耗的比较，得出最适合应用于通讯基站内通信设备散热以及基站内部制冷的技术。本项目的主要研究内容为： （1）基站随着内部负荷不同、气象条件的不同，不同的围护结构对基站能耗的影响； （2）基站内部不同系统对基站设备散热的能耗以及对基站节能的作用； （3）热管应用于基站散热的模式及其运行性能的研究。"]
["安徽建筑大学",201810878172,"超声波处理对剩余污泥重金属形态分布的影响","创新训练项目","黄元琪","16203030123","4","卫杰/16203030208,黄鑫/16203030122,杨振/16203030217","朱曙光","教授",5000,"610","主要内容：污泥减量化与资源化是当前环境领域的研究热点之一。通过恰当的污泥预处理能够实现污泥的稳定化和减量化的目标。而超声破解是一种有效的污泥减量化处理技术，具有较好的应用前景。 超声波处理污泥时，超声波在液相形成的微小空腔能够瞬时崩溃，产生强烈的冲击波和射流，同时伴生瞬时高温，进而形成有效的超声空化现象。采用污泥超声处理技术，势必造成污泥絮体破碎，细胞解体，胞内有机质、氮、磷被释放出来，污泥中内含的重金属形态也发生改变，为后续的污泥减量化和氮、磷、重金属资源化创造条件，也降低了污泥施入土壤时对环境的再次污染。 目的：利用超声技术破解剩余污泥，能有效降低污泥含水率，提高污泥稳定性，现探究超声空化对污泥内含重金属形态分布的影响规律，采用Tessier法测污泥超声处理前后重金属形态变化，测试探究超声破解污泥的最优实验方案。这些有利于后续污泥稳定化、减量化以及资源回收利用。"]
["安徽建筑大学",201810878173,"基于时空大数据的合肥市董铺水库上游水土流失风险挖掘","创新训练项目","李化平","15203110115","3","张海涛/15203110218,许敏/15203110219","朱传华","讲师",5000,"810","研究目的：水土流失问题一直影响着人类生存以及生态发展，每年我国很多地区都会因为水土流失而失去很多可用土地，为了了解合肥市水土流失的情况，防止水土流失造成的不必要的灾害，保护水资源，建设生态环境，从而进行水土流失风险度的评级与评价。 主要研究内容：本项目通过采集时空大数据（多时期不同传感器的遥感影像与DEM数据），使用ArcGIS软件与ENVI软件识别地形、植被覆盖度和土地利用类型等多因子的特征，来进行水土流失风险的分类，并通过多时期的对比分析，挖掘其产生的驱动因子。 主要包括以下内容：1.地形坡度的计算与流域边界的确定； 2.利用土地覆盖的MODIS数据进行土地利用数据的提取； 3.根据遥感影像数据计算植被覆盖度； 4.通过水利部的《土壤侵蚀分类分级标准》利用决策树结合坡地因子与植被覆盖度因子评价出土壤侵蚀的程度，并导出决策树的代码； 5.利用不同时期的比较，判断水土流失的情况以及土地类型的改变。 6.驱动因子挖掘。"]
["安徽建筑大学",201810878174,"MBR工艺处理医院污水的效果及机理研究","创新训练项目","孟祥全","16203090122","4","孙建国/16203090126,王迪/16203090129,陈钰文/16211040103","陶勇","讲师",5000,"535","研究目的:医院污水来源及成分复杂，含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，MBR工艺对COD氨氮微生物以及浊度均有较高的去除率 ，利用MBR工艺对医药污水进行处理会有较好的效果 MBR又称膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor）,是一种由活性污泥法与 膜分离技术相结合的新型水处理技术。膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜) ;按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。 研究内容：对MBR处理医院污水的效果和机理进行研究"]
["安徽建筑大学",201810878175,"测定时间对砂浆黑土土壤饱和导水率的影响","创新训练项目","黎灏平","15203130224","4","张启航/15203130225,金鑫/15203130245,符新创/15203130123","王翔翔","讲师",5000,"610","1.1研究目的 本项目是研究测定时间对砂浆黑土土壤饱和导水率的影响。砂姜黑土发育于河湖相沉积物上经脱沼泽作用而形成的半水成土，多分布于山前交接洼地和河间洼地，是我国黄淮海平原三大低产土壤类型之一。但是国内关于砂姜黑土的研究却比较少，关于测量时间对砂姜黑土土壤饱和导水率的影响的研究更是少见。 砂姜黑土饱和导水率的准确测量既可以为后续砂姜黑土土壤特性的研究提供准确的参数支持，也可以为砂姜黑土的土壤改良提供有效的参考，有助于定量估计其水分的空间分布和设计农田的精准管理制度，对合理设计灌溉制度，提高灌溉水分利用效率具有重要意义。 1.2主要内容 本次项目为测定时间对砂姜黑土土壤饱和导水率的影响，目前测定饱和导水率的方法很多，最常用的方法有圭夫仪法，定水头法 ，降水头法 等。因为定水头法由于操作简便、花费少、适于大量样品的分析，所以本次研究采用定水头法测定土壤饱和导水率。这种方法是在一定的土壤接触面根据马氏瓶原理保持恒定水头入渗,直到达到稳定(或接近稳定)入渗率,根据理论公式进行计算。"]
["安徽建筑大学",201810878176,"去除饮用水中微污染物氟的纳米材料探索及应用","创新训练项目","江煜","16203030124","4","车美琪/16203030112,司凯旋/16203030201,仇东明/16203030238","孙柏","副研究员",5000,"610","氟化物广泛存在于自然水体，尤其是地下水中。地下水作为饮用水，其高含氟量会给人体带来各种危害。WTO规定饮水中含氟离子的适宜浓度为1．5mg／L。我国推荐浓度为1.0mg／L。当长期饮用高氟水时，易患斑齿病，更严重的会使人骨骼变形，引起氟骨症和损害肾脏。我国存在大面积的地下水中氟超标的地区，如：内蒙古、山西、天津、河北等省市。 当前，去除水中氟的方法较多，如混凝法、吸附法、离子交换法、膜方法等。其中吸附法是近年来水处理工艺中采用较为普遍的方法，主要是利用具有高比表面积的不溶性固体材料作为吸附剂，吸附剂因分子中存在各种活性基团（如羟基、巯基等)，可通过与吸附的离子形成离子键、共价键或者形成具有对许多离子进行螯合作用的类似网状结构的笼形分子，从而达到吸附离子的目的，吸附法具有装置简单、使用简便、运行效果稳定等特点，同时利用吸附-解吸可以达到吸附材料再生的效果，实现资源再利用。     纳米材料具有尺寸小及比表面大的特点，其表面原子配位不饱和，导致大量的官能团存在于其表面，因而其化学活性很高。在表界面过程中，纳米吸附材料通常会展现出较高吸附能力及较高吸附亲和力。寻找吸附容量够大，效率高，稳定性好，可再生无污染并经济易得的吸附剂，需要深入的探索，这是这次我们团队的研究方向。"]
["安徽建筑大学",201810878177,"某河道排放口现状调查及其优化研究","创新训练项目","宋杨","16203030145","4","吴媛媛/16203030209,李晨虎/16203030129,闫少川/16203030215","唐义","讲师",5000,"610","随着城市规模发展和人口数量增加，现有的生产生活污水处理设施逐渐难以满足需要，流域水环境压力持续增大，城市河流污染日益严重。一直以来，安徽省合肥市某河道区域由于污染废水乱排乱放，水环境治理压力巨大，污染十分严重。本项目拟通过对该河道区域排放口进行实地走访，就排放口数量、位置以及排放污水状况进行调查统计，后续根据调查数据进行分析评价，结合河道区域地理位置以及周边环境现状，对当前存在的环境问题及其内在成因进行剖析。最终，根据总量控制原则，充分考虑水体的水流特性及污染物降解特点，建立以总污染程度最低的水污染排放口优化模型，比选各排放口设置方案，最终选取最优方案，为河道的环境管理与规划提供依据，并对合肥市类似河道排放口规划和调整提供借鉴和参考。"]
["安徽建筑大学",201810878178,"茶渍修饰磁性Fe3O4纳米粒子协同吸附铜离子的研究","创新训练项目","王胜","16203030207","4","姜传林/16203030125,尹想成/16203030108,刘明会/16203030140","杨英","教授",5000,"610","研究目的:通过在废茶上化学共沉淀制备环境友好、价格低廉的磁性纳米粒子Fe3O4-茶复合物。扫描电子显微镜（SEM）和傅立叶转换红外线光谱分析仪（FTIR）表征结果显示，茶渣修饰提高了磁性Fe3O4纳米粒子（Fe3O4MNPs）在水中的分散性和稳定性，促进了Fe3O4MNPs对水中重金属的去除能力；X射线光电子能谱（XPS）分析表明，Cu（II）的富集归因于Fe3O4-茶复合物中丰富的结合位点（如—OH，—COOH和—NH基团）与Cu（II）形成稳定的络合物。   主要研究内容：研究了该吸附剂在不同PH、吸附时间和吸附剂投加量对Cu（II）吸附性能的影响，结果表明，在pH为7.0时，Cu（II）、初始质量浓度为100 mg/L，吸附时间为2 h时，该吸附剂对Cu（II）的吸附率为94.58%；吸附动力学模型表明Cu（II）的吸附过程符合准二级动力学方程，Cu（II）在Fe3O4-茶复合物上的吸附量在连续4个循环后，表现出高的吸附能力和再生性能。 现状分析：随着我国经济的不断发展，水体中重金属污染问题日趋严重。Cu（II）是工业废水中普遍存在的持久且毒性极大的污染物，由于其不可生物降解及易于在生物体中累积的特性，去除Cu（II）在工业废水处理中变得至关重要。目前，去除水体中重金属离子的方法主要有化学沉淀法、电解法、离子交换法、吸附法等。吸附法主要利用吸附材料的微孔结构对重金属离子进行吸附去除，由于其高效、低耗、稳定等特点被认为是去除重金属的有效方法。常见的吸附剂有硅胶、氧化铝等，但这些吸附剂使用后很难回收利用。"]
["安徽建筑大学",201810878179,"海绵铁强化动态膜生物反应器处理造纸废水效能研究","创新训练项目","程知非","16203030115","4","徐茜/16203030212,董靖玮/16203030241,陈飘/16203030235","伍昌年","讲师",5000,"610","造纸工业废水具有色度大、难降解有机物含量高、种类复杂等特点，属于难处理的工业废水之一。目前造纸废水处理的技术方法主要有物化法、生物处理法和高级氧化处理法等，每种方法都有各自的特点和局限。采用海绵铁强化动态膜生物反应器处理造纸废水，基于海绵铁电化学富集、吸附、絮凝及微生物协同作用和动态膜的过滤性能，具有占地小、低成本、运行稳定和抗膜污染强的特点，在处理造纸废水方面具有一定的优势。希望项目的研究对实际应用具有一定的指导意义。"]
["安徽建筑大学",201810878180,"大学生心理危机防范和快速反应机制研究","创新训练项目","潘靓靓","15203090205","4","李润佳/15203090330,张盼/15211030211,唐阳/15203090217","朱志伟","讲师",5000,"401","大学生的身心健康关系到高等教育培养人才的质量,心理危机防范快速反应机制是心理危机防范工作的必然要求。随着我国社会的不断发展与进步,人们生活质量在提高的同时也出现了更多的压力。尤其是对当代大学生而言,由于将来要面对就业、生存、成家等各种问题,导致很多大学生出现了不同程度的心理落差,这种心理落差如果没有及时得到有效疏导,会埋下巨大的心理健康隐患,导致心理危机的发生。因此,就心理危机的主要影响因素进行分析,并对大学生心理危机防范快速反应机制的构建与教育对策进行深入研究。 基本思路：通过对在校大学生进行问卷调查，以及后续对他们学习成果的检验，对所得数据进行合理，系统地分析，通过对心理危机防范工作的分析,提出了心理危机防范过程中应遵循的原则,从快速性和高效性的反映通道、专业性和人性化的反应行动、完整性和责任性反映态度三个方面的构建了心里防范快速反应机制。"]
["安徽建筑大学",201810878181,"垃圾渗滤液生物处理过程中溶解性有机物转化的三维荧光法解析","创新训练项目","孔芳","16203090310","4","方静/16203090306,赵恒/16203090333,李宇文/16203090311","黄健","副教授",5000,"610","本实验使用取自中节能可再生能源有限公司的垃圾渗滤液，通过收集中节能可再生能源有限公司各个构筑物的出水运用ASBR反应器进行模拟。由于传统的水质监测方法耗材、费时、费力，使渗滤液中的监测频率难以得到保证，对于突发事故也无法及时的发现并施以相应处理对策，因此建立快速高效且可同时监测多种指标的监测方法对渗滤液的监测与处理有重要意义。 三维荧光光谱分析相对于传统水质指标检测具有快速、灵敏、易于实现在线测定等优点，能及时反映生物反应器运行的状态及变化。本研究通过监测渗滤液中有关溶解性有机物转化过程变化情况，采用三维荧光光谱检测渗滤液中溶解性有机物组成和变化规律，以便快速准确监测渗滤液中有关溶解性有机物转化过程。"]
["安徽建筑大学",201810878182,"亚铁协同生物除磷过程中微生物胞外EPS中磷的形态研究","创新训练项目","王彩红","16207030223","4","王伟伟/16203090317,王健/16203090225,常宝春/16203090203","张华","副教授",5000,"610","研究目标： 伴随着我国化工行业的高速发展，近二十年来，我国磷化工得到了迅速的发展，并取得了令人鼓舞的成绩。但是，伴随着磷化工的发展而产生的环境污染问题也日趋严重。因此，防治磷化工污染，保护生态环境，合理利用不可再生的有限资源，是我国磷化工健康发展所面临的一项迫切任务和重要课题，认识磷污染的危害和研究除磷的方法具有重大的现实意义。 目前除磷技术主要有化学除磷和生物除磷两种。其中，胞外聚合物和胞内聚磷在生物除磷过程中具有重要作用，是生物除磷领域研究的热点，本实验的研究对象Fe2+协同生物除磷过程中胞外聚合物中磷的形态及其变化。 主要研究内容： 本实验主要研究不同Fe2+投加量（0 mg/L、5 mg/L和12 mg/L）下生物除磷过程，并结合31P核磁共振光谱考察不同Fe2+投加量下生物除磷过程胞外聚合物EPS中的磷存在形式，从而为化学除磷协同生物除磷提供基础研究。"]
["安徽建筑大学",201810878183,"校园智能餐厅","创新训练项目","吴钧扬","17203130129","4","钱星晨/17203130115,黄平安/17203130106,徐世海/17203130102","何寅曦","助教",5000,"610","校园智能餐厅致力于RFID餐盘的推广和健康饮食平台的建设。RFID餐盘是一种在餐盘底部植入RFID射频芯片的可被自动识别餐具。它的工作无须人工干预，并可同时识别多个餐盘，操作快捷方便。主要由外部的密胺餐具和内部的RFID组成，其中餐盘选用三聚氰胺为主要原料，具有耐冲击性强、破损率低、质地光滑等特点。 通过RFID餐盘建设健康饮食平台，建立RFID餐盘与用户账户之间的联系，可以对用户每天的摄入的饮食量做具体统计，对用户推荐一对一定制菜单。同时用户可以对食堂的菜品进行评价反馈，使食堂菜品更符合学生口味。通过对用户大数据的整理，向商家提供采购原料的最佳方案，结合用户的反馈动态，提升食堂在学生群体里的受众度，增加效率，提升盈利。此外，提供打卡功能，在平台上推送打卡，每天健康饮食打卡，当学生打卡次数达到一定次数会有特殊的奖励，例如为使用者提供一份特制订餐，以此激发大学生坚持健康饮食的欲望。"]
["安徽建筑大学",201810878184,"Fe2+对生物除磷反应器中污染物去除效果的影响","创新训练项目","吴雨晨","16203090229","4","王叶贵/16203090226,方子鸣/16203090110,刘江南/16203090314","陶勇、黄健","讲师、副教授",5000,"610","1.研究目的 生物除磷因污泥产量低、运行费用低、管理方便等优点在水污染治理领域得到了广泛应用。近年来，随着对生物除磷的深入研究发现溶解氧、污泥龄以及金属离子等对生物除磷系统均有一定的影响。本课题针对生物除磷反应出水总磷浓度不能达到排放标准的问题，利用活性污泥反应器（SBR）来考察不同Fe2+投加量对生物除磷反应器中污染物去除效果的影响。为Fe2+协同生物除磷在生产生活上的应用提供了理论支撑。   2.研究的主要内容    利用活性污泥反应器（SBR）来考察不同Fe2+投加量（0 mg/L、5 mg/L、7 mg/L、12 mg/L和17 mg/L）对生物除磷反应器中污染物去除效果的影响。主要创新在于利用二价铁盐协同生物除磷，利用相互对照试验分析验证二价铁盐在生物除磷过程中起到的重要作用。"]
["安徽建筑大学",201810878185,"自媒体背景下大学生网络舆情现状与引导对策研究——以安建大为例","创新训练项目","杨文凯","15203030231","2","顾军/16204150206","周晨","未定职",5000,"503","目的：高校网络舆情对大学生思想和行为的影响较大，所以，如何实现高校网络舆情对大学生的正能量引导，发挥其积极作用，显得尤为迫切和重要。基于对安徽建筑大学大学生网络舆情的现状进行调研分析，可知大学生在求学时期，因特有的个性和思想发展，在网络舆情方面有价值判断能力模糊、网络自律差、网络从众心理强、上网追求“新奇刺激”等问题。针对这些问题，高校管理者和教育者加强大学生理性思维能力的培养，避免盲目跟风，加强大学生网络空间社会责任感的培养，发挥“网络意见领袖”舆论正能量引导的作用，强化大学生思想政治理论的教育，引导大学生获取正确的主流信息，高校要加强对大学生网络舆论监管的力度。 基本思路： 而高校大学生网络舆情同样也是把双刃剑，引导正确时可能产生巨大的正面效应，如不能正确对待，将会产生严重不良的社会影响。所以，对于当代大学生的网络舆情，我们的思想教育工作者，必需要树立起正确的网络价值观，防范于未然，把握好大学生网络舆情的脉络走向，及时关注其网络舆情动向，积极做好引导工作，建立健全大学生网络舆情的信息及反馈机制，及时有针对性地开展引导工作，及时化解矛盾。对于高校大学生网络舆情的动态，我们历来都非常重视，面对网络信息时代的新发展和新要求，积极开展相应的引导和研判工作。为了更深入的了解大学生网络舆情动态状况，为此，我们以安徽建筑大学的2 万余名在校学生为调查对象，进行大学生网络舆情的调研，以期从中发现问题，提出相应的解决办法，为建设健康的大学生网络空间提供参考和借鉴。"]
["安徽建筑大学",201810878186,"含氟饮用水的吸附处理研究","创新训练项目","李阳","15203030246","4","王新/15203030217,陈蓉/16203030114,曹锐/16203030233","王嵘","助教",5000,"610","氟是人体必须的微量元素，人体所需的氟主要来自饮用水。我国规定氟在饮用水中的限值为1.0mg/L，但部分地区饮用水中氟的含量超标，导致饮水型地方性氟中毒。从2014年以来，国家投入了大量的人力财力进行饮用水除氟工作及饮水型氟中毒防控工作，国家卫生计生委和水利部在《“十三五”全国地方病防治规划》发布之初，即确立了首要工作任务——联合对重点病区进行督导检查，找到影响饮水型氟中毒防治的关键瓶颈问题，加快饮水型氟中毒防治进度，力求如期实现\"十三五\"规划目标。 本项目即针对饮用水含氟现状，通过分析氟的性质、饮用水污染的现状、国内外除氟技术的发展以及氟在饮用水中的含量等方面的问题来探讨含氟水系统处理课题，其中，着重研究''含氟饮用水的吸附处理''。"]
["安徽建筑大学",201810878187,"合肥城市宜居水平的研究与评价","创新训练项目","臧春宇","16203130106","4","李程婧/16203130126,李梦柔/16203130228,苏杭/16203130240","谢娟","副教授",5000,"701","1.研究目的：     宜居城市是当今世界各国城市发展研究的重点。建设宜居城市,不仅是对党的十八大关于建设资源节约型、环境友好型社会政策最好的诠释,更是城市居民对高水平的经济发展、高质量的生活环境极为迫切的愿望。 2.研究内容：     城市的宜居水平，不仅关系到城市发展的活力和可持续性，也影响到个体居民的生活质量和社会稳定。项目组将以国内外学者提出的城市评价体系为参考，利用信息金字塔原理和统计学原理设计了一个由多组指标构成的能反映各项人居环境要素的综合性评价指标体系,通过层次分析法等统计分析方法对合肥城市宜居性进行初步研究，并通过该评价体系多角度分析合肥市的宜居水平。       该评价体系可以提高人们对合肥宜居性的辨识能力，反馈城市宜居建设问题和矛盾，据此提出对策建议，从而为使合肥建设成为全面的可持续发展的宜居城市提出适当的建议"]
["安徽建筑大学",201810878188,"关于大学生网络诈骗防范意识的调查与研究--以安建大为例","创新训练项目","周洁","17204170139",4,"杜辉/15203090116,王轶康/17201070237,胡冬冬/16203030120","李万银","副教授",5000,860,"随着高校网络的全面覆盖、智能手机的更新换代、上网的条件日益便捷、各种移动软件应运而生，以微博、微信、QQ空间等为代表的自媒体受到大学生的青睐。自媒体在给大学生带来便利的同时也给他们带来多种隐患。\n"]
["安徽建筑大学",201810878189,"扶贫资金绩效风险识别与防控策略研究","创新训练项目","李玲","16204150116",4,"何睦/16211030206,李岩/16204150214,胡竣乔/16204090405","何叶荣,何杨","教授，讲师",5000,520,"建立一个适合我国的扶贫资金绩效风险评估体系"]
["安徽建筑大学",201810878190,"校园公众号上的学习资源共享","创新训练项目","孔莹","15206030115",4,"金晶/15204090213,苏曼利/15204080213,汪旺/16204020227","方健","科员",5000,520,"我们的公众号分模块进行运营，分为本科课程专区，四六级专区，考研专区，公务员专区，考证专区等。每个专区包括课堂讲义，习题试卷，网络课堂，线二解答等小模块，同学可以通过搜索特定的老师去选取需要学习的内容。我们的公众号会与线下的3店以及打印店合作，老师上课的讲义可以在平台上联系卖家进行购买及打印，通过这些我们赚取一定的运行费用。\n"]
["安徽建筑大学",201810878191,"网上预约停车位创业项目","创新训练项目","李寒冰","16204080220",3,"梁思嘉/16204080227,李文惠/16204080224","叶敏红","讲师",5000,840,"通过对市场资源的整合和开发，以线上“排号停车”的方式，一定程度上解决“出门在外停车难”的问题"]
["安徽建筑大学",201810878192,"互联网+手机全自动考勤APP","创新训练项目","于倩婧","16204160115",4,"李亚宁/17204160130,王迟/16205200129,刘冼平/17204030114","张毅","实验师",5000,790,"研发一款利用WIFI进行全自动考勤的APP，替代教师课堂点名的纸质形式。"]
["安徽建筑大学",201810878193,"高速公路手机快捷付费方式研究","创新训练项目","罗京","16204020123",1,null,"陈磊","讲师",5000,520,"基于智能手机的定位系统和移动支付功能，开发专用的手机APP，与高速公路出入口摄像头后台联网，达到高速公路车辆行驶自助快速收费"]
["安徽建筑大学",201810878194,"物业费收缴难的原因分析及解决方案研究--以合肥市为例","创新训练项目","苏曼利","15204080213",4,"金晶/15204090213,姚瑶/15203110227,孔莹/15206030115","张福顺","讲师",5000,520,"本项目以合肥市商品房物业费收缴现状作为研究对象，分别从业主和物业管理公司的角度对物业费收缴进行研究，分析物业费收缴的影响因素以及物业费收缴过程中存在的问题，并有针对性地提出一些创新型策略和可行措施。"]
["安徽建筑大学",201810878195,"面向智能家居的方言口令识别","创新训练项目","刘凯","15205150215",4,"李朝/15207050207，许少华/15205150228，汪昊/15205150219 "," 高翠云","教授",5000,510,"首先我们需要采集我们所需要的语音口令（普通话、方言），将其特征矢量作为模板存入模板库，以此构建一个语音数据库，然后人对其发出想要执行的口令。智能家居中的语音识别系统会对其进行前端处理，将口令中的语言和非语言信号时段区分开来，准确的确定出语音信号的起始点，然后消除其中的噪声，下一步就是对处理后的口令进行特征提取，将提取后的特征矢量与数据库中的模板依次进行相似度比较，将相似度最高者作为识别结果输出。\n    从而达到通过普通话或方言对家居进行控制的目的。"]
["安徽建筑大学",201810878196,"塔防创新性游戏开发","创新训练项目","常岭","17205020104",4,"章岩/16205140425,魏洪亮/17210030102,何兴龙/16205140139","章曙光，程远","教授，助教",5000,520,"该项目是基于GameMaker:Studio游戏引擎创新性的2D动漫塔防游戏开发实践，运用多个AI对敌方单位进行控制，使用人性化的人机交互让玩家真正享受到休闲益智类游戏的乐趣，运用GMS自带的优秀物理引擎和粒子效果对游戏的真实性和合理性进行优化，使用GML语言编写脚本，具有强大的Script语言和内部可定制代码编辑器，也具有先进的IDE，包括路径和时间线编辑器，原生物理支持，内部图象编辑器。在PC端成功后会进一步开发输出原生IOS和Android应用。并且该引擎亦可为Facebook或网络发行制作即用性HTML5网页代码。\n游戏名称《次元的裂缝》 ，是一款PC端像素美术风格的动漫卡牌收集类塔防游戏。故事始于意外导致的次元裂缝被打开，各个平行宇宙中的动漫人物会聚在同一时空，乱斗由此开始。游戏的玩法与传统塔防类不同，这是一款可以让玩家通过游戏来体验自己喜爱的动漫剧情的全新塔防游戏 。\n我们的创意不光在于以丰富的动漫剧情为主题，还在于玩法上的多样性，玩家可以通过键盘和鼠标控制兵力的部署和功能卡牌的技能释放区域，使用动漫卡牌自由组合卡组来闯关或对战，玩家可自由部署手牌中的动漫人物来达到防御和进攻的目的。让玩家在部署卡牌的过程中回味动漫人物之间的微妙关系，我们的动漫人物之间的关系源于动漫也忠于动漫，会让喜欢动漫的玩家，不再仅仅是局限于观看动漫这种单一的形式，而且还可以和他们一起驰骋战场。\n"]
["安徽建筑大学",201810878197,"基于射频技术的通用灯光系统遥控系统","创新训练项目","陈长伟","16205200204",3,"李琦/16205200218,蒋海军/16205200113","张振亚,程红梅","教授,讲师",5000,510,"目前，基于射频（RF）技术的灯光控制是智能家居灯光系统设计与实现时重要的控制实现方式。灯光射频控制方式具有反应灵敏、穿透性强、方向性不敏感、控制距离合适、便捷使用的优点。问题在于：当家居中存在多套灯光系统时（例如家局中诸如餐厅、客厅、书房、卧室等区域的灯光系统一般是分区域单独控制），每套灯光都配备的射频遥控器有可能导致家居生活陷入混乱模式：一堆RF遥控器混的一起，哪个是需要的呢？"]
["安徽建筑大学",201810878198,"基于PID算法的抛飞双轴飞行器 ","创新训练项目","胡福海","15210030105",4,"陈浩林/15205150205 ,轩德利/15204140125,赵耀/15205200222","陈蕴,楚君","教授,助教",5000,590,"目前无人飞行器成为民用、商业以致军事的研究热点，用途广泛，深受追捧。多轴飞行器虽然工作稳定，但其制作研发制作成本较高，损坏也难以维修，且体积质量较大，不适用于复杂的飞行环境。而双轴飞行器的缺点在于无法灵活控制飞行方向，但其直升稳定，且PID平衡算法较四轴飞行器简单易行，故可结合陀螺仪和相应PID算法控制飞行方向和飞行稳定。降低飞行器成本，减小其体积和质量，使其更加灵活以适应各种恶劣的环境工作。"]
["安徽建筑大学",201810878199,"基于四轴飞行器的智能导游系统","创新训练项目","赵耀","15205200222",4,"童雯雯/16205200227、袁程浩/16205060233、章岩/16205140425","陈蕴、孙长城","教授",5000,510,"\n以旅游景点为平台设计智能产品来提高导游的自由性、便利性、舒适性、专业性，并达到弥补导游人才的缺失的目的。\n本作品拟实现基于四轴飞行器的智能导游，能把各种旅游路线资料串联在一起，游客只需选择自己喜欢的线路，智能导游就会引领游客沿着内部规划的路线前进，防止游客偏离路线，在沿途上会配有大量语音讲解，提醒游客注意事项，声情并茂，并会根据游客的位置识别周围特定的景观标志，语音播放面前景观的解说词，让游客能够感受到一个厚重的城市文化，而不只是风景，在途中亦会根据游客的需要实现人工控制使其暂停以供游客休息，以替代导游，实现智能化导游，为游客提供一种便捷、专业的智能服务设备。"]
["安徽建筑大学",201810878200,"新型智慧小区门禁平台","创新训练项目","潘伊朗","16205060319",3,"姜力/16205060310,李高宁/16205060312","杨亚龙,张睿","教授,讲师",5000,520,"本项目基于微信平台，通过向小区提供一个微信公众号，小区业主可以在此公众号下进行实名登记获得用户名额。该项目以动态二维码的生成与验证为核心，用 二维码辅助IC卡，业主在进门时不仅可以通过传统刷卡的方式进入也可以刷此二维码进入小区和单元。该项目加强了物业对于业主的管理和服务，方便了访客拜访小区的业主，同时也提高了业主生活而便利性。"]
["安徽建筑大学",201810878201,"“同城易”二手交易APP","创新训练项目","伏佳豪","16205200108",4,"王磊/15205140225,马开聪/16205200122,周清/16205200144","章曙光，程远","副教授，讲师",5000,null,"“同城易”二手交易APP主要面向处在同一个城市在校大学生，致力于让更多的大学生参与到勤俭节约的行动当中，让二手物品的更好的重复循环利用。同时，我们还将改变当前二手交易市场保障性差等重大难题，让二手交易市场在大学中焕发出新的光彩。\n　　我们将以某一个城市作为一个区域，而这个城市的所有大学则是这个大区的构成元素。以此构成一个覆盖全国的各个大中城市的区域网络图。形成一个质优价廉并且可靠性好的同城大学生二手交易平台。\n"]
["安徽建筑大学",201810878202,"基于android的新型无线探景小车","创新训练项目","王宇海","16205150222",4,"黄章绅/16205150303,姚金杭/16205150229,金腾/17205060110","严辉","副教授",5000,510,"本新型实用项目拟用于洞穴探景，包括洞穴考古，岩洞探景，城市地下管道探测等方面。将探测技术与无线技术相结合，采用小车搭载传感器与摄像头的方式使其进入“洞穴”内，采集洞内的环境参数与图像视频并通过高速WIFI通信发送给移动终端实时显示，同时通过终端的虚拟遥控对小车的行进进行无线控制。此项目解决了人工探测的安全问题，使用便捷，可向大众化推广。"]
["安徽建筑大学",201810878203,"“宠爱有家”网","创新训练项目","许小虎","16205150122",4,"魏亚楠/16205140214,马剑波/16205140203,汪玥/16205140310","王立新,汪力君","副教授,讲师",5000,520,"本网站主要致力于为爱宠人士提供更方便的服务，让宠物的生活更加丰富。我们的网站主要由家有萌宠，养宠有道，宠物商城，宠物乐园几个板块组成。"]
["安徽建筑大学",201810878204," “互联网+阳台种植浇水”系统的设计与实现研究 ","创新训练项目","孙婉婷","16205200127",3,"周业兰/16205200102,许雪梅/16205200133","张振亚,程红梅","教授,讲师",5000,520,"为了让人们能够“无论何时，无论何地”都可以给阳台内种植的作物浇水，本项目以“互联网+阳台种植浇水”实现为目标，在对基于互联网的阳台种植浇水任务需求分析、阳台种植浇水设施构成分析的基础上，拟对“互联网+阳台种植浇水” 目标达成的关键“直流泵远程启停控制”问题进行探索，以期通过直流泵远程启停控制实现“无论何时，无论何地”都可以给阳台内种植的作物浇水的目标，这样您就再也不用担心存活问题。"]
["安徽建筑大学",201810878205,"面向家庭安防的智能窗设计与实现 ","创新训练项目","张权","16205150237",3,"姚文龙/17205040235,钱凡/16205150324","严辉","副教授",5000,510,"该项目是基于51单片机，采用光敏测量元件、温度测量元件和湿度测量元件实时监测室内外环境，加装通讯功能模块,可具有远程控制功能，用户可通过手机APP远程调控。手机APP通过物联网和单片机建立连接，手机按键操作控制窗户，与光感应装置、温度传感器及湿度传感器接受的数据进行相互配合与处理，实现窗户的智能开关闭合。"]
["安徽建筑大学",201810878206,"易课堂","创新训练项目","张辉","16205140224",3,"陈玉烨/16205140332,孙宇/16205140106","钟娟,章曙光","讲师,副教授",5000,520,"随着科技的发展和新课改的逐步落实，数字化课堂的发展趋势不可逆转。师生通过手机进行课上互动以及课下交流必将成为未来教育中必不可少一环。\n “易课堂”签到系统改进了传统的花名册点名方式；试题系统让老师更好的了解学生对知识点的掌握情况；请假系统简化了传统请假的冗杂步骤；交流系统方便了老师与学生、学生与学生间的交流；信息系统能够让学生及时了解多方面的信息。\n"]
["安徽建筑大学",201810878207,"校园监控猫","创新训练项目","李德成","16205150306",3,"胡志航/16201040204,孙恩东/16205150330","邵慧,金海红","副教授,讲师",5000,510,"校园监控猫是一款智能行驶并完成监控巡逻的无人驾驶小车，用AI技术去实现小车对外界的感知，可以根据声音的来源确定所要监控的方向，根据人为的控制决定是否跟随。当行驶中遇到障碍，可自行避障，并对危险事物做出报警判断，从而降低人力成本。在恶劣的天气情况下，可以由安保人员控制小车进行巡逻监控。此外，利用现有的4G无线传输设备将监控视频实时传输到手机或校园监控系统，实现对小车的行径和周围监控视频实况进行实时分析，为进一步校园安全分析提供帮助。\n"]
["安徽建筑大学",201810878208,"Smart Boxs——无人值守共享箱","创新训练项目","谭思凯",16205060125,4,"张川徽/16205060138,开翔宇/16205060112,毕少华/16205060101","朱徐来","讲师",5000,180,"Smart Box——无人值守共享箱是基于在线平台管理，通过在小型区域内设置共享箱利用互联网平台实现用户之间闲置物品的快速交换以及短时存储。用户可以将闲置的物品放入共享箱，借助平台发布相关物品信息，相同区域内有需求的用户可以通过平台信息或者与发布者沟通了解商品。若达成一致，付款后平台向用户提供可打开共享箱的二维码，进行交易。"]
["安徽建筑大学",201810878209,"基于多功能型北斗系统的研究","创新训练项目","董胜林","15205150303",4,"杨利刚/15205150343,程亚玲/15205150304,韦利利/15206030227","吕虹","教授",5000,413,"通过对北斗卫星进行数据获取，解析数据得以进行定位，授时等功能"]
["安徽建筑大学",201810878210,"基于“大数据互联网+”的iShare校园共享APP的研究与设计","创新训练项目","袁程浩","16205060233",4,"沙明（16205060217），潘春宇（16205060216），陈运（16205060240）","周原","高级实验师",5000,"520","本项目借助于当今时代“大数据互联网”各类互联网公司以及云数据服务项目，以APP软件的形式实现。即用户可以在此平台上发布自己的闲置资源信息用以交互双方各自所缺乏的资源，实现互利共赢，同时在此过程中实现网络平台社交功能。依据目前普及的移动支付方式，可直接校园网上获取、上传并发布多种商品交易信息。而相应的交易平台后台管理人员也可根据具体要求添加、修改和删除某些商品，提供一个有效、便捷、安全的电子交易平台。"]
["安徽建筑大学",201810878211,"基于磁阻传感器和Zig-bee技术的停车泊位检测系统 ","创新训练项目","李煜昆","15205200137","4","汪成15205200118,蒋钺1520520111,邵德平15203130140","王菲露、宋杨","副教授、讲师",5000,510,"本项目基于磁阻传感器的车位检测设备能很好的适应环境，体积小灵敏度高，安装简单等特点。数据通信则选用无运营费用，无线局域网组网协议成熟的ZigBee技术，将两者结合对进出车辆进行有效的监控，提高停车场的停车效率和管理效率。"]
["安徽建筑大学",201810878212,"新型智能窗帘控制系统","创新训练项目","李天柱","16205150309",3,"蒋纯中/16205150305，王路遥/16201050125","周春","讲师",5000,510,"本产品针对目前家用窗帘多为手动，并且不具备安防功能，采用光敏测量元件、温度测量元件和湿度测量元件，设计了一种家用智能窗帘。对电动窗帘进行改善，在现有电动窗帘基础上，设计一种新的控制方案，即在保证远程遥控功能的前提下，利用微信小程序，借助互联网实现了对电动窗帘的远程控制，同时保留原有电动窗帘的功能，大大增强了使用方便性，稳定性及实用性。"]
["安徽建筑大学",201810878213,"新型智能门锁系统研究","创新训练项目","章震霆","16205060338",4,"袁冉/16205060334，刘宁/16205200219，胡晨阳/16205150431","谢陈磊","讲师",5000,530,"本设计是采用相关单片机为核心处理器的智能门禁系统，系统通过指纹识别硬件对开关锁进行控制，如果指纹识别通过则将具体指令发送到相关控制器，正常开门，同时记录时间信息。如果多次识别不通过或电子锁被破坏，则开启蜂鸣器报警系统，并且激活此系统附带的摄像功能进行拍照，并记录时间信息，同时将拍摄的照片与记录的时间信息存储在可插拔的外置存储器上，已达到对门禁系统的出入管理及异常情况的采集。"]
["安徽建筑大学",201810878214,"老人健康促进智能可穿戴设备","创新训练项目","孙伟豪","16205060220",4,"葛一凡/16205060107,王志宇/16205060129,李浩/16205200116","杨亚龙,朱徐来","副教授，讲师",5000,510,"本项目研究设计一款针对老年人健康状态检测的智能可穿戴设备。主要目的是利用具有生理信号采集和处理、信号特征的辨别和无线数据传输等常规功能模块，实现对人体心率血压数据进行检测、辅助诊断和预警的功能；当老人心率血压处于非正常水平时，通过处理器分析，设备将发出报警信号，一方面通过蜂鸣器和振动器设备告知老人，另一方面通过信号传输将老人的健康情况反馈给该设备之前绑定过的联系人，并告知老人现在所处的地理位置。"]
["安徽建筑大学",201810878215,"“师生e网通”","创新训练项目","袁婷","16205140124",4,"杨佳文/16205140121,叶庆文/16205140421,李苏/16205140446","汪力君,吴一尘","讲师，助教",5000,520,"“师生e网通”网站主要面向在校大学生以及老师，致力于从深度和广度上加强师生交流，突破时间与空间限制，营造良好的校园学习氛围。主要分为三个版块：1.师生交流版块：以老师为中心，对学生信息进行导入。保留历届学习资料。借此平台，可以实现师生深入交流；2.资源共享版块：版块内有多个分区，学生可以下载或上传学习资料；3.合作学习板块：学生可以组建学习小组，兴趣小组，比赛小组，项目小组等各类交流小组。\n"]
["安徽建筑大学",201810878216,"基于多传感器自适应技术的智能电热毯设计","创新训练项目","吴涛","15205060229",3,"钱一涛/15205060238、朱智惟/15203110225","张鸿恺","讲师",5000,"081","根据传感器感应的温度自动调节控制电热毯的加热实现温度的智能控制。以确保在人离开时或睡眠时电热毯不会因为过高温度而引发危害，也可以保证睡眠时的温度不会过高或过低，保证舒适的睡眠。"]
["安徽建筑大学",201810878217,"身边的小昆虫","创新训练项目","闫创创","15205140428",3,"李玲/15205140440,戴承进/16205200205","孙全玲","讲师",5000,520,"本项目选择使用Java技术体系中的J2SE技术拟开发一个小型可以扩展的软件系统，在系统中将人们生活中常见的小昆虫进行识别以及分类，可以根据用户提交的图片或者关键字进行查找，然后以详细的图片和文字方式展示小昆虫的各种信息。使人们以及小朋友们更加深入的了解这些身边的小昆虫，并能够与它们和谐的相处。"]
["安徽建筑大学",201810878218,"中国教育模式中辅导员助理制度的探究","创新训练项目","潘勇","15205150115",4,"孙庆月/17205010224,许蒙蒙/16205140119,韩想想/17205010111","方绍正","讲师",5000,880,"在中国教育模式下，探究辅导员助理制度对学生、辅导员、辅导员助理的帮助，加强大学生基本学风建设而构建的由高年级辅导员助理管理模式的选拔与培养方式，在学分制教育背景下高效正确地选拔出辅导员助理，使新生愉快的投入到学习和生活中去，同时锻炼辅导员助理，优化学校行政制度。"]
["安徽建筑大学",201810878219,"基于单片机的智能安防窗户的设计","创新训练项目","章英","16205150240",3,"王远航/16205060128,田兆凯/17205010125","汪莉丽","副教授",5000,510,"本项目以单片机和各类传感器、电机装置的结合，通过传感器对环境的实时感应，向单片机输入实时数据，单片机通过与之前设置的标准值比较做出不同反应，从而实现窗户的智能化和安防功能。"]
["安徽建筑大学",201810878220,"成绩查询微信小程序","创新训练项目","朱圳","15205150336",2,"唐志文/15205150302","金海红","讲师",5000,81,"在网络便利的当今时代，各种各样的微信小程序慢慢的出现在我们的生活里，这些小程序给我们带来了很多便利之处，微信小程序也是继app之后的另一个全新产品，微信小程序借助微信的广大用户，不断地推广各种各样的小程序，使得一些小程序被广泛使用。\n本项目所做的小程序初衷是方便学生查询自己的成绩，对于很多学校的官网一般只能利用校内网才能登陆进去，查询学生的成绩或者一些其他的信息，这对于不在校内的学生无法实现登录校园网查询信息，本项目拟开发的小程序的目的也就是为了让那些不在学校的同学也能很方便的查询到自己的成绩及学校的相关信息，同学们可以通过本项目开发的小程序在微信端很方便的获取自己的成绩，同学输入自己的学号和密码来使用小程序，最终可以查询到自己的成绩。"]
["安徽建筑大学",201810878221,"基于STM32对四轴飞行器闭环控制系统的研究","创新训练项目","胡赟增","16205150245",4,"张权/16205150245，王宇海/16205150222，姚金杭/16205150229","汪莉丽","副教授",5000,510,"该项目是基于STM32开发板的X字形四旋翼飞行器，计划在实际测试中四旋翼飞行器能完成自主起飞，并让其在空中能完成一些简单动作并通过双摄像头的定位让飞行到该位置。"]
["安徽建筑大学",201810878222,"基于meta分析对差异基因及对应通路的研究","创新训练项目","吴亚男","16205060330",4,"陈东旭/16205060301,佘奕含/16205060320，李炳乾/16205060311","谢新平","副教授",5000,520,"本项目拟开展的“基于meta分析对差异基因及其对应通路的模型研究”能够将不同研究间的异质性融合到一个多重检验过程中获得不同研究的重要性权重，并使用该权重改进综合结果。该项目有重要的理论价值和现实意义，所取得成果将在人类逐步改进和完善肿瘤治疗方法中发挥重要作用，促进我国个体化精准放疗技术的发展。"]
["安徽建筑大学",201810878223,"基于嵌入式的温室生态智能管理系统","创新训练项目","韦春雷","16205150341",4,"刘凯旋16205150313/汪一丹16205150335/梁少鹏16205150311","邵慧","副教授",5000,510,"我国是一个农业大国，随着国家的迅速发展与科技水平的提高，农业已从人力耕作模式，逐步转变为以科技发展为基础的现代化模式。此项目拟将电子信息技术应用于现代化农业。本项目采用以单片机为主，搭载各种感应器与相应的LED液晶显示屏实现了温室内的温湿度、CO2浓度、PH值等的采集与显示系统，并配合用户手机app中参数的设定，使用户及时、便捷的对温室系统进行控制与管理。"]
["安徽建筑大学",201810878224,"智能生理监控及智能养老","创新训练项目","许晨风","16205060230",4,"沙明/16205060217，殷涛/16205200137，屠庆兵/16210030126\n","张鸿恺","讲师",5000,"080","通过“物联网+、智能控制”等技术实现对身体长时间内各指标及各指标的变化规律的监测，借以概率统计与生理学相结合的相关内容对身体的健康进行分析，以实现对身体健康状况的实时检测和对即将到来的生理风险进行实时诊断。基于此技术，实现智能养老的项目。"]
["安徽建筑大学",201810878225,"智能健康饮水机","创新训练项目","李云龙","16205060116",3,"丁程伟/16205060104,张伟/16205060102","李杨","实验师",5000,520,"为解决普通饮水机的反复加热，耗电，水质容易受到污染等问题。超时超温报警，数码显示智能功能。对饮水机进行水温设定。并利用物联网和传感器技术实现了对饮水机的智能控制。"]
["安徽建筑大学",201810878226,"互联网预约共享血压检测装置","创新训练项目","胡昌青","16205200111",3,"高国超/16205200109,周清/16205200144","宋杨","老师",5000,510,"我们开发的这款预约共享血压仪能够很好地帮助用户随时随地检测血压。用户只需提前在APP上输入自己的先关信息进行预约，然后去共享血压仪的投放地点进行血压检测。血压仪在对患者检测完成之后会将患者的检测数据进行实时的存储，以便患者下次检测时可以进行对比从而对自己的病情有着时刻的了解。"]
["安徽建筑大学",201810878227,"基于多模态的生理信号采集和分析系统","创新训练项目","时文康","16205200224",3,"高中雨/16210020104、余同庆/15210020126","王坤侠","副教授",5000,520,"我们尝试建立起一套多模态的情感交互系统来解决情感计算的问题，通过采集测试者的皮电信号、语音信号以及面部表情来计算出测试者的情感变化并给出相应的反馈。\n这种生理信号＋语音＋图像的综合，即多模态情感分析。是目前来说，比较前沿和更为创新的情感分析研究方向。在构建基于自然语言理解技术的人机交互系统时，加入多模态情感分析技术（文字、语音、图像），打破了以往情感识别在单一文本维度上的局限性，让机器能进一步读懂、听懂、看懂人类，从而达到了更好的人机交互效果。\n其可广泛应用于各行业如智能测谎仪、智能客服、智能影音推荐系统、智能人格分析系统和更加人性化的智能心理辅导系统等。"]
["安徽建筑大学",201810878228,"基于51单片机的智能避障灭火小车","创新训练项目","刘旭","16205150206",3,"张浩杰/16205150236 ,张浩然/16201040131","汪莉丽","副教授",5000,510,"为了防灾救火，保障生命安全，智能避障灭火小车成为了消防事业一个备受期待的选择。智能作为现代社会的新产物，是以后的发展方向，它可以按照预先设定的工作模式在一个特定的环境里自动的运作，无需人为管理，便可以完成预期所要达到的或是更高的目标。一个完备的智能避障灭火小车可以自主监测到火情的发生，避开障碍物移动到火源处，将火焰扑灭。是消防事业的一个革新方向。"]
["安徽建筑大学",201810878229," “重门叠户”指纹门禁和考勤系统  ","创新训练项目","董长燚","16205140135",4,"方建伟/16205140136，谷雨童/16205140138，刘康杰/16205140102","张广斌","副教授",5000,520," 本项目目的是打造出一个通过指纹识别和数据比对来管理人员的门禁考勤系统。可实现的功能有：\n1、解锁功能 \n   通过指纹模块扫描指纹开门 \n2、人员考勤 \n   利用指纹模块扫描对比指纹库中的数据实现考勤时间段内的人员考勤 \n3、考勤数据存储  \n   利用STM32可以实现对考勤人员数据的记录并及时保存上传数据 \n   利用STM32中的存储器实现对近一个月内考勤数据的查询 \n4、门禁与安保 \n   利用STM32对用户指纹的对比，可以实现只有在数据库中录入指纹信息的用户才可以打开门"]
["安徽建筑大学",201810878230,"智能语音调控台灯","创新训练项目","常翔","16205140430",4,"冯相东/16205140436,谢贤同/16205140416,朱海军/16205140130","吴瀛,武江","副教授,实验师",5000,520,"目前市场上所出现的智能台灯基本上都是根据周围环境声音的大小或者是光照的强度来控制台灯的开关和光线的强弱，很容易误触发导致台灯的开关，造成用户的困扰。如果设计一款可以根据人们的语言来执行响应指令的台灯将会极大的增加用户的体验。此时台灯的控制将不再是单一的机械开关控制，而是采取多传感器控制的电子开关，内置语音传感器，人体红外传感器，亮度传感器和距离传感器,使得台灯变得更加灵敏。本台灯最大的创新在于通过苹果手机可以控制台灯的总开关，本项目利用Ti cc3220开发板作为联网台灯终端实现与苹果siri服务器的信息交互，能够接收从siri传输来的控制指令和本地检测数据向siri的传输。对siri说 ‘打开台灯’即可打开台灯，对siri说‘关闭台灯’即可关闭台灯，并且实现了语音智能控制台灯的功能。利用此项目可以实现功能的扩展，从而实现智能家居生活，极大地提高了人们的生活体验。"]
["安徽建筑大学",201810878231,"城市农夫","创新训练项目","刘威","17205020210",4,"王婧/16205140411,丁杨敏/16205140434,袁婷/16205140124","钟娟,程远","讲师,讲师",5000,520,"城市里的上班e族可以通过登录“城市农夫”APP从农民手中租赁田地来满足自身对田园生活的向往。采取线上认领农田+线下农园体验的模式，市民租赁田地，农民为市民打理，市民亦可对租赁的田地进行打理和种植。市民可以和农民直接交流，农民直接租赁土地给市民，使市民减少相关费用，农民增加收入。本项目不仅可以让远离农村的市民吃到自己参与种植的有机蔬菜、闲暇时间体验田园生活，还可以使农民在闲暇时间打理土地，赚取额外收入。"]
["安徽建筑大学",201810878232,"基于GameMaker:Studio引擎的游戏开发","创新训练项目","黄云飞","16205140141",4,"方淋淋\\16206090126,奚丹丹\\16205140116,许蒙蒙\\16205140119","程远/王立新","助教/副教授",5000,470,"该项目是以GameMaker:Studio游戏引擎进行的创新性2D游戏开发实践。游戏名称《火之诗歌（The poem of fire）》，是一款PC端像素美术风格的冒险类角色扮演游戏。在游戏中玩家扮演一位游历在一个魔幻架空大陆的冒险者，通过游戏进程的不断发展，玩家将会或多或少地领略到这个异世界的风土人情及其魅力。"]
["安徽建筑大学",201810878233,"智能健康水杯","创新训练项目","涂海涛",16205200128,4,"黄旭东/16205200112,丁阳昭/16205200107,徐宝霞/16203090231","张广斌","副教",5000,510,"水是生命之源，每个人都离不开水，人每天也都要喝水。这就使得智能水杯的概念具备足够吸引力，比如让你及时喝水，平衡体内平衡。尤其冬天的时候，空气干燥，及时补水就显得尤为重要；夏天由于大量的运动和出汗同样需要及时补水，但是我们往往都是等到渴了才想到喝水，那时候身体其实已经对水很渴望了，这就是智能水杯存在的理论依据。"]
["安徽建筑大学",201810878234,"柜不可言-智能衣柜的设计与研究","创新训练项目","陈淑芬","16205150408",4,"刘琳/162051500440，陈庆/16205140133，颜申/16205140120","张媛","副教授",5000,510,"利用温湿度传感器、换气扇和显示屏结合在一起，同时还会有APP的控制，实时监测衣柜内空气湿度。湿度过高时，APP会收到信息，接着APP会向用户发出警告，提醒用户及时换气；柜内有换气扇与LED照明灯，可以用APP控制，也可以用柜门处的开关控制，方便使用；衣柜的液晶显示屏上会显示今、明两天温度，空气质量，空气湿度等天气情况，提醒用户出行该如何穿衣。"]
["安徽建筑大学",201810878235,"户外便携式太阳能充电器的设计","创新训练项目","张超超","15205150127",4,"詹茂钧/15205150124,杜春瑶/15205150241,贡玉律/15206090116","徐荃","讲师",5000,510,"手机、笔记本电脑等便携式电子产品正逐步成为人们生活的必需品，而户外作业或生活时，经常遭遇电子产品没电、电量不足，如得不到及时充电，将给用户带来不必要的麻烦和经济损失。而太阳能作为一种绿色清洁能源，可以满足人们不受地域限制、随时为便携式电子产品充电的需求。目前，市场上存在的太阳能充电器大多只有基本充电功能，且充电器体积大、功耗高，易于损坏充电电池，光线不足则无法继续为电子产品充电。\n针对以上不足，本项目拟设计一种新型的太阳能充电器。该充电器不但具有市场上现有产品的功能，还集成了蓄电池、电池管理保护及GPS功能。该充电器采用超低功耗单片机为控制核心，集成GPS功能，利用蓄电池储存电能，以供阴雨天等光线不足条件下继续为锂电池充电，可实时显示用户方位信息、当前时间及充电进度。\n"]
["安徽建筑大学",201810878236,"自动扫地机器人","创新训练项目","薛永强","17205010228",4,"卢斌/16205150316,赵彩玉/17205020202,王晓青/17205010214","高莉","讲师",5000,510,"我们这个课题主要就是研究如何利用机器人提高扫地的效率，减少人工的劳作，以达到减轻人类劳动量的作用，并且使操控更加的简便快捷。我们的主要研究问题是如何实现机器人的智能避障，以及实现遥控行走，通过传感器收集分析数据，再由主程序发出指令，实现机器人避障的功能；还有通过建立连接，实现对机器人行走路线的遥控。另一个研究问题就是如何利用电机以及相关零件的配合，实现吸尘的目的，以及按照需求采用不同功率的工作。"]
["安徽建筑大学",201810878237,"基于SLAM融合构图的智能商场服务机器人","创新训练项目","伍君豪","16205060332",4,"笪志国/16205060340、汪维/16205150110、王海霞/16210020121","孙长城","讲师",5000,510,"本项目基于SLAM融合构图技术实现机器人的定位，进而实现服务功能。它的出现是在降低商场的货运与管理成本的同时实现真正的无人智能。例如通过它搭载的机械臂它可以自动上货，充当“自动购物车”帮助行动不方便的用户运送商品。通过语音识别与合成、NLP及对话控制技术实现和用户的语音交互。人脸识别自动迎宾。利用物联网技术实现顾客远程下单，机器人自动分拣，顾客来商场立等可取。"]
["安徽建筑大学",201810878238,"异源古建筑物图像配准系统设计","创新训练项目","沈天伦","16205150327",4,"胡欢欢/16205150301,汪娟/16205150333,孟思敏/16205150322","颜普","讲师",5000,510,"本项目通过基于图像的高精度三维重建技术获取古建筑物数字化三维模型，因古建筑物图像的图像配准是古建筑物三维重建的先决条件，所以本项目重点研究异源古建筑物图像的配准问题以达到对这些珍贵的自然文化遗产进行数字化保护的目的，对异源古建筑物三维重建。古建筑物三维重建的研究在进行文化保护和文化传播的同时，其核心技术还可以推广到军事和民用的各个领域，在各种以图像为媒介的三维信息获取领域发挥核心作用。"]
["安徽建筑大学",201810878239,"智能锁","创新训练项目","谈和义","16205140307",4,"李敏/16205140344,孙礼锐/16205140306,张全笑/16205140324","吴瀛,武江","副教授,实验师",5000,520,"智能锁是指区别于传统机械锁，在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化的锁具，门禁系统中锁门的执行部件。智能锁区别于传统机械锁, 是具有安全性, 便利性, 先进技术的复合型锁具。智能锁正是为了在确保安全的情况下，通过与网络，手机移动端的结合，根据需求分析，智能锁实现需求可分为视频监控、考勤管理、语音提醒三大模块来改善用户体验。我们所想的智能锁可进行远程操控，指纹识别并可查看门锁状况，具有安全性稳定性。"]
["安徽建筑大学",201810878240,"智能儿童视力保护仪的设计","创新训练项目","张良","15205150231",4,"张莹超/15205150342,赵雨璞/15205150225,易翩/15205150243","徐荃","讲师",5000,510,"在电子技术越来越发达和高度智能化的现代社会，电视、平板等电子设备在大部分家庭中得到了普及。生活中儿童都喜欢观看和使用，但是观看距离过近、观看环境光线不佳和长时间的观看对儿童的眼睛、乃至身体健康都有一定的影响，所以儿童观看电子显示器的时候一定要讲究科学，这也是困扰很多家长的现实问题。\n当前，用于儿童眼睛的监督保护的装置比较少，市面上大多数都是眼保仪，是用眼过后才针对眼部调节按摩控制来预防近视的。因此，设计一款监督儿童正确用眼的智能视力保护仪迫在眉睫。\n本项目设计的视力保护仪是对儿童用眼习惯进行监测和报警的装置，将该装置放置在与电子设备如电视或电脑屏幕并排的位置上，便能够检测到儿童用眼距离、用眼时间和当前环境光线强弱。当距离过近、时间过长或光线不佳时，会发出警告信息，警告无效后，能够选择性切断设备电源，起到用眼管理和视力保护的作用。\n"]
["安徽建筑大学",201810878241,"“数语”基于机器学习的数据与人工智能平台","创新训练项目","王磊","15205140225",4,"杨佳文16205140121 王玉敏 17205050144 孙起 17205050224","吴一尘，钟娟","助教",5000,510,"“数语”是基于机器学习的数据与人工智能平台，为企业和普通用户提供简便的数据和人工智能服务。本平台以数据服务为主版块，人工智能为特别板块。 平台主要包含的板块为：1、数据服务：作为一个简便的数据分析平台，用户只需提交源数据就可以开始工作，服务的范畴包括用户画像分析、产品销售预测与需求管理、金融风险管控 、产品设计等。2、人工智能：基于机器学习的人工智能模块，为用户提供实用的智能服务3、SDK：平台提供开发SDK"]
["安徽建筑大学",201810878242,"零能耗煤矸石自保温围护结构材料试验研究","创新训练项目","陈颖","16206090320","2","杨恋婷/16206090309","翟红侠","教授",5000,430,"本项目从煤矸石砌块的块型设计和原材料的选择2个方面进行研究，分析了墙体自保温砌块所具有的优点并考虑了在煤矸石块形设计孔设计添加有机保温材料。利用有限元分析软件ANAYA对煤矸石烧结多孔砖砌体结构试验楼进行静力荷载下的受力与变形分析，在此基础上，对试验楼进行结构抗震动力分析。对烧结多孔砖砌体进行热工性能试验，对多孔砖砌体的保温性能进行测定。同时对墙体自保温砌块在研究和应用中存在的问题进行了归纳和总结。"]
["安徽建筑大学",201810878243,"巢湖蓝藻降解过程中DGT技术对不同形态的磷的研究","创新训练项目","杨义昌","16206030137","1",null,"谢发之","教授",5000,150,"目的，通过对巢湖水中蓝藻的变化情况探究磷的含量，从而对巢湖水进行检测预防水污染 内容，自然界的水中磷有两种存在形式，磷酸盐和沉积盐。其中磷酸盐中的正磷酸盐可以直接被浮游植物吸收，沉积盐可以被微生物转化为磷酸盐的形式。实验过程中通过膜的吸附来判断蓝藻对磷的吸收能力。"]
["安徽建筑大学",201810878244,"阻燃陶瓷化硅橡胶的制备及其性能的研究","创新训练项目","杨祚堂","16206090312","4","刘吕成/16206090233,陈良轲/16206090319,刘新宇/16206090234","徐文总","教授",5000,430,"    陶瓷化硅橡胶是近年来出现的一种新型防火材料，它是在硅橡胶基体中添加合适比例的成瓷填料，助熔剂，硫化剂以及其他助剂，经过硫化交联制得的复合防火材料。陶瓷化硅橡胶的出现，为应对火灾突发情况时的电路和通讯线路安全提供了新的应对措施。陶瓷化硅橡胶在常温下能够保持普通硅橡胶良好的弹性和力学性能，当遇到明火或处于高温环境时，这种复合材料能转变成具有自支撑性能的陶瓷体，从而阻止火焰向材料内部蔓延，从而有效地阻挡火焰的继续燃烧和保护内部器件不被损坏。陶瓷化硅橡胶具有广阔的应用前景，特别是用作电线电缆的绝缘材料时，可在火灾发生过程中保持电路的畅通，避免电线短路，防止人员触电，尽可能减少人身伤害和财产损失。陶瓷化硅橡胶的研究最早始于20世纪60年代，1964年 Popper提出陶瓷化合物前驱体转化为陶瓷的概念，但当时并未引起材料界的重视，直到1978年Yajima等用聚硅氧烷前驱体制备了高拉伸性能的SiC纤维，并于1983年实现工业化。此后，以硅橡胶作基体，利用其良好的热稳定性和高烧蚀残余量的优势制备陶瓷化防火耐火材料逐渐引起人们关注。目前，国外Ceram Polymerik公司已经实现陶瓷化聚合物的产业化，主要经营的产品有陶瓷化聚氯乙烯柔性板材、陶瓷化聚氯乙烯硬质管材、陶瓷化聚氨酯泡沫和陶瓷化三元乙丙橡胶密封件。国内虽然在陶瓷化硅橡胶的研究及应用开发上起步较晚，但也取得了一定的成果。"]
["安徽建筑大学",201810878245,"3.5-二苯基异恶唑4位C-H活化研究","创新训练项目","汪超","16206040126","4","陶成波/16206040123,林裕恒/17206040130,孙宁宁/16206040121","金杰","教授",5000,150,"一、背景 异恶唑及异恶唑类化合物是一类重要的杂环化合物，因其具有很高的生物与化学活性，在生物制药领域中应用广泛[1-2]。凭借着具有很好的药理学特性，它们在降低人类血糖[3]、消除人类的痛[4]、抵抗人类的炎症[5]、杀死有害细菌[6]和控制和减小艾滋病毒[7]的危害等方面对人类有极大的帮助作用。做为许多药物的基本骨架，异恶唑类化合物在制药领域的研究从未停止过[8-9]。 此外在有机合成方面，它们是重要合成子和合成中间体。在不同活化点利用不同的催化剂、氧化剂等条件进行活化时，它们能够很容易生成新的异恶唑类化合物，这点为形成新的异恶唑类化合物提供了极为有利的条件[10]。 本课题主要是利用3,5-二苯基异恶唑（Fig. 1）为原料，探索不同的条件来与卤代芳烃直接偶联，或是与芳基烯烃、苯硼酸等进行活化反应。 Fig. 1 3,5-二苯基异恶唑 二、内容 1、对3,5-二苯基异恶唑进行合成。课题计划利用芳醛的乙醇溶液与盐酸羟胺的水溶液反应，然后调解至中性，冷藏后得到合成的芳醛肟，再使其与N-氯代丁二酰亚胺（NCS）反应，得到芳醛氯肟。再通过滴加苯乙炔和三乙胺DMF溶液，得到项目实验所需的3,5-二苯基异恶唑。本过程难点在于控制实验条件以及实验操作步骤筛选得到纯度较高的3,5-二苯基异恶唑。 2、对3,5-二苯基异恶唑4位C-H进行活化研究（Fig. 2）。过程中利用3,5-二苯基异恶唑与卤代芳烃直接偶联、与芳基烯烃及苯硼酸等进行活化反应来研究3,5-二苯基异恶唑的活化性能。具体内容见下方方案中的思路设计。 Fig. 2 3,5-二苯基异恶唑4位C-H活化点 3、此外，课题还会利用不同的条件研究两个取代基苯环上的活性位点的活化特性（Fig. 3）。 Fig. 3 3,5-二苯基异恶唑取代基苯环活化点 三、目的和意义   迄今为止，国内外在异恶唑及其衍生物方面发表的文章较少，因此本课题对该产品的合成工艺研究具有一定的理论意义和实际应用价值。课题旨在推进有关新物质合成，扩大异恶唑及异恶唑类化合物的库容，为治疗药物的筛选提供更多的选择，使得其在医药及有机合成领域得到更好的发展。 参考文献 [1] a) Hauser, F. M.; Hu, X., A New Route to C-Aryl Glycosides. Organic Letters 2002, 4, (6), 977. b) Dallanoce, C.; Meroni, G.; De Amici, M.; Hoffmann, C.; Klotz, K. N.; De Micheli, C., Synthesis of enantiopure Delta(2)-isoxazoline derivatives and evaluation of their affinity and efficacy profiles at human beta-adrenergic receptor subtypes. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2006, 14, (13), 4393. [2] Coutouli-Argyropoulou, E.; Pilanidou, P., An entry to new isoxazoline analogues of dideoxynucleosides by bromonitrile oxide 1,3-dipolar cycloaddition. Tetrahedron Letters 2003, 44, (19), 3755. [3] Basappa; Kumar, M. S.; Swamy, S. N.; Mahendra, M.; Prasad, J. S.; Viswanath, B. S.; Rangappa, K. S., Novel delta2-isoxazolines as group II phospholipase A2 inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2004, 14, (14), 3679. [4] Mallesha, H.; Kumar, K. R. R.; Mantelingu, K.; Rangappa, K. S., Synthesis and characterization of model ultimate carcinogens/metabolites derived from lead tetraacetate oxidation of arylnitrones: 2 '-deoxyguanosine adducts. Synthesis-Stuttgart 2001, (10), 1459. [5] Park, K. K.; Ko, D. H.; You, Z.; Khan, M. O. F.; Lee, H. J., In vitro anti-inflammatory activities of new steroidal antedrugs: [16 alpha,17 alpha-d] isoxazoline and [16 alpha,17 alpha-d]-3 '-hydroxy-iminoformyl isoxazoline derivatives of prednisolone and 9 alpha-fluoroprednisolone. Steroids 2006, 71, (3), 183. [6] 张存彦,刘登科,孙长海,等. 异噁唑衍生物的合成及其抗菌活性研究[J]. 现代药物与临床, 2012,27(1):14-18. [7] 贾炯,汤立达,徐为人,等. 含异噁唑环的药物先导化合物的设计、合成与活性研究[J]. 世界科技研究与发展, 2009,31(5):787-792. [8] 丁勇,李清寒,赵志刚,等. 含1-[4-二(4-氟苯)甲基]哌嗪基团的异噁唑的设计合成及抗肿瘤活性研究[J].有机化学, 2017,37(12):3282-3288. [9] 戴红,姚炜,叶林玉,等. 新型含取代异噁唑结构的吡唑酰胺类衍生物的合成及其生物活性研究[J]. 有机化学,2017,37(08):2165-2171. [10] 朱龙. 新型异噁唑衍生物的合成[J]. 科技创新与生产力, 2017,1:115-118."]
["安徽建筑大学",201810878246,"改性珊瑚骨料的制备及性能研究","创新训练项目","李俊","16206090332","4","周子寒/15206090420,叶应贤/15206090433,郑轲轲/15206090412","王爱国","副教授",5000,430,"伴随着其他岛礁的开发及相关工程建设的进一步推进，对海洋工程材料的需求量也将持续增加。海洋工程材料作为扩展海洋空间、开发海洋资源的物质前提，是实施海洋科技创新、建设海洋生态文明的物质基础，也是提升各国海洋国防实力、维护海洋权益的物质保障。混凝土是海洋工程建筑过程中的重要基础材料。作为混凝土中的重要组成部分，砂石骨料约占混凝土体积的70%~80%，工程需求量十分庞大。砂石骨料如采取从内陆船舶运输的供给方式不仅会增加工程成本，而且船舶运输受风浪等限制工期难以确保，不能满足混凝土就地取材的经济性和海洋工程快速发展的要求。远洋岛礁多为造石珊瑚礁，在不破坏当地生态环境前提下，利用岛礁中珊瑚礁制备粗细骨料，就地取材配制高性能珊瑚混凝土，这对于海岛军用和民用工程建设具有极其重要的意义。珊瑚虫分泌的石灰石经长期压实后形成礁石，对于表层部分因经历时间较短，其结构较底层部分略显松软；同时受海水中氯盐、镁盐及硫酸盐等有害离子附着、海水冲刷所裹挟的泥沙沉积以及表面附有微生物的影响，对珊瑚作为骨料的应用产生了阻碍。 本项目基于高性能海工混凝土对骨料结构和性能的要求，以地聚合物为灌浆材料，采用化学微腐蚀和负压灌浆等技术对原状珊瑚进行改性处理，去除珊瑚表面附着物、降低内部连通孔隙率及提高其强度。量化表征不同养护龄期地聚合物改性珊瑚骨料的特性参数，确定适宜的原状珊瑚破碎尺寸、腐蚀介质浓度和浸泡时间、制备工艺、地聚合物灌浆材料的粘度和配比等制备参数。对比研究地聚合物改性处理前后珊瑚骨料的特性。"]
["安徽建筑大学",201810878247,"二甲基乙撑二氧噻吩-吲哚共聚物电致变色薄膜","创新训练项目","房钰","16206090127","4","李振/16206090335,徐帅/16206090307,董芬芬/16206090123","陈晓明","副教授",5000,430,"材料在交替的高低或正负外电场的作用下，通过注入或抽取电荷（离子或电子）发生氧化还原反应，从而在低透射率的着色态和高透射率的消色态之间发生可逆变化的一种特殊现象称为电致变色，在外观上则表现为颜色及透明度的可逆变化。多色电致变色材料是指材料在外加电压下具有多重氧化还原状态且其颜色或透明度能够可逆变化，其研发对于在电致变色显示等应用领域实现单一材料显示多种颜色，从而达到节能降耗具有重要的基础研究意义和广阔的应用前景。 项目拟利用共聚合手段将吲哚类稠环芳烃引入聚乙撑二氧噻吩共轭主链，通过改变聚合物主链共轭程度调节聚合物薄膜的光吸收，从而实现电致变色材料的多色显示。"]
["安徽建筑大学",201810878248,"硅酸根、铜离子双功能荧光探针的制备","创新训练项目","罗浩奇","15206090236","4","江德志/15206090204,张妍/15206090232,许冬梅/16206040102","杨明娣","副教授",5000,150,"有机光功能材料作为一种具有光学性质的有机材料，能有效地利用材料本身光学性质发生的变化去实现对入射光信号的探测、调制等。与无机材料相比，有机光功能材料具有廉价易得、发光效率高、颜色范围广、可制作面积大、易加工等优势，因而在有机电致发光、有机固体激光、光学传感器、生物成像[7]等许多新兴的多学科交叉的前沿领域有着广泛的应用，被认为是21世纪化学重要的研究方向之一。其中，基于有机小分子的化学荧光探针因其分子量小、合成简单、易获取等优点被广泛应用于检测水体、土壤、空气、生物体中的金属离子含量，从而使人类在一个健康的环境下正常生活；另外，随着人类活动范围的扩大以及科学技术水平的提高，金属离子的检测也被逐渐应用到细胞生物学上，这一里程碑式的突跃对于生物医学上各类疾病的研究与治疗也有着十分重要的意义，为科研工作者在生物医疗和药物研发等方向上提供了一个不可或缺的工具。 本申请项目的出发点在于光功能有机化合物的设计、合成、性质研究和应用探索。以具有较好给电子能力和空间位阻的三苯胺为荧光团，利用Vilsmeier-Haack、Witting等反应合成了含有C=N结构的席夫碱衍生物。基于化合物光学性质的特点，研究分子结构的变化对光物理性质的影响，探讨构效关系。同时，依据化合物结构特点，在化学荧光探针、生物显影等方向对其性质应用进行探索。"]
["安徽建筑大学",201810878249,"石墨烯基光催化剂的制备和光催化性能测试","创新训练项目","徐婷婷","16206030226","4","王玉茹/16206030223,王子源/16206030224,肖彤/16206030225","张峰君、解文杰","副教授、副教授",5000,150,"石墨烯基光催化剂是一种新型催化剂，采用三聚氰胺高温煅烧制备g-C3N4，以GO和Cd(CH3C00)2·2H20为前躯体，二甲基亚矾作为反应溶剂，高压反应釜法制备了石墨烯/ g-C3N4/CdS复合材料。由于石墨烯具有良好的导电性和较高的逸出功，其光催化剂能更快更好地催化水解产生氢气。将实验得到的产品采用粉末X-射线衍射技术对其进行物相鉴定。光催化制氢的测量是通过在线光催化制氢评价系统进行测定。"]
["安徽建筑大学",201810878250,"用化学浴沉积法制备热致变色VO2薄膜的研究","创新训练项目","黄志雄","16206090447","4","廖兰心/16206090402,沈鹏/16206090246,薛里源/15206090338","徐海燕","副教授",5000,430,"二氧化钒是一种相变温度为68℃接近室温的热致相变材料。相变前后结构的变化导致对红外光由透射向反射的可逆转变，在智能控温薄膜领域具有广阔的应用前景。二氧化钒薄膜的常用方法主要有真空蒸发法、分子束外延法、溅射法、脉冲激光沉淀法、和溶胶-凝胶法等。这些方法所用设备比较昂贵，制备条件比较苛刻，步骤复杂，不利于大规模制备二氧化钒薄膜。 本项目探求采用低温低耗、环境友好、简捷的化学浴沉积法制备二氧化钒薄膜，探索在温和、环保的液相条件下直接制备结晶度高、取向性好的二氧化钒薄膜。重点探索络合剂和沉积条件对薄膜沉积的影响规律。项目研究为探索二氧化钒薄膜制备提供新思路。"]
["安徽建筑大学",201810878251,"水热法制备硒化钼材料在电催化领域应用的结构及性能优化","创新训练项目","卢光辉","17206120135","4","隋龙涛/17206120124,孙楠/17206120126,伍俊超/17206120139","李钦","讲师",5000,430,"近年来，曾支撑20世纪人类文明高速发展的以石油、煤炭和天然气为主的石化能源出现了前所未有的危机，除其储藏量不断减少外，更严重的是科学研究发现，石化能源在使用后产生的二氧化碳气体作为温室效应气体排放到大气中后，人为地导致了全球变暖，引发了人们对未来社会发展动力来源的广泛关注和思考。不少国家的能源战略都有一个明显的政策导向——鼓励开发新能源，这既是国际市场上石油等传统能源产品价格高昂压力所致（非常时期除外），也是人类可持续发展的客观需要。因此，新能源开发有可能成为未来最重要的经济增长引擎，成为最有创造就业和财富能力的新经济支柱。 氢能是一种公认的清洁能源，电催化产氢是一种极其有效的产氢技术，高效的电催化活性材料对产氢的过程至关重要，它是提高阳极还原反应效率的关键。然而目前使用的贵金属铂（Pt）和Pt基合金催化剂因其低自然丰度和高昂价格限制了其工业化应用。近年来过渡族金属二硫化物（TMD）材料的可控层状结构及其特殊的物理化学性能，使其成为电催化产氢的热点催化材料。MoSe2是一种典型的TMD材料，在实际应用中仍存在很多问题：（1）MoSe2材料的电子迁移率和导电性较差，且在成膜过程中高分子杂质的引入会进一步降低电极的导电性，进而使其电化学产氢效率降低；（2）MoSe2材料在合成过程中的表面积和活性位点难于控制，这严重限制了其在电催化产氢领域的大规模应用。 基于以上MoSe2材料在电催化产氢新能源领域应用的问题，本创新训练项目计划通过对MoSe2纳米材料制备条件的设计，实现其纳米结构的调控和电催化效率的提高，促进MoSe2材料在新能源领域的应用。"]
["安徽建筑大学",201810878252,"非溶剂型润滑剂的制备","创新训练项目","吴继超","16206090205","4","郭佑奎/16206090223,郭正军/16206090224,冯昕睿/16206090221","王峰","教授",5000,150,"润滑剂在工业上产中有着广泛的应用，它能减少接触表面之间的摩擦和磨损，减少能源浪费。但润滑剂咋使用过程中由于渗透、泄漏、溢出和对润滑剂处理不当，润滑剂进入环境随时都可能发生。目前，传统的润滑剂大都是基础油（矿物油、合成油、植物油），而以矿物油作为基础油的润滑油已经达到很高的技术水平，但在消耗润滑剂的系统中，润滑剂直接污染水和土壤，而矿物油基的生物降解性差，长期留在水和土壤中造成对环境的污染，特别是对敏感地区，如森林、矿山或靠近水源的地方更为严重。     本项目旨在制造绿色环保新型润滑剂：非溶剂型润滑剂，打破传统的矿物油润滑剂以非溶剂型润滑剂代替传统润滑剂降低润滑剂产品对环境的污染。。  "]
["安徽建筑大学",201810878253,"立方体Fe3O4@SiO2@Au@Ag 磁性纳米材料制备与SERS性能研究","创新训练项目","潘长超","16206030215","4","刘锋/16206030118,王信豪/16206030132,郑嘉鹏/17206030222","孙梅","副教授",5000,150,"表面增强拉曼光谱由于拥有较高的灵敏度，能在单分子水平上提供物质的特征指纹峰，可以实现快速无损测定分析物等特点，在医药卫生，污染物监测，食物安全等领域受到普遍的关注。SERS活性基底的制备已经是相关研究领域的热点之一。然而，SERS基底的聚集状态难于控制，直接影响其SERS性能的可重现性和稳定性。磁性纳米材料由于其具有良好的电磁学、光学、热学等性能，在磁共振成像、肿瘤热疗、涂料等方面有着巨大的应用价值。磁性氧化铁/贵金属复合材料由于包含磁性和等离子共振性能，在传感，成像，催化以及药物释放等领域得到了广泛研究。同时，磁性氧化铁/贵金属复合材料由于能够磁场控制组装贵金属纳米结构，从而可以形成大量SERS活性热点，能够作为优良的SERS活性基底。 磁性氧化铁与贵金属材料复合作为SERS基底，近些年来主要集中在以下三个方面：（1）制备特定形貌。国内外的研究者们已制备出众多形貌的磁性氧化铁/贵金属复合材料作为SERS基底，如纳米海胆状，纳米花状，纳米星状等。这些形貌往往由于电磁场的“尖端效应”使得局部的LSPR更显著。（2）与其他材料复合。与其他材料复合可以有效地促进磁性氧化铁/贵金属复合材料的多功能化，实现SERS基底的高效稳定利用。（3）生化分析与在线监测。将磁性氧化铁/贵金属复合材料用于生化分析与在线监测，既是SERS性能的体现，也对SERS基底的进一步应用研究。 本课题拟制备立方体形貌的Fe3O4@SiO2@Au@Ag 复合材料，并研究该SERS基底的应用。立方体“顶角”可能具有电磁场的“尖端效应”使得局部的LSPR更显著，提高SERS性能。此外Au@Ag复合材料也比单一的贵金属有利于增强SERS效应。 项目具体方案如下： 立方体形貌的Fe3O4@SiO2@Au@Ag的制备路线  "]
["安徽建筑大学",201810878254,"铁尾矿粉基复合吸附剂的制备及磷吸附性能研究","创新训练项目","杜尧","15206030107","5","孙浩东/15206030125,沈芝龙/15206030120,庞远法/15206030141,曹子健/15206030145","李海斌","未定职",5000,150,"水体富营养化危及全球的沿海及河口生态系统，典型的营养控制源磷（P）和氮（N）元素的输入，容易导致底水水体缺氧，从而反过来促进沉积物中磷（P）的释放。由于氮元素可以通过系列的氧化还原反应获得氮资源，而磷资源作为控制水体富营养化的限制性因子，其能够便利的回收磷资源已成为研究的重点。由于经济发展所产生的固体废弃物日益增多，处置不当将会污染环境及危害人体健康，而且会直接影响经济发展。利用固体废弃物制备治理水体富营养化的材料，奠定水体中磷元素与吸附剂之间相互关系的理论基础，实现固体废弃物资源化利用具有重要的现实意义和应用价值。 本项目针对湖泊富营养化现状，拟采用固体废弃物铁尾矿粉制备磁性颗粒吸附剂，并通过含镁离子源负载改性磁性颗粒，实现对富营养化水体去除污染并回收磷资源的应用。运用红外及X射线粉末衍射等多种光谱技术对所制备的磁性颗粒进行性能表征，研究控制合成材料的结构和形貌；通过吸附实验考察磁性颗粒的磷吸附性能。结合实验结果和理论计算研究，为研发铁尾矿粉制备廉价的磷吸附材料提供理论依据。  "]
["安徽建筑大学",201810878255,"雾化液滴凝固过程传热与组织模拟研究","创新训练项目","桂斌","17206120207","5","陈燕/17206120101,金勇/17206120212,石成峰/17206120221,廖明明/17206120215","马婕","讲师",5000,430,"1.研究目的    雾化法是制备金属粉末的重要方法，目前国内外该对气雾化工艺的研究主要集中在雾化设备和雾化工艺的提高，对雾化粉末快速凝固组织研究比较缺乏，需要进行深入的探讨和研究。本项目拟研究雾液滴凝固组织，为工业上得到理想的凝固组织和性能提供理论指导。"]
["安徽建筑大学",201810878256,"轻质超高性能混凝土的制备与性能","创新训练项目","闵金涛","15206090222","2","刘永修/15206090218","张高展","讲师",5000,430,"超高性能混凝土（ultra-high performance concrete，简称 UHPC）于 20 世纪 90 年代由法国人 Richard 等研制成功，它通过剔除粗骨料、掺入硅灰、粉煤灰等细颗粒物质优化颗级配，提高混凝土的匀质性和密实度；通过掺入钢纤维改善混凝土的韧性，提高抗拉和弯曲性能；通过加入高效减水剂降低水胶比减小孔隙率，提高混凝土的耐久性能；从而制备的混凝土力学性能和耐久性能均显著优于普通混凝土。本课题主要探明利用的高吸水球型高强轻集料替代UHPC中的石英砂，轻集料的颗粒特性（吸水率、级配、最大粒径等）对UHPC流变性能和力学性能的影响。由于UHPC较高的胶凝材料用量和较低的水胶比，导致其存在密度大（2600-2800kg/m3）和收缩大（4.0-8.0×10-4）的问题，需要蒸养来改善预制构件的体积稳定性和抗裂性能，能耗和成本均增加，限制了UHPC预制构件的推广应用。因此，在保证UHPC具有优异力学和耐久性能的前提下，如何有效解决其由于早期内部相对湿度下降过快引起的收缩开裂及自身密度大的问题，成为其推广的关键。"]
["安徽建筑大学",201810878257,"利用主客体作用构筑pH和温度双敏的大分子胶束","创新训练项目","严晔","16206090418","4","孙志辉/16206090449,祁倩/16206090245,黄梦奇/16206090228","张璟焱","副教授",5000,150,"本项目拟结合多重刺激响应性的双亲水性嵌段聚合物(DHBC)的制备与基于主客体作用的超分子表面修饰，设计制备一种可以通过外部环境条件控制的多层大分子胶束体系。 首先，利用点击化学与原子转移自由基聚合(ATRP)技术，制备两种端基β-环糊精(β-CD)官能化的多重刺激响应性两嵌段聚合物(PMEO2MA-b-PDEAEMA)，其中β-CD基团分别连接在温度敏感嵌段(β-CD-PMEO2MA-b-PDEAEMA)与pH敏感嵌段(β-CD-PDEAEMA-b-PMEO2MA)的链端。这样利用聚合物的多重响应胶束化行为，通过改变环境条件就可以控制β-CD在胶束中的空间分布。在特定条件下，这两种聚合物形成的胶束可以利用主客体识别作用选择性地用端基金刚烷(Ad)的PEG(Ad-PEG)对表面进行超分子修饰，从而方便地得到三层结构的大分子胶束。同时可分析这种表面超分子修饰对聚合物胶束结构的影响。 注：PEG-聚乙二醇；PMEO2MA-聚甲基丙烯酸二乙二醇单甲醚酯；PDEAEMA-聚甲基丙烯酸二乙氨基乙酯"]
["安徽建筑大学",201810878258,"静电纺丝制备PAN纤维膜及水处理应用研究","创新训练项目","栾基爽","16206090144","4","郭佑奎/16206090223,孟庆亮/17206020115,陆臣锦/16206090143","王献彪","教授",5000,430,"水污染问题是我国目前面对的主要环境问题，作为最大的发展中国家，中国的工业生产带来的水污染问题不可小觑。水污染中主要包括重金属离子污染，有机染料污染，和易挥发有机组分污染等。据1987年典型城市监测调查，有42%的城市饮用水源地受到严重污染; 63%的城市受到不同程度的污染。在调查的532条河流中，有82%的河流受到不同程度的污染。全国约有7亿人口饮用大肠杆菌超标水，约有1.7亿人饮用受有机物污染的水。因此，对于水污染问题要立即采取措施解决。目前国内外关于水污染问题治理采用较多的方法是吸附，吸附材料使用最为频繁的是活性炭、分子筛、沸石等。其吸附主要依赖于材料本身大的比表面积和孔道可调性。本研究项目主要是利用静电纺丝技术制备聚丙烯腈（PAN）纳米纤维，研究电纺参数对纤维形貌的影响。随后PAN纤维经碱水解产生酰胺键，旨在利用改性的PAN纤维膜吸附水体污染物，以达到增大与污染物接触面积而提高吸附效率的目的。"]
["安徽建筑大学",201810878259,"光敏配体调制镍卟啉分子自旋翻转机理的研究","创新训练项目","唐恒好","16206030220","4","李学峰/16206030211,舒学才/16206030219,刘超/16206030212","黄静","教授",5000,150,"分子自旋电子学作为一门新兴的前沿交叉性学科，该领域中一个关键科学问题是如何利用和调控研究最多，应用前景最广的金属配合物自旋翻转效应，设计出自旋翻转分子电子器件。本项目拟采用第一性原理的电子密度泛函理论和非平衡态格林函数相结合的理论研究方法，研究光敏型配体对镍卟啉分子自旋翻转效应的调制作用，探讨光敏配体的引入对自由分子几何结构，电子结构及物性的影响，特别是对其磁学性质的调制，表述分子结构和性能之间的关系。其次，构建分子自旋电子学器件，探讨配体对器件输运性质的影响，解释自旋翻转效应的微观机理，为分子自旋电子学的实验和应用研究提供一些理论依据和指导。"]
["安徽建筑大学",201810878260,"金属有机骨架纳米材料合成及吸附水中染料性能研究","创新训练项目","徐越","16206040241","3","张广胜/16206040211,胡杰林/16206040237","吴世彪","副教授",5000,150,"本项研究的目的主要是对材质特性进行研究，通过实验合成制备金属有机骨架纳米材料(MOFs)以及吸附水中染料性能的测定。金属有机骨架纳米材料（MOFs）是近十年来发展迅速的一种配位聚合物，具有三维的孔结构，一般以金属离子为连接点，有机配体位支撑构成空间3D延伸，系沸石和碳纳米管之外的又一类重要的新型多孔材料。 基本思路：首先制备，通过熔剂法或溶胶-凝胶法、搅拌合成法、固相合成法等制成MOFs材料。再通过调节溶液pH值、吸附剂投加量、吸附时间、反应温度、染料初始浓度对吸附效果的影响，并对按不同再生方式再生后的吸附剂性能进行比较，得出对染料的吸附率的影响规律。"]
["安徽建筑大学",201810878261,"(透光）保温砌块的设计与导热模拟","创新训练项目","刘涛","16206090139","4","赵振嵩/16206090111,王军/16206090407,章丽娜/16201030235","谭京梅","讲师",5000,430," 1、[研究背景]：        随着人们对于环境意识的提高，人们越发注重能源的节约。而保温材料明显符合人们对于能源节约的目的。保温材料在人们居住环境，日常食物保温等方面具有重大贡献。传统的保温材料以提高气相空隙率，降低导热系数和传导系数来达到保温的效果，所以要求有较厚的覆盖层；而新型材料则要进行拼装施工，具有缝隙多、不美观、防水性能不佳、使用寿命短等问题，故人们急需一种全新的保温材料来满足需求。      2、[研究方法]：         本课题先对砌块的形状进行设计，在利用ANSYS软件对该砌块的导热过程进行模拟，得出数据。      3、[研究内容]：         1、砌块的设计：1）使用不同的保温材料（透光）保温砌块设计。                         2）砌块块型设计。         2、运用ANSYS进行砌块导热过程模拟。      4、[创新之处]：        较之用实验来测出某一物体的导热系数，利用ANSYS软件显然更为方便快捷，省去了不同形状砌块制作的麻烦及材料的浪费。且得出的数据更为精确，过程简洁。同时材料还具有透光性，为人们带来更佳的居住体验。     5、[研究目的]：       利用ANSYS软件对砌块导热过程进行模拟，得出有效数据，然后对数据进行计算，得出不同砌块的导热系数，最后得出最佳砌块模型。"]
["安徽建筑大学",201810878262,"基于孔洞率与λ下空心砌块的设计与模拟","创新训练项目","古磊","15206090341","4","郑春风/15206090326,黄小峰/15206090342,杨昊/15206090330","李萍","讲师",5000,480,"随着社会的的发展和进步，人们建筑房屋的保温性能有了更高的要求，这就要求我们要制造出具有更好保温性能的墙体，传统墙体材料(黏土砖、各种机制实心砖、混凝土墙体等)的应用比例逐渐减小，而黏土实心砖和黏土空心砖要使用黏土烧制，占用耕地，不符合国家墙改政策。作为建筑节能墙体之一的自保温墙体(加气混凝土砌块、细石空心混凝土砌块或复合墙体)逐渐增多，而混凝土空心砌块以其质轻、强度可靠、保温性能好、便于施工等优点逐渐受到建筑界的青睐，是一种新型自保温墙体材料。 本项目就是通过固定孔因素，对基体材料材料用量（对应砌块的孔洞率）与基体的热工性能（导热系数）进行优化设计，确定其余砌块传热系数之间的关系，并确定数学模型，利用软件进行多种孔布置下的模拟对比（如对齐与交错），分析空心砌块在使用条件下的实际温度场、热流、传热系数等热工性能。对比分析，优化指导空心砌块的设计，具有较好的工程应用价值。"]
["安徽建筑大学",201810878263,"水性高分子指示剂的研究","创新训练项目","张明鑫","16206090109","3","刘亚琳/16206090339,杨昕琦/16206090311","胡先海","副教授",5000,430,"小分子指示剂是一种弱酸或弱碱，其对应的共轭碱或共轭酸具有不同的颜色，只有在酸性环境或碱性环境显现出颜色。小分子指示剂可能对待测体系产生污染，不具有重复多次的使用性，具有毒副作用等缺点，使其在生命科学、医学等领域中的应用受到了限制。    小分子指示剂广泛的应用于工农业生产和科学研究等方面。小分子指示剂有其使用的局限性：首先，当小分子指示剂溶解到待测溶液中形成均相体系时，可能对待测体系产生污染，不能再作它用；第二，小分子指示剂溶解于考察体系后，难以提取分离，不具有重复多次的使用性；第三，一些小分子指示剂的非水溶性及毒副作用，使其在生命科学、医学等领域中的应用受到了限制。 高分子指示剂具有稳定性好、使用寿命长、不怕微生物攻击、绿色环保、不污染被测溶液等优点，且使用方便、重复使用、经济益好、市场潜力大、是小分子指示剂理想替代品。 水性高分子基指示剂作为高分子指示剂的重要分支，是通过化学键合的方式将小分子指示剂引入到高分子的主链或侧链形成高分子基指示剂，解决了有机小分子指示剂缺点，从而获得了高分子指示剂优点。 近年来，水性高分子基指示剂的研究已经取得了一定的进步，少量高分子基指示剂被设计、制备出来，由于很多条件限制，很少能满足或者接近商业化应用的要求。水性高分子基指示剂以其显著环保的优势以及稳定性好和使用寿命长等特性，倍受人们的关注。在该领域，以水性高分子为基体的指示剂已逐渐引起人们的关注。 水性高分子指示剂通过化学键合的方式将小分子指示剂引入到高分子的主链或侧链，从而解决了有机小分子指示剂稳定性差以及与基材相溶性不好的缺点，又可具备了聚合物易成膜、易加工，耐迁移、耐溶剂使用的优点。将拓展水性高分子染料在环保、生物、制药、水处理和采油等领域中的应用。 水性高分子指示剂与小分子指示剂相比具有独特的光学特性的功能高分子，已成为高分子指示剂的研究热点。随着研究的不断深入，必将在在生物医学及许多高新技术领域方面发挥重要的作用。"]
["安徽建筑大学",201810878264,"Cu表面自组装单分子层吸附作用的理论研究","创新训练项目","于振","16206090108","2","马亚宁/16206090146","谢蓉","副教授",5000,150,"自组装单分子层膜（Self-assembly monolayers，简称SAMs）是指大量分子通过其头群（Headgroup）与衬底之间的特殊亲和力而吸附在衬底表面上，由此自发形成的规则分子集合。近年来，由于其在界面的润湿过程和控制研究、生物化学传感器、非线性光学材料和分子电子学器件等各方面的广泛应用而越来越受到人们的重视。至今为止，多种表征技术手段已经被用于研究自组装单分子层在金属表面的吸附行为，包括各种显微技术，衍射技术等，取得了丰富的实验研究结果，但是理论研究相对较少。为了深入了解自组装单分子层的吸附行为，吸附层中分子之间的相互作用（引起SAMs中分子的相对取向和堆积结构），吸附体系中吸附物-衬底的相互作用（在SANs中表现为分子的头群在衬底上的吸附结构）等方面的理论探索，是必不可少的。 本课题拟采用统计热力学方法，按照烷烃硫醇分子在Cu（111）表面以自组装排布的结构，建立烷烃硫醇分子在Cu（111）表面自组装的吸附结构模型，分别考虑烷烃硫醇吸附在Cu（111）表面时，构型熵以及吸附分子间的相互作用，研究烷烃硫醇自组装单分子层的吸附行为，为烷烃硫醇自组装单分子层在金属表面的实验和应用研究提供一些理论指导和依据。"]
["安徽建筑大学",201810878265,"燃料油深度吸附脱硫吸附剂的研发","创新训练项目","牟进博","16206040116","5","张翊/15206040240,葛惠娟/16206040233,田婧/16206040124,曹翔宇/17206040131","李菲菲","讲师",5000,530,"随着汽车工业的快速发展，大、中城市中汽车尾气造成的污染日趋严重。要解决汽车尾气污染问题须提高汽、柴油的质量，实现清洁燃料油的生产。实现二氧化硫及氮氧化物排放下降3%的新标准也要求燃料油清洁化的研发保持同步。 汽车尾气的排放标准和汽、柴油质量标准逐步与发达国家接轨，国Ⅵ标准对燃料油排放提出更严格的要求，而降低汽油中的硫含量，是解决汽车尾气污染、减少雾霾天气的重要途径。同时，正在兴起的燃料电池的使用对燃料油的质量要求更为严格，其硫含量应小于0.1~0.2μg/g，以避免加氢催化剂和燃料电池电极中毒失活。虽然新标准中对成品汽油和柴油中含硫量的限制越来越严格，但世界上可用原油平均含硫量却在不断增高，我国的情况更糟，这就使得燃料油深度脱硫的问题变得越来越严重。 在众多新技术中，选择性吸附脱硫具有更大的吸引力和开发潜力。它可在常温和常压下进行，具有不临氢，操作简单、设备投资少、不损失汽油的辛烷值、无污染和可生产超低硫燃料油等优点。尤其是对柴油中稠环噻吩类硫化物的脱除将会非常有效。若吸附剂使用寿命长达1年，则吸附脱硫的经济效益就会相当可观，其投资成本及操作费用比HDS可降低一半以上。"]
["安徽建筑大学",201810878266,"MnFeNiO基热敏陶瓷低温固相法制备与性能研究","创新训练项目","栾翰林","16206090341","4","顾舒雅/16206090132,王芷颖/16206090104,庞宇燕/16206090244","李栋才","副教授",5000,430,"负温度系数(negative temperature coefficient,简称NTC)热敏电阻是一类随温度升高电阻值显著降低的热敏元件, 它具有稳定性好、灵敏度高、互换性好以及价格低廉等优点, 被广泛应用于温度监测、补偿和抑制浪涌电流等领域。 随着现代科学技术的进步与社会发展的需求, 要求NTC热敏元件向更深更广阔的领域发展。例如,一项对 200 种主要电子元件的技术动向、市场需求和技术课题的调查表明:宽温区热敏电阻是当今NTC热敏电阻的四大技术课题之一,具有广阔的市场应用前景。获得宽温区元件的技术关键是研制一种低B、高阻且具有良好稳定性的热敏材料。单一尖晶石结构的材料体系很难获得这种低B、高阻特性。因此,探索新的NTC热敏材料变得尤为重要。 而SiO2/SnO2/Al2O3具有耐腐蚀、绝缘程度高的优点,具有相对较高的电阻值,它自身化学性质稳定, 作为陶瓷成分, 能够稳定热敏电阻元件的电阻值, 是氧化陶瓷中一种最可取的候选材料 ，故将SiO2/SnO2/Al2O3掺杂进MnFeNiO4中研究其低温固相法制备与性能。本项目主要研究SiO2/SnO2/Al2O3掺杂 MnFeNiO4基尖晶石型阻温敏陶瓷的低温固相制备与电性能。采用低温固相法制备相应的功能氧化物陶瓷粉体，以单轴压力法成型，常压烧结样品。以XRD表征样品的晶体结构，以SEM表征样品的显微结构，以自制的温敏测试装置测试材料的阻温特性，重点研究低温固相反应法。"]
["安徽建筑大学",201810878267,"以石灰石为载体回收实验室含银废液及产物再利用","创新训练项目","郑静","16206030202","4","冯万印/16206030205,鲍磊/15206030101,洪墨池/15206030110","陈艳","讲师",5000,150,"本校的材化学院的基础化学实验有许多需要用到含银溶液（如银镜反应，使用银量分析法的实验），这就造成了实验室会产生大量含银废液。由于含有过量银元素的废水无法直接排放到下水道中，否则会造成严重的危害，如沉积在河道底部，然后经过食物链进入人体，对人体造成危害。所以大量的含银废液在实验室堆积搁置，既浪费了大量空间又无法做到资源的重复利用。所以就有了此项目以石灰石为载体回收实验室含银废液及产物的再应用。 在前期的课程学习中可知含银化合物的溶度积较小，易生成难容沉淀（一些含银化合物在278.15K下的溶度积AgI 8.3x10^(-17) Ag2S 2.0X10^(-48) Ag3SO4 8.7x10^(-17) ）。含有碘、硫、磷的废水对环境的污染严重，若进入水源中会对水中藻类生物的正常生长造成影响，近而对环境造成污染。所以可以采用载体处理银后的固体产物对废液进行处理。 考虑到纳米材料由于颗粒尺寸小，比表面积大，反应速度回快，而且得到的产物可以进一步进行回收和利用，所以引入了廉价的石灰石为载体，看无机实验中使用的石灰石用球磨机处理，用作载体。 项目中使用简单处理的石灰石做载体，负载含银废液中的银离子，进一步处理含碘离子，硫离子，磷酸根离子的废液。探讨载体对银的负载机理，考察最终含银废液中剩余银的浓度，寻找合适的pH、温度等试验因素。"]
["安徽建筑大学",201810878268,"基于碳气溶胶的油/水分离膜制备及应用","创新训练项目","张广顺","17206030232","4","杨美姿/17206030137,张海洋/17206030135,任鹏/17206030217","王亚琴","教授",5000,150,"除了离岸油品与海洋运输造成的频繁的油污染事件外，由石油化工、纺织与食品工业等导致的油污染事件已经成为全球最紧迫的环境污染问题之一。比如2010年曝光的属于BP公司的“深水地平线”石油钻井平台的超过2.1亿加仑原油泄漏到墨西哥湾是近十年来的最严重的污染事件。油污染水通常含有毒性化学物质，它对人们的身体健康造成危害，甚至毒害生态系统。因而，发展用于收集或去除水中大量的有机污染物的方法引起了全球的关注。 传统的用于油/水分离的方法包括重力分离与浮选技术饱受低效率和高成本的困扰，而本项目拟利用油脂或橡胶燃烧产生的副产品--气凝胶（雾霾源之一）作初始材料，在表面活性剂的辅助下超声分散在水中，然后在碱性条件下使多巴胺在气溶胶表面聚合真空抽滤成膜，最后在膜上结合强亲水性聚乙烯亚胺，探索该膜的油/水分离性能，也为雾霾源之一的气溶胶的废物利用提供一个新的方法。"]
["安徽建筑大学",201810878269,"煤矸石粗骨料植被混凝土的应用研究","创新训练项目","张瑞","16206090430","4","苏杨杨/16206090302,郑煊琪/16206090317,汪悦/15206090229","经验","讲师",5000,430,"一方面，随着我国经济的发展，环境保护、保持生态多样性及维持社会可持续发展的问题越来越受到大家重视，植被混凝土作为环境友好型生态混凝土会越来越受人欢迎。它是一种高孔隙率结构的混凝土，有着良好的透水与透气特性，并且植物能在其表面上直接生长，具有改善环境的功能。目前，我国有许多地区的植被遭到破坏，造成水土流失，给环境造成了很大危害。如果土体的坡度较大，再加之遭遇大雨，土壤受到雨水的侵蚀极其容易导致崩溃和山体滑坡，给人们的生命财产带来极大的安全隐患。近几十年的山体滑坡和泥石流等自然灾害屡见不鲜，这与工程建设时的破坏有很大的关系。因此，有必要对边坡进行防护处理，针对这一问题，许多学者提出了植被混凝土这种新护坡材料，植被混凝土具有保护结构、水土保持、植被恢复和生态减灾优点。 另一方面，我国目前年排放量和累计存量最大的工业废弃物之一煤矸石，首先，为了存放煤矸石势必征用大量土地，浪费土地资源，与日益减少的耕地面积相矛盾；其次，煤矸石长时间的堆放会发生自燃，产生SO2、NOx 等有毒有害气体，污染地下水源和土壤，甚至会造成酸雨等自然灾害，影响周围居民的身体健康；另外，煤炭企业为了解决煤矸石土地的征用、矸石山的污染以及应对山体滑坡和泥石流等自然灾害，每年需要投入大量资金，这造成了企业资金的浪费。面对排放日益增多的煤矸石，如不采取高效的、节能环保的措施对煤矸石进行快速的吸纳，将对社会效益、经济效益和环境效益带来不可弥补的损失。因此结合这两个方面，本项目提出来一种煤矸石作为粗骨料抗冻植被混凝土，它既可以利用煤矸石，还可以护坡美化环境，一举两得。 本项目拟先确定最优配合比设计，用煤矸石粗骨料替代部分石子制作植被混凝土，研究煤矸石粗骨料抗冻植被混凝土的孔隙率、透水性系数、pH 值、抗压强度等各项指标，探讨煤矸石在植被混凝土应用的可行性和最优掺量。"]
["安徽建筑大学",201810878270,"可堆肥生物降解“塑料”最新进展情报收集","创新训练项目","时玉晔","16206030126","4","伍晴/16206030134,徐欢喜/16206030135,陶鑫/16206030129","曹田","讲师",5000,150,"塑料工业随着石油化工快速兴起，因为价格便宜，轻便易携带被广泛使用。随着石油资源日益紧缺，环境污染严重，节约使用塑料、发明可堆肥生物降解塑料刻不容缓。 本课题就是收集可堆肥生物降解塑料的最新进展情报，认识塑料污染现状，寻找新型塑料的研究方向，为后期的生物降解塑料研究奠定理论依据和可行性发展策略。 可生物降解材料主要由能被微生物完全分解的物质组成，这些物质主要来源于淀粉，壳聚糖或多糖类，最终降解产物为水和二氧化碳都不会像传统塑料一样对环境造成长期的二次伤害。按照降解方式大致分类为光降解塑料、半生物降解塑料、生物降解塑料。 本课题对各种新型生物降解塑料的发展情况已经进行了一定程度的文献查询和阅读理解。目前为止可降解材料分为天然高分子材料和合成材料。天然高分子材料（如淀粉、纤维素、壳聚糖等）；化学合成的可降解材料有聚乙烯醇（PVA），聚乳酸（PLA），聚己内酯（PCL），聚丁二酸丁二醇酯（PBS）；生物合成的可降解材料有聚羟基脂肪酸酯（PHA），聚羟基丁酯（PHB），聚羟基戊酸酯（PHV）等。本课题小组将追踪几类有发展前景的材料，最新的研究进展也将进一步跟进。"]
["安徽建筑大学",201810878271,"BiOBr/MoO2光催化剂的合成及性能研究","创新训练项目","商士惠","16206030217","4","杨忠道/16206030229,陈文涛/16206030203,陈佳豪/16206030240","王秀芳、张克华","副教授、讲师",5000,530,"高性能光催化材料的开发一直是光催化技术发展的核心问题。而现有的光催化材料普遍存在太阳能利用率低和量子效率低两大问题，成为光催化技术发展的瓶颈。在光催化新材料中 BiOX (X=Cl，Br，I)以其特有的晶体结构和电子结构、优良的可见光吸收能力、较高的稳定性和低毒性成为研究的热点之一。"]
["安徽建筑大学",201810878272,"利用建筑垃圾制透水率不同C30混凝土研究","创新训练项目","毛发茂","16206090240","4","王泽宇/16206090203,陈梦琪/16208010104,杨晓玲/16206090209","丁益","教授",5000,430,"本项目主要研究通过对回收的建筑垃圾再次利用，制作具有不同透水性的C30混凝土，再次利用到所需的建筑工业需求中。主要研究建筑垃圾如何进行一系列的作用形成骨料，且骨料有进行何种匹对，从而能够稳定产生不同透水性的C30混凝土。 利用的主要原理是通过将废弃的建筑垃圾（废混凝土块、废砖、废砂浆）作为一种资源裂解、破碎、清洗和筛分等加工处理，可以得到再次用于生产混凝土的骨料--再生骨料。用再生骨料部份或全部代替天然骨料配制得到不同透水性的C30混凝土。 建筑垃圾制透水率不同的C30混凝土的优点有：1、可以最大限度的节约资源，同时处理了大量废弃的建筑垃圾。2、建筑垃圾废料只有再循环利用才能变废为宝,产生良好的经济价值和社会效益。 对于资源日益紧张的未来和遵循可持续发展的原则，利用建筑垃圾制透水率不同的C30 混凝凝土有着广大的应用市场。    "]
["安徽建筑大学",201810878273,"功能化石墨烯对水中铅、镉离子选择吸附研究","创新训练项目","王子源","16206030224","4","王玉茹/16206030223,张睿/16206030235,张啸岩/16206030236","赵东林","教授",5000,150,"采用Hummer法制备氧化石墨烯，并采用液相沉积法制备氧化石墨烯/铁氧化物，研究该材料在废水处理等环保领域的应用，解决环境中重金属污染物等环境问题。 基本思路：（1）以石墨为起始原料，通过Hummers法制备氧化石墨烯, 然后采用液相沉积法在氧化石墨烯(GO)上组装磁性纳米粒子，制备GO磁性复合材料，并对该材料及GO进行物理、化学特性的表征。（2）利用该材料高的比表面积、表面富含功能基团、具有磁性等特点，选择吸附重金属离子，采取宏观静态吸附法研究该GO磁性材料的吸附性能，为环境中重金属的高效去除提供新思路。"]
["安徽建筑大学",201810878274,"MoO2/PANI复合物的制备及其作为SERS基底检测水体中金属离子的研究","创新训练项目","江云超","16206030208","4","葛倩茹/16206030206,王昆/16206030221,余阳阳/16206030231","王秀芳","副教授",5000,150,"环境污染问题日趋严重，无论是生活污水还是工业污水的处理都与人们的日常生活息息相关，而在污水处理过程中，如何高效检测水体中金属离子成为一个非常重要的研究方向。表面增强拉曼散射是一种杰出的分析方法，对于稀释到单分子浓度的溶液具有灵敏响应,由于其具有分子指纹识别能力，SERS 被广泛应用于化学分析、环境监测、生物传感等领域。SERS 的增强机理一般认为有两种：一种是电磁场增强机理；一种是化学增强机理。无论是哪种增强机理，其增强效果都必须考虑基底的作用，传统的 SERS 基底为贵金属的纳米溶胶。随着技术的发展，各种不同的制备方法也被提出,而两种或两种以上的复合材料基底相对于 单一材料基底具有更加优越的复合性质，也是当前研究工作的热点。本项目通过氧化还原制备二氧化钼，以SDS为表面活性剂，三氯化铁作氧化剂制备MoO2/PANI纳米复合物。并以该复合物为基底，用于检测溶液水中金属离子。"]
["安徽建筑大学",201810878275,"一种半互传网络型阳离子交换膜的制备及应用","创新训练项目","杨利","16206090420","3","黄荣涛/16206090229,郭传雪/16206090323","程从亮","副教授",5000,150,"研究一种扩散渗析回收碱用半互传网络型阳离子交换膜及其制备方法和应用。本次研究的扩散渗析膜，由线性的高聚物和体型的高聚物组成，所述线性的高聚物为聚氯乙烯(PVC)，所述体型的高聚物为对二乙烯苯（DVB）和苯乙烯磺酸钠（SSS）共聚获得。由于本次研究直接采用一锅法制备阳离子交换膜材料，制备过程简单；由于两种高聚物形成半互穿网络结构，得到阳离子交换膜，机械强度高、热稳定性高，并可应用于碱回收领域。"]
["安徽建筑大学",201810878276,"孔径可调的SiO2核壳颗粒的制备及其色谱分离性能","创新训练项目","夏丽","17206030238","4","王佳飞/17206030230,苏博文/17206030227,万翔/17206030220","瞿其曙","教授",5000,150,"作为最常使用的一种色谱填料，全多孔SiO2颗粒具有抗压能力高、比表面积大及易于化学修饰等优点，但其存在化学稳定性差、柱效低的缺点。与传统的SiO2颗粒相比，基于SiO2基质的新型核壳型色谱填料（core-shell）具有柱压低、柱效高的突出优点，因而成为色谱固定相制备领域的研究热点。目前商品化的SiO2核壳固定相多采用层层组装法（layer-by-layer，LBL）进行制备。该技术将纳米SiO2颗粒通过静电作用一层层修饰到无孔SiO2颗粒表面，存在制备工艺复杂且颗粒孔径无法调节的缺点。为了克服LBL方法的缺点，本研究工作拟开发一步法制备新型SiO2核壳固定相。制备得到的新型SiO2核壳固定相的分离柱效将不低于LBL法SiO2核壳固定相，但制备过程却得到了极大的简化，因而本研究的成果将有利于提升国产固定相的制备水平。"]
["安徽建筑大学",201810878277,"水泥基材料功能化及性能研究","创新训练项目","张陈","15206090411","4","汪益鑫/15206090401,陈建民/15206090402,叶李锋/15206090432","李燕","教授",5000,430,"我们研究的课题是让偏高岭土中存在的少量铁离子进入二氧化钛晶格中并使其吸附在偏高岭土上，再与水泥基材料相结合，然后在光的作用下起催化作用使污水中有机废物分解。而TiO2是一种n型半导体材料，具有稳定性好，催化性能高，对人体无毒害等优势。TiO2/偏高岭土水泥基材料试块具有良好的催化性能，在增强水泥基材料性能的同时又可以催化分解废气污染物。在诸多建筑材料中，水泥基材料是非常基础的材料，由其制备的土木工程建筑在人类生产生活中占重要地位。表层混凝土是与人居住环境直接接触的部位，以其为载体，赋予混凝土结构表面光催化功能特性，可为光催化材料提供大量依附空间。在我国环境问题突出的背景下，赋予表层混凝土等建筑材料光催化性能，可望成为降低环境污染的有效途径。研究显示，光催化剂被引入水泥材料中赋予水泥净化空气和自清洁的功能，不仅改善了环境质量，而且有效阻比了水泥表而的侵蚀或裂化。"]
["安徽建筑大学",201810878278,"基于孔因素下自保温砌块的设计与优化","创新训练项目","赵佳佳","15206090325","4","王海洋/15206090317,刘杰/15206090344,苏奇/15206090345","李萍","讲师",5000,430,"面对能源逐渐减少的今天，节能问题已经是一个不可避免而又需要一直探索课题了，在生活中与我们息息相关的就是房屋建筑的能耗问题，房屋建筑外围护结构传热的能耗占房屋整体的70％－80％，在整个的外围围护中，外墙的传热占整个围护的40％，房屋建筑的节能保温方法中有很多种，例如：外保温，内保温，自保温，夹心保温等，自保温体系外围墙体的主要材料是保温砌块，内墙外墙再涂抹相应厚度的保温砂浆，在整个外围围护中起主要节能保温作用的是保温砌块，自保温砌块中的传热主要是热传导，热对流，热辐射三者同时作用的过程，主要为保温切块内空气层的导热，对流，以及保温砌块表面的辐射。 影响保温砌块热工性能的因素有很多，例如：孔的形状，孔的长宽比，孔的排球，孔洞率，孔的排列方式等，牵一发而动全身，在众多的因素中，改变其中任何一个因素，保温砌块的热工性能都会改变。 本项目就是通过固定基体材料特点，通过系统分析影响保温砌块传热性能的孔因素：孔型、孔分布等，结合自保温砌块的应用，设计出性能优异的砌块，应用软件模拟出保温砌块的工程应用情况，从而优化设计得到有实用工程价值的自保温砌块。"]
["安徽建筑大学",201810878279,"新型半永久有机硅脱模剂的制备及性能研究","创新训练项目","季兵","15206090203","3","孔婕/15201040113,段钰洁/15206090110","徐文总","教授",5000,430,"脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质，是防止橡胶、塑料等弹性体和其他材料的模制品粘结到模具表面上，起到易于脱模的一类加工助剂，脱模剂能够与模具表面形成化学链接，降低脱模难度，提高脱模效率。 橡胶塑料制品在加工成型过程中，橡塑制品从模具剥离时可能因为模具的表面缺陷而具有一定的摩擦阻力导致剥离困难。橡胶塑料在注射或基础加工过程中，橡塑材料与模具制件容易形成负压，或者两者之间由于物理吸附、化学键合等作用发生黏结，导致制品成型后脱模困难，产生影响产品性能、降低模具寿命等负面效应。为了降低制品与模具间的黏结或吸附作用，提高加工效率、降低脱模难度、延长模具寿命，同时得到表面光滑、尺寸合格、性能良好的产品，通常采用脱模剂形成有效隔离膜。选用合适的脱模剂可以减少制造周期，保证成型部件表面质量的一致性，最大限度避免在上漆或粘接之前所需的后处理丁艺。 有机硅材料已深入到现代工业、国防军工和日常生活的各个领域，是各种新兴产业发展的重要配套材料，被称为“工业味精”和“科技发展催化剂”。 以有机硅氧烷为基础原料制备的有机硅脱模剂，具有良好的耐热性，适中的表面张力，形成的隔离膜均匀，脱模寿命长等优良性能。但也存在一定缺点，例如脱模后制品表面有一层油状面，二次加工前必须进行表面清洗。有机硅脱模剂是目前橡塑脱模剂市场的主流产品，在橡胶、聚氨酯、聚乙烯和聚氯乙烯等树脂的加工中均有广泛应用。常用的有机硅脱模剂主要有硅油、硅橡胶、乳化硅油以及硅树脂等。 由聚硅氧烷为基础原料制备的有机硅脱模剂具有耐热性好，表面张力适中，易成均匀隔离膜，脱模寿命较长等优良特点，应用广泛。"]
["安徽建筑大学",201810878280,"煅烧煤矸石活性粉体材料的制备及活性评价","创新训练项目","范良朝","16206090125","4","郭威/16206090133,张阳阳/16206090110,袁慧慧/15206090407","王爱国","副教授",5000,430,"煤矸石是煤炭开采和洗选过程中产生的固体废弃物。主要化学成分为SiO2丶AL2O3丶和Fe2O3。据统计，正常开采1t煤，约产生煤矸石0.2t，精洗1t煤，约产生0.65-0.7t煤矸石。目前，全球每年开采数十亿t煤炭，因此产生的煤矸石数量相当可观。如此大规模的煤矸石排放量，如果得不到合理利用，会给环境和公众健康带来巨大威胁。煤矸石的矿物组成和化学成分非常复杂，因产地而异，一般含碳量波动在20%-30%。常见的矿物有：粘土类矿物、碳酸盐类矿物、铝土矿等[2]。煤矸石的化学成分中主要含有30%-60%SiO2、15%-40%Al2O3，还有Fe2O3、CaO、MgO等。从化学组成上看，煤矸石中的SiO2、AL2O3为潜在的胶凝性组分；另一方面，从矿物组成看煤矸石中的粘土质矿物及石英，均不具有直接用作胶凝性材料的性质。但我国目前利用煤矸石的主要途径仍在直接利用上，极大浪费了其附加值。煤矸石活性的激发及活性的强弱则是其应用在水泥工业中的关键因素。因此解决煤矸石的活性激发及活性评价是指导活化煤矸石工业化生产的根本之路。 本项目拟根据煤矸石的物化特性研究，选择适宜的激发措施，高校地激发煤矸石潜在活性；探寻适应的煅烧煤矸石粉体材料活性评价方法。并在此基础上结合多元复合技术，研究大掺量活化煤矸石对水泥基材料性能的影响，为煤矸石的工业化生产及应用提供技术支持。"]
["安徽建筑大学",201810878281,"三联噻吩-苝共聚物电致变色薄膜的制备与性能","创新训练项目","王康","16206090201","3","牛朝阳/16206090242,姚乐/16206090423","陈晓明","副教授",5000,430,"材料在交替的高低或正负外电场的作用下，通过注入或抽取电荷（离子或电子）发生氧化还原反应，从而在低透射率的着色态和高透射率的消色态之间发生可逆变化的一种特殊现象称为电致变色，在外观上则表现为颜色及透明度的可逆变化。多色电致变色材料是指材料在外加电压下具有多重氧化还原状态且其颜色或透明度能够可逆变化，其研发对于在电致变色显示等应用领域实现单一材料显示多种颜色，从而达到节能降耗具有重要的基础研究意义和广阔的应用前景。 项目拟利用共聚合手段将苝类稠环芳烃引入聚三联噻吩共轭主链，通过改变聚合物主链共轭程度调节聚合物薄膜的光吸收，从而实现电致变色材料的多色显示。"]
["安徽建筑大学",201810878282,"MoO2复合SERS基底的制备及对水中有机染料污染物的研究","创新训练项目","葛倩茹","16206030206","4","王昆/16206030221,江云超/16206030208,余阳阳/16206030231","王秀芳、张克华","副教授、讲师",5000,150,"水环境中存在的有机染料污染物威胁着人类的饮水安全，高灵敏检测水中有机染料污染物已成为当今亟待解决的问题。将表面增强拉曼散射技术应用于检测水环境中有机染料污染物对保证饮水安全有着重要的意义。本项目主要制备MoO2/GO纳米复合物，并作为新型的SERS基底对水中有机染料污染物检测进行研究。"]
["安徽建筑大学",201810878283,"谷壳液化制备聚氨酯材料研究","创新训练项目","唐浩波","16206090401","3","杨昕琦/16206090311,杜洪涛/16206090220","胡先海","副教授",5000,150,"随着石油等化石能源的日益枯竭以及环境污染问题的压力越来越大，研究开发石油替代燃料新技术，对于缓解我国石油能源危机、改善环境污染状况、实现可持续发展具有战略性意义。生物质作为唯一能够转化为液体燃料的可再生能源，已经引起全球的广泛关注。美国生物质能源是其全国可再生能源总量的45%，在美国消耗能源中所占比例为4%; 欧盟则达到其国家总能耗的4%; 丹麦的生物质能源已经超过丹麦全国能耗总量的24%; 瑞典也十分重视生物质能的开发利用，已开发利用的生物质能源是瑞典能源消耗总量的16.1%。我国的生物质能源储量巨大，总储存量已经超过30 亿吨/年( 以干物质计) ，约合10 亿吨油/年，是我国年均石油总耗量的3倍。生物质能源将成为本世纪最具潜力的环境友好型能源。 我国生物质能资源十分丰富。农作物秸秆产量每年约7亿吨,可用作能源的 资源量约为3.0-3.5亿吨,用量达到了1.82亿吨.生物质具体的种类很多,植物类中最主要也是我们经常见到的有木材、农作物秸秆、稻草、麦秆、豆秆、棉花秆、谷壳等、杂草、藻类等。 植物秸秆中主要含有木质素、纤维素和半纤维素等多羟基物质，理论上可以作为制备聚氨酯材料的多元醇组分。但由于植物秸秆的木质化程度高，必须要通过物理、化学或者生物处理，使秸秆中的纤维组分变成液体物质，才能用于化工原料及燃料等领域。近年来，对生物质的液化利用成为国内外研究的热点，高温和高压下将生物质裂解成小分子物质，反应需要高温高压和还原性气体，对设备要求较高；液化研究的另外一个热点是选择一定的液化试剂，在催化剂的作用下，把生物质裂解成小分子物质，用于制备高分子材料。植物秸秆液化工艺比较复杂，影响因素很多，产物成分复杂。 大部分生物质含有羟基基团，被改性或液化后作为制备聚氨酯材料多元醇组分，这类聚氨酯材料在外用包装、衬垫、医疗及建筑等领域有着巨大的应用前景，且具有一定的降解性能。植物秸秆是常见的一种生物质，我国是个农业大国，每年都有大量的秸秆被烧掉或者废弃于农田，这既是对资源的浪费，又会对环境造成污染，并且废弃农田的秸秆会造成土壤养分失衡，不利于作物生长。所以如果能将秸秆液化制备的多元醇替代石化多元醇制备出聚氨酯材料，这对减少环境的污染以及减轻对石油资源的依赖程度都有着重要的意义。 从八十年代初开始,生物质热解液化技术在欧美国家就得到了高度重视。目 前该技术在美国、加拿大、意大利、瑞士、英国、荷兰和澳大利亚等国家的开发居世界领先地位,己研究开发出常规、快速、真空、闪速、流化床、固定床等十几种热解装置及相应的技术,有的新技术已达到商业化阶段。我国生物质热解技术研究虽起步较晚,但发展速度很快,一些科研成果达到了国际先进水平,研究内容涉及到各种生物质液体燃料技术及其生产工艺和设备。 近年来，国内外在生物质液化技术方面投入了大量研究，也取得了突破性进展。但是仍存在很多问题，如生物质液化油产率低，约50%，品质也较低，含水量高达45%，产品应用领域单一，主要集中于液体燃料方面，而对缓释剂、胶黏剂等高附加值利用方面的研究比较少，尤其是快速热解过程进料不够连续稳定、设备冷凝效率低、气固相不能很好分离等，这些大大制约了生物质油的产业化发展，急需进一步的深入系统研究。另外，关于生物质裂解的机理仍需要进一步完善。"]
["安徽建筑大学",201810878284,"可堆肥生物降解塑料的制备","创新训练项目","徐欢喜","16206030135","4","时玉晔/16206030126,陶鑫/16206030129,伍晴/16206030134","曹田","讲师",5000,150,"随着石油工业的发展，塑料在人们生产生活中的需求量不断增大，但目前传统的塑料的降解性能很差，造成生态污染越来越严重，所以可降解性塑料的研究及开发具有重要意义。我们研究了目前多种可堆肥生物降解塑料的物化性质（热稳定性、力学性能、透水透气性、韧性、降解性）等，发现3-羟基丁酸酯(PHB）具有许多优良的性质，可在医学、光学、电子类、包装业等领域有良好的应用前景。传统的生物合成PHB的方法由于成本高且时间慢，而传统的化学方法合成中用催化剂经行酯内开环缩合，但由于反应不容易控制有产物的生成因而不可取；而像大多数用3-羟基丁酸直接进行合成的反应中，副产物生成较多且单体本身易形成不饱和键，所以本实验也不采用该方法合成。本实验采用较为高效的微波合成羟基脂肪酸酯法进行合成。3-羟基丁酸乙酯在SiC存在下，微波合成快速高效，本实验并对其结晶度和韧性进行化学改性。"]
["安徽建筑大学",201810878285,"绿色-透明电致变色水溶性聚合物的合成与性能","创新训练项目","祝海燕","17206020231","3","董子萱/17206020224,丁甫林/17206020203","陈晓明","副教授",5000,430,"可水溶液操作电致变色材料的合成、性能与器件研究对于在建筑玻璃彩色电致变色显示领域实现节约能源和环境保护具有重要意义。项目拟合成侧链酯基取代丙撑二氧噻吩作为构建水溶性聚噻吩的基本单元，利用化学氧化或直接芳基化聚合引入共聚单体，调整结构单元比例，调节可见光区吸收带，制备绿色-透明电致变色材料。通过聚合物相似转变即酯基水解成羧酸盐获得水溶性，水性喷涂制备聚合物薄膜，继而酸化转为羧酸，获得水不溶性以提高循环稳定性，并以弱变色电活性聚合物薄膜为对电极组装窗式电致变色器件，考察聚合物薄膜电致变色性能，实现绿色-透明互变可水溶液操作电致变色智能窗器件的开发。通过项目实施可为实现环保节约地制备大面积电致变色薄膜提供新途径，为水溶性聚噻吩的合成与应用探索链结构对称性、侧基位阻与光吸收性质的结构-性能关系。"]
["安徽建筑大学",201810878286,"一种接枝型阴离子交换膜的制备及应用研究","创新训练项目","张泽昆","16206090316","4","郭传雪/16206090323,杨利/16206090420,马先虎/16206090239","程从亮","副教授",5000,150,"本科技创新是开发一种用于酸回收的扩散渗析膜（阴离子交换膜）及其制备方法。该扩散渗析膜由有机相和无机相组成，所述有机相为聚乙烯醇（PVA） 接枝环氧基铵盐（EPTAC），所述无机相为带氨基的烷氧基硅烷化合物。由于直接引入包含有离子交换基团的环氧基铵盐获得离子交换能力，利用环氧基团和羟基、氨基反应的条件温和性，因此，反应过程简单、可控，原材料利用率高；由于全部反应过程在水相进行，无需有机溶剂，反应过程绿色，环境友好；得到的扩散渗析膜热稳定性高，并可应用于酸回收领域。"]
["安徽建筑大学",201810878287,"实时二维信息还原构建三维模型","创新训练项目","姚庚","16206040206","5","韩宝国/16203110132,陈殿元/16203110212,杨恩/16203110205,温祖翔/17206030202","孙光灵","讲师",5000,520,"在现代工业社会，机器人被要求有更多特殊的功能以便去完成一些有难度或者人工无法完成的任务，现代工业技术经过长时间的积累，机器人机械系统的很多问题得到了有效的解决，在系统给予足够有效数据支撑的情况下，已经可以完成部分任务，但对于无法预先得到环境有效信息的情况下，行动就无法展开，因此，部分情况下机器人就被要求拥有自主建立环境空间信息的功能，例如地震的搜救工作中，海洋或者太空中对于未知物体的探测任务中，这对传统机器人是巨大的挑战，现有搜救机器人例如日本的Quince具有很强的机械运动能力，但实时环境探测能力却无法处理实时有效信息，无法构建起详细的空间环境信息，搜救能力无法得到有效的提升，信息无法得到及时处理会使得进展错过最佳执行时间。 实时还原构建三维场景对机器人的视觉系统具有极高的要求，需要机器人能够根据现场采集的实时环境二维信息建立起实时三维场景，但现有算法无法处理对于低像素梯度情景下边缘的探究，这是三维场景还原的的重要步骤。 本项目是研究基于单目视觉的三维场景重建，着重于对于重建系统中低像素梯度边界的区分识别算法的探究，提高机器系统对于低纹理区域的识别探究，以及三维重建系统的整体研究工作。"]
["安徽建筑大学",201810878288,"基于大数据的高校学生成绩分析管理平台","创新训练项目","王金玲",16207040234,3,"雷明新/16207040234,李伟峰/17207030108","王佳佳,陈剑锐","讲师",5000,120,"学生信息管理系统是针对学校人事处的大量业务处理工作而开发的管理软件,主要用于学校学生信息管理,总体任务是实现学生信息关系的系统化、科学化、规范化和自动化,其主要任务是用计算机对学生各种信息进行日常管理,如查询、修改、增加、删除。随着中国高校学生的不断增加,高校所需要的学生成绩越来越多,本项目所设计的基于大数据的高校学生成绩分析管理平台加载了大数据分析引擎,不但能够完成对于高校数万名学生的成绩统计工作"]
["安徽建筑大学",201810878289,"基于大数据平台的企业物流管理系统开发","创新训练项目","魏跃赢",15207040119,4,"贺海浪/16203110133,冯波/16203110128,杨婉婷/17203110135","刘家保","副教授",5000,120,"中国物流产业目前正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期的发展阶段。具体来说,随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局,伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升,物流行业进入整合阶段,从无序走向有序,各种新的业态也不断的被发明出来。对于国内的大型物流公司,比如顺丰、德邦、EMS等,这些大型物流公司都拥有较为先进的物流管理系统,这些大物流公司的物流管理系统往往都是花费上百万请专业软件系统开发公司为其量身打造设计完成的。"]
["安徽建筑大学",201810878290,"“饿了吧”校园大数据外卖配送订餐系统开发","创新训练项目","林欣",16207050202,3,"吴晓洁/16207050208,张梦婷/16207050216","王佳佳,陈剑锐","讲师",5000,120,"据中国外卖大数据显示,2016年,中国餐饮行业市场规模为3.6万亿元,年增速10.8%,预计到2020年,市场规模可突破5万亿元。与此同时,2016年我国O2O外卖市场规模已经超过1000亿元,预计到2020年可突破7000亿元。在用户规模方面,根据QuestMobile数据,截止2017年上半年外卖服务行业独立APP用户活跃度超6600万,趋势也较为稳定。"]
["安徽建筑大学",201810878291,"智能声源定位视频监控系统","创新训练项目","柴鹏程",16207050126,3,"吕盟/16205200221,邹鹏/16201010332","王涛","高级工程师",5000,120,"作为一种传统视频技术与现代通信技术相结合的应用,视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。为了维护公共安全,第一时间传达有效的画面,及时捕获不法分子,在此基础上,我们提出并设计了智能声源定位视频监控系统。 智能声源定位视频监控系统是在原监控系统上引进声源定位,改良之后的监控系统能够及时向我们转达有效的画面。"]
["安徽建筑大学",201810878292,"基于人员数量的智能照明调节控制系统","创新训练项目","刘雪妹",15207040208,4,"苏林/16203110144,贺海浪/16203110133,郑园园/16210020335","刘家保","副教授",5000,413,"现代自动化程度不断提高,计算机技术的普及,灯光的管理也在朝着自动化、智能化方向发展。的自动控制等等。所有这些使得教室灯光控制也应该朝着智能的方向发展。于是,开发简便、实用的教室灯光自动控制系统便具有重要的现实意义。"]
["安徽建筑大学",201810878293,"基于模糊聚类的智慧城市构建研究","创新训练项目","丁金成",16207040211,4,"陈东旭/16205060301,吴亚男/16205060330,王迟/16205200129,","谢新平","讲师",5000,110,"自从智慧城市的理念被提出以来,全球城市不约而同投入到“智慧化”的建设中来。随着建设不断深入,智慧城市的实践越来越依赖物联网、云计算等一系列新型信息技术的驱动来实现。利用信息技术推动信息融合,探寻创新的智慧城市服务模式,探寻城市全新建设格局,探寻利于城市发展全新目标,成为了智慧城市持续发展不得不解决的实际问题。"]
["安徽建筑大学",201810878294,"太阳活动及其磁场的研究","创新训练项目","叶大鹏",16207030134,3,"马遵杰/16207030119,杜海冰/16207030119","王东,章敏","副教授",5000,140,"空间天气是指太阳、太阳风、磁层、电离层和热层的状态及其变化。空间天气影响空间和地面技术系统的运行及可靠性,甚至危害人类健康和生命。太阳作为空间天气的源头,是一个剧烈活动的天体。耀斑及日冕物质抛射是发生在太阳大气中的最剧烈的活动现象,是日地空间环境的重要扰动源,从而对空间和地球环境造成影响,是产生空间灾害性天气的重要因素,因此对耀斑等太阳活动的研究有重要的意义。"]
["安徽建筑大学",201810878295,"大数据汽车在线租赁管理系统","创新训练项目","杜雨霁",16207040212,3,"史晗国/16207050103,徐可馨/16201090221","王佳佳,陈剑锐","讲师",5000,120,"近年来,随着生活水平的提高,计算机技术的成熟和数据库技术的发展,汽车租赁已经成为一个极具市场潜力的“朝阳产业”。汽车租赁管理是汽车租赁公司开展日常业务的必须环节,传统的手工管理方式复杂,效率低下,且易出差错。为规范管理和经营行为,减少经营成本,提高工作效率。开发大数据汽车租赁管理系统软件十分必要。根据数据统计,国内汽车租赁市场兴起于1990年北京亚运会,随后在北京、上海、广州及深圳等国际化程度较高的城市率先发展,直至2000年左右,汽车租赁市场开始在其他城市发展。"]
["安徽建筑大学",201810878296,"关于高校构建和谐大学生宿舍人际关系对策探析","创新训练项目","邓捷",16207030104,4,"王雨露/16207030226,朱倩倩/16207030239,周金鑫/15207030235","黄红娟","讲师",5000,840,"大学生宿舍人际关系是大学生人际关系的重要组成部分。小小的宿舍是大学生最直接参与的人际交往场所,宿舍人际关系是大学生人际关系中一个基本的组成部分,也是衡量大学生人际交往能力、心理健康和为人处世的一杆标尺。那些生活在未形成良好的合作、融洽的氛围的宿舍生活的大学生们常常显示出压抑、敏感、自我防卫及难于合作的特点；而在生活在关系和谐、融洽的宿舍氛围的大学生,心态则以开朗、注重学习、善于交际和乐于助人为主流。"]
["安徽建筑大学",201810878297,"网络时代大学生严格自律精神的影响因素研究","创新训练项目","孟源",17318535018,2,"李勤智/16207030112","黄红娟","讲师",5000,880,"华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变成现实。”唯有我们这一代有理想,有本领,有担当,懂得严格自律,才能扛起时代的大旗。因此对网络时代大学生严格自律精神的影响因素研究有着重要的意义。本课题将基于对当代大学生的问卷调查,对大学生沉迷网络,缺乏自律,学习积极性不高等问题进行研究。"]
["安徽建筑大学",201810878298,"太阳过渡区的观测与研究","创新训练项目","周慧",16207050219,4,"谢明珠/16207050110,吴倩倩/16207050109,孙玮英/16207050104","王东,章敏","副教授",5000,140,"在太阳分层大气结构中,过渡区是位于色球和日冕之间的狭窄等离子体区域,等离子体温度从104 K骤升至106K。由于加热日冕和驱动太阳风的能量都经由过渡区,因此过渡区的研究对于解决日冕加热和太阳风起源这两大难题非常重要。经过数十年的研究,人们发现过渡区是一个磁场和等离子体结构时刻发生变化的动态区域。"]
["安徽建筑大学",201810878299,"互联网+英汉通用机器翻译的研究","创新训练项目","刘杰","16208010112",3,"朱晨曦/17208010122、柳志贤/17208010211、张浩/17208010320","庞学通","讲师",5000,880,"英语通用机器翻译理论的研究旨在通过对于已知语族的模式化翻译进而建立一种语料基准，并在此基础上建立针对语素、意群等的编码机制，并建立目标基准库之间的映射机制。增强模式识别可以让翻译的结果更加地道和灵活。在大数据的背景下可以保持基准库的动态更新从而增强程序的自我学习能力。"]
["安徽建筑大学",201810878300,"大学生外卖消费情况及相关意见","创新训练项目","章紫歆","17208010228",2,"王澜/17208010219,李巧云/17208010208","张中","讲师",5000,880,"随着社会消费水平的提高，大学生生活水平也有所改善，而近几年，随着\"宅\"生活逐渐流行，外卖成了越来越多商家利润的来源，特别是饿了么、美团、百度这三种外卖"]
["安徽建筑大学",201810878301,"社会主义核心价值观信息图像化处理活化设计与应用研究 ","创新训练项目","沈祁","17209050129",4,"许玮/17209050130,    张正楠/17209050134,   崔智艳/17209050101","张乐，王新","讲师",5000,760,"运用自身所学的专业知识运用到社会主义核心价值观宣传中去，将相对单一形式的文字传统形式进行改进，通过信息图像化的手段处理，丰富宣传手段。为了使社会主义核心价值观所传播的信息变为人们浅显易懂的图案形式传达，坚定年轻人特别是大学生群体对于中华民族伟大复兴之路的信心，我们准备系统的将社会主义核心价值观的12个词进行系统的信息图像化处理。我们将从调研目标中选择一个区域或者单位进行项目实验实施对象，根据目标特色，对社会主义核心价值观的内容进行信息图像化设计呈现。"]
["安徽建筑大学",201810878302,"乡村零空间公益阅读—以崔岗艺术村为例","创新训练项目","邹净净","15209050102",2,"乔正正/15209050132","卜令峰,王新","讲师,讲师",5000,760,"乡村零空间公益阅读，是一个以建设美丽乡村为宗旨，打破定式空间阅读思维，创造零空间阅读新天地的公益阅读机构。\n1.  目的：用互联网+美丽乡村的思维，增加乡村活力，拓宽了城镇化建设渠道。以信息技术为基石，符合现代化社会提出的新经济理念，是美丽乡村建设中人的建设体现。\n2.  内容：零空间的设计方案是以活跃零散的布局，创造无处不在的阅读。以公共艺术的形式融入到自然环境中，减少建筑面积的使用。"]
["安徽建筑大学",201810878303,"专业化房屋租赁互联网平台建设","创新训练项目","陈凯乐","16209040113",3,"甘嘉敬/16209040118,    陈子瑶/16209040114","吴晓庆","讲师，助教",5000,760,"随着时代的发展，我国人口流动日趋增加，人们对住房的要求不单是为了拥有稳定的居所更是为了配合工作和学习的安排来进行对住所的更换，所以人们对房屋租赁的需求越来越多。但是现在目前房屋租赁市场上普遍存在着卖家提供的与买家看到的不相符，而且有中间商赚差价，房屋租赁市场缺乏管理，差品，次品泛滥。因此本项目将搭建一个网络平台和手机客户端，为社会中想要租赁心仪，平价且可靠的房屋的租户和欲租出房屋的屋主搭建一座桥梁，使租赁做到有据可查，有源可溯。该平台，去除中介，让业主与租户直接交易，去除中间商差价。衍生服务：让数据与需求相匹配。本平台还拥有一系列的子平台，如：二手家具交易，室内设计，同区域拼车出行等。深度探索客户需求：个性化翻新业务（个性需求、便宜、快），家具翻新，家具更新，二手家具跳蚤市场，专业搬家，家政服务等相关衍生服务。为广大客户提供优质可靠的一体化服务。"]
["安徽建筑大学",201810878304,"传统工艺还原——扎染与现代装饰的研究与设计","创新训练项目","包丽君","16209050201",4,"高天明/16202080217,   施永康/16209050121,   冯  鑫/16209050207","杨海燕,田英","讲师，讲师",5000,760,"  扎染是可以与我们的生活周边装饰品有机结合的，我们的根本思路是在扎染工艺品的基础上创新制作，使扎染作品不再以单一的形式呈现，在不仅具有极强美感的基础上，使之可以最大程度的运用在居家生活和公共空间里，增强扎染的立体性和实用性。并且倡导大家一起来制作，不仅可以创作出带有自己感情的装饰品，实用性强，创新力度大，同时也唤醒人们对这门逐渐被淡忘技艺的记忆。"]
["安徽建筑大学",201810878305,"潍坊扶农计划","创新训练项目","张莹","15209050229",4,"赵利雪/15209050221,   陈莹/15209050231，   袁书浩/15209050210","鲁榕","讲师，助教  ",5000,760," 项目以“果农扶持”为目的，帮助山东潍坊市的种植樱桃的果农能更好的销售樱桃，减少损耗，扩大知名度，能让他们有更好的收益。1、网络销售：网店，自主网络销售平台，微信平台，加盟美团。就地销售可能能更快的解决压货和水果新鲜度问题，但在收益上会有所影响。“网络销售”是对于果农销售樱桃是在经济方面很大的节省，以前他们都是沿街或者是提供给批发商，沿街卖有一定的耗损提供给开发商但价格不高，所以网络销售对他们来说经济上可能会有所提高。\n2、设计包装：发挥我们的专业特长，根据售卖的地域性以及售卖量特点选取不同的包装方式。\n3、广告宣传：设计符合产品特点的海报。\n4、产品开发：果汁开发。\n    5、财务目标：提高山东潍坊果农收入，带动当地果农整体收入的提高。\n"]
["安徽建筑大学",201810878306,"通过SWOT分析无人机餐饮配送的市场研究","创新训练项目","李孟雪","16209030111",3,"王甜甜/16209030124,   张剑兰/16209030133","范骏,张抗抗","讲师，助教",5000,760,"餐饮快递又称外卖。后来随着移动互联网的兴起，网上外卖模式形成，庞大的配送员不利于管理，尤其是配送高峰期，有很高的交通安全隐患。伴随着大数据时代和智慧城市的发展，餐饮行业通过无人机技术替代人力机车配送模式，有效的减少了快递行业的运输成品，提高了运输效率。无人机餐饮配送的优势在于速度快、时间优势以及便于智能管理；从而提出与传统人力配送相契合的高端餐饮无人机配送模式，以达到平衡各项因素的目的。"]
["安徽建筑大学",201810878307,"高校文创产品开发设计——以安徽建筑大学为例   ","创新训练项目","李倩","15209050130",2,"邹净净,15209050102","卜令峰,王新","讲师,讲师",5000,760,"    高校特色形象的树立对一所高校而言至关重要，一个好的校园形象与具体的校园产品紧密的结合在一起，将无形的东西转化为实体的存在，那其视觉效果会更加强烈。以安徽建筑大学为主题的系列文创产品设计，以创意丰富校园生活，用产品勾连集体记忆，从多角度开发实用性和艺术性兼备的文创产品。塑造出视觉系极强的识别系统。\n"]
["安徽建筑大学",201810878308,"视觉传达设计中的立构与AR的结合创新","创新训练项目","胡婕",16209050211,4,"陶新艳/16209050123,  奚晓蝶/16209050128,  司净妹/16209050122","陈旭，帅英","讲师，副教授",5000,760,"一张平面设计作品除了通过传统媒体展现以外，还可以通过户外电子媒体、手机、TV、网络、掌上电脑等终端媒体进行传播。此工作室的开发是通过色彩、文字、图形、形态手段在视觉上传达信息、传递理念。特点是将艺术作品结与VR技术不同的AR技术结合，在现实世界建立一个虚拟图层可以将艺术作品生动活泼的展现在观者面前，而不仅仅局限于观者以挪动脚步移动自身为方式对艺术作品进行欣赏。主要经营项目分为五大类:平面设计类、装饰设计类、绘画类、装置艺术类。"]
["安徽建筑大学",201810878309,"互联网+大学生公益交流服务平台","创新训练项目","王梦霞",15209050207,3,"苌婷婷/15209050218,王琳琳/15209050206,曹雪纯/15209050217","鲁榕","讲师",5000,760,"互联网+大学生公益交流服务平台立根于安徽建筑大学北校区开展，搭建高校大学生公益服务交流平台，把大学生志愿公益意向和实体公益平台项目进行深度的结合，并且结合新媒体（如微信，微博，知乎等）为大学生提供一个自由、开放的沟通、交流空间与环境，并为大学生志愿服务创新提供了新的平台与机遇。引领积极向上、青春励志、热爱生活的校园公益文化氛围， 激发起大学生的公益热情，从而产生更多的公益活动服务于社会。 "]
["安徽建筑大学",201810878310,"WAWO熊兔子DIY马赛克艺术工作室","创新训练项目","王馨薇","16209050125",2,"文莹/16209050125","鲁榕,褚力","讲师，讲师",5000,760,"现代人越来越追求个性的张扬，而手工DIY的其一特点就是追求自我，与众不同。自己的风格理念将会完全反映在手工的DIY上。因此，我们计划创建一个中国传统手工制作与国外创新制作相结合的马赛克艺术工作室，主要以DIY马赛克的形式，让人们展现自己独特的个性。如今合肥市场上DIY的工作室已经有很多，但是以马赛克为原料的店较为稀少。因此我认为我们的工作室相较普通DIY工作室相似性较小，没有很大的竞争压力，并且是有很大前景的。"]
["安徽建筑大学",201810878311,"地方特色物产C2B销售模式的探索","创新训练项目","刘正增","17209040217",4,"杨青林/17209040216,  胡汉钦/17209040220,  王春超/17209040214","程颖","讲师",5000,760,"民以食为天，地方特色物产作为乡愁的载体，承载着游子对家的思念，因此发展物产流通寄托情思。特色物产不限于地方，还可用来交流人文历史。地方特色物产具有乡野和都市气息，为不同地方的消费人群提供特色物产，丰富餐桌。\r"]
["安徽建筑大学",201810878312,"基于色相环原理的美术产品优化创新与普及研究","创新训练项目","张恒瑞","16209030132",3,"陈丽晴/16209040213， 夏一飞/16209030126","秦祯研，孙强","讲师，助教",5000,760,"通过对色相环原理的美术产品优化创新，以用户驱动作为创新驱动研究其可普及性，在传统调色盒中加入色线优化和基于色相环创新出新的实物圆形调色盒，这是目前市场上所没有的。基于用色比例科学分配各种颜色在调色盒色域中所占有的比例，使人们感到设计得当，使之不仅适用于美术色彩初学者，也同样适用于熟练运用色彩的用户群体。综合本项目的特点可得出它具有很广泛的受众群体、教育性、可行性、可普及性、可商业化、是一个使美术学子受益良多的创新。"]
["安徽建筑大学",201810878313,"电磁感应无线充电装置","创新训练项目","王存灯","16210040236","3","段炼/16210040134,赵鹏程/16210040124","陈松","讲师",5000,480,"研究目的: 当下社会科技高速发展，许多电子设备层出不穷，新能源电动汽车也渐渐替代传统汽车，而发展出便携快捷高效的充电方式自然成为当下热门话题。传统的有线充电存在频繁插拔易造成插 座磨损、老化，产生电火花;线路破损会带来漏电 等安全隐患，对风暴霜冻天气的适应性也较差。而与之对应的通过电磁感应无线充电无外漏接口，拥有安全性高，便捷经过，维护成本低，用户体验好，对人体危害小等优点。 与之对应更加安全高效的电磁感应无线充电成为便是我们小组此次研究的主要目的。 主要研究内容: 以电磁感应无线充电为核心设计出一款新型的充电设备，这种设备可以通过电磁感应方式将电能传输给电池，只需电池和接收设备在充电平台感应范围内即可达到充电效果，并且可多台设备共同充电，便捷高效。"]
["安徽建筑大学",201810878314,"危险环境灭火救灾机器人","创新训练项目","薛莱","15210020327","4","金牛/15210030209,苏永朋/15210030118,江畅/14210020334","刘红宇","高级实验师",5000,470,"危险环境灭火救灾机器人 拥有多种功能： 1）可混合及切换多种喷撒试剂，应对多种火灾及化学危险场所； 2）具有水冷却系统，可深入火场； 3）具备逃生指路功能； 4）摄像搜救取证功能； 5）可遥控与自寻功能； 6）低压供电及驱动系统，无发热、高温部件，避免产生电火花等，为本质安全型； 7）有相当的性价比； 8）有较大的升级空间。"]
["安徽建筑大学",201810878315,"一种用于高校研究生与导师互选服务系统","创新训练项目","常胜男","15210050101","4","王猛珂/17210010227,徐志成/17210010202,汪陈/16210060139","何平、张正彬","副教授,副教授",5000,460,"目前，报考硕士生的考生只能从招生目录中或者学校网站中简单了解导师及其研究方向，而对导师的具体研究课题等其他科研情况知之甚少，因而考生选择导师往往带有一定的盲目性。同样，导师对于考生学习上的兴趣和擅长也了解甚少，这样导师在选择硕士生时也不免带有一定的随意性。这种在确定指导关系上的双向盲目性和随意性，将对今后的培养阶段产生不利影响。因此，在研究生普遍扩招的今天师生互选就显得尤为重要。"]
["安徽建筑大学",201810878316,"建筑保温塑料的粉碎再生设备","创新训练项目","杨文萍","15210050129","3","王猛珂/17210010227,李忠全/17210010210","何平、汪日光","副教授,副教授",5000,460,"目前，全球性资源消耗巨大，如果将废旧塑料回收再利用，便可减轻对不可再生资源的消耗，实现可持续发展。但是废旧塑料的回收效果却并不令人满意，20世纪末，美国废旧塑料回收率为35%，而我国仅在20%以下。废旧塑料的回收与开发原生资源相比，成本较低，所以废旧塑料的回收具有十分广阔的市场和潜力。将废旧塑料回收再利用，可以有效解决资源浪费和环境污染，利国利民。对废旧热塑性塑料的回收再利用研究研究较为成熟，而热固性塑料由于其硬度高、强度大、耐高温等优良性能，要想回收制造出高价值的再生制品是困难的。因此，如何有效地将废旧热固性塑料回收再利用，并且提高其回收率，是目前塑料行业急需解决的一个重要问题。"]
["安徽建筑大学",201810878317,"一种具有清理功能的加工废料回收装置","创新训练项目","刘梅芳","15210050239","3","蔡明/17210010322,孙子丹/17210010119","何平","副教授",5000,460,"废料是指报废的物料，即经过相当使用，本身已经残缺不堪或磨损过甚或已经超过其寿命年限，以至失去原有的功能，本身已经无利用价值的物料，循环利用和销售这些废料对那些常常产生大量生产废料的印刷企业来说是非常具有诱惑力的，如果一个印刷厂能用废纸填满整个废品箱，那它每年至少能取得十八亿美元的收入，据印刷厂的废料回收主管介绍，平均每个月都能产生一千五百吨左右的印刷和印后加工废料，这还不包括书帖处理过程中的损失和浪费的白纸等，如果从整体上来说，该公司每个月产生的废料都在四千五百吨左右。"]
["安徽建筑大学",201810878318,"一种具有方便夹紧性能的磨床","创新训练项目","高雨帆","15210050205","3","张鹰/17210010333,刘泽/17210010311","何平、汪日光","副教授,副教授",5000,460,"磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床，大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工，少数的是使用油石、砂带等其他磨具和游离磨料进行加工，如珩磨机、超精加工机床、砂带磨床、研磨机和抛光机等，磨床能加工硬度较高的材料，如淬硬钢、硬质合金等；也能加工脆性材料，如玻璃、花岗石。磨床能作高精度和表面粗糙度很小的磨削，也能进行高效率的磨削，如强力磨削等。 磨床是机床加工设备中比较重要的设备之一，但是现有磨床十分复杂，操作十分困难，同时现有磨床不能有效的对物品进行夹紧，不仅十分浪费时间，而且工作效率低下，同时使得成本增加。 针对现有技术的不足，本研究设计一种具有方便夹紧性能的磨床，解决了现有磨床不能有效进行夹紧的问题。"]
["安徽建筑大学",201810878319,"基于语音识别的智能家居控制器设计","创新训练项目","柏得强","16210010211","3","吴啸东/15210010229,曹志翔/15210070201","陈雪辉、俞传阳","副教授、助理工程师",5000,510,"百度语音是语音技术、自然语言处理、智能搜索三方面的完美融合，用户可以使用语音说出搜索的意图，经过计算机处理识别转变成控制信号，可驱动下位机进行相应动作。目前百度语音已经广泛使用在互联网、汽车等行业，实用价值高。 本项目拟基于百度语音技术进行家居电器用品的自动化控制和环境监测系统设计，主要包括环境监测，如：温湿度、光照强度、PM2.5、CO浓度等，和灯光、电动窗帘等对象控制。技术涉及语音识别、操作系统、网络和电路设计等。 可实现如下监控效果：用户在家中，通过语音可以进行室内环境参数获悉和灯光、窗帘等开关。"]
["安徽建筑大学",201810878320,"基于红外热成像技术的夜间教室照明开关设计与实现","创新训练项目","周帆","16210040126","4","李少行/16210040212,江波/16210040204,彭结荣/16210040226","孙虹","副教授",5000,460,"红外热成像技术具有如下特点：物体表面温度如果超过绝对零度即会辐射出电磁波，随着温度变化，电磁波的辐射强度与波长分布特性也随之改变，波长介于0.75μm到1000μm间的电磁波称为“红外线”，而人类视觉可见的“可见光”介于0.4μm到0.75μm。其中波长为0.78~2.0微米的部分称为近红外，波长为2.0~1000微米的部分称为热红外线。红外线在地表传送时，会受到大气组成物质( 特别是H2O、CO2、CH4 、N2O、O3等)的吸收，强度明显下降，仅在中波3μ~5μm及长波8~12μm的两个波段有较好的穿透率(Transmission)，通称大气窗口(Atmospheric window)，此外，由于红外线对极大部份的固体及液体物质的穿透能力极差，因此红外热成像检测是以测量物体表面的红外线辐射能量为主。自然界中，一切物体都可以辐射红外线，因此利用探测仪测定目标的本身和背景之间的红外线差来得到不同的红外图像，热红外线形成的图像称为热图。红外热成像技术是以接收景物自身各部分辐射的红外线来进行探测，利用景物自身各部分辐射的差异获得图像的细节，其实质是一种波长转换技术，即把红外辐射图像转换为可视图像的技术，同时，由大气透红外性质和目标自身辐射所决定，红外热成像技术通常采用 3～5 µm和 8～14 µm两个波段内工作。物体的热辐射能量的大小，直接和物体表面的温度相关。热辐射的这个特点使人们可以利用它来对物体进行无接触温度测量和热状态分析，从而为工业生产，节约能源，保护环境等等方面提供了一个重要的检测手段和诊断工具。 随着现代社会经济的高速发展，高等教育越来越为国家和政府所重视，校园规模也随之越来越大，教室的数量也大幅增长。为保证舒适的教学和学习的环境，在教室的面积、基础设施建设方面，学校在力所能及的范围内予以最大程度的改善。但由于大学开放型的管理模式的局限性，以及部分大学生的节能意识的淡薄等因素，高校教室在夜间无人的情况下仍然普遍存在开灯作业，室内照明设施全部开启等情况，这些资源的浪费严重违背了十九大报告中资源全面节约的倡议。为了响应资源节约型，环境友好型社会的号召，本课题针对夜间教室照明浪费情况问题，运用红外热成像技术，设计并实现照明节能开关，为资源浪费问题的解决提供了一个新思路。"]
["安徽建筑大学",201810878321,"基于radon变换和逆变换CT系统的参数标定及成像优化","创新训练项目","周鹏","16210040127","2","周润生/16210020102","孙光灵","讲师",5000,520," CT全称计算机层析成像（Computed Tomography），是一种通过扫描获得投影数据，并依据数据运用计算机重建出被检测物体内部结构图像的无损检测技术。目前，CT 技术已经在各行各业取得显著发展。CT 技术在实际应用中可以完整、准确的重建工件内部物理结构，同时，可对工件组成成分和几何结构进行定量评价。CT 系统得参数标定及成像，是CT 系统工作运行的关键机制，对于CT 成像、图像分析的研究具有重要的影响。本文采用改进的Radon 变换和逆变换，建立适当的数学模型，然后运用多种方法对模型进行分析、优化、求解。本文通过建立以解析几何为主的模型。经过Radon 变换处理数据后，利用三个方向的X 射线中的第256个单元探测器的直线方程，求解得到相交直线的内切圆的圆心即为CT 系统的旋转中心。并通过特殊值法求解得到探测器单元之间的距离 。对于求解X射线方向可用解析几何的直线方程斜率处理。"]
["安徽建筑大学",201810878322,"基于STM32的四轴飞行器的研究与设计","创新训练项目","汪红鲲","16210020116","3","朱齐/16210020302,唐苏龙/16210070225","赵汝海","讲师",5000,470,"四轴飞行器是一种结构新颖、性能卓越的新型无人飞行器，其结构简单，有着卓越的飞行稳定性，具有广阔的应用领域及很强的实用价值。四轴飞行器涉及多学科知识，包括自动控制理论、空气动力学、微电子、数字信号处理及传感器技术等，为多学科知识综合研究提供了平台，具有很高的研究价值。随着科学技术的不断提高，无人飞行器得到了迅速的发展，其在军事领域和民用方面都有着大量的应用，比如：应用于侦查勘测、数据采集、通信中继等等，通过无人飞行器来完成上述的任务，不仅操作灵活，降低成本，还可以避免人员消耗。 四轴飞行器的四个螺旋桨都是电机直连的简单机构，十字形的布局允许飞行器通过改变电机转速获得旋转机身的力，从而调整自身姿态。 本项目主要采用STM32系列处理器为核心、集合了陀螺仪和加速度传感器的MPU-6050为飞行姿态测量器件的飞行控制系统，采用2.4G全球开放频段为无线数据传输控制方式，系统通过解析2.4G无线PPM遥控信号，将当前姿态与目标姿态对比产生差值err,使用PID算法调整PWM输出占空比，进而改变电机的转速调整飞行姿态，实现起飞、悬停、俯仰、滚转、偏航、降落等动作。  "]
["安徽建筑大学",201810878323,"基于STM32的微型四轴飞行器设计","创新训练项目","王合永","16210060238","4","殷东明/17210030239,张劲松/17210030222,郑嘉梦/16201030238","刘艳丽","讲师",5000,470,"现今微电子技术发展非常迅速，各种微电子产品应有尽有，其中各种姿态传感器也是高端准确，比较有名的有加速度传感器、角速度传感器等。同时，微处理器的处理速度也越来越快，从我们的手机运行内存的一次次提高就可以看出来。无人机是无人驾驶飞行器的简称，最开始是用于军事，包括敌情侦察、目标 拦截甚至携带武器打击敌方目标等任务。近年来，无人机发展迅速，出现了多种无人机机型，除了最普遍的固定翼型无人机，还有直升机和旋翼型无人机。 区别于传统的直升机，四轴飞行器有多个螺旋桨，结构 紧凑，能够提供更大的动力，并且四个螺旋桨同时转动能够抵消单个螺旋桨旋转 产生的反扭矩，所以不需要像直升机那样在机尾安装专用反扭矩桨，这也使得四 轴飞行器的机械设计大大简化，更有利于成品的实现。 因为四轴飞行器机械结构简单，所以能够大幅微小化，进而制造出微型四轴。 随着新型材料、MEMS工艺的迅猛发展，这一愿望得以实现，使得四轴飞行器 的研究不仅面向大型工厂，实验室甚至民间发烧友也能参与研究制作。不仅军事上，而且在民用上也可以得到很好的发挥，涉及日常的航拍、环境监测、资 源勘探等应用，在农业上代替人工方式进行农药喷洒等等。 四轴飞行器具有四个独立的控制输入和六个自由度的输出，因此它是一种非 完全驱动系统。这也同时决定了四轴飞行器在软件控制上的复杂性，合理使用传 感器和控制算法才能使其达到很好的飞行效果。因此，四轴飞行器不仅有很高的 商用价值，更具备很高的理论研究价值。 研究内容：1)根据四轴飞行器所要达封的性能选择合适的主控芯片和各传感器; 2)制作传感器模块和系统底板，并逐个测试分析模块性能; 3)根据模块测试结果，提出改进方法; 4)确定最终系统的硬件方案。"]
["安徽建筑大学",201810878324,"水杯的智能温控设计","创新训练项目","王健","14210060226","3","凌海波/16210060216,潘震林/16210060225","唐玲","副教授",5000,120,"日常生活中，烧水器或者水杯的水温使用者无法自我调控，其温度控制系统是采用PID控制器调节温度。PID控制和调节本身比较简单，成本低廉，但是该控制方法本身存在着不精确的缺点以及参数不易调整等问题，使得控制效果较差，不易灵活调整水温。 为了改进传统温控系统，我们经过仔细地研究考虑，决定选择神经网络算法作为我们改进过的新型系统的智能算法，该算法能客服传统温度控制系统的缺点，使得能按需智能调节温度。本课题不仅是对传统温控系统的智能化升级，也解决了上述实际日常生活中和特殊情况下用水带来的诸多不便，同时实现普通日用品与时俱进的创新，充分顺应信息化时代下的今天传统设备的智能化升级的趋势，一旦研发成功产品将具有很强的市场潜力。另外，在科研方面，人工神经网络算法与PID控制相结合，同时嵌入到便携式设备中去是将一项新的技术突破。推而广之，我们的新型智能温控系统不仅可以嵌入到便携式设备中，还可以适当调整后加载到诸如大型饮水机、空调甚至自动调温房间等等各种应用领域之中，嵌入便携设备只是一个实现的开端，我们的新型温控系统设计成功将在实际研发和新技术生产中有非常的意义和广泛的应用。"]
["安徽建筑大学",201810878325,"智享大学","创新训练项目","徐娟","16210030231","2","荣小军/16210030224","李茜茹","讲师",5000,510,"项目初衷：通过学生之间的有共鸣的问题和信息需求，达到供需之间的平衡，让分享者愿意分享，被分享者获益，甚至愿意付费，为分享者提供收益，让知识创造经济效益。 项目简介：本APP设计计划,为各大学校大学生提供一个知识分享、学习交流及校内信息即时分享的交流平台。该APP用户通过搜索不同的学校注册后，即可进入该学校参与及享受知识分享。主要特色功能模块包括留言板、咨询、话题讨论、直播间分享、课程帮助、互助平台、勤工俭学、微读书、校内信息发布，以帮助学生建立大学生在线交流分享平台，快速高效获得各类信息。该APP项目的一个创新业务包括：我们通过该APP功能区可以让大学生在大学生活的圈子里，通过分享者的分享，轻松了解到他们不知道或者想要了解的各类信息，分享者包括在校学生，校官网，校老师。分享者在分享知识的过程中，关注度高的还可以获得平台奖励以及用户打赏。我们鼓励在条件允许的情况下，被分享者还可以和大神分享者进行线下交流互动，更全面的了解信息。ＡＰＰ还有一个“偷听”和“偷看”付费功能模式，对于那些不希望被分享者知道自己正在观看或收听的用户，可以付费１元使用这个功能，可以隐身访问。主要利润来源用户的付费一部分是付给了分享者，另一部分是付给了平台；分享者开通付费分享后，用户试看后对内容感兴趣需要付费进入其分享内容，平台会收取一部分费用。前期我们通过与各大高校负责人的链接，引进一批学生参与知识分享，进行推广，后期主要是学生间的用户体验的推广。针对大学生用户，智享注重知识产权的保护，提高大学生的知识产权意识。"]
["安徽建筑大学",201810878326,"太阳能电池背包","创新训练项目","王子豪","15210010125","3","钱安/15210010120,陈世昌/15210010104","汪萍","副教授",5000,510,"随着科技的发展，人们所拥有的电子产品越来越多，电池电量一直是一个困扰人们很长时间的一问题，经常因为电量不足会影响人们正常使用。所以我们团队关注到这个问题，想出解决这一难题的方案，既然在电池容量方面一直无法突破，那么就要从能量储存方面入手，打造一个方便的储能物质，人们首先想到的是充电宝，充电宝也是需要电源供电，并且容量有限，当电量使用完之后将无法继续为电子产品供电，这将导致充电宝的使用范围受到局限性。 使用手机的人都有过这样的经历，外出或旅游时手机和手机充电器时必带品之一，然而携带一般的手机充电器不够方便，有时电池突然没电了，特别是在火车、汽车、轮船等没有电源的交通工具上，没电、电量不足，给我们的生活造成不必要的麻烦和经济损失。折叠式太阳能充电包可以很好的解决上述问题，背包是出行者必带的物品，把太阳能充电器与背包结为一体，可以随时随地的为包内的手机等电子产品充电，给我们的生活带来很大的方便。既节约了能量，又使用方便，是居家旅行的必备品。所以设计和制作一款折叠式太阳能充电包很有必要。"]
["安徽建筑大学",201810878327,"智能车无线充电","创新训练项目","鲁志林","16210040221","2","朱振昊/16210040128","姬敬","高级工程师",5000,460,"项目研究目的： 做出一辆节能小车，小车静止时利用交变磁场对小车进行无线充电，小车运动时通过线圈切割磁感线的方式获取电量，最后可在轨道上高速行驶,并以此为模型，研究我们这种无线充电方式在生活中应用的可行性，通过市场调查写出一篇论文。 项目研究的主要内容：随着科学技术的发展进步，在智能硬件、工业4.0革命兴起的同时，节能环保受到人们越到越多的关注，我们所设计的智能车为体现这样的理念，决定不直接采用电源，而是采用无线充电的方式直接在轨道上采集电源，小车静止时充电方式主要采用电磁感应原理，通过线圈进行能量耦合实现能量的传递，在输入端将交流电存储在第一个电容中；小车运动时，采用低阻抗的铜线圈作为导体，小车在运动过程中导体上会产生电势差，将它们存储到第二个大电容中。两个电容经接受转换电路变化成12V 5A的直流电为电池充电，最后电池给智能车的各个模块供电，如果可以应用于生活，那么我们就不再需要去找让人讨厌的充电器或插座，无需将设备与任何电源连接就可以充电，市场调查的对象主要是汽车和即将流行的家居机器人，它们用的时候在运动，不用的时候静止这一特性和小车类似，可以研究一下小车的无线充电系统移植到这些对象上的可行性，最后得到数据和结论，写出论文。"]
["安徽建筑大学",201810878328,"智能升降式农业灌溉仪","创新训练项目","张婷婷","16210020235","4","杨跟亮/15210020131,丁帅/15210020108,彭强/15210020111","江侠、汪方斌","讲师,副教授",5000,210,"1.研究目的：随着科技的不断发展，一些智能化的设备不断出现在农业生产中，极大的减轻了农民的劳动负担，设计并开发一款智能化的农业设备具有重要意义。智能化产品的出现将使农业生产向更加方便管理，更加高效的方向发展。 2．研究内容：本产品是一套智能化的农业灌溉系统，采用可升降式喷灌设备对农作物进行及时高效灌溉。该系统可利用多种传感器对农田状况进行实时监控，例如可利用埋在土壤中的湿度传感器对土壤湿度进行检测，湿度传感器检测到的土壤湿度是一个模拟量，再利用数模转换器将检测到的模拟量转换为数字信号，利用单片机对这些数字信号进行处理并且与适宜农作物生长的土壤湿度进行对比，如果检测到的土壤湿度过低则通过单片机对自动升降式喷灌设备进行控制，及时对农作物进行灌溉。在灌溉的过程中当土壤的湿度达到一定的设定值单片机会发出停止灌溉指令及时关闭喷灌设备并且喷灌设备自动收起避免外界因素对其造成损坏。此系统还可以与家庭电脑和个人手机进行通信联网，使农民真正可以实现足不出户也能对农田进行实时监控与管理，极大减轻了农民的劳动负担。"]
["安徽建筑大学",201810878329,"基于KAZE算法的图像处理系统","创新训练项目","杨涵","17210020237","4","张乐威/15210020329,刘烨/15211030125,卯寅浩/15211010235","郑禹","讲师",5000,470,"本项目设计了一款基于KAZE算法的图像处理系统 图像处理就是对图像信息进行加工以满足人的视觉心理应用需要的行为。图像处理的手段有光学方法和数学方法。但是光学处理图像的精度不高，稳定性差，实时性差，在工业生产线上很少用。随着计算机、多媒体和数据通信技术的高速发展，数字图像处理近年来得到了极大的重视和长足的发展，并在科学研究、工业生产、医疗卫生、航天航空等方面取得了广泛的应用。其应用的方式莫过于模式识别，动态追踪，人脸识别，图像拼接，图像融合……。而这些应用方式的关键步骤是图像特征匹配 随着计算机、多媒体和数据通信技术的高速发展，数字图像处理近年来得到了极大的重视和长足的发展，并在科学研究、工业生产、医疗卫生、航天航空等方面取得了广泛的应用。其应用的方式莫过于模式识别，动态追踪，人脸识别，图像拼接，图像融合……。而这些应用方式的关键步骤是图像特征匹配。 图像匹配是将同一目标在不同的背景环境下找出相对应关系，是图像配准的基础，也是运动追踪、人脸识别、图像拼接等领域的关键步骤。目前的匹配算法有基于灰度值和基于特征两大类： 1、灰度匹配 灰度匹配的基本思想:以统计的观点将图像看成是二维信号，采用统计相关的方法寻找信号间的相关匹配。利用两个信号的相关函数，评价它们的相似性以确定同名点。 灰度匹配通过利用某种相似性度量，如相关函数、协方差函数、差平方和、差绝对值和等测度极值，判定两幅图像中的对应关系。 2、特征匹配 特征匹配是指通过分别提取两个或多个图像的特征（点、线、面等特征），对特征进行参数描述，然后运用所描述的参数来进行匹配的一种算法。 基于特征的匹配所处理的图像一般包含的特征有颜色特征、纹理特征、形状特征、空间位置特征等。"]
["安徽建筑大学",201810878330,"基于红外热像法的部件疲劳损伤检测系统","创新训练项目","朱鸿翔","17210020238","4","张乐威/15210020329,刘烨/15211030125,卯寅浩/15211010235","郑禹、汪方斌","讲师,副教授",5000,470,"本项目设计了一款基于红外热像法的部件疲劳损伤检测系统。 进过我们小组研究和查阅资料发现，所有承受疲劳载荷的结构和机械部件都很容易形成裂纹，并且伴随着时间的推移裂纹不断生长。当形成裂纹时，结构或部件的强度降低，并且不再能以期望的方式起作用。此外，随着裂纹尺寸的增加，该结构的残余强度逐渐降低。最终，在一定时间后，剩余强度低至结构失效。因此，疲劳裂纹是预测部件的残余强度和系统的剩余寿命的下降速率的重要参量。 复合材料疲劳过程伴随着明显的温度变化，摩擦生热和材料内部各种损伤释放的热量是材料温度上升的根本原因，而疲劳失效的主要原因是纤维与基体界面的磨损及纤维本身的损伤。 本系统监测疲劳过程中的温度变化，有助于了解疲劳损伤过程中界面摩损和材料微结构损伤变化。借助红外热像仪记录循环应力下试件的热像数据。通过记录试件表面的温度变化来描述材料的内部缺陷与损伤状态，并结合相关理论进行分析，进而可以估算材料的疲劳性能。"]
["安徽建筑大学",201810878331,"互联网+视阈下的大学生移动支付安全性问题的调研及建议","创新训练项目","孙寅","17210070217","4","张时骏/17210070240,储著铭/17210070105,宋朋/17210070129","王柏涛","助教",5000,820,"随着互联网行业的发展以及智能手机的普及，移动支付被大众熟知并使用，在消费上提供便捷的同时也出现转错账，手机中病毒钱财被盗刷的情况。因此，移动支付的安全性问题被越来越重视，同时大家也产生了移动支付到底安不安全的疑问。 大学生作为移动支付使用的主力军，熟悉并善于使用移动支付，在支付过程中也经常会遇到一些安全性问题。本项目拟以合肥三至四所高校（安徽建筑大学、安徽农业大学、安徽大学、合肥师范学院）在校生为调研对象，在大学生中通过问卷调查的方式展开调查发现移动支付所存在的一些安全隐患，以及移动支付平台和软件在保障安全性方面有哪些漏洞，从使用者的视角出发，结合互联网+移动支付的现状，尝试性地提出解决问题的路径和手段。"]
["安徽建筑大学",201810878332,"基于MCU的电磁导盲设计--电磁智能车","创新训练项目","朱齐","16210020302","3","唐苏龙/16210070225,汪红鲲/16210020116","张燕","讲师",5000,510,"伴随着网络、信息技术的飞速发展，基于知识的产品创新设计体系必将成为新一代设计体系的主流，新一代产品设计系统必须体现数字化、柔性化、智能化、与全球化等基本特征。 对于视障人士来说如何掌握行走的方式和特性是日常生活的重要部份，本作品的设计的出发点是设计一种能够充分满足盲人出行需求的导盲设计，能够按照预设好的路线进行精准的路线识别，以及在遇到障碍时做出判断并给与报警提示。因此我们决定设计一种能够自动识别路线的智能车带领盲人出行，甚至直接作为代步工具，载人出行。 作品主要采用K60MCU作为主控芯片，通过RLC谐振电路从预设的漆包线产生的磁场中获取交变的电信号，再通过放大电路对微弱的电信号进行放大，再通过AD（模拟-数字）转化，将交变的电信号转化成数字信号，通过计算由MCU的PWM通道给电机和舵机输出一定占空比。进而控制导盲车的前进与转向。 作品通过智能车导盲帮助盲人解决出行问题，该设计不仅适用于户外人行道，同样适用于商场、酒店、住宅等室内环境。智能车充当了导盲犬的作用，带领盲人出行。另外超声波模块的应用可以对障碍做出预判，并进行报警提醒。"]
["安徽建筑大学",201810878333,"基于stm32单片机的超声波避障小车","创新训练项目","徐明哲","17210070142","4","刘泽/17210010311,张魏/17210010330,胡正强/17210070111","魏常武","讲师",5000,460,"现如今科学技术发展迅速，尤其是微电子产业得到了很大的进步，各种微电子产品应有尽有，最有代表性的就是精准实用的传感器。在众多传感器中，超声波传感器最为精确可靠。同时，电子信息处理器在不断微型化、高效化，使得智能产品更为轻便、处理信息更为快速。舵机是一种位置（角度）伺服的驱动器，适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统，它主要应用在一些高档遥控模型玩具之中。避障车是指无人操作情况下通过传感器反馈信息进行处理自行躲避障碍的无人工具车。近年出现的自动驾驶技术正是在避障车原理基础上应运而生。区别与传统的避障小车，超声波避障小车所使用的超声波传感器与舵机结合技术使得避障车对周围障碍物的探测更为准确，从而大大降低了避障车的出错率，减少了对周围环境，尤其对人身安全的威胁性，使其能在复杂的环境条件下运行。随着社会的不断发展，人们对于配送的需求不断扩大，而以超声波避障车为原型生产出的智能配送小车可以有效解决配送过程中资源消耗的问题，其可靠性、实用性、安全性、准确性能给社会带来最大的便利。因此，超声波避障车具有很高的社会商用价值，能给社会带来巨大的效益。 研究内容：实现小车的电机驱动和超声波避障"]
["安徽建筑大学",201810878334,"共享单车智能轮毂设计","创新训练项目","钱安","15210010120","3","王子豪/15210010125,陈世昌/15210010104","汪萍","副教授",5000,460,"从共享单车解锁、锁车时发出的滴滴声以及单车与平台的实时通讯，这些都需要电量的供应，那么这些电又是从何而来呢？不同的共享单车，其供电方式也不一样，我们举例说明。 第一种，不需要电量供应以ofo一代为例，其采用的是机械锁，每一辆ofo都有一个编码，这个编码是独一无二的，相当于自己的身份证，同时，每个编码又对应一个解锁密码，这个密码储存在ofo服务器的数据库中，当用户使用手机扫描车身二维码时，单车的解锁密码被调出来展示在ofo的APP页面上，用户使用该密码手动旋转机械锁即可解锁单车，结束骑行时，手动划下锁片即可上锁，整个过程单车通过手机作为媒介来与平台进行通讯，也不会发出蜂鸣声，因此其不需要供电。 第二种，通过太阳能发电板供电以小蓝单车为例，其在前面的箩筐上面铺了一块太阳能发电板，同时后轮智能锁模块有一块蓄电池，只要有阳光，发电板就会发电以给蓄电池充电。这种供电方式环保清洁，而且不会给用户增加骑行劳累感，应该是以后共享单车主流的供电方式。 本着创新的原则我们产品采用智能轮毂设计，也就是在轮毂内集成发电机——花鼓发电技术。它的最大特点就是将动力装置、传动装置和制动装置都整合一起到轮毂内。利用骑行车骑行时轮毂的旋转使轮毂内部带磁模块相对位移，利用磁生电的原理产生电能并储存在电子锁的蓄电池内，以为完成后续开锁、定位和通信等功能所需的能量。"]
["安徽建筑大学",201810878335,"CT图像中金属伪影校正算法的研究","创新训练项目","亢莲梅","16210030213","5","巨刘雪/16210030111,闫翔宇/16210020229,韩宝国/16203110132,杨恩/16203110205","孙光灵、王菊香","讲师,讲师",5000,520,"CT(Computed Tomography)可以在不破坏样品的情况下，利用样品对射线能量的吸收特性对生物组织和工程材料的样品进行断层成像，由此获取样品内部的结构信息，目前该技术已广泛应用于各个领域。而在CT的发展过程中,伪影一直是制约CT的重要因素。所谓伪影,是指实际物体被扫描时,重建图像中出现的实物中不存在的成分。它是造成CT图像失去诊断意义的重要因素之一。本项目就CT图像重建过程中产生的金属伪影进行了探索，在现有的伪影校正法基础上做出改进，希望得到更有效的校正效果。 基本思路：首先，需要增强伪影的信息，本项目采用重建滤波器来增强伪影边缘的信息，同时选取震荡效率小的S-L滤波器，该滤波器为高通滤波器，相比于其他增强局部和整体轮廓信息的滤波器，它可以有效增强竖直方向的轮廓信息，从而达双重增强效果。其次，需要分离伪影与实物轮廓的数据，本项目利用均值漂移法(Mean-shift）来分离。然后，对金属区域再投影，得到原始的投影中金属投影的区间。只对该金属投影进行合适的非线性衰减，并对该区域进行核回归图像插值，随后运用滤波反投影（FBP）重建校正图像，将金属区与非金属区叠加。最后，通过与未校正图像及传统方式校正的图像进行比较，以评判本项目方法的可行性。 金属伪影去除算法流程图(见附件)"]
["安徽建筑大学",201810878336,"NOx气体检测仪","创新训练项目","江权","16210040205","3","马龙彪/16210040222,姚士敏/16210040112","龚雪","讲师",5000,535,"NOx检测仪可实现对NOx排放的有效监控，从而保护生态环境。要想减少NOx对生态环境的破坏，必须从源头处加以检测，NOx检测仪的作用就显得尤为重要。在农业生产过程中，饲养牲畜的副产物的最大污染物是NOx，NOx过多会影响动物的呼吸和植物的光合作用，NOx检测仪可以实时监测，保证动植物的健康与生命安全。在工业过程中，NOx检测仪可以对工业锅炉烟气道NOx的含量进行实时监测，通过运行控制优化，实现煤炭转化过程中的效率最大化和污染最小化，实现煤炭的洁净利用。 此项目的研究包括减小仪器体积，简化仪器操作步骤，缩短仪器响应时间，延长仪器使用寿命等内容。八十年代中期，北京、上海、广州等大城市先后建立了大气自动监测系统，主要监洲项目是SO2、NO、NO2、NOx及CO.TSP 等。十多年来，这些系统所使用的监测仅器无论是在外观、零部件还是在操竹方法、智能化等多方面都有了显著的进步。就NOx气体分析仪而言，最初是MONTOR公司生产的MOBEL8840,继面出现了TE公司的MODEL- 14BE.再到八十年代末MODELA2,直到现在的MODEL 42C。它们从双通道切换发展到单通切换，从指式表头进步到菜单式屏幕，从粗大笨重到今天的美现轻巧:这些进步无不体现了设计者的呕心酒血。他们孜孜不倦的追求以及对新科技的应用，使这种仅器日臻完美。"]
["安徽建筑大学",201810878337,"基于Arduino的移动式可升降智能机械臂","创新训练项目","秦恒巍","16210010323","4","马瑞杨/15210010236,郑飞/15210010225,陈鑫/15210010203","朱学光、汪小龙","副教授,讲师",5000,460,"基于现实生活中某些作业是人们双手触碰不到的高度，需要借助于梯子、板凳等辅助工具才能进行操作，工作时不仅不方便而且有一定的危险性，考虑到这种情况，本团队经过一系列的讨论研究决定设计一种可代替人工操作的可操控式升降机械臂来解决此类问题。 此项目产品主要运用了机械和电气控制的原理，将助力步车和动力装置结合起来，实现了动力助步；并利用了Arduino系统，实现智能识别，并用电机操纵机械的运动，实现智能化作业。内含底盘小车，升降台，机械臂三个部分，升降台或者机械臂上可根据不同工作的不同需要进行装卸特性化操作末端，以达到相应的目的。本产品主要用到了升降机构以及其它一些机械结构来实现行走、升降及相关作业一体操作。过程操作简单，不需要太复杂的操作水平，适用于大众化人群。 利用本项目产品可实现一定的作业，例如可帮助果农实现一定高度及一定地形条件下的水果采摘；可辅助装修工人进行墙壁粉刷等一系列家装作业；此产品经后续改进，或可用于定点或特定曲线下的焊接等作业。"]
["安徽建筑大学",201810878338,"创立女性人身保护及性教育启蒙公益网站项目研究","创新训练项目","洪阳慧","16210050127","4","席俊玲/16210050104,王敏/16210050143,沈朝群/16210050136","刘牛","讲师",5000,840,"近年来，女性在遭受犯罪分子的侵害、抢劫以及各种猥亵幼童的犯罪事件屡屡增多，之前的“红黄蓝幼儿园”事件、大学教授性侵多名女大学生事件、独居女性开门拿快递受害事件……都引发了社会上的热议，这也让我们不得不深思女性人身保护和性启蒙教育的重要性。 因此，我们想创立一个关于女性人身保护和性教育启蒙的网站。希望能够让更多的人了解它的重要性，并为创造道德水准更高、更友善宽容理智的社会大环境贡献一份力量。 我们的网站主要有最新资讯和线上讨论两个版块。最新资讯：我们会根据最新的犯罪事件和国内外关于女性人身保护和性教育启蒙的研究撰写新闻稿发在这一版块，让人们了解更多讯息。线上讨论：我们会在网站上创立一个类似聊天室的模块，大家可以自由发言，讨论对于那些事件的看法，受害人也可以匿名询问解决办法"]
["安徽建筑大学",201810878339,"可移动式辅助汽车停车机械装置","创新训练项目","王志伟","15210010423","5","徐志成/15210010427,陈俊男/15210010403,单增祥/15210010405,靳选择/15210010412","李绍青、江侠","副教授,讲师",5000,460,"本设计组的设计构思是将可移动式辅助汽车停车机械装置分成机械和电控两大功能区，通过电控的程序编辑实现对机械传动装置部分进行智能控制进而达到精确，安全、高效地停放车辆。本装置思路来源为“桥式起重机”借助其强大的起升能力将车辆匀速运输至合适安放的位置。其中机械功能区又分为蜗杆传动部分与链传动升降部分。蜗杆传动部分，其可实现可升降平台的平行移动，可解决上下停车平台中的车辆停车与取车相互干扰的问题。链传动升降部分，其可实现可升降停车平台的平稳抬升与下降。电控功能区可分为位置自动检测模块和信号人工发送模块。位置自动检测模块利用微动开关实现信号的发送，将微动开关放置在预订位置，当相关部件运动到规定位置后触碰到微动开关之后利用微动开关发出的信号实现下一步的运动控制。信号人工发送模块，其利用人工触动相关开关实现对运动的控制。"]
["安徽建筑大学",201810878340,"转心杯的设计","创新训练项目","姚士敏","16210040112","3","江权/16210040205,马龙彪/16210040222","龚雪","讲师",5000,430,"现今大部分人对于饮用水和饮料的口味变化迅速，根据环境情境变化下，人对各种要求指标的需求也是不同的，利用中国传统历史中的转心壶原理，古为今用，制作的转心杯，更适用于当代社会的快速发展，作为一种多功能杯子，其可以储存多种液体，节省空间，便于携带，可变的不仅是种类，还有温度的分隔与平衡，满足个人在不同时刻的变化需求以及不同年龄段的人的不同感受追求。 转心杯不仅可以作为饮用容器，由于自身形象可以变化，可使用的范围也得以扩大，偏重美观大方，可以作为办公室和家庭待客的茶具；偏重于精巧轻便，可以作为个人随身携带的便携式杯子；偏重于容量实用，可以作为厨房的使用用具。"]
["安徽建筑大学",201810878341,"新能源供电方式市民接受度调查——以安徽省合肥市为例","创新训练项目","叶拓然","16210020133","4","贺梦丽/16210020204,王海霞/16210020121,段练/16203130123","程秀芝","讲师",5000,470,"创新型动力提供方式发电是一种无污染、能量高度利用的发电方式，能够促进经济绿色发展，节省能源的作用。新能源越来越为全世界所接受和采纳，但是创新型动力提供方式发电能否为大多数人所接受？我们不得而知。我们采用调研部分地区的群众接受度，通过数据来显示该发电方式能否为大多数人接受。 该调研本着可行性、有效性的原则，以绿色经济效益为核心，选取多个指标，对该项目指标进行全面、具体、深入、细致的科学研究。最后通过数据，绘表等方法更加直观的体现调研结果及分析。"]
["安徽建筑大学",201810878342,"智能娱乐辅助机器人","创新训练项目","任田峰","16210020114","4","汪红鲲/16210020116,唐晟/16210020115,吴若岚/16210020124","姬敬","高级工程师",5000,470,"当前社会，独居老人逐渐增多，而且老年人的视力与听力都有不同程度的衰退。对于腿脚不便的老人来说更是难以享受生活真正的乐趣。这些问题严重影响了老年人的正常生活。针对这一现象，本团队设计制作了一款辅助老年人生活的辅助机器人。 项目研究的目的： 提高老年人的生活质量，缓解老人独处时的无聊心情，在一定程度上保障老年人生命健康。 主要研究内容： 制作一款辅助式机器人，类似于拐杖外形，该机器人可与老人进行基本交流（例如:可在早晨跟老人打招呼）；并且可以提醒老人做一些因起记忆力衰退而忘记的基本事情（例如:可提醒老人吃药）；在老人的空闲时间可以随老人意愿播放音乐或电台广播等。机器人与手机进行连接，实现老人的语音控制手机接打电话；老人出行时，此辅助机器人将检测周围环境，由机器人的处理器分析周围是否有危险（例如有没有车子行驶过来），在老人过马路时，可语音提醒他交通信号灯的状态，防止老人因视力，听力衰退而出现安全事故。"]
["安徽建筑大学",201810878343,"中空百叶智能窗户","创新训练项目","王文辉","17210060231","4","陈琦/17203110145,谢阿强/17210060140,焦康/17210060106","刘涛、雷经发","讲师,副教授",5000,460,"百叶窗是传统的遮阳产品，一般采用人工拉绳或机械方法来开启或关闭。办公室隔间将百叶窗帘整体安装在中空玻璃内，采用磁力来控制中空玻璃内的百叶窗帘，可轻易升降或翻转180度。该产品既节省了使用空间，又达到遮阳目的，还具有保温性和防噪音功能，同时给建筑物和室内以新颖的视觉。 本项目开发一套中空智能百叶窗户，将百叶玻璃用在移动窗户上。窗户的玻璃使用双层玻璃，将百叶至于两层玻璃之间，通过控制百叶的升降和反转实现采光的调节。由于是双层玻璃，中间可抽成真空，隔音效果强。百叶由金属片制成，可随意调整角度，使整个窗户全部透光，半透光或遮光，同时又能将百叶全部拉起，变成全部透光窗。既美观，又具有隔热，隔音，安全等优点。"]
["安徽建筑大学",201810878344,"关于校园自媒体发展前景的研究","创新训练项目","刘虎耀","16210040218","4","高子建/16210040137,崔春帅/16210040133,陈智南/16210040132","龚雪","讲师",5000,510,"自媒体是网络交流的一种新兴起方式，是指私人化、平民化、普泛化、自主化的传播者以现代化、电子化的手段，向不特定的大多数或者特定的单人传递规范性及非规范性信息的新媒体的总称。 自媒体的内容构成也很特别，包括图片，文字，视频等多种形式，其中最为突出的是视频自媒体。没有既定的核心，想到什么就写什么，只要觉得有价值的东西就分享出来，有时还会分享一些出格的观点，不需要考虑太多看官的感受，所以看一些优秀的自媒体文章就像看野史一样十分独特有趣，他们给看官们留下的印象是自媒体的个性。 网络直播等新兴自媒体平地崛起的这两年，大多数玩网络的人通过自媒体的此种方式捞金、拉拢自己的小团队，又或者因为网络监管的不到位到处去宣传不利于青少年发展、不利于国家进步的污言秽语。这些负面的内容已经影响了网络直播的蓬勃发展。 在网络改变人们生活的时代，网络直播又是在此衍生出来的事物，上面的消极影响必然要制止，取而代之的将会是积极的、健康的直播，能够弘扬社会主义核心价值观、能够加快人民的思想道德建设的内容。 大学生作为国家未来发展的中坚力量，而且大学是我们大学生迈入社会的最后一步路，拥有丰富的基础知识、优秀的人格道德、积极的价值观就显得尤为重要。 我们研究的课题就是围绕大学生与网络直播所开展的，意在我校创建一个小型直播平台与微信公众号相结合的形式，让学生摒弃低俗的、消极的网络直播，取而代之的是能够正面引导大学生学习、生活、兴趣、就业等方面的有益于大学生的直播。"]
["安徽建筑大学",201810878345,"基于GPRS的智能护栏巡逻机器人","创新训练项目","李思琦","16210020208","3","任田峰/16210020114,孙亮/17210030117","汪方斌","副教授",5000,470,"为了更快更好地破解违法占用应急车道取证难、拥堵路段警车无法靠近事故现场进行疏散和监督等问题，我们设计了一款可以移动与于高速公路护栏的巡逻机器人，他能快速赶往事发路段，向后方的警方提供现场的路段画面，并能向路段中的驾驶员传达警察的实时指挥旨意。这种巡逻机器人在一定程度上能给驾驶员一定的震慑力，能够有效地从严治理应急车道违法等行为，也解决了拥堵路段警车无法靠近进行实地判断解决这一问题，这也大大缩短了事故处理的时间，从而更好地保障了高速安全通行的交通秩序。合理有效地利用了高速公路护栏这一有用空间，实现了巡逻机器人在护栏上的快速移动来帮助交警更好地破解违法占用应急车道取证难、对高速公路的实时监督、疏散等问题和工作，有效地缓解了高速公路日常的拥堵现象和保证了一次愉快的出行。"]
["安徽建筑大学",201810878346,"智能旋转式可升降辅助停车装置设计","创新训练项目","周龙大","16210010304","4","胥超/16210070137,陈朗力/16210070112,任忠涛/16210010324","张燕","讲师",5000,460,"随着生活水平的提高，汽车的保有量逐年提高，并且随着共享经济的发展，共享汽车的年产量也在逐年上升。截止到2017年底，全国机动车保有量达3.10亿辆。如此庞大的汽车总量势必会带来更严峻的交通压力，例如北京市汽车保有量为548万辆，但停车位只有193万个，意味着有3/5的汽车在北京市区找不到车位，这无疑会增加路面交通的复杂性。在这样的大背景下，智能旋转式可升降辅助停车装置应运而生，如何高效的利用土地资源，这无疑是一个前景十分广阔的项目。在“互联网+”的背景下，各城市纷纷推出了类型各异的智慧停车场，但这些停车场往往缺乏可靠高效的停车装置，最终限制了其收容能力，本装置力求解决这些问题，让智慧停车场真正在各大城市推广开来，解决停车难问题。 在经过市场调研后，我们发现市面上充斥着品种繁杂的辅助停车装置。机械停车种类很多，按其不同的工作原理可分为：升降横移类、简易升降类、垂直升降类、巷道堆垛类、平面移动类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、汽车专用升降机等不同形式的停车设备。而升降横移类是目前使用最广泛的辅助停车装置，因为它的规模可大可小，可与一般平面车位混合使用，能满足各种不同需求，提高地库的使用率，并且操作简便，方便存取车辆，制造成本较低。目前升降横移类产品提升传动有电机驱动皮带（链条），电机驱动皮带（链条）加上钢丝绳，液压驱动钢丝绳等三种形式。 机械式立体车库与一般的地下车库相比，节省用地是其最大的优势，这同时也能大大节约土建开发成本。一般地库平均每辆车占用面积约35平方米，而使用最普通的机械式立体停车——双层升降横移，可提高地库的停车数至少50%；若采用多层垂直升降，那在相同的用地上提高停车数量几倍甚至十几倍。但机械式立体停车除了增加初期投资外，在日常运行过程中需要专业人员来管理，定期维修养护，需要后期的营运成本。此外在前期也要合理设计车行流线，考虑高峰时期停取车时间，以免出现严重堵塞、影响使用效果。考虑能不能将机械式立体车库的优点与“互联网+”技术相结合，制造出一种高效率的辅助停车装置。 我们参考了相关的资料，最终选择了电机带动皮带和钢丝绳并将开关接入互联网（读卡器刷卡形式）的方案。在参考了电梯有关升降的结构，我们认为如果将人换成车，再解决如何高效的存取车，就能完成该装置的设计意图。在设计这款辅助停车装置的时候，我们考虑到要能够达到智慧停车装置的标准，需要满足这样几个要求：有较小的占地面积及空间利用率；停车装置的机构足够简便、使用方便；便于车主上手操作；能够接入互联网，人工智能控制存取车过程。智能移动式可升降辅助停车装置每一层可转动、上下可移动（用来确定空车位），适用于商业中心、居民小区、写字楼等人口集散中心，具有十分广阔的实际应用前景。"]
["安徽建筑大学",201810878347,"多层填补式自动停车装置","创新训练项目","李靖宇","16210010222","2","张峰/15210010329","俞传阳","助理工程师",5000,460,"机械立体车库， 采用以载车板升降或旋转存取车辆，目前是新一类机械式停车设备，该类设备属于升降旋转移动类机械式停车设备，整机由钢结构、载车板、传动系统、控制系统、安全防护措施等五大部分组成。每个车位均有载车板，所需存取车辆的通过载车板的升、降、旋转移动到达出口，通过电机带动线缆驱动升降板升降和旋转来实现存取车，当某一车位需存取车辆时：①该车位（处于第一层）通过第一层车位直接旋转到方便开走的方向，开走即可；②该车位（处于高层的车位）下方的车位会旋转直到下方车位变成一个空位（车位下方形成一升降通道），此时，该车位便可自由升降，当车位降至地面时，车辆便可开进或开出。本产品可根据用户要求设计全包装式、半包装式、简易包装式及无包装式等包装形式。"]
["安徽建筑大学",201810878348,"电磁智能搬运车","创新训练项目","卯永杰","16210030220","3","周萍/16210030107,巨刘雪/16210030111","朱广","讲师",5000,470,"（1）项目背景     随着经济的发展，传统的人力物体搬运已不能满足对工业弹性需求，钢轨运输具有不易维修，不能更换轨道等局限性，因此智能搬运应运而生。目前，智能搬运成为当前科学领域研究的热点。基于国内工厂没有系统化的智能电磁搬运系统，本项目就电磁搬运为研究对象展开分析，智能搬运车大大减少了轨道铺设、维修、拆除的人力、物力及时耗，通过安装不同的末端，利用电磁导航技术，可适用于多个不同领域的物体运输。 （2）项目内容     我们详细分析了国内外多个工厂的运作模式，并且分析了数据，可以得出有些工厂的效率比较低。在此基础上，我们需要研究低成本高效率的运作模式，并由此对工厂运作模式提出合理化建议。由此，我们想到了电磁轨道搬运，使工厂效率更高，运作更加合理。此项目的主要内容为：以电磁感应原理为核心，基于KEA128芯片为控制系统，利用其差值信号来控制转向装置，纠正搬运小车的行驶方向，引导小车在规定的轨道上行驶，并利用核心控制程序多次进行调整，制作出符合要求的智能搬运小车。"]
["安徽建筑大学",201810878349,"耙式采摘收集器","创新训练项目","张峰","15210010329","3","吴啸东/15210010229,李靖宇/16210010222","李昊、李绍青","工程师,副教授",5000,460,"该装置的收集系统由果农背负，手持可伸缩的采摘装置。在进行采摘作业时，先启动电源，让吸气装置吸气和采摘刀片动作，在由人工操作将采摘头的耙式机构钩住需要采摘的果实并使果柄卡入耙齿间，此时由往复运动的切割刀片切割果柄，使果实与果柄分离。果实与果柄分离后经过漏斗式收集装置落入输送管，由吸气装置辅助输送到背负容纳器中。至此，水果采摘整套动作完成。耙齿内壁采用肉质塑料，且切割果柄的机械机构和果实间由耙齿隔开，刀片不与果实接触，保护果实。采摘后的果实输送至容纳器中，可以较长时间采摘，不需要经常放置果实，效率较高。该装置轻巧灵活，使用方便。且产品维护成本低，后期投入少。"]
["安徽建筑大学",201810878350,"“互联网+”与资源共享时代下对图书馆未来发展的研究","创新训练项目","姚秋妍","16210030235","3","吕育康/16210010132,计正东/16210030211","程秀芝","讲师",5000,870,"1.随着“互联网+”时代的到来，图书馆面临着机遇与挑战。由于图书馆传统的、静态的、呆板的信息服务已经不能适应图书馆自身和信息时代发展的要求，即借纸质书表现出的不便捷性，越来越多的人选择使用电子书。此项目旨在采用数据中心更新模式整合各类分散数据，打通数据间的关联堡垒，实现纸质档与电子档统一资源管理。即建立图书馆云上的相对独立的系统环境，创建一个互联网开放平台，为读书爱好者提供一个方便寻找资源、可以个性化推荐图书、实现旧书交流以及评论图书的平台，走出一条数字时代新型图书馆的路子。 2.由于图书馆并没有完全健全的图书资源，而一些已有的图书资源又不能满足人们的需求，故在传统图书馆的基础上引入“互联网+”时代下的新型读书设备——kindle，从而实现资源的扩大和快速更新以满足更多人的需求，同时我们创建的平台也可以提前预约租借kindle。 3.资源共享已经成为当代发展的潮流，此项目基于书籍流动性的基础，结合图书馆对于馆藏量的需求，从而在互联网开放平台中创建资源共享板块，实现旧书的共享和资源再分配，甚至能够实现读者间面对面换书或借书。"]
["安徽建筑大学",201810878351,"基于流量监测的家用燃气安全控制系统","创新训练项目","崔国栋","16210020304","3","朱齐/16210020302,慈雨/16210020303","朱广","讲师",5000,470,"随着社会的进步，城乡居民家家户户都使用上燃气系统，家用燃气的安全问题越来引起人们的重视，对于家庭厨房的燃气系统，安全隐患主要来源于两个方面：（1）燃气系统存在泄漏；（2）燃气系统是完好的，但燃气灶开火过程中忘记关火。 当前各种家用燃气监控报警系统层出不穷，但现有的家用报警系统有着明显的局限，主要如下： （1）现有家用报警器仅用于燃气系统的泄露检测，当泄漏时能够进行声光报警及关闭燃气管道。但是对于另一种情况，即燃气系统是完好的，但燃气灶开火后长时间“忘记关火”，这种情况，现有的家用报警器并不能进行有效检测。因为在开火过程中，燃气始终处于燃烧状态，并非泄漏状态。 （2）另一方面，在正常开火做菜过程中，即便燃气管道处于泄漏状态（即燃气系统非完好），由于抽油烟机大多处于打开状态，故泄漏的气体多数被抽油烟机抽走，这时家用可燃气体报警器大多也无能为力。 （3）现有家用报警器的检测精度不高，因为其安装位置一般在抽油烟机的旁边或者煤气灶上方的房顶部位，在厨房通风良好时，需要非常大的泄漏，才能监测到，所以现有的家用报警器检测精度不高。 （4）现有的家用燃气报警器，还有可能造成正常做饭的中断，当开火做饭时，如果抽油烟机未开，则有可能从燃气灶口释放出来的燃气，使得报警器报警并断开燃气管道，从而中断了燃气正常使用。 针对以上现有技术的缺陷，本系统拟设计一种家用燃气监控系统，该系统既能检测燃气泄漏，又能检测忘记关火并对其进行有效控制。此系统主要包括霍尔流量传感器、电磁阀、主控模块、电源模块、时间设置及复位模块、显示模块、继电器输出模块。 系统检测思路是：在煤气灶开火过程中，燃气管道里的燃气从“非流动”变成“流动”，控制主板可以通过霍尔流量传感器检测出燃气流量的变化，并开始定时（定时时间可通过旋钮控制），当定时时间到，控制主板关闭电磁阀，将燃气管道关闭，从而实现对燃气的安全控制。"]
["安徽建筑大学",201810878352,"关于网购时代快递带来的包装的污染与资源浪费的调查报告","创新训练项目","胥超","16210070137","3","陈朗力/16210070112,周龙大/16210010304","张燕","讲师",5000,610,"随着现代互联网和电子商务技术的迅速发展，网购逐渐成为了人们喜爱的一种购物方式，网购的方便性、快捷性、多选择性等优势使得网购在当今生活中占据人们越来越大的比重，在此大浪潮下，网购带动了现代快递业的快速发展。与此同时，快递包装使用的大量包裹也对环境造成了巨大的危害。国家邮政局的统计数据显示，2015年我国快递业务量突破200亿件。中国快递进入200亿件时代，行业迅猛发展的同时，带来的是快递包装物料的极大消耗，以及数以百亿计的快递包装垃圾。这些垃圾所带来的危害性远远比我们想象的要大，据相关数据显示，2015年全国快递业所使用的胶带总长度为169.85亿米，可以绕地球赤道425圈。国家邮政局发布的 《2016年邮政行业发展统计公报》显示2016年全年邮政行业业务总量高达7397.2亿元，同比增长45.7%。其中，快递业占比首次突破七成，达到 73.9%，快递服务企业2016年业务量完成312.8亿件。而目前，快递行业的现状是，这些已拆包的快递包装最终都会被丢弃，给环境带来巨大压力。 如何解决快递这个新兴产业带来的环境问题，是我们目前所要考虑的首要问题。要解决问题就必须知道问题的产生的原因，我们走访了合肥的数家大型的快递集散中心，并从中得知，现代快递服务流程主要由收寄，封装，运送，签收这四个部分组成，在《快递服务》中仅仅提到，“快件的封装形式有快递服务人员复制封装和寄件人自行封装两种。”由此，快递业的包装没有明确的行业标准，故而有很多企业为了降低成本而采用非可降解材料乃至有害材料，这种恶性竞争下，很多企业为了扩大自己的优势不惜粗暴包装，使用大量的包装材料反复包装来博得消费者的好感。 美国从上世纪90年代便开始关注绿色包装。为了提高企业回收包装的积极性，美国各州政府根据企业包装回收利用率的高低，适当免除企业相关的税收。同时，美国 还在《资源保护与回收利用法》中规定，“减少包装材料的消耗量，并对包装废弃物进行回收再利用”。国际上著名纸箱生产商利乐包、艾罗派克、唯绿包装、康美 包等已经建立了纸箱理事会，以促进纸箱在美国的循环利用. 目前，美国已在包装废弃物回收利用方面形成产业化运作，不仅改善了环境、提高了资源利用率，而且提供了大量就业机会。除了包装设计，在包装材料技术上一些美国企业也进行了积极探索，例如酒类包装物是用秸秆制成的，强度高，便于物流运输，而且环保。而德国通过立法立标强制回收，在法律法规中明确各方的责任，达到利于废物循环和追责。 相对而言，国内对于快递包装的回收利用工作还是显得不够重视，我国本来就是一个人口大国，庞大的人口基数带来的是巨大的网购交易量，因此国内的问题也更加严重。据统计，2017年双十一天猫单日交易量高达1682亿元，网络购物的繁荣带来了巨大的环境压力，规范网购行业，推行环保包装，加强包装回收势在必行。"]
["安徽建筑大学",201810878353,"基于触觉交互的无障碍灶具控制旋钮设计","创新训练项目","洪阳慧","16210050127","3","席俊玲/16210050104,吴安琪/16206040136","高娴","助教",5000,760,"为解决盲人因视觉缺失，在使用产品过程中造成认知障碍和操作不便而无法料理自身基本生活需求的问题，本项目将结合触觉，触觉设计，及相关理论与人体触觉感形成的生理机制，分析盲人的心理，行为特点，对家用灶具开火控制旋钮进行重新设计。在调节火候时，设计旋钮同步产生形状改变或纹理变化。利用盲人的触觉特性，当产品上的纹理或凸点等应集中于指球肌和指骨间肌所能接触的范围时，可建立盲人手部对物体的触觉感知和火候大小的直接联系，并合理利用材料触觉特性，有效地增强感官刺激，丰富其使用产品的材料语言，营造愉悦的触觉体验。"]
["安徽建筑大学",201810878354,"基于死亡教育的墓碑情感化设计创新","创新训练项目","闫文达","16210050206","2","常春洁/16210050120","马玉平、任陆军","副教授,未定职",5000,760,"为了体现生者对亡者的思念以及表达对逝者的美好期盼，消除死亡的恐怖感，切身体会祭祀人的心理情绪，本项目以枕头为形，结合西式矮墓碑，为生者与死者都创造出和谐统一的共处情景（图1）。现代中国的丧葬文化在西方文化的影响下已逐渐发生了变化，本项目为了顺应这一潮流且推进中国丧葬文化的发展与改良而开展。情感化设计聚焦于产品引发的用户情感体验和情感需求，并以最终创造出令人愉悦和内心感动的产品为目标，从而为用户创造充满美好情感体验和回忆的生活，本项目运用了情感化设计的理论，消除了生者与逝者之间强烈的隔离感。在国际上死亡教育逐渐兴起，对死亡的思考正在从理论家的书本走向社会大众，为了响应这一时代潮流，推动中国死亡教育的发展，开展本项目。"]
["安徽建筑大学",201810878355,"基于现有时钟的时间度量方法的视觉体验创新设计","创新训练项目","闫文达","16210050206","2","常春洁/16210050120","杨柳","未定职",5000,760,"观察到自钟表诞生以来，时针和分针之间的相互位置关系就未曾发生过改变，人们对时针分针之间的相互关系已经形成思维固化，为了突破该固化的思维，开展本项目-基于现有时钟的时间度量方法的视觉体验创新设计。如图1，时针和分针之间的位置关系和相互运动关系被彻底打破，大圆与小球组成了“分针”，连杆与小圆组成了“时针”，时针分针从共轴旋转运动的位置、运动关系，转变为时针依附于分针的转动，这一个设计，不仅突破了人们对钟表表盘的固有印象，而且创造出了更符合时针分针相互从属关系、数学联系的实际情况。独特的造型同时也符合当代物质极大丰富，个性化需求高涨的社会现象。突破既有的印象，消费者的精神也得到了满足。"]
["安徽建筑大学",201810878356,"基于无意识理论的雨衣结构功能创新设计","创新训练项目","应慧","16210050112","2","沈朝群/16210050136","高娴","助教",5000,760,"随着机动车和各种共享单车的普及发展，车用雨衣的实用性越来越被大众依赖，同时，它在使用过程中的各种优缺点也显露出来。因车用雨衣在骑行时易被刮起，不符合情感化设计原则，为了解决这一问题，提升人机交互中人的体验，我们依据无意识行为设计法则，结构创新的原则，利用积累雨水形成的重力，在车用雨衣边界处设计一个可积攒雨水的“口袋”。同时，“口袋”缝边的材料是反光性边条，能减少在黑暗环境中发生事故的频率，提高安全性能。本申请项目将车用雨衣进行结构创新，在雨衣的面料，款式，色彩，结构，功能，给人的心理体验等方面做研究和再设计。"]
["安徽建筑大学",201810878357,"基于无意识行为的文具结构功能创新设计","创新训练项目","魏贤瑶","16210050102","3","莫镇宁/16210050233,胡安宇/16210050222","高娴","助教",5000,760,"本项目是在通过对人们使用文具时的一些无意识行为进行研究后，针对活页本无法随意增添纸张的需求痛点，提出比较合理的解决方案。传统的活页本没有办法完全满足使用者的一些习惯，尤其是一些无意识行为。例如，使用者在某天某个地点用一张纸做了笔记，当他想把这张纸放进活页本时，就会遇到放置不整齐，容易掉，不方便等类似问题，本项目针对这一问题，对传统的活页本进行了结构创新，巧妙的解决了这一无意识的隐性需求。"]
["安徽建筑大学",201810878358,"饮料吸管的情感化设计创新","创新训练项目","魏贤瑶","16210050102","3","莫镇宁/16210050233,胡安宇/16210050222","杨薇薇","助教",5000,760,"本产品目的在于解决女性在涂口红类化妆用品的同时使用吸管导致颜色残留的问题。 本项目通过分析用户的习惯性使用动作，以及用户的使用情感来分析和优化物品使用的功能性，和用户的情感体验，从而得到最优的设计解决方案，并且符合绝大部分用户审美需求。"]
["安徽建筑大学",201810878359,"以分享为主题的瓶身贴纸创新设计","创新训练项目","苗华晨","15210050113","2","张子怡/15210050137","杨柳","未定职",5000,760,"在生活节奏越来越快的现代，瓶装水的消费已经变得越来越普遍。瓶装水的包装，尤其是瓶贴的设计，在提升商品品牌形象和拓宽商品发展空间的同时，更需要注意到消费者多样的情感需求。往往人们在分享水的同时，更希望在别人不碰到瓶口的情况下去完成分享。为此，本项目针对这个问题，对传统瓶贴的结构进行了再设计，将瓶贴的一部分作为可撕下的折叠水杯，用户通过将水倒入折叠水杯中，以一种更高雅的方式去分享水。而瓶贴的另一部分，依旧起到了传递商业价值的功能，在不改变瓶贴大小的前提下，最大限度地拓宽了它的功能和使用价值。"]
["安徽建筑大学",201810878360,"针对模拟集成电路性能参数的建模与优化","创新训练项目","周润生",16210020102,1,null,"李晶岑","助教",5000,760,"随着集成电路设计向系统集成的方向发展，落后的模拟集成电路设计自动化水平已成为制约数模混合系统发展的瓶颈。电路优化技术是实现模拟集成电路设计自动化的重要手段，而基于电路性能参数模型的电路优化更是这一技术发展的核心。现有的建模技术要么是以器件尺寸作为变量从而使电路优化深受初始点的影响，要么无法反映电路原理且与设计习惯不符从而无法得到大范围的推广应用。参数成品率(以下简称为成品率)的估计是否符合实际情况是成品率优化能够成功实现的基础，同时也是合理选择供应商或制造厂家的关键所在。成品率估计的核心问题是用尽量少的电路仿真次数最大可能的提高成品率估计的精度。当面对已剔除不合格品的截尾数据样本时，传统的成品率估计方法不再适用，因此如何识别截尾数据并快速准确地估计这一特殊条件下的成品率，是一个急待解决的问题。"]
["安徽建筑大学",201810878361,"幼师职业生存现状调查与研究——以安徽省为例","创新训练项目","宋玉","16211020112",5,"刘玉/16211020208,操婕/14211030109,高娟/14211030129,肖晨玥/16211020222","储叶青","讲师",5000,"840","本课题以幼师职业生存状态为出发点，以幼儿园教师和学校领导为调查对象，对安徽各地幼儿园进行问卷调查、个别访谈和实地考察，发现幼师在职业能力、职业认同感、人际关系及组织氛围、工作负荷及工作压力、薪资水平及福利待遇、职业规划等方面的生存现状，揭示幼师职业生存中存在的问题及影响因素，让幼师自身、学校管理者和社会都对幼师职业生存状态有个客观认识，并提出促进幼师专业成长的建议，为改善幼师生存状态提供参考，也为更加有效地进行幼师队伍建设提供依据。"]
["安徽建筑大学",201810878362,"合肥市共享单车管理问题研究","创新训练项目","朱贵华","15211030212",4,"王雪/15211030140,方秋怡/15211030110,赵安安/15211030223","黄佳豪","副教授",5000,630,"紧紧围绕共享单车管理问题这一主题，我们对单车企业、使用者、相关政府部门、社区为主体进行调查，了解共享单车的运行情况以及社会经济效益，找出共享单车管理存在的具体问题。采用文献法、问卷调查法、访谈法等多种研究方法获取第一手资料和第二手资料。采用定量和定性相结合的方法，以定量方法为主，从社会学角度出发，根据理论和现实两个维度，循序渐进，探究根源，寻找解决问题的方案。为合肥市单车企业以及政府交通管理部门、城市规划部门提供政策建议，应对策略。"]
["安徽建筑大学",201810878363,"安徽省普通本科院校学生考研动机问题研究","创新训练项目","鲍倩","15211030145",5,"张冬雪/15211030203,蔡李萍/15211030103,姚丽丽/15211030237,李蕴秋/17201080115","程家福","教授",5000,840,"近年来考研成为高校毕业生尤其是普通本科院校关注的热点问题，但在考研热潮中有很多普通本科院校学生并没有树立一个正确的“考研观”，只是盲目从众随大流，浪费时间和精力。我们在此背景下，采取实地调查和网络问卷调查等方式，深入了解安徽省普通本科院校学生考研的情况以及他们的考研动机，以此帮助来自社会最底层的考研基础差的农民工子弟，实现向上层社会流动的愿望，通过考研改变他们命运，为有志考研的同学提供信息，帮助他们树立正确的考研心态和学习目的"]
["安徽建筑大学",201810878364,"幼师人才开发服务","创新训练项目","彭志胜","16211020212",4,"纪阿康/16211020206,孙彤/16211020216,吴慧玲/16211020221","陈松林","教授",5000,630,"本项目主要利用“互联网+大数据+人力资源管理”开展人力资源服务，服务内容主要是幼师人才测评，幼师人才推荐，幼师人才培训三部分。以帮助幼师从业者（或有志从事幼儿教育）做出合理的人才测评，从而发现潜在人才和提高现有人才素质；向对幼师有需求的教育机构推荐合适人才，稳定幼师人才高素质，高数量的供给，帮助幼师从业人员和幼儿教育机构构建节省成本的渠道。"]
["安徽建筑大学",201810878365,"新时期中国社会保障面临的挑战及其路径探究","创新训练项目","吴寒青","16211030123",3,"王剑楠/16211030118,孙文秋/16211030115","王喆","讲师",5000,840,"目前我国虽然在积极推进社会保障体系的建设，然而，却少有直面研究社会保障制度发展路径的基本起点，这在事实上回避了对国家存在价值的追问。正是这一态度，导致我国的社会保障制度理论研究显得无力。社会保障制度的安排实施是以民为本的重要举措，却又把很多规范建设在“施恩”的计划财政的理念基础上。这意味着，我国的社会保障制度理论尚未脱离计划经济的典型思维方式。本论文将考虑中国的社会保障事业的本土化，发展的条件，面临的挑战以及一些可能的远景，并提出可信性建议。"]
["安徽建筑大学",201810878366," 合肥市家庭医生签约服务问题研究","创新训练项目","孟锦绣","15211030143",4,"马玲/15211030129,张志豪/16211030237,吴一凡/17210050233","黄佳豪","副教授",5000,630," 本项目主要以合肥市成年居民为研究对象，通过抽样调查部分社区居民和对家庭医生护理团队以及医疗机构的实地调查、访谈，深入了解合肥市家庭医生签约服务的现状，结合相关文献阅读，对国内外家庭医生服务模式和实施现状，以及国内外家庭医生发展过程中的经验教训进行分析总结，针对合肥市家庭医生服务过程中出现的问题，寻找解决对策，为今后家庭医生签约服务的发展壮大，实现基本医疗均等化提供参考。"]
["安徽建筑大学",201810878367,"农村老人文化生活改善策略研究-以F村为例","创新训练项目","胡昌运",16211030107,4,"张志豪/16211030237,张思宇/16211040134,高玉洁/16211040209","陈松林","副教授",5000,840,"近年来，随着我国城镇化快速发展，农村大批青壮年往城市谋生，农村地区人口大量流失，农村留守人口年龄结构呈两极分布，以老人和小孩为主，其中由于农村地区基础设施建设薄弱，加之农村地区老年人文化素质较低，农村留守老人文化生活比较单一，如何丰富农村老人文化生活，已经逐渐成为了一个急需解决的社会问题。"]
["安徽建筑大学",201810878368,"我国失能老人长期照护的模式研究","创新训练项目","王琪琳","15211030136",4,"王治倩/15211030232,袁潇/15211030231,宋倩/15211030133","孟昉,赵勇","副教授,副教授",5000,"630","本项目的主题为城市老人长期照护采用的模式研究，本项目主要运用定性分析法和文献研究法。通过对合肥市的三个社区中失能老人及其照顾照顾工作人员为调查对象，研究中国目前对于招料失能老人的三种重要模式，在本次项目中我们将对这三种模式进行客观分析，并且观察了解这三种模式在现实中遇到的困难和挑战，对此提出一些具有可操作性的建议，让失能老人们生活的更加便利和愉悦。"]