{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":1001,"n_cols":18,"rows_kept":1001,"flags":["formulas_cached_only"]}
["立项年份","省/直辖市","高校代码","高校名称","项目编号","项目名称","项目类型","项目负责人姓名","项目负责人学号","参与学生人数","项目其他成员信息","指导教师姓名","指导教师职称","财政拨款(元)","校拨(元)","总经费(元)","项目所属一级学科代码","项目简介(200字以内)"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878001","全国大学生结构设计竞赛模型的ansys数值模拟和优化设计","创新训练项目","陈鑫","15201120203",4,"杨瑞丰/15201070128,孙杰/16201010115，殷保国/16201010229","郝英奇","讲师",10000,10000,20000,560,"该作品旨在运用ansys等有限元计算软件数值模拟计算模型作品在赛题要求荷载下的内力，位移等效应，解决大学生结构设计竞赛中的计算书撰写的难题，指导参赛队员更好地进行结构选型和结构优化，达到竞赛作品“轻质高强”的要求。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878002","基于灰色神经网络在年降水量预测中的应用研究分析","创新训练项目","罗镇杰","16201090137",4,"王凯/14205140123,朱开/16201040142,李昭君/16203030137","李璐","讲师",10000,10000,20000,110,"本项目通过比较传统的灰色理论模型和BP神经网络模型在数据预测方面的优缺点，取长补短，建立新的基于灰色理论的BP神经网络预测模型。分别用这三种方法分别对合肥市年降水量进行预测，比较三种方法的残差，论证新模型的科学性，合理性。进一步探究新的灰色神经网络预测模型的固有缺陷和适用范围，找出“临界值”提出进一步的改进方案。根据前面研究工作的成果，将模型推广到其它领域。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878003","烧结煤矸石自保温空心砌块墙体优化设计研究","创新训练项目","庞康","15201010414",4,"程保全/14201010108,黄金/15206090131,董志勇/15206090108","翟红侠","讲师",10000,10000,20000,560,"煤矸石是煤层中及周围渗有的可燃性物质的岩石，是煤矿开采过程中的废弃材料。多年来，由于全国地下煤矿大量开采，滞留在地面的煤矸石堆积如山，既占用大量的农田土地，有污染周围环境。然而煤矸石具有较好的性能，在制备建筑材料过程中可以既作原料又作燃料，且燃烧后具有活性，以煤矸石为原料生产烧结自保温空心砌块，可提高砖块整体性能。墙体的保温隔热是建筑节能主要工作之一，国家颁布的建筑节能标准提出节能65%的要求，热工性能良好的墙体材料需求很大。为最大条件提升烧结煤矸石自保温空心砌块的性能，本项目对煤矸石自保温砌块模型进行优化设计，对砌块的块型、孔结构进行优化研究，进而改善其热工、力学性能。通过设计合理的孔型结构，采用有限元的分析方法，用ANSYS软件对砌块的块型、孔结构进行热工，力学性能方面的优化分析。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878004","一种施工用快速检测土壤含水量机械设备","创新训练项目","张皖骏",14203030143,4,"凌志炜/15207030110,刘子旭/15207030111,叶正/15207030131","李大华","教授",10000,10000,20000,560,"本作品撰写目的在于设计出一种施工用快速检测土壤含水量机械设备，这个设备可以快速检测不同地方含水量数值，同时容易携带，对于很多不同种类的土质土壤结构都能保证含水量数值的准确性，同时这套设备价格便宜，易于维修维护，适合大中小不同类型工地施工公司使用。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878005","合肥地铁1号线火灾烟气蔓延与人员安全疏散仿真模拟计算研究","创新训练项目","张震","15201040137",3,"徐宏达/15201040129,徐志荣/16201040128","代长青","讲师",10000,10000,20000,620,"本项目通过FDS火灾烟气模拟软件和Pathfinder人员疏散模拟软件相结合，将以合肥市合肥南站地铁站为研究对象，针对发生火灾情况下合肥南站地铁人员疏散的实际情况，以试验对象作为初始条件和边界条件，进行标准场景下的计算机仿真模拟，计算合肥南站地铁内部人员安全疏散所需时间，结合人员疏散经验公式，将前两者结果与合肥南站地铁建筑消防安全设计要求进行比较，寻找影响城市地铁人员安全疏散的影响因素，提出地铁人员安全高效疏散新模式。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878006","点支式玻璃幕墙在强风作用下的安全稳定性研究","创新训练项目","蔡迪烽","15201040144",4,"吴盼盼/14201040119,陈健/16201040101,魏珊/16201040121","肖峻峰,杨自友","副教授,副教授",10000,10000,20000,620,"玻璃幕墙如今被高楼大厦广泛应用，但是其在强风作用下十分脆弱，极易发生破裂。玻璃幕墙一旦破裂不但会造成财产损失，还可能造成人员伤害。本项目利用ANSYS软件比较点支式玻璃幕墙不同支撑点位置、孔径大小以及玻璃厚度下所能承载的最大风荷载来确定安全稳定性最佳的设计参数，以期对未来的点支式玻璃幕墙安装设计提供一定参考。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878007","排水性沥青路面空隙率的优化研究","创新训练项目","束裕","15201080221",4,"朱博文/15201080140,潘延弢/15201080217,王雨琦/15201080227","韦璐","副教授",10000,10000,20000,580,"采用有限元理论和ANSYS软件对交通荷载的压密情况进行模拟、试验和数值模拟，同时结合控制变量和二分法等思想，对导致空隙堵塞的主要原因进行确定，逐步优化，最后得出排水性透水路面合理的空隙率范围。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878008","附壁风筒结构参数对隧道通风除尘效果影响的模拟研究","创新训练项目","刘衍宇","15201040149",4,"韩婕/15201040208,戴程呈/16201040105,黄金东/16201040205","卢平","教授",10000,10000,20000,620,"附壁风筒可实现隧道旋流通风除尘。为提高除尘效率，利用计算流体力学软件FLUENT，建立附壁风筒通风模型，优化附壁风筒条缝出风口间距和条缝出风口大小，提高隧道工作面粉尘捕集效率，降低工作面粉尘浓度，保障人员卫生安全。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878009","常见阻燃剂抑制煤氧化自燃的动力学基础研究","创新训练项目","刘艺伦","15201040141",4,"孔婕/15201040113,蔡迪烽/15201040144,潘雪婷/16204090322","肖峻峰","副教授",10000,10000,20000,620,"为了评价常见阻燃剂抑制煤自然发火的实际效果，本项目利用热重分析仪，对掺入常见阻燃剂（如：NH4Cl、CaCl2、有机磷、氮-磷系等）的煤样进行不同氛围、不同升温速率热重实验，运用不同数学分析方法计算动力学参数。计算结果为研究煤氧化自燃的影响因素，阻燃剂阻燃作用机理提供基础依据。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878010","论证海绵城市建设中利用地下水存储的利弊","创新训练项目","田甜","15210030143",4,"田甜/15210030143,汤华爵/15210030144,徐静/15201120125,仇宇文/15201120139","张炳峰","讲师",10000,10000,20000,560,"对于海绵城市建设中使用地下水的利弊分析,并且对于弊端做出相应的解决方案通过.我们研究利用地下水存储建设海绵城市的城市,针对这些城市的地下水深度情况以及地面上水位的变化和对人类生活环境的影响来判断这种建设海绵城市的做法是否合适,并对此提出解决方案,进行室内试验,预期得到具体而有效的措施，然后申请进行缓慢但大力持久的推广,使得人类生存环境在海绵城市建设下获得长久的改善。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878011","不同配合比的改性脱硫石膏替代水泥对混凝土早期强度的影响研究","创新训练项目","侯荣程","15201010224",4,"荣隽锋/14203090131，万志16201010313，王军，16201010414","刘自力","讲师",10000,10000,20000,560,"通过加入减水剂（聚羧酸）和缓凝剂（QWP-40——大分子缓凝剂）对脱硫石膏进行改性，通过以不同配合比改性的脱硫石膏完全替代水泥制作的混凝土的抗压强度对比试验，找出使石膏基混凝土具有较高早期强度的改性脱硫石膏的最优配合比。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878012","膨胀石墨/泡沫石墨/石蜡复合相变材料的制备及其储热性能的研究","创新训练项目","汪玉配","15201090238",4,"邵昀琦/15201090217,张乐/15201070227,笪艺/15201090204","王芳","副教授",10000,10000,20000,823,"为了能提高路面对温度变化的适应能力，基于相变理论,用无机固-固相变材料为相变储热物质,通过熔融共混法研制出一种适用于沥青路芳的复合相变材料，利用DSC 测试出各组复合相变蓄热材料的热物性参数，从而优选出最佳配方比的复合相变储能材料。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878013","一种粘性土龟裂实验装置","创新训练项目","张文娜","15201120232",3,"靳保路/15201070208,卜德峰/14201080125,马奎/14201070204","施国栋","讲师",10000,10000,20000,535,"本科技发明是施国栋老师指导的2013年国家级大学生创新创业项目《合肥地区粘性土龟裂的发展规律及机理初探》、2014年《基于分型理论的土体龟裂网络量化分析》以及2015年《不同材料的掺入对粘性土龟裂发展的影响》的基础上进行的。前几次项目普遍反应龟裂实验存在一些困难。故此次作品就是基于上述三次实验，设计一种粘性土龟裂实验装置。当温度控制在一定范围内，加大空气流速，土体在烘干及龟裂过程中使用成一定角度的多个热吹风装置。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878014","冲击荷载作用下节理倾角对裂隙岩体力学特性的影响研究","创新训练项目","周晓黠","15201120244",3,"张文娜/15201120232,周莹/15201120229,钱小楠/15201120143","刘洋","讲师",10000,10000,20000,560,"裂隙岩体动力学特性研究是岩石力学研究领域的热点问题之一，目前，国内外尚缺乏对该问题的深入研究和全面分析。在广泛搜集和深入研究国内外相关资料的基础上，依据模型实验方法制备不同节理倾角的裂隙试样，并采用SHPB实验装置开展冲击实验，系统研究节理角度对应力波传播的影响；探究不同倾角的裂隙岩石破坏形态与冲击速度的相关性规律；获取冲击荷载条件下节理倾角对岩体的动态特性影响规律，为指导复杂环境下岩土工程施工和维护提供科学依据。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878015","茶叶中拟除虫菊酯类农药降解生命周期研究","创新训练项目","蔡明珠","15206030201","4","蒲月月/15206030122,沈芝龙/15206030120,曹子健/15206030145","冯绍杰","教授",10000,10000,20000,"150","目的：本研究目的是通过了解与分析茶叶中主要使用的农药拟除虫菊酯类农药的降解生命周期,为农药用量及方法提供科学依据。\n基本思路：选择一种市面上常见的绿茶，通过实地考察或者在实验室条件下对其喷洒相应农药，定期对其农药残留进行检测，得到农药残留的降解生命周期，对得到的结果进行分析和评价。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878016","水相共溶剂促进Suzuki偶联反应研究","创新训练项目","王致远","15206040224","4","刘征/15206040212,刘洋/15206040210,杨宇新/15206040238","金杰","教授",10000,10000,20000,"150"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878017","不同胺盐辅助微波可控合成YVO4：Eu3+纳米晶及其发光性能","创新训练项目","范文同","15206090118","4","葛政/15206090114,朱正洁/15206090429,宋立凡/15206090444","丁益","教授",10000,10000,20000,"430","YVO4：Eu3+ 是20世纪60年代发展起来的一种高效红色荧光粉，广泛应用于阴极射线管、高压泵及X射线增感屏。因此，YVO4：Eu3+的制备和改性一直受到人们的关注。YVO4晶体作为一种优异的双折射光学材料和性能良好的基质材料。其制备与表征引起了研究人员广泛的关注。相比现有的固相法、水热法、沉淀法和溶胶凝胶等方法,微波辐射法的优势在于方法简单、快速合成,并且材料的颗粒粒径均一、非常小而分布窄。本次实验采用微波辐射法合成纳米晶。发光材料的性能主要与粒子形貌、粒径和粒度分布等因素有关。考虑到NH4Cl在实验中助剂的作用，尝试用不同铵盐辅助微波可控合成YVO4:Eu3+纳米晶，使用控制变量法，得到不同组产品，并对其发光性能进行对比研究。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878018","热敏变色材料的制备及其在电力工业上的应用","创新训练项目","陈苗","15206090103","4","诸杰/14206090103,罗资琦/15206090134,郝运/15206090126","徐文总","教授",10000,10000,20000,"430","利用高分子热敏变色材料的遇热变色特性制造熔断器绝缘护罩。该产品能有效地防止原来裸露在外的电力设备接线端头，由于各种原因损坏电力设备的停电事故和触电人身伤亡事故，从而避免由此带来巨大经济损失，是国家电力公司推广应用绝缘安全防护产品。一般的熔断器绝缘护罩虽然能够防止电力设备的停电事故和触电人身伤亡事故，但是它不能给予电力人员以警示作用，不能从根本上防止电力设备的停电事故和触电人身伤亡事故的发生。将可逆热敏变色化合物应用到熔断器绝缘护罩中，可以制成可逆热敏变色熔断器绝缘护罩。这种可逆热敏变色熔断器绝缘防护套，应用于电力设备接线端头配用的绝缘安全防护产品时，可以预警接头处温度的升高，提醒电力维修人员及时检查电力设备出现的问题，从根本上防止原来裸露在外的电力设备接线端头由于各种原因造成接触不良而导致的停电事故和触电人身伤亡事故。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878019","基于煤矸石为骨料制备多功能混凝土试验研究","创新训练项目","黄金","15206090131","4","范振涛/15206090119,胡守奎/15206090124,庞康/15201010414","翟红侠","教授",10000,10000,20000,"430","项目研究的目的：煤矸石是在采煤行业中不可避免的伴随产生的一种固体废弃物，并且在我国的产量逐年递增，已堆积如山。煤矸石无论是对社会还是生态环境都带来了严重的负面影响，如果不加以控制，将会占用大量的良田且污染环境。本研究内容将煤矸石进行改性，作为目前紧缺的混凝土中粗、细骨料，既解决目前粗、细骨料材料价格高的问题，还可以处理大量的固体废弃物，保护环境，也将带来经济效益。 主要研究内容：对煤矸石进行严格筛分，剔除片状和针状的煤矸石，同时也对煤矸石含煤量进行检测，选用含煤量小于20％的煤矸石作为骨料。 通过对煤矸石筛分、破碎加工成粗细骨料，采用不同烧结温度，以不同掺量的煤矸石粗细骨料替代天然粗细骨料制备煤矸石多功能混凝土。通过分析煤矸石粗细骨料粒径、级配及物理力学性能，研究配制多功能混凝土的物理力学性能和热工性能，得到以煤矸石为粗细骨料配制的多功能混凝土的最优掺量，为煤矸石的利用提供参考。研究烧结煤矸石活性产物，作为粗细骨料与水泥基一定的配比得到多孔性轻质混凝土，用煤矸石作为粗细骨料制备的混凝土与普通混凝土进行对比，对其物理性能、力学性能、耐久性和热工性能试验研究，形成系统的完善的高性能煤矸石多功能混凝土配合比设计方法，为高性能煤矸石在我国工程建设中大规模应用提供基础。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878020","钨酸铋多级微钠结构的制备和性能","创新训练项目","周靖远","15206030130","5","吴逸天/15206030136,刘杰/15206030131,丁超/15206030143,伍兆苏/12206030311","胡寒梅","教授",10000,10000,20000,"150","与传统的光催化剂相比,钨酸铋Bi2WO4光催化剂是一类重要的催化模型材料，在可见光下催化降解有机污染物具有独特的优势，用于环境污染物的处理己成为近年来国内外研究的热点之一。通过化学水热合成路径，制备出具有多级结构的Bi2WO4纳米材料。对Bi2WO4纳米材料进行结构表征，从晶体的内部结构以及反应的热力学和动力学角度分析所制备的Bi2WO4微纳结构的生长过程，提出其生长机理，并评价结构与性能的关系。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878021","低温化学浴法制备氧化镍电致变色薄膜","创新训练项目","万杰","15206090311","4","秦顺顺/14206090247,陈浩/14206090212,夏天辰/14206090233","徐海燕","副教授",10000,10000,20000,"430","目的：NiO是一种宽禁带（3.6～4.0eV）半导体材料，具有优良的气敏、热敏、催化和电致变色等特性，在传感器、催化剂和电致变色器件等方面具有广阔的应用前景。NiO薄膜作为阳极致色材料，具有较大的着色漂白/变色范围、良好的循环寿命、大容量的离子储存能力，原料丰富，价格适宜，是近年来重点研究的电致变色材料。因此，本项目拟在衬底上制备NiO薄膜，以解决响应时间和离子存储能力问题，并研究薄膜制备工艺对NiO性能的影响。主要内容：研究拟采用低温化学浴法制备NiO薄膜，探索制备工艺参数对薄膜的结构、组成及形貌的影响规律，评价NiO薄膜的电致变色性能。  "]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878022","Mn3O4基温敏陶瓷的制备与性能研究","创新训练项目","钱尼燕","15206090225","4","唐惠玲/15206090228,石青/15206090246,刘柄辰/15206090102","李栋才","副教授",10000,10000,20000,"430","本项目研究Mn3O4基温敏陶瓷的制备目的在于采用创新理论以独特的Mn3O4基体系作为研究对象，用低温固相反应法制备Mn3O4负温度系数热敏电阻材料粉体，经过多次称量，混料，研磨，预烧，研磨，再预烧以提高陶瓷样品的密度，提高NTC热敏电阻材料的稳定性。控制煅烧、球磨等条件后得到所需的负温度系数热敏电阻材料粉体以及陶瓷样品，研究并讨论Mn3O4基NTC温敏陶瓷粉体烧结行为、陶瓷结构和电性能的影响。  NTC陶瓷元件的制备是从最初的粉体原料的制备开始的。制备粉体最简单的方法就是将直接购买工业产品机械粉碎，如气流粉碎、球磨等，以获得所需粒度。  此外，还可以采用固相反应法、气相法(如气相沉积法)、液相法(如共沉淀法、电解法)制备粉体材料。所制得的粉体材料应具有颗粒度小、纯度较高、流动性良好等特点。本项目正是研究低温固相法制备Mn3O4基温敏陶瓷。利用Mn3O4具有的独特性能制备出新工艺陶瓷。  而NTC热敏电阻的制备工艺与一般的电子陶瓷的制备工艺相似，包括以下几个工艺过程:制粉→造粒→成型→烧结→上电极→调阻→敏化→封装→老化性能测试。制粉是NTC热敏电阻制备的第一道工序，常用的制粉方法有固相反应、化学共沉淀法、硝酸盐热分解及溶胶,、凝胶法等。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878023","氢氧化镁-DGT对Cr原位监测研究","创新训练项目","熊道玉","15206090436","4","石樊帆/14206090102,唐维建/14206090134,王运涛/14206090117","谢发之","教授",10000,10000,20000,"150","研究目的：水和土壤中,铬主要以三价和六价形式存在,相比于三价铬,六价铬毒性更高并且迁移性更强,它们之间易受pH、光照、O2等作用发生化学转换,因而,我们用含有氢氧化镁的聚丙烯酰胺凝胶膜作为DGT的结合相原位监测六价铬,以帮助我们理解铬在生态系统中的生物地球化学过程。 研究内容：本课题采用固体结合相的DGT装置对环境中的铬进行原位监测。该DGT装置包括DGT外壳及内部三层膜（结合膜、扩散膜和滤膜）。采用含有氢氧化镁的聚丙烯酰胺凝胶膜作为DGT技术的结合膜，探讨了初始浓度、放置时间、温度、pH以及离子强度对组装后DGT吸附性能的影响。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878024","g-C3N4/BiOBr光催化剂的制备及性能研究","创新训练项目","李汉唐","15206030214","4","江帆/15206030213,张德方/15206030231,张承皓/15206030244","张峰君","副教授",10000,10000,20000,"150","当今人类生活环境受到日益严重的污染，保护和净化环境已经成为全世界关注的重要问题之一。在各种环境污染中，化学污染是一种最主要、最普遍的污染，严重威胁到人类生存的水资源、土壤、和大气环境。因而，合理处理生活和工业生产中产生的化学污染物成为保护环境的重中之重。因此，开发高效、低成本、低能耗、绿色环保的污染治理技术成为科学家们研究的重要方向。   本论文采用溶剂热法，利用g-C3N4为载体载体，以Bi(NO3)3·5H2O为铋源，分别以CTAB和KBr为溴源，制备出g-C3N4/BiOBr功能复合材料。通过改变反应物配比、反应温度、溴源和溶液体系等，研究制备条件其对功能复合材料结构和形貌的影响。并应用XRD，SEM，TEM，DRS以及BET对复合材料组成和结构进行表征。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878025","一种可断链ABA三嵌段聚合物的合成及其金纳米粒子的组装","创新训练项目","张龙","14206090130","4","周祥/14206090225,宋京航/14206090308,梁陈静/14206090423","张璟焱","副教授",10000,10000,20000,"430","本作品拟利用聚合物胶束作为模板，以稳定的硫-金化学键的生成为诱导因素，实现金纳米粒子在胶束内核或者外壳上的致密有序堆积。首先利用可控自由基聚合制备出一种不同嵌段间有二硫键连接的可断链的三嵌段聚合物。将其通过共溶剂过渡制成胶束溶液，接着制备小尺寸的水溶性的金纳米粒子，其经过扩散作用进入到胶束的核壳界面，利用二硫键的断裂和硫-金键的形成制备出一层致密的金纳米层。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878026","纳米铜铁双金属复合材料制备及其在水污染治理中应用研究","创新训练项目","黄家俊","15206030212","4","邓盛华/15206030108,朱建鹏/15206030235,陈於鹏/15206030106","赵东林","教授",10000,10000,20000,"150","研究目的：零价铁-渗滤反应墙技术作为渗滤反应墙技术的一个重要分支，在许多国家和地下水污染处理的众多方面，得到了研究和发展。我国学者也研究了以零价铁为代表的活性渗滤反应墙技术，双金属或多金属系统成为近年来研究的热点。通过化学沉淀、电镀等方法，在零价铁表面负载另一种或多种还原电位高的金属(如Cu、Ni、Pd、Pt、Ag等)后，形成的体系称为零价铁双金属或多金属系统。该体系能够加快零价铁腐蚀速率，提高零价铁的反应活性。特别在环境治理等方面应用报道日益增多。 主要研究内容：（1）制备纳米铜铁双金属复合材料，并对该材料进行物理、化学特性的表征。（2）利用该材料高的比表面积、层状结构等特点，采取宏观静态吸附法研究该材料对水中污染物的吸附性能，为水中污染物的高效去除提供新思路。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878027","层层组装法制备ZIF_x005F_x001f_-8固定相及其在毛细管色谱分离上的应用","创新训练项目","张悦","16206030237","4","剧芳/16206030210,伍晴/16206030134,张志远/16206030238","瞿其曙","教授",10000,10000,20000,"150","金属-有机骨架结构材料（MOFs）由于巨大的表面积，被广泛用于气体吸附材料，在色谱分离领域也备受关注。但作为色谱固定相，它们存在机械稳定性差和无法制备得到球形颗粒等缺点。为了解决这些问题，本研究拟首先选择合适的反应体系，将硫酸锌和配体2-甲基咪唑分散在溶剂中后注入到毛细管，使该混合溶液在毛细管中反应生成反应所需的金属-有机骨架产物ZIF-8，然后运用层层组装法控制修饰层ZIF-8的厚度，最后才用毛细管电色谱分离模式评估获得的内壁修饰固定相的分离能力。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878028","高性能全珊瑚骨料混凝土的制备及性能研究","创新训练项目","赵倩","15206090408","4","蒋雪平/14206090138,吴长建/14206090246,陈真/13206090306","王爱国","副教授",10000,10000,20000,"430","高性能珊瑚骨料混凝土的研发已成为远洋岛礁工程建设的重要课题。利用岛礁中珊瑚礁制备粗细集料，就地取材配制珊瑚骨料混凝土，对于海岛军民及民用工程建设具有极其重要的意义。不仅可以缩短工期、节约陆地资源、降低工程造价，对国防建设也有重大作用。目前，采用传统方法设计制备的水泥基珊瑚混凝土，易出现抗蚀差、收缩大和强度不足等问题。本项目针对严酷岛礁环境，运用高性能混凝土理论，将全珊瑚混凝土的水胶比降到0.25以下，同时大量掺加矿渣、粉煤灰等矿物掺合料和纤维等增强材料，研发强度等级C50以上、耐久性与C50普通砂石混凝土相当的高性能全珊瑚骨料混凝土。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878029","自保温砌块的最优化设计与模拟","创新训练项目","李一鸣","14206090431","4","李帅/14206090401,王俊鹏/14206090334,严家辉/14206090419","李萍、朱绍锋","讲师、教授",10000,10000,20000,"480","目的：自保温砌块具有节能、节土、利废、环保、劳动生产率较高等优点，是我国墙体改革重点推广的新型建筑材料之一。随着我国节能减排国策的实施，建筑节能已得到研究者们的高度重视．我国已颁布了与节能相关的规范和标准，对建筑节提出了明确要求，国家及各省市的建筑节能规范已将自保温砌块作为节能墙体的重要类型。研究内容：通过系统分析影响保温砌块传热性能因素：孔型、孔分布等，结合自保温砌块的应用，设计出性能优异的砌块，应用软件模拟出保温砌块的工程应用情况，从而优化设计得到有实用工程价值的自保温砌块。本课题还在优化自保温块型的过程中，系统分析了孔洞率、孔型、孔排布等多个影响砌块热工性能的因素；其次拟利用MATLAB/ANSYS有限元分析软件，模拟所设计砌块的温度场。充分结合实际工程应用环境，有效利用了软件的灵活多变性，最终设计出热工性能最优化的自保温砌块。申请理由"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878030","铝酸盐基蓝色荧光粉的制备与改性","创新训练项目","王廷廷","15207030119","2","高婷婷/15207030206","解文杰","副教授",10000,10000,20000,"416","随着LED灯的广泛使用，用荧光体转换的方法制备白光LED占据着市场应用和科学研究的主流。然而，这种方法生产的白光LED总体来说，存在显色指数不高、色温较高、光效较低等主要缺点。因而高性能蓝色荧光粉的研制在白光LED技术中起到非常重要的作用。目前蓝色荧光粉的探索应用正处在发展过程中，因此本次撰写作品的目的：克服蓝色荧光粉本身的缺点，找到易于实现工业化生产铝酸盐（蓝色）荧光粉的制备方法，进行性能的研究与改进。预备先制备出铝酸盐基蓝色荧光粉，再探索其特性。了解到铝酸盐蓝色荧光粉抗热稳定性差，在实际应用中会出现严重的劣化现象，尤其会随LED器件温度的升高，还会出现色漂移，我们在实验中采用添加助熔剂的方法，对铝酸盐基蓝色荧光粉的性能进行改进，改变样品的形貌，提高样品的发光强度。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878031","聚苯胺修饰碳糊电极检测水中铜离子的研究","创新训练项目","王锐","14206030232","4","马铭泽/14206030229,孙思颖/14206030242,查国金/14206030146","陈少华","副教授",10000,10000,20000,"150","本项目研究制备聚苯胺的方法，并对样品进行XRD,SEM等多种分析，确定聚苯胺的最佳合成路线，并以此制备聚苯胺修饰的碳糊电极，构建电化学传感器，研究水中铜离子在电极上的电化学行为，并研究循环伏安法检测水中铜离子的各种因素，确定检测的最佳条件，并将检测结果与传统检测方法进行比较，初步探讨检测的机理，为下步实际应用中改进和优化检测参数打下基础。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878032","电聚合制备丙撑二氧噻吩-吲哚共聚物多色电致变色薄膜","创新训练项目","范良捷","15206090117","4","高亮/15206090122,陈鑫亮/15206090104,郭亮/15206090125","陈晓明","副教授",10000,10000,20000,"430","材料在交替的高低或正负外电场的作用下，通过注入或抽取电荷（离子或电子）发生氧化还原反应，从而在低透射率的着色态和高透射率的消色态之间发生可逆变化的一种特殊现象称为电致变色，在外观上则表现为颜色及透明度的可逆变化。多色电致变色材料是指材料在外加电压下具有多重氧化还原状态且其颜色或透明度能够可逆变化，其研发对于在电致变色显示等应用领域实现单一材料显示多种颜色，从而达到节能降耗具有重要的基础研究意义和广阔的应用前景。项目拟利用丙撑二氧噻吩与稠环芳烃吲哚的电化学共聚合，将丙撑二氧噻吩氧化态的高透明性与稠环芳烃的多环稠合共轭性质结合起来，在共轭聚合物主链中同时引入噻吩和吲哚两种生色团，从而合成具有多重氧化还原状态且在不同颜色间能够可逆变化的新型电致变色材料。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878033","提高水性聚氨酯胶膜热性能的研究","创新训练项目","陆文慧","15206040211","4","陈茜华/15206040225,潘慧/15206040215,季文/15206040205","陈广美","教授",10000,10000,20000,"430","水性聚氨酯是指聚氨酯溶解于水或分散于水中形成的一种聚氨酯树脂，由于其耐磨性、柔韧性、耐低温性、耐疲劳性和黏附力等性能优异，在织物、建筑、汽车等行业中占有重要地位。现阶段水性聚氨酯应用中还存在一些不足，如耐水性差、力学性能不高、热稳定性差等缺点，使用时受到限制，影响了水性聚氨酯的进一步发展。近年来，随着水性聚氨酯的应用越来越广泛，对其性能的要求也愈来愈苛刻。制备水性聚氨酯乳液常采用石化产品生产聚酯多元醇、聚醚多元醇以及聚丁二烯二醇，但石化资源不可再生，人们将研究方向转到生物可再生材料上来，由松香提取物和富马酸反应得到富马海松酸，就是其中之一，把它加入到水性聚氨酯中，可以提高水性聚氨酯的耐热性、耐水性，力学性能等，但这方面的研究不多，本申请项目拟采用有机硅改性富马海松酸，制备水性聚氨酯，进一步提高水性聚氨酯胶膜的力学和热性能。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878034","Cu2ZnSnS4/聚苯胺纳米复合物的制备及光催化性能研究","创新训练项目","许子轩","15206030233",3,"周小雨/15206030234，丁娜/15206030207","王秀芳","副教授",10000,10000,20000,"150","能源和环境问题的日益引起人们的关注，太阳能-化学能转化方面的研究越来越受到重视。本作品为了克服Cu2ZnSnS4在光催化方面的一些缺陷，利用水热、溶剂热、原位合成等方法制备Cu2ZnSnS4/聚苯胺Cu2ZnSnS4/PANI）纳米复合物，作为可见光催化剂催化降解水中的有机污染物。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878035","桂花的储存与精油提取技术研究","创新训练项目","汪谢庚","15206090231",3,"李想/15206090212,刘芳印/16206090232，","李真","教授",10000,10000,20000,805,"项目以桂花为主要原料，研究桂花的香气物质的挥发特性，盛产期与花期的关系，探索储存的方法。在此基础上探索不同提取方法对桂花精油的产量或品质的影响。找到最优的生产桂花精油的最优方法。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878036","点击化学法合成热塑性聚氨酯弹性体","创新训练项目","余守宁","16206090426",5,"闫俊虎/16206090417,刘子轩/16206090237,赵亚光/16206090214,薛梦晗/162060920207","覃忠琼","讲师",10000,10000,20000,430,"本课题以Ugi 反应制备具有热塑性的聚氨酯弹性体。改变所采用的异腈酸酯的种类，寻找毒性较低的反应底物，为热塑性聚氨酯的工业化提供基础数据。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878037","三聚氰氨改性聚氨酯制备与阻燃性能研究","创新训练项目","黄盼弟","15206090247","4","蒋鹏/15206090201,罗翔/15206090235,杨绍文/16206090421","刘瑾","教授",10000,10000,20000,"150","聚氨酯的应用广泛，可通过其结构调控，能作为塑料、纤维和弹性体等使用，尤其在装配式建筑、建筑节能、日用家居、汽车制造等领域得到广泛应用。但由于其易燃的缺点，限制其更多的应用拓展。项目以三聚氰胺为起始剂制备阻燃聚醚多元醇软段，以其为软段与异氰酸酯反应，经扩链反应，制备主链含三聚氰胺基官能团的高性能阻燃性聚氨酯。项目研究成果将对聚氨酯的应用技术发展具有重要意义。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878038","i易特app创业计划","创业训练项目","张恩东","15201120240",5,"胡旭阳/14201040125,叶伟/14201040232,王陈书略/14205150306,曹栋栋/14201040120","孙光灵","讲师",10000,10000,20000,520," i易特app是一款主要针对大学生的手机应用，与“爱eat”谐音，具有三个主要功能，卖、学、吃。其中“卖”这个板块的作用是同学间买卖家乡货；大学生们来自不同的地方，一些乡下同学家中具有品质优良的特产（如砀山梨、长丰草莓等），可以通过此平台向同校同学销售。“学”这个功能也与大学生息息相关，作为一个学习交流论坛，同学们可以在此交流学习心得，而此板块的核心是“学霸保险”即学生可以在此设立目标并投递一定金额的保险，如果达成目标，我们将会返还保金并给予一定的奖励。这将极大的鼓舞学生的学习热情。“吃”的板块打破传统的“餐厅-送餐员-消费者”模式，在寝室的同学可以发布一定的悬赏金额，让在小吃街的同学帮忙带饭，这一功能迎合了当代大学生的生活习惯。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878039","天天学车-互联网学车平台","创业训练项目","孙虎","14201040116",3,"胡灵芸/14201040144,黄锐/15203100104","王涛","高级工程师",10000,10000,20000,520,"我们有自己的驾考培训基地，能体会到大学生驾考培训中的困难，在努力提升服务水平之外着手开发平台，期望可以更好的为学员服务。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878040","基于遥感技术的安徽湿地时间序列变化研究","创新训练项目","李全增","15203130233",4,"吴凡/15203130218,梁运/15203130109,赵本生/15203130130","陈广洲","教授",10000,10000,20000,"610","由于城市规模的扩大，工厂生产的污染排放，大量的湿地失去了原有的生态属性甚至消失。直到近几十年来，人类倡导生态保护，使用可重复、可重复再利用的资源，人们才认识到湿地这一自然资源的重要性。运用遥感技术能更好的实时监测湿地及周边环境的变化，而通过这些监测数据，我们能制定更好的方案并在不损害生态环境的前提下，充分利用本省的湿地生态资源，提高经济发展。 遥感技术作为一项核心技术在湿地面积调查上的利用，起着至关重要的作用，相对传统的调查方法它成本更低、效率更高、周期更短等优势，为实时湿地面积的变更提供了准确的数据和坚实的技术保障。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878041","基于多源卫星数据的城市大气环境遥感研究","创新训练项目","杨婉清","15203110224",4,"高娟/15203110110,刘婧楠/15203110140,周月凌/15203110221","赵强","副教授",10000,10000,20000,"170","近年来，我国工业迅猛发展，城市化进程大大加快，由此带来诸多环境问题，城市大气污染逐渐成为制约城市可持续发展的关键因素。虽然最近十年我国注重清洁生产，污染排放强度逐渐降低，但是大气污染仍是我国面临的最严峻挑战之一。由于受到监测站点分布和监测费用的影响，大气污染的常规监测难以获得大范围、长时序的大气污染信息，遥感数据以其宏观性、经济性、实时性等特点，可以大范围地对大气污染情况进行动态监测。 本项目针对以上问题，建立基于国产风云系列卫星、美国超光谱红外卫星Atmospheric Infrared Sounder（AIRS）以及中分辨率对地观测卫星Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer（MODIS）的多源卫星数据的城市大气环境物理特性协同遥感反演模型，在我省典型城市地区遥感反演大气环境物理参数，表征城市大气环境物理特性和时空分布，改进区域模式，提高大气污染预报水平,制定城市大气环境污染防控措施。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878042","微电解+A/O-MBR工艺处理电镀废水的效能及机理","创新训练项目","陈晨","15203090306",4,"王宗圣/15203090225,程关健/15203030136,占昌丽/14211030232","凌琪","教授",10000,10000,20000,"560","1 研究的目的 运用新型的微电解+A/O-MBR工艺，针对电镀废水的不同类型和特定的废水处理要求，设计建造具有工艺先进、设备可靠、运行高效等特点的膜法电镀废水深度处理工艺，不断突破电镀工业废水处理工艺的关键技术，实现电镀废水的净化水排放、优质水回用、高价值物质回收的清洁生产。 我们通过参与教师的科研课题，了解更多专业知识，培养专业素养，在实验中探索新型微电解+A/O－MBR工艺处理电镀废水的机理和效能，旨在为电镀废水处理提供实验依据。 2 主要研究内容 本课题采用微电解+A/O－MBR工艺的模拟装置处理电镀废水。通过对工艺进出水中镍、铬等金属离子以及氨氮、COD的测定、分析，探索组合工艺处理电镀废水处理效能及其机理。 通过查阅相关文献，整理资料，制定实验方案，开展相关实验，处理实验数据，从而得出结论，完成相应的课题，构建属于自己的创新平台。具体作法：从教师的科研课题“国家水处理污染控制与治理科技重大专项”（20142X07405003）中分出来“微电解+A/O-MBR工艺处理电镀废水的实验研究”一个课题由大学生自主完成。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878043","废电池钴酸锂与废弃溴阻燃剂超声协同处理研究","创新训练项目","成文清","14203030124",4,"梁爽/14203090217,占昌丽/14211030232,甘晓敏/14203100213","朱曙光","副教授",10000,10000,20000,"560","  锂电池中所含有的Co、Cu、Li、Ni、Al等金属均是宝贵的资源，其中含量最高的金属Co（含量高达20％）是国际公认的战略物质，我国更是钴资源稀缺国家。因此对废锂电池中重金属进行资源化回收处理，无异于开发一座富含有价金属的城市矿山，不仅具有经济效益，而且还具有显著的社会效益和环境效益。 本申报的课题提出利用溴系阻燃剂作为废锂电池正极钴酸锂资源回收的卤源，在超声波物理场协同作用的密闭水热环境下，使溴系阻燃剂脱溴并与钴酸锂反应生成钴和锂的溴化物，同时得到有价脱溴聚合物降解产品的研究设想。课题将主要研究超声水热环境下钴酸锂形貌与晶体结构等性质的变化情况，溴系阻燃剂降解脱溴以及相互间的反应规律和机理，分析超声水热对目标反应的协同作用机制，确定反应的调控途径，为该技术的实际应用提供理论依据，进而达到电子废弃物“以废治废”的目标。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878044","应用FLUENT模拟Pv-Trombe墙以对其优化的研究","创新训练项目","王绪哲","14203100238",3,"方浩/14203110108,黄培/14203100116","马进伟","讲师",10000,10000,20000,"480","  项目研究目的：   本项目将针对Pv-Trombe墙在冬季工况下白天的运行模式，建立相应的数学及物理模型，运用FLUENT软件模拟其不同的太阳辐照强度对系统光电光热性能的影响，突出其中温度、流场、电池覆盖率等因素的重要性，进而分析整个系统的光电光热工作效率；优化出具有优良光电光热性能的Pv-Trombe墙，实现建筑物中光伏光热综合高效利用，提高能源利用效率，节约能源。   主要研究内容：   按照实际的实验平台的尺寸，通过Fluent的配套网格生成软件Gambit绘制带Pv-Trombe墙的房间的数字模型，并生成网格，如图1所示为数字模型的结构图。数字模型中包含了光伏电池板、空气流道、Pv-Trombe墙、室内空间、以及有着相应厚度的地板、房顶、墙体和双层窗户。模拟中利用实验测得的外环境参数和房间空气夹层的温度作为计算域的边界条件，计算了某一个时刻的空的流动和换热、墙体的传热以及各壁面之间的辐射换热，优化出具有优良光电光热性能的Pv-Trombe墙。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878045","转轮除湿热回收耦合蒸发冷却技术在夏热冬冷地区的应用研究","创新训练项目","曹静文","15203080101",4,"疏丹/14203080202,陈曦/14203080121,王巧梅/14203080210","王晏平","副教授",10000,10000,20000,"560","   蒸发冷却技术是夏季通过向空气中喷循环水实现等焓降温，从而达到制冷的目的，因其不需要人工冷源等优点，越来越受到暖通行业的重视。但该技术降温幅度受当地湿球温度限制，且空气处理过程是加湿过程，因此一般仅适用夏季室外空气湿球温度较低、日较差大的地区，由于其节能性、环保性较好，在我国西北地区得到了较多的应用。对于夏热冬冷地区，由于夏季空气高温高湿，空气含湿量较大，湿球温度较高，推广应用蒸发冷却技术受到了限制。本研究课题拟利用转轮除湿技术、空气-空热回收技术、与蒸发冷却技术进行耦合，通过转轮除湿装置除湿，降低蒸发冷却空调装置入口的湿球温度，一方面解决夏热冬冷地区空气含湿量过高的问题，另一方面为获得更大的空气处理温降，在除湿装置与蒸发冷却装置耦合的基础上，结合空气热回收技术，充分利用室内空气冷量，最终获得满足国家二级的舒适标准的空气热湿环境，使蒸发冷却技术在夏热冬冷地区的应用具有一定的价值，对于一些适宜性建筑降低运行费用、提高资源利用率有着重要意义。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878046","易海湖氮磷污染状况分析及修复技术研究","创新训练项目","程晨","15206030245",3,"陈子威/15205140301,宫皓阳/15203090314","张华","副教授",10000,10000,20000,"610","校园环境是学校精神文明建设的基础，小型景观水体为高校营造了优美的校园环境。经调查高校景观水体近些年都出现了不同程度的污染，如重庆某高校景观水体单因子评价结果为劣V级，水质重污染。由于景观水如易海湖、池水、流水、跌水、涌水等多为静止或流动性差的封闭缓流水体,一般具有水域面积小、易污染、水环境容量小、水体自净能力低等特点,如果管理不善,很容易成为生活污水、雨水及垃圾的受纳体,从而导致水体不同程度的污染。水体中产生氮、磷等营养物质的富集,在温度较高时,藻类大量异常增殖,形成“水华”现象,造成水体的透明度明显下降,溶解氧大大降低,这就是典型的水体的富营养化现象。水体富营养化严重破坏了水环境的生态平衡，水体呈现明显的绿色，色度较高，一般可达几十度甚至上百度，并伴有明显的鱼腥味，有时甚至造成水体发黑发臭，丧失了景观水体的功能，严重影响了校园景观及生态功能。因此，加强校园景观水体环境治理技术的研究是一项紧迫而艰巨的课题。因此，我们打算通过对易海水氮磷含量进行测定分析并提出解决方案，最后验证方案实施的可能性。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878047","硫酸根自由基（SO₄﹒⁻）高级氧化技术对生物难降解有机物的氧化作用研究","创新训练项目","张萌","15203030228",4,"严梦琴/15203030227,殷前坤/15203030142,邓李飞/15203030111","唐玉朝","教授",10000,10000,20000,"610","    目前，由于现代工业生产特别是化工工业的发展，生活污水和工业废水的种类和排放量日益增多，成分更加复杂，其中含有许多难降解有机物，这些难降解有机物具有致癌、致畸、致突变等作用，对环境和人类有巨大的危害，并且往往难以用传统的废水处理方法去除。高级氧化技术是近年来发展起来的备受人们关注的一种去除有机污染物的技术，它是利用反应体系中产生的强氧化性自由基，使水中有机物分解成小分子的物质，使污染物得以去除。随着对高级氧化技术的深入研究，发现硫酸根自由基是一种比羟基自由基在污水处理中更有效，半衰期更长，更强的氧化剂。在具有强氧化性的硫酸根自由基的作用下，难降解的有机污染物氧化分解成小分子物质，甚至直接分解成CO2和H2O，该技术的有效应用受很多因素影响。因此，研究硫酸根自由基的高级氧化技术对生物难降解有机物的氧化作用具有深远的意义。  "]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878048","用于高温碳捕集的低穿透阻力核壳型钙基CO2吸收剂制备研究","创新训练项目","王杰","15203100202",4,"田玺/14203100102,潘玮/14203100123,钱一涛/15205060238","荣鼐","讲师",10000,10000,20000,"470","研究目的： （1）理论研究方面：探明不同外壳、内核、可烧蚀骨架材料组分与改型吸收剂外壳传 质阻力、碳酸化活性之间的构效关系，构建复合结构吸收剂的碳酸化和煅烧再生反应动力。 （2）实际应用方面：获得具备低穿透阻力外壳，提高CaO的吸收CO2的活性，增加吸收率，一定层面上减少碳排放。 主要研究内容：低传质阻力核壳结构钙基吸收剂构建，包括筛选适宜的壳基、核基及可烧蚀成孔材料，采用机械造粒方法制取核壳结构钙基吸收剂，结合元素组成、孔隙结构、表面形貌、磨耗测试等表征手段，开展钙基吸收剂循环碳酸化实验，探索可烧蚀成孔材料对吸收剂气固反应传质阻力的影响规律，阐明钙基吸收剂结构、成分与CO2捕获量、持久性、机械强度之间的构效关系，获得优选的核壳吸收剂成分和结构，建立复合结构吸收剂碳酸化与煅烧分解动力学机理模型和碳酸化转化率衰退预测模型。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878049","新型电解设备处置剩余污泥能效研究分析","创新训练项目","戚皓昱","14203110219",4,"毕付坤/14206030107,胡珊/14210020130,龙腾/15203090237","秦莹，朱曙光","未定职，副教授",10000,10000,20000,"560","    活性污泥法是处理城市污水广泛使用的方法，随着污水处理率提高，污泥产量增加，会引起二次污染，影响生态环境。电化学技术具有高效方便、不产生二次污染等优点，被广泛应用于污水处理、土壤污染修复等方面，但在污泥处理方面应用较少。本项目通过对低压直流电电解剩余活性污泥的最优条件的探索，提高有机污染物的降解率，使微生物活性降低甚至死亡，改变污泥性质，为后期资源化利用提供科学依据。   研究主要内容：     采用低压直流电电解剩余活性污泥，以污泥的溶解性化学需氧量（SCOD）表征污泥的破解效果。优化电解的支持电解质的种类、加入量，电压梯度，电极间距，电解时间等工艺条件，考察在最佳工艺条件下SS去除率、污泥中有机物的质量分数（以VSS/SS计）、污泥pH、总氮总磷及污泥沉降性能随电解时间的变化情况以及脱氮除磷最佳效果时的工艺条件。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878050","反硝化除磷工艺中总磷的近红外光谱法快速分析","创新训练项目","汪鹏","14203090338",3,"刘小强/14203090132,尚润/15203090207","张华","副教授",10000,10000,20000,"560","水是生命之源，水资源不仅是人类生存发展必不可少的条件，也更是社会经济可持续发展的重要基础。随着社会经济的进步，科学技术的发展，世界人口的增加，世界上各个国家都面临着空前未有的水资源危机，具体表现为水资源的短缺和水资源的严重污染。我国作为经济飞快发展的发展中大国，这一局面更加严峻。 在水体染中，由于氮、磷排放超标所引起的水体富营养化是当前最为引人关注的环境问题之一。防止水体富营养化的根本途径就是对污染源进行治理，控制污染物质的排放量，降低污水处理厂中出水的氮、磷含量。污水排放标准目前普遍的发展趋势是日趋严格，现阶段污水处理的主要目标就是降低氮、磷的排放从而控制水体富营养化。我国现阶段应用的污水排放标准中规定所有排污单位最终出水氮、磷的含量按照《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准为总氮小于15 mg/L，总磷小于0.5 mg/L，氨氮小于5 mg/L。然而,目前现有的根据生物脱氮除磷机理研究出的处理工艺基本上是生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的集合。氮、磷的去除过程十分复杂，需要考虑到硝化、反硝化、释磷、吸磷等多个生化反应过程。每一个过程对进水水质的要求不同,对活性污泥中微生物构成、温度、PH、溶解氧的要求也各不相同。因此要在一个污水处理系统中同时完成脱氮与除磷，每个生化过程之间会不可避免的产生一些矛盾，比如碳源的竞争、污泥龄的不统一、C/N比值的影响等矛盾，这些问题使得脱氮除磷工艺在实际处理过程中难以达到排放标准。 因此，污水中氮、磷深度处理，已经成为新建污水厂和已有污水厂的重要目标，水污染控制工程领域中的研究重点和热点是开发新的经济且高效的污水脱氮技术，由此各种同步脱氮除磷的处理工艺应运而生。我国南方城市的生活污水是典型的低C/N生活污水，传统的脱氮除磷工艺对碳源的需求是很高的，对此若要使处理的水质达标，需外加碳源，这对于水厂来说是十分不经济的，而且受到污泥龄，硝酸盐浓度等因素的制约会影响处理的效果，难以同时实现高效的脱氮除磷的目的[24-26]。由此，开发一种能满足低C/N生活污水，且能同时实现高效脱氮除磷目的污水处理工艺显得尤为的重要。 传统的除磷工艺，是在好氧段过量摄磷，并通过富磷污泥的排放达到除磷的目的，这种处理方法虽然处理效果好，但是随之也有很多弊端，如：硝化菌群的污泥龄不同、碳源争夺而且耗能大等问题，因此急需一种新的除磷工艺，可以避免以上的问题。反硝化除磷工艺，可以通过厌氧/缺氧交替运行，在厌氧段大量释磷，在缺氧段以硝酸盐氮为电子受体，进行过量吸磷，从而达到氮磷的同时去除的目的，达到了“一碳两用”的目的。由此可见，对反硝化除磷工艺进行快速及时的监控是可以保证工艺的稳定运行。 废水生物处理过程变化异常复杂，传统的化学分析方法耗时、耗力、滞后、消耗药剂且易产生二次污染。近红外光谱分析技术具有如下特点：（1）应用面广可用于样品的定量和定性分析，分析范围广，可以测定固体、液体和气体。（2）简洁方便，不需要预处理，无需添加化学试剂或加热、消解等处理，可以节省大量的测定时间，对待测样品可以同时测定样品的多种组分。（3）不破坏样品、不使用化学药剂、不会产生二次污染，是一种绿色、环保、节能的测定方法[93]。本研究通过监测反硝化除磷工艺中总磷的变化情况，采用近红外光谱法检测系统内总磷，并建立定量分析模型，以便快速准确预测反硝化除磷工艺中总磷的浓度变化并及时灵活控制工艺的运行。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878051","太阳能光伏光热一体化百叶幕墙","创新训练项目","魏海婴","14203120203",4,"钟永恒/15203080228,王帅林/15203080220,牟越/14203120242","林媛","讲师",10000,10000,20000,"480","文章讨论了光伏组件发电输出效率随其所处环境的温度升高而降低的问题，从光伏幕墙需要满足建筑设计在美观、采光、通风、热舒适度等方面的要求出发，运用传热学、流体力学等专业知识，寻找安全高效且低廉的制作材料，结合光伏发电与光伏发热技术，拟设计一种新型的结合光电、光热转化于一体的多功能太阳能百叶幕墙，使之在具备现有光伏幕墙发电功能同时，进一步为建筑提供生活热水及良好的采光与通风环境，并通过加置两台简易的小功率风机为室内创造良好舒适的热环境，从而提高能源利用率，降低建筑能耗，实现建筑的节能减排的目的。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878052","水环境中抗生素的去除材料制备及其去除效果研究","创新训练项目","王雅茜","14203030240",4,"方佳慧/14203030104,葛小雪/14203030113,倪英英/14203030235","张瑾","副教授",10000,10000,20000,"610","                            项目简介     自20世纪70年代以来，抗生素的广泛及大量的使用所导致的细菌耐药性已成为威胁人类健康的焦点问题。2000年WHO的一份报告提出抗生素抗性已经成为21世纪挑战人类健康的关键性难题之一。研究表明，肺炎葡萄球菌已经对盘尼西林产生了高达79%的抗药性；细菌的抗药性甚至会导致人类退回无抗生素的状态。2007年《世界卫生报告》将细菌耐药列为威胁人类安全的严重卫生问题之一。为应对水环境中抗生素带来的日益严重的影响，本课题针对水环境中抗生素污染物，拟制备一种环境友好型去除材料并对其抗生素污染物的去除效果进行生物风险评价。研究结果将为水环境中抗生素的去除提供技术参考，同时为环境污染物的潜在风险提供新的评价思路。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878053","热解橘子皮吸附材料的制备及其对水中重金属的吸附研究","创新训练项目","张博翔","15203130141",4,"计同顺/14203090227,潘义欣/15203130209,张禹羿/15203130229","杨英","教授",10000,10000,20000,"610","项目研究的目的：     利用不同热解温度下制备的橘子皮吸附材料来吸附水中的重金属，对重金属污染的污水进行快速高效的吸附，而且在一些条件特殊的污废水（化工厂、印染业的污废水）处理中也可以体现一定效果。 主要研究内容：       随着我国化学工业、冶炼业、印染业的快速发展，各种含重金属废水排入水体，热解橘子皮作为一种新型吸附剂，由于具有孔隙度好、比表面积大、吸附能力强且来源广泛的特点能更好地应用于这些水体重金属污染的治理。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878054","基于GIS和RS的水体总磷浓度动态监测和识别模型研究","创新训练项目","邢晓亮","14203110240",4,"陈健/14203110210,李慧/14203110228,王正/15203110212","朱传华","讲师",10000,10000,20000,"170","项目以合肥市城区范围内的水体为研究对象，基于GIS和RS的理论和方法，利用高时间率的MODIS遥感影像和水体实测数据，通过影像数据处理和统计分析，建立水体总磷含量和影像反射率之间的识别模型，开发水体富营养化动态监测系统，将分析过程流程化，并实现识别模型的智能优选。研究成果为政府相关部门的水体富营养化动态监测提供技术支持，减少人力物力支出。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878055","地表水源热量季节性使用在合肥市的应用研究","创新训练项目","张智玮","15203130230",4,"疏丹/14203080202,陈曦/14203080121,侯丹/14203080337","胡宁","讲师",10000,10000,20000,"560","   地表水源热泵系统因其高效节能、无污染等优点越来越受到暖通行业的重视，但该系统应用的一个重要前提是需要有量足品质较高的水体。本项目主要分析在不影响水体本身的情况下，合肥地区不同季节的地表水体可提供热泵使用的热量。为研究该地区典型季节特定水体的最大热承载能力，首先测试了不同深度处自然水体的水温及室内外热湿环境参数，建立了自然水体的水温模型；其次测试了空调系统运行时的水体温度，建立了系统运行时的水体水温模型；在假设地表水水源热泵和传统冷水机组加冷却塔这两种方式水泵能耗一致的情况下，得出水体承担的最大热负荷，结合预计平均热感觉指数（PMV），在合理的预计不满意者的百分数（PPD）范围内和保证人体热舒适性环境的前提下，得出地表水水源热泵的最佳运行模式。合肥是典型夏热冬冷地区，研究成果可用于夏热冬冷地区的地表水水源热泵系统的设计和指导。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878056","接种不同专性菌株对丛枝菌根修复重金属污染土壤的影响","创新训练项目","周睿","15203130122",3,"桂荣洁/15203130201,吕阳阳/15203130231","张瑾","副教授",10000,10000,20000,"610","1.1研究目的 重金属是土壤中典型的污染物之一，进入土壤中的重金属因具有较强的生物毒性、不易降解及生物富集等特点，对环境中的生物甚至包括人类的生存和健康构成潜在威胁。因此，重金属污染已成为全球关注的问题，解决重金属污染问题迫在眉睫。本课题就是针对这一环境问题，拟探索出一种安全高效的重金属土壤污染修复方法。   1.2主要研究内容              本项目立足于生物法中植物与微生物联合修复技术，通过从野外重金属污染的土壤中筛选专性菌株，将其接种至形成丛枝菌根的超富集植物根际，在人工模拟的重金属污染土壤中栽培。通过检测植物不同部位对重金属的累积差异，土壤中重金属含量随时间的动态变化，土壤中微生物变化等，研究不同生长条件下，专性菌株对丛枝菌根修复重金属污染土壤的影响。期望筛选出合理高效的微生物植物修复组合，同时为深入开发生物联合修复技术提供参考数据。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878057","高灵敏、快速检测农药残留的纳米材料制备及检测方法研究","创新训练项目","邓阳红","15203130223",4,"范萍/15203130106,鲁永鹏/15203130239,张靖敏/15203130142","孙柏","副研究员",10000,10000,20000,"610","研究目的 在众多环境污染物中，多氯联苯(PCBs)是持久性有机污染物(POPs)中最具代表性的一种。多氯联苯(PCBs)化学性质稳定，且有致癌、致畸、致突变的特性，会给人类健康及环境安全造成严重危害。而常规的PCBs检测手段需依靠大型设备且过程繁琐、耗时长、价格昂贵，很难实时反映被测环境的污染状况。因此本项目的研究目的是探索高灵敏、快速检测PCBs的纳米材料制备及检测方法。 主要研究内容 本项目提出将纳米材料催化发光阵列与等离子体辅助活化相结合的方法用于对PCBs的检测研究，制备与PCBs产生催化发光的纳米材料，研究等离子体对PCBs活化及纳米材料与活化后PCBs催化发光反应的物理化学过程，探索不同的等离子体参数及纳米材料催化发光参数条件下纳米材料与活化后PCBs催化发光反应的响应规律，揭示等离子体辅助条件下纳米材料催化发光对PCBs的敏感机理，再通过纳米材料催化发光阵列实现对PCBs的良好选择性。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878058","高潜水位沉陷区重金属污染物毒性污染","创新训练项目","朱晓彤","14203030228",3,"孙慧/14203030101,邵宁子/15203030129","唐建设","教授",10000,10000,20000,"610","本课题研究主要通过对高潜水位沉陷区土壤中各种元素的检测，对土壤的毒性污染进行分析。由于所研究区域为高潜水位，在水位下降之后，水体中的污染物被部分截留在土壤中，取样后对土壤样品进行预处理，检测样品研究该地区的毒性。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878059","互联网＋全天候可在线清洁的住宅新风系统研究","创新训练项目","王家昊","15203080125",4,"郭亚茜/15201030241,程凡/15203080103,李芸/14203080124","王晏平","副教授",10000,10000,20000,"560","研究目的： 1.解决在非雾霾天气下，新风通过滤器时携带细菌等污染物进入室内，造成的二次污染问题。 2.解决当前过滤器及时清洁的时机判断和清洗繁琐问题。 3.利用互联网＋技术，基于雾霾预报，实现除雾霾新风系统的全天候（有无雾霾天气）智能化运行。 研究内容： 1.设计双通道（清洁/除霾）进风装置，实现有无雾霾天气的工况选择。 2.将静态过滤器设计成运动结构，利用出风口反吹过滤器沉积物，实现过滤器的在线清洁，提高有效过滤面积。 3.利用互联网＋技术，根据雾霾预报，实现空气净化器的全天候（有无雾霾）智能化运行 。  "]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878060","城市交通拥堵的原因分类和对策建议","创新训练项目","李晋","14211030221",2,"钟越/14211030140","丁仁船","教授",10000,10000,20000,840,"基于社会学立场，从人文社科角度，通过实地调查探索城市交通拥堵主要原因并分类，分别提出改善建议。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878061","共享单车在城市管理中存在的问题及对策研究","创新训练项目","陈闫","15211040102",5,"万苏燕/15211040207,郭沐轩/15211040143,王秀桂/15211040141,邓灵颖/15211040201","夏莲","讲师",10000,10000,20000,320,"（一）通过我们的调查研究出共享单车出现的背景。 \n（二）调查市场上各大共享单车，分类汇总。\n（三）通过问卷调查，街头校园走访等方式，了解到共享单车对人们出行带来的便捷，还有对于街头校园随处可见的共享单车持有怎样的观望态度。掌握民众对于共享单车最直接的看法。\n（四）政府对于共享单车的态度以及相关政策。\n（五）共享单车现阶段遇到的种种问题和现限制其发展的因素，从根源了解缘由，探讨出解决的方案。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878062","房价对合肥市大学生就业影响分析","创新训练项目","陈远青","14211040101",4,"范爱兰/14211040146,陈超/142114138,纪璇/14211040208","夏莲","讲师",10000,10000,20000,630,"本研究以房价的迅速增长为研究因素，以合肥市为研究地域，以合肥应届高校毕业生为研究对象，以调查统计数据为基础，对研究对象的择业选择与研究因素之间的相关性做出分析和探讨，并向有关单位部门提出建设性意见。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878063","合肥市人的城镇化建设研究--基于社会质量理论的视角","创新训练项目","王剑楠","16211030118",3,"刘成14211020135,蓝名帅16211030211","项松林","副教授",10000,10000,20000,840,"人的城镇化建设与社会政策研讨上的碎片化局限，试图通过借鉴西欧学者的社会质量理论，探求推进人的城镇化建设的现实路径。运用“社会质量”的指标衡量体系，对我市农民工群体、农业转移人口、流动人口的社会经济保障、社会凝聚、社会包容、社会赋权等进行深入调查。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878064","城区黑臭水体治理对策研究---以六安市为例","创新训练项目","王婕","14203120145",4,"张小丽/14203030140,刘鑫熙/14203030205,刘鼐/14203030119","潘法康","讲师",10000,10000,20000,"610","目前城市内河河道大部分己遭受严重污染，黑臭现象非常明显，底泥大量淤积，己威胁到河边城市居民健康及饮水的水质安全。我团队以六安市城区黑臭水体为研究对象，分析六安市城区水体黑臭的成因，建立黑臭水体评价模型，对黑臭程度进行量化评估，提出解决六安市水体黑臭的工程技术措施，进行方案设计及经济分析，以期为黑臭水的防治提供技术手段。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878065","一种基于嵌入式PC的无线系统设备","创业训练项目","吴凡","15203130218",4,"马迪/14203090235,孟艺璇/15203130210,谢志刚/15205060122","高德龙","工程师",10000,10000,20000,"120","目的：   无线移动通讯网络的发展，特别是GPRS和CDMA数据通讯技术的出现，为各种智能设备的远程无线通讯提供了新的手段，也成为了嵌入式系统应用的一个重要领域。本公司针对这一应用领域的特点，推出了若干面向具体应用的产品解决方案，使用户可以轻松构建高效、低成本的具有无线通讯功能的各种产品。面向行业的无线数据传输解决方案解决如环境监测、工业控制等行业应用中远程数据传输问题，传输链路采用GPRS或CDMA，实现仪器/仪表的远程监控和业务流的传输。因从应用产品的角度看，具有无线数据通讯功能的智能设备已是一种具有相当复杂程度的系统，因为系统不仅需要有效地实现PPP-TCP/IP协议，同时又能对应用相关的过程进行及时监测和控制。对于复杂智能系统，稳定的操作系统及其完善的API接口是很有必要的，这样应用程序可直接操作各个API函数来实现基于PPP-TCP/IP的数据通讯，以及相关的数据采集、处理及文件存储等功能，而无需知道实现的细节。本公司集中了在嵌入式操作平台、TCP/IP网络协议等方面的优势，为客户最终实现各种应用，搭建了一个高效嵌入式系统构架。 主要研究内容： 专业从事基于嵌入式PC的无线通讯控制系统产品研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业。将集合一批优秀的专业管理人才、高素质的营销队伍和实力雄厚的研发力量。技术队伍主要由熟悉嵌入式系统、自动控制系统、无线系统及通讯行业的软硬件工程师组成。在无线局域网、无线广域网、远程数据监控及传输等领域，能够为客户提供系统集成及各种解决方案"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878066","建大小易","创业训练项目","欧开畅","16211010124",4,"宋玉/16211020112,赵梓妤/16211020231,王乐/16211020116","鲁霖","讲师",10000,10000,20000,"790","  建大小易主要从事二手物品交易业务，通过公众号平台，将学长学姐的闲置的保存度高的二手物品买个需要的学弟学妹。\n 建大小易是一个专注于为在校大学生提供便捷.可靠.经济.实惠的二手货物买卖交易的公众号。建大小易建立于安徽建筑大学，经营管理都是由校内学生负责。在我们的微信平台里你可以随时发现我们更新的“二手资源”，也可以直接寻找你需要的物品。支付成功后，小易当天就会给您送货上门。\n创业团队为校内人员，可信度高，购买后期服务交流方便；此外，微信公众号的搜寻简单，填写信息方便，低轻松下单，坐等“快递”当天敲门，买方交易成本低。\n    建大小易相当于以合法并且互利共赢的方式开展“旧物回收再利用”，在实现经济收益的同时响应节能减排的号召，是一项绿色.环保项目。\n    我们会在公众号上免费推出娱乐.政治.学术.校内等新闻，吸引更多大学生关注我们。以此来挖掘潜在顾客，发展未来业务。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878067","传承墙体彩绘","创业训练项目","丁璐璐","15211040142",2,"吴霜 /15211040132","鲁帆","助教",10000,10000,20000,760,"传承墙体彩绘迎合现如今互联网普及程度，以网络营销为主结合丰富的工作经验来吸引消费者。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878068","筑趣APP","创新训练项目","方婷婷","15202080107","4","王珏/15202080116,蒯旭/15202080112,许倩心/15202080120","王昊禾","助教",10000,10000,20000,560,"本项目打造一个主要面向学生群体的app，提供专业的建筑学、风景园林、城乡规划方向的学习平台，在平台内我们将三门学科的知识和资料进行整合，供学生下载和学习，学生在此也可以互相交流，研究问题，探讨方案，学习知识，交换思维，并且邀请学长学姐为低年级学生解答疑惑，传授经验，共同促进学生的发展，营造造浓郁的学习氛围，使各学科联合纵横。网络上知识纷繁错杂，学生难以进行高效的专业知识搜索，分享与交流，更无法进行系统的学习。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878069","图书馆自习室预定座位APP的制作","创新训练项目","褚星林","15202080235","3","陶心悦/15202080214,王玉卓/15202080233","张为","讲师",10000,10000,20000,560,"(1)研究目的:该项目研究目的是通过设计一款APP解决我校图书馆自习室占座问题。由于书馆是每位热爱学习、勤奋上进的学子最佳去处。这安静又充满学习氛围的环境，成就了无数学子的梦想。但由于自习室座位紧缺，我校图书馆自习室抢占座位现象常年发生。学生霸占座位是长期以来困扰图书馆的一大难题。这不仅造成资源浪费，违背了公德意识。还容易造成安全隐患，破坏学习环境，不利于和谐校园文化和良好学习环境的建设。所以，我们希望通过APP，让学生实现在手机上简单轻松地查看及预定座位。 (2)主要的研究内容：主要是研究设计出一款手机APP，需要研究客户端的编程、服务器端技术(如脚本语言以及数据库)等。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878070","VR虚拟现实技术在房地产领域的调查研究和优化策略","创新训练项目","张子璇","14204090438","3","莫心语/14201050116,张愿/14210050233","孙长玥","助教",10000,10000,20000,560,"研究目的:通过对VR虚拟与现实技术在房地产中的调查与研究，发掘VR技术在房地产中的巨大需求和前景。从考察其与房地产的结合与应用过程中，发现这一技术与房地产结合实践时产生的问题，包括当前不能投入广泛运用的原因等。从而提出相应的优化策略，在房地产未来的开发、施工过程中努力寻找更多的科技创新点、赢利点。 主要研究内容：调查研究VR在房地产领域的当前的社会适应状态，从收集房地产开发者与消费者心理与想法开始，进行进一步分析研究，比较该项技术在房地产领域的优点与缺点，学习国外成熟的实际运用经验，结合未来发展走向，提出加强其普适性的发展创新点，并进行实际调研以矫正可行性，旨在以创新的想法，真实的数据，可靠的实践完成该项研究。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878071","基于运动行为特征的日常游憩型绿地布局评价与优化研究","创新训练项目","刘畅","14202080215","4","陈洁颖/14202080214,方慧敏/14202080220,刘雨萌/14202080213","聂玮,张少杰","讲师,讲师",10000,10000,20000,560,"探索健康城市建设途径是风景园林学、城乡规划学的学术研究新方向。“推进健康城市建设，提高人民健康水平”已成为社会关注的热点问题， 日常游憩型绿地布局特征制约或影响着运动行为的发生，进而影响到市民的体质健康状况，现行的城市绿地系统规划体系亟需调整与转型。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878072","绘图桌改造计划--基于对安徽建筑大学建规学院的调查","创新训练项目","宋春阳","15202080211","3","李超群/15202080206,胡金叶/15204090207","李改维","讲师",10000,10000,20000,560,"对于我们建规学院的学子而言，绘图桌在我们学习中扮演了一个非常重要的角色，然而目前我们使用的绘图桌仍存在着一些不合理之处。为了更好的满足广大工科设计类学生的使用要求，我们进行了广泛而深入的调查研究，从我们收集来的调查问卷中，可以清晰的反映出对绘图桌的使用要求和满意程度，为此我们提出了一系列对绘图桌的改造和优化方案。     现阶段，绘图桌普遍存在高度不合理、储物空间难以利用、使用功能单一等诸多问题，所以我们提出了一些设想，比如，桌子高度可调节，桌面可自由旋转，丁字尺及绘图工具一体化，设置专业照明灯，橡皮屑收纳槽，配备专业椅······让学生们享有一个更加舒适的绘图环境，缓解长时间画图而带来的疲劳感，提高学习效率。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878073","知TA","创新训练项目","荣怡","15204090221","3","杨志彬/15210060223,邹海波/15202070121","吴敏","讲师",10000,10000,20000,560,"知TA，顾名思义，就是记录和了解对方生活中的点滴。针对的对象主要有安徽建筑大学的在校学生与父母之间，安徽建筑大学的在校学生与异地情侣之间。知TA是情感联系的一种表现方式。人与人之间的情感浓度往往会随着距离而成反比，所以知TA的存在，就是在你忙绿，在你想要了解对方的点滴而苦于没有时间，没有途径，没有合理的安排时，知TA就可以帮助解决这一系列问题。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878074","基于DSP的车载空气检测与智能控制系统","创新训练项目","陈左龙","15205150401","3","张健/15205150430,张志海/15205150433","宋杨、徐荃","讲师、讲师",10000,10000,20000,"510"," 随着人们生活水平的不断提高，拥有车辆的人越来越多。但对于很多有车族来说，往往忽视了车内空气污染的存在。殊不知，汽车内空气污染的严重性远远超过室内空气污染，汽车车内空间一般只有2至3立方米左右，有害气体不易挥发，加之人体排出的二氧化碳等有害气体，长时间处在污浊空气中，极易引发头晕、头痛、恶心。冬季气温低，虽然甲醛等有害气体释放较慢，但是开窗时间少，加之开空调暖风，从而人为的使甲醛大量释放出来。为了获得新鲜的车内空气本项目设计一款车载空气净化装置，由空气质量传感器，DSP处理器，微风扇，空气过滤器,语音报警装置等组成。利用空气质量传感器检测车内空气质量，并实时显示以便车主更好的了解车内空气质量情况，其由CAN总线来传输控制空气净化装置的信号，并与汽车ECU实现数据共享，可实现智能化调节，使空气净化装置自动根据车内空气情况进行自动工作，提高乘车的舒适性。同时还可以对数据进行分析帮助车主找到污染源。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878075","优投票","创新训练项目","朱文锐","15205140436","4","刘宁/14205140347,汪玥/16205140310,杨康/15205140433","章曙光、汪力君","副教授、讲师",10000,10000,20000,"520"," 本网站命名为“优投票”，涵盖了注册/登录、创建投票、匿名投票、在线留言等一般功能，希望为普通用户提供可实时在线的投票服务。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878076","基于STM32对四旋翼飞行器控制系统的研究","创新训练项目","史航","15205150320","3","孙琪茗/15205150321,胡福海/15210030105","高莉","讲师",10000,10000,20000,"413","项目研究目的：该项目是基于STM32开发板的X字形四旋翼飞行器，计划在实际测试中，四旋翼飞行器能完成自主起飞，并让其在空中能完成一些简单动作并通过双摄像头的定位让飞行到该位置。 主要研究内容：该项目主要利用单片机通过调节电机转速来控制四旋翼飞行器展开的，通过调节电机来实现四旋翼飞行器的控制，使其实现垂直运动、俯仰运动、滚转运动、偏航运动、前后运动、侧向运动等六种运动状态，利用螺旋仪进行物体姿态检测。  "]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878077","基于智能家居的智能垃圾桶设计","创新训练项目","张佳","15205150229","4","张辉/16205140224,童雯雯/16205200227,章岩/16205140425","徐荃、周春","讲师、讲师",10000,10000,20000,"510","目的：以住宅为平台设计智能产品来提高家居的安全性、便利性、舒适性，并达到环保节能的目的。 主要研究内容：本作品拟实现基于智能家居的智能垃圾桶，通过声音指令实现垃圾桶的“召之即来，挥之即去”的想法，并提供紫外线消毒功能，清除桶内病毒与异味，为用户提供一种便捷的智能家居设备。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878078","基于全向轮机器人自主导航的设计与应用","创新训练项目","邹调清","15205150438","4","甄茂锐/15205150427,卓欣欣/15205150345,葛天良/15205140406","张润梅","教授",10000,10000,20000,"520","移动机器人技术是一个高度综合性的学科,如何移动的关键为定位及怎么实现自主导航问题,本课题以开源机器人操作系统ROS(Robot Operating System)作为软件平台研究了正交全向编码器传感器模块的机器人定位方法,并利用 AMCL及Gmaping实现了机器人短时自主导航,为进一步配合外界环境传感器实现机器人完全自主导航奠定了基础。本课题具体做了以下几个方面的工作。1、分析了移动机器人的运动学模型及导航方式。用几何方法推导阐述了三轮差速移动机器人及三全向轮移动机器人的一般运动学模型从而进行运动学解析。2、构建了三全向轮结构的机器人实物平台。平台采用三全向轮布局,定位传感器为三全向轮的正交安装编码器以及Rplidar激光雷达、陀螺仪。电子硬件以arduino为主控芯片,采用模块化设计,构成机器人的电子控制系统。3、对定位传感器的数据采集与处理。先对陀螺仪及Rplidar激光雷达的数据采集 ，在利用ROS 提供的 gmaping 包用来生成地图，提供了对激光设备的 Slam,根据激光设备的输入和姿态数据从而建立一个基于网格的的2D地图，然后利用AMCL应用自适应的蒙特卡洛定位方式，采用微粒过滤器来跟踪已知地图中机器人的位姿  。4、规划设计了机器人控制软件系统。机器人控制的软件程序基于开源机器人操作系统ROS(Robot Operating System)作为软件平台,将机器人的各功能模块划分为节点Nodes与节点之间的数据交换主题Topics,使软件各部份层次分明。课题最终实现三全向轮机器人的自主导航,为进一步开展移动机器人自主导航性能升级研究工作奠定了牢固的基础。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878079","独景网——旅游网站","创新训练项目","马剑波","16205140203","4","李苏/16205140446,许小虎/16205150122,袁婷/16205140124","程远、吴一尘","助教、助教",10000,10000,20000,"520","   大学生旅游有他们自己的特点，一般比较简单，节俭，追求个性。而多数的旅游网多是组团游，酒店，商店等高消费活动，而且缺乏自由。更多是现在的一些景区的真实情况和官网介绍并不相符，往往让旅游者感觉上当受骗。所以我们建站的目的是提供给大学生们一个可以自由推荐，吐槽的旅行平台，拥有一个旅游的博客，以游记的形式来帮助人们合理选择旅游路线和游玩地点，提倡大家用发现的眼光去发现不一样的旅游地点，或许是小城美景，自然风光，人文历史。     为了满足大学生的需求，这个网站提供了实时景色，更加真实的反应景区实况，除此之外，随着网络的发展，越来越多的年轻人喜欢通过网络来分享他们的旅游经历，但是不能仅仅局限于文字在上图片在下的格式，因此当他们在这个网站分享时，文字和图片格式是没有限制的，更加自由，而且通过别人的分享比如旅游路线，就可以给其它游客提供选择。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878080","家庭煤气检漏监控报警系统","创新训练项目","高国超","16205200109","2","涂海涛/16205200128","宋杨","讲师",10000,10000,20000,"510","目的： 随着经济和科学技术的快速发展,人们对生活质量的提高和生活环境的改善越来越重视,液化气、煤气进入家庭的使用为人们带来了方便,也改善了城市的环境,但同时也给人们带来了潜在的危险,其中一氧化碳是最主要的危险源。一氧化碳是一种无色无味同时这些气体燃料在使用中，若管道和阀门密封不好，它们泄露出去，轻者引起中毒，重者造成火灾，危及人们的生命财产。由于这些原因，对于气体的检测与控制就变得很重要了，研究各种气体的检测方法与气体传感器也随之成为一个重要课题。煤气泄露检测装置随之应运而生。   为了应对所面临的问题，我们提出将物联网与煤气泄露检测装置相结合的想法，家庭煤气检漏监控报警系统就此诞生，它的出现将会更好的保护人们的人生安全，将安全隐患扼杀与摇篮之中。   主要研究内容： 主要针对CO气体，主要实现家庭煤气检测的检测与报警。数据采集模块利用单片机实现气体浓度实时采集、电路状态信号采集及数据预处理；数据传输模块将检测信号利用无线网络传输到智能手机上;实现对煤气浓度的实时监测，在浓度超过一定范围时报警，提示机主，机主通过智能手机可以远程控制来关闭煤气阀门并打开排气扇，阻止爆炸事故的发生。   为了实现以上功能：系统应该具备气体传感器、数据采集、A/D转换电路、单片机、LED数码显示、输入键盘、声光报警单元、光电隔离技术和切断阀、RS-232通信模块。    "]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878081","智能家居灯控系统","创新训练项目","谢志刚","15205060122","4","王阿雷/15205060119,石树宇/15205150317,汤飞扬/15205060117","杨亚龙","副教授",10000,10000,20000,"520","本设计是采用相关单片机为核心处理器的家居智能灯控系统，系统通过zigbee无线作为信息传输媒介，通过语音识别技术将收到的具体指令发送相关控制器，从而实现灯光的控制与灯光模式的转换。并通过照度传感器去感受外界光照强度，从而控制灯光补光，以达到室内照明环境满足人类正常活动。 智能灯控系统含有特有的自动补光系统，通过对外界光线的强弱来进行自动补光，降低能源的损耗，以达到绿色环保高效节能的目的。  "]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878082","盆栽植物智能浇水系统设计","创新训练项目","杨逸平","15205140234","4","李国悦/15205140314,彭林枫/15205140320,何家圆/15205140311","张广斌","副教授",10000,10000,20000,"510","盆栽植物十分常见，它们经常被用来装点办公室、住宅，但少有人会悉心照料这些盆栽。我们设计的这个“盆栽植物智能浇水系统”是利用盆栽的土壤湿度作为参数来实现对植物的精准浇水。不但可以有效的利用水资源，提高水资源的利用率，为植物创造良好的生长环境。而且人们可以通过手机得知植物现在的状况并对植物进行远程浇水控制，解决了人们因工作繁忙而无暇照顾盆栽，从而导致盆栽死亡的问题。这样就可以在降低人们经济损失的同时，改善家居环境和空气质量，让人放松心情，提高生活质量和工作效率。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878083","智能养老系统APP","创新训练项目","刘谕昭","14205200118","5","毛广新/14205200125,吴桐/14205200134,李家辉/14205200137,费跃/14205200142","陈万里","副教授",10000,10000,20000,"080","项目简介：通过收集各大医院的老人的医疗信息、各养老机构的养老信息、各家政服务机构为老人提供的服务内容等信息，将收集到的信息整合到一个数据平台上，为老年人提供健康档案、健康评估、健康报告、保健提醒、位置提醒等服务；同时，老人们可通过平台发布相关需求信息以获得家政服务、医疗保健、物业维修、人文关怀、娱乐学习、应急求助等各方面的服务和帮助。医院以及养老院可以通过平台实现对老人身体状况的实时监控。对于居家养老的老人可以提供便捷的家政服务。既为老人的生活提供了便利，也保障了老人的健康安全。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878084","图书智能推荐系统","创新训练项目","彭林枫","15205140320","5","杨震/15205140332,何家圆/15205140311,章清云/15205140335,李国悦/15205140314","孙礼祥","讲师",10000,10000,20000,"520","目的： 今年来，手机应用大范围应用，给生活带来了便利。而落后的图书搜索方法导致大学生的书荒问题（找不到想要的书）。更有甚者，学生往往会被推荐一些无关的不需要的书籍。在平时学习当中，给我们带来了很大的问题。现有的图书搜索系统要么无法很好的与图书馆进行对接，要么无法准确的推送书籍。因此我们开发该套搜索系统。 主要开发内容： 该系统可以单独承建，也可以基于现有的图书馆自助借阅系统，作为补充系统。该系统通过基于学生日常在图书馆自助查询、借阅系统的基础数据，分析、评估学生的日常读书喜好，在学生操作自助系统时，将图书馆现存的图书进行有序推送，建议学生可进行借阅的书籍。。可以实现学生以最快速度获取希望借阅数据的目的。同时推动功能提供回访按钮，学生可根据推送信息选择满意、不满意、下次是否继续推送等选择，回写条件中的分析数据。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878085","秒杀前置系统","创新训练项目","彭浩","15205200114","5","陈曦/15205200104,赵耀/15205200222,石伟/15205200213,于春蒙/15205150144","苏筱","助教",10000,10000,20000,"520","本项目是构建一个高性能的秒杀系统防护机制，系统包括：请求排队机制、令牌机制、过载拦截机制，异常请求处理。 请求排队机制：根据配置的系统最大的并发量，对于过量的请求实现可排队机制，达到排队最大时限系统自动移除 令牌机制：通过令牌桶机制，对用户请求进行限流处理 过载拦截机制：通过配置拦截策略，请用户请求达到某个阀值的时候，系统根据配置的策略进行响应 异常请求处理：系统识别某个客户端短时间能大量的请求，实现拦截并回复。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878086","大学生对共享单车的满意度调查","创新训练项目","张菲菲","14208010232",3,"张惠敏/14208010215、马凌云/14208010216、张倩倩/14208010234","张中","讲师",10000,10000,20000,880,"本研究通过大学生对共享单车的调查、问题的提出和分析明确了解单车收费、投放其他方面对满意度的影响。调整这些要素之间的联系，使OFO、摩拜、酷骑单车的供给和用户的需求达到相对平衡，从而调解其产业经济结构，使资源要素实现最好最优配置，将过剩产能转变为有效供给，促进经济社会持续健康发展。调查结果显示多数大学生对共享单车的满意度还是比较高的，对处于初期发展阶段的共享单车经营模式抱有宽容的态度，并且期待着单车厂家更新技术和服务，更好地为大学生的学习生活提供便利，也希望大众能提高资源共享和绿色出行意识以及道德素质，为建设和谐美好的校园和社区尽一份力量。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878087","基于移动终端电子画册的推广与应用","创新训练项目","王镜鸣","15209030132",3,"李佩荣/15209030127，\n刘修影/15209030103","范骏,张抗抗","讲师，助教",10000,10000,20000,760,"把动画的语言运用在移动终端电子画册中，可以使静止的造型活动起来，运用移动终端让儿童在观看绘本时可以通过视觉、听觉、触觉与绘本产生互动，把手机做成载体，随时随地都可以观看互动。\n以Android和IOS为平台，使静止的造型活动起来，充分结合儿童的阅读习惯，满足儿童的兴趣爱好，提高\n儿童的创造力，激发儿童的想象力。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878088","公共艺术与城市形象设计的研究","创新训练项目","孙宗婕","14209050229",3,"袁智璇/14209050233，\n秦恒/14209030110","刘琳琳","讲师",10000,10000,20000,760,"随着中国的经济快速发展，各种高楼大厦拔地而起，各种商品琳琅满目，物价随着现代化建设而升高，但是代表城市形象的公共设施建设并没随之提高起来。所以我们将所学的知识结合实践，将无人注意的公共设施来艺术改造，提高城市形象和熏陶市民的文化素养。我们将“一个房间精致与否在于角落。”带入城市形象建设中，使社会文化环境更加美好。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878089","“懒人代步”安徽建筑大学北校区速递项目","创业训练项目","李宛蓉","15202080208","3","高如/15202080203,温兆莹/15202080220","姚晓洁","副教授",10000,10000,20000,840,"这是一个由生活中的“不方便”而产生的创业项目。在生活中的许多时候我们可能会有各种不同的事情，让人分身乏术，这时一些低效率的事情我们希望有人可以来帮我们分担。这正是我们的创意的来源。我们可以去帮你分担。所以我们决定去做的项目，是“你”可以在微信公众号上寻求帮助，并且得到帮助的服务类项目。这种服务可以是，当你有东西需要送去一个地方，你可以向我们寻求帮助，我们会前去帮你拿东西并安全送到，做你的“专人快递”；也可以帮你买你急需的物品送给你；或者是在下雨天为你送去一把伞，这种在“我们有空你有事”的机制可以有效提高我们的办事效率。这就是我们的创业项目。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878090","共享课本","创业训练项目","李昂","14202060215","2","王涵/14202060213","孙长玥","助教",10000,10000,20000,840,"项目目的：以共享单车的商业模式，促进共享课本的产生，解决课本循环化这一老生常谈却又常年无进展的话题。 项目内容：每个大学生在开学时几乎都要购买新书，而上一届的学生的书本却闲置起来。这样一来，就陷入了不断购买新书、废置旧书的恶性循环，无论从环保还是经济的角度，都存在极大地浪费。项目通过共享单车的商业模式，互惠互利，促进课本循环化。把闲置起来的书本经济价值利用起来。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878091","Following You工作室----合肥市大学生“私人订制”旅游项目","创业训练项目","叶江娴","15202010222","4","常青/15202010201,李晓云/15202010206,石月/15202010208","王昊禾","助教",10000,10000,20000,840,"本项目主要为针对大学生开展的旅途“私人订制”助游服务，根据大学生出游者的需求，以其为主导进行旅游行动流程的设计，即根据大学生客户特定需求，从路线，方式和服务着手全方位为客户量身打造具有浓郁专属风格的出游，主张个性化，安心游，一对一式服务。 该项目有别于市场已有的高端定制服务，目标人群为可支配财产有限的大学生，旨在打破定制即高端游的思维定式，打开被经济压制的青年旅游市场。  "]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878092","以书会友-拟建安徽建筑大学北区特色书店","创业训练项目","杨志彬","15210060223","2","荣怡/15204090221","吴敏","讲师",10000,10000,20000,840,"在安徽建筑大学北区举办一家只针对本校大学生，以交流，休闲，提升个人思想为主要目的的书店，这个书店每周只在周五，周六，周日开放。而且，每周只卖经过精心挑选的一本经典书籍，每周确定一个阅读主题，店里的装饰与主题相匹配。在书店里，同学可以选择在店里就读或低价买走书籍，店里免费提供给大学生写自己读书感受的纸和笔，供他们写下自己的阅读感受，不介意的同学可以留下他们的联系方式，以便后来同学的更深入的交流。本店，旨在提高当代大学生阅读兴趣，培养阅读习惯，加强大学生之间思想的交流，组队对抗惰性，一起进步。店面主要通过售卖推荐的二手书籍，提供的咖啡、茶等获取利润。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878093","校园DIY厨房","创业训练项目","杨昌胜","15202010121","2","周雨晨/15202010122","洪涛","讲师",10000,10000,20000,840,"项目简介：作为大学生，你是不是因为每天都在食堂吃那些天天都一种口味的菜而感到十分乏味?你是不是又因为不想成天吃食堂而到外面的餐馆去吃那些美味饭菜却又因食品卫生安全问题而感到惶惶不安?你是不是非常想体验和同学一起下厨的美妙感觉?大学生厨房就可以满足你的需求，把你从烦闷乏味中解脱出来。同学们只要买来自己喜欢的菜肴，这里有完备的厨房设施和调味品和就餐设备。所有像家里一样的厨房设备和餐厅设备都一应俱全，营造了一个自由的空间，既解决了大学生就餐多样性的问题，又能使得大学生体验社会实际。既能锻炼大学生的动手能力，又能提高大学生的生活质量与品味。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878094","基于网络购物的向导平台","创业训练项目","王雅文","15202070115","2","吴鹏飞/15207050218","洪涛","讲师",10000,10000,20000,840,"项目的主要目的是解决快速的生活节奏下，网络购物已经是大多数人们生活中不可缺少地一个要素，但是网上商品琳琅满目，商品质量良莠不齐，导致人们花费在网上购物的时间越来越多。这不仅占用了大量休息时间，而且会经常买到与期望不一致的商品甚至是假货的问题。 主要研究内容：用最少的时间在网络购物平台上挑选到最好的商品。尝试作为买家与网上购物平台的中间方，买家将想要的商品的所有要求提供给我们，我们对这些要求信息进行整合，替买家去网上购物平台看评价，通过受访者回馈，调查人员考察等等。让人们可以节约那些浪费在网上购物平台的大量时间，去做更有意义的事。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878095","“Go for it”大学生同城兼职平台","创业训练项目","陈华阳","15205140347","3","叶锐/15205140346,何祥健/15205140309","张媛","副教授",10000,10000,20000,"520","1.项目研究目的 目前，在大学生兼职方面存在诸多亟待解决的问题，为了让大学生拥有一个无忧兼职的环境，同时，让部分迷茫的大学生找到自己的专业方向，我们提出了创建“Go for it”大学生同城兼职平台。   2.主要研究内容 本项目要做的就是创建一个更加正规的以专业划分为标准的学生与企业可以进行双向选择的兼职平台，尽最大努力保障兼职大学生的权益，让校外企业与学生获得各自所需的利益，而本项目则从中收取部分费用，从而达成三赢的局面。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878096","校园共享单车维护团队","创业训练项目","石磊磊","15205060216","3","王本辉/15205060239,黄云/15211010214","郑长勇","副教授",10000,10000,20000,"630","本团队旨在为在校师生提供一个良好的用车环境，为各大共享单车公司进行车辆的维护管理，同时为在校大学生提供一个课余兼职工作机会。日前，共享单车在高校已经普及的比较广泛，共享单车是国家倡导的低碳环保的交通方式，体制日益趋进于完善，但是在共享单车的使用过程中不可避免会出现一些损坏现象。现在的共享单车维修体制不够完善，问题车辆不能够得到及时的维护处理，然而问题车辆的维修一般比较简单，只需要对学生进行简单的培训即可进行维修工作，所以我团队在校内创办校园维修项目，在校内招聘维修兼职，提高大学生的动手能力，并且能够及时，快捷，高效的处理问题车辆。为师生营造一个良好的骑行环境，同时降低了共享单车公司的后期维护成本。 项目宗旨：高效，安全，可靠 服务对象：各大共享单车公司 口号：做您安全骑行的守护者! 服务特色：定点维修，及时高效，安全可靠  "]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878097","基于Unity3D的游戏应用开发","创业训练项目","张政有","14205200206","4","侯博/14205200227,陆天宇/14205200217,赵耀/14205200234","朱徐来","讲师",10000,10000,20000,"520","组内成员尝试使用Unity 3D引擎进行一些小型游戏的开发，学习和了解Unity开发。   目的：通过游戏开发过程扩展自身视野，锻炼独立思考能力和创新意识，对研究，科学活动和社会实践有浓厚的兴趣和坚强的毅力。   研究内容：经过学习后尝试使用Unity3d引擎进行开发，首先初步构思游戏应用的项目概念，然后安排项目计划和人员分工；之后开始项目的逐步实现，组员间通力合作克服困难，修改项目细节，最终实现开始项目最初锻炼自身的目的。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878098","小小文化传媒工作室","创业训练项目","苌婷婷","15209050218",2,"王琳琳/15209050206","鲁榕","讲师",10000,10000,20000,760,"我们所做海报设计打破了以视觉为主的阅读方式，在获取信息的过程中开始调动受众的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等多种感官参与，使设计具有了生命。主要经营项目分为五大类:平面设计类、装饰设计类、绘画类、摄影类、手工工艺类。小小工作室，是一个将创意和想法变成作品的地方。我们致力于把工艺做好，产品做精。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878099","BIM与VR技术在建筑产业现代化中的应用","创新训练项目","熊友琼","14204080242",4,"徐婷/14207010122，黄孝科15204140111，郭雨/15204140109","陈国中","讲师",10000,10000,20000,630]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878100","安徽省保障性住房建设PPP融资模式研究","创新训练项目","刘贺","15204090508",4,"武立军/15204090232，张烨/15204090330，王玉凯/15204090228","杨环","讲师",10000,10000,20000,790,"本项目从保障性住房融资的角度对PPP模式加以探究，并结合当前安徽省保障性住房建设的实际，试图将保障性住房建设融资问题与PPP模式联系起来，以期使PPP模式能够有效的为保障性住房建设融资服务。从而加快安徽省保障性住房建设的步伐，促进安徽省保障性住房建设的快速发展。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878101","安徽省大学生抑郁状况的调查与分析","创新训练项目","周悦玥",15204080225,"4","叶婷/15204080230，李宇文/16203090311，金嫚/15204090409","程家福","讲师",10000,10000,20000,840,"本项目利用文献阅读、社会调查以及心理测量等研究方法，研究安徽高校大学生抑郁的基本现状、影响因素，拟探索安徽大学生抑郁症状的预防与改善对策。研究成果也将运用到安徽建筑大学学生全体，希冀对他们的学习生活成长产生积极正向激励作用，帮助更多患有抑郁症的学生减轻痛苦，找回信心，回归正常的生活轨道，拥抱健康的生活。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878102","低噪声吹风机","创新训练项目","杨蒙恩","14207030228","3","魏海婴/14203120203,汪浩然/14207030209","张学勇","教授",10000,10000,20000,702,"当前市场上的吹风机都普遍存在噪声偏大的问题，严重影响用户使用体验，并在一定程度上危害到了人们的身心健康、生活质量。随着人们的生活水平逐渐提高，吹风机噪声偏大的缺点亟待解决，低噪声吹风机的研究显得愈加重要！并且适应市场的将来需求。\n随着科学技术的快速发展，我们已经具备了相关的技术手段可以解决吹风机的噪声问题。在声学专业领域，我们可以通过多孔吸声材料、共振吸声原理对噪声进行吸收，也可以采用消声器对管道气流噪声进行针对性降噪，另外我们还可以通过阻尼、隔振等设计减少由声波激发构件而产生的结构声辐射等等。吹风机的噪声问题可以简化为截面渐变的管道传声问题，这在声学领域内是可以解决的。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878103","上菜！-水果鲜蔬上门配送","创新训练项目","张燎","14207010121","2","马从若/14207010135","胡志龙",null,10000,10000,20000,810,"在生活中，我们一直认为买菜做饭是一件理所当然的事。但不知道在买菜中也有不少烦恼，如：买菜可能要走一段比较远的路；买的菜多了，拎着乘公交车很不方便；最麻烦的事是可能因为各种原因买不到菜。基于这些问题，我们拟定成立一家与第三方物流公司合作的面向个人蔬菜生鲜配送的采取网络订购的电子商务公司——上菜！-水果鲜蔬上门配送电子商务公司"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878104","实时景区导航系统","创新训练项目","胡雪岩","14207030225",4,"洪晓皖/14207030206,单碧天/14207030103,吕鹤/14207030124","陈剑锐、王佳佳","讲师,讲师",10000,10000,20000,810,"随着国内人们生活水平的提高，旅游现已经成为人们娱乐消遣的主要途径，并且目前国内尚未拥有景区内部旅游路线导航的软件系统，为了使游客更加方便快捷的游玩景区内各个景点，本系统可为各类游客提供景区内部旅游景点导航路线及实时景点语音介绍。通过手机GPS定位，为游客提供无死角景区游玩路线，经过各个景点时为游客提供景点背景、史实介绍。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878105","冰箱散热装置的创新设计","创新训练项目","丁伟洋",15210010106,4,"陈永圣/15210010105,邱志伟/15210010216,姚松/15210020331","何平,汪日光","副教授,副教授",10000,10000,20000,460,"我国是目前世界上冰箱生产和消费最大的国家，随着人们生活水平的提高，冰箱几乎已经成为家家户户都必备的家电了，但是由于冰箱的使用需求，经常会长时间工作，长时间工作就会产生大量的热量，不仅不利于冰箱的高效工作和造成能源浪费，还会对冰箱本身造成损坏。为解决散热问题，对冰箱内部装置进行改进。\n\n冰箱的散热装置主要包括箱体、水平散热板、散热铝板、垂直散热、散热风扇、风扇叶、温度传感器、安装、旋转片、螺旋叶片等。综合考虑主要散热装置以及散热效果，就散热系统的箱体、散热板和风扇进行改进和创新。\n\n（1）首先选定冰箱的隔热材料，通过计算确定其厚度，从而设计出提升散热效果的冰箱箱体。\n\n（2）对冰箱的水平和垂直散热板进行外形改进，可以从结构上提升散热的效率。\n\n（3）冰箱中的风扇本质有散热的功能，但其自身也会产生一部分热量。为了减少这部分热量，采用智能控制风扇工作，即在冰箱大功率工作降温时风扇开启进行散热，冰箱在恒温工作时风扇停止工作。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878106","苹果自动采摘机","创新训练项目","叶建生",15210010132,3,"柴玲宾/15210010140,张保家/15210010128","李云","讲师",10000,10000,20000,460,"我国是世界第一大水果生产国和世界第一大水果消费国，水果种植业的迅速发展提升了果园机械的市场需求。机械采摘水果辅助工具主要目的是为了提高采摘效率，降低劳动力，降低果实损伤率，节省人工成本，提高果农的经济效益。随着农业从业者的减少，采摘机械工具的开发利用具有巨大的经济效益。\n\n  我们团队的研究方向是让机械辅助果农去提高经济效益，做出一个成本低，易操作，轻便快捷的机械辅助采摘工具。目前我们团队开发的机械辅助工具是利用力传感器和视觉传感器的功能特点。通过视觉传感器来判断苹果是否成熟，并且进行成熟水果的定位，让采摘可以不做无用功，力传感器来确保可以把苹果在零损伤的情况下采摘下来。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878107","空调参数检测与故障诊断系统","创新训练项目","成乾",14210040201,4,"贾中霞/14210040211,代大利/14210040223,凌君/14210040214","陈松,雷经发","讲师,副教授",10000,10000,20000,416,"设计了一种基于STM32 和DM9000 的空调参数检测与故障诊断系统。该系统可以采集空调参数数据，包括管网水压和进出水口温度以及空调电能等。温度传感器和压力传感器检测到的模拟信号经DM9000传输数据到STM32进行数据处理，系统可以自动检测空调电能，温度及压力，并进行自我诊断是否正常。并将温度，压力，空调电能显示在LCD上，如有故障，一并显示代码编号。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878108","纯机械能共享单车延时自动锁","创新训练项目","范彬彬",15210010107,3,"纪泰柏/15210010113,吕康建/15210010139","李绍青,江侠","副教授,讲师",10000,10000,20000,460,"随着ofo公司的创立，越来越多的共享单车出现在国内各个城市的大街小巷，我们亲切的称之为“小黄车”。然而，由于种种原因，共享单车“不上锁，随便骑”的现象大量出现，这大大增加了共享单车的维护成本，影响了公司的运营收入，也导致了用车难，易损坏等问题。本课题希望为共享单车研制开发自动上锁装置，以期改善上述乱象，使共享单车工程健康运营，真正起到便民利民的作用。\n\n我们本次的设计，拟完全利用机械能，并通过发条装置，弹簧阻尼器等常见机构储存机械能并缓慢释放，使锁达到无人接触时自动锁紧的功能，结合共享单车现有的已经成熟的密码锁技术，给共享单车设计出适合使用的延时自锁装置。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878109","基于转管式联动机构设计与控制的新型雕花机","创新训练项目","胡元涛",15210010438,4,"吴啸东/15210010229,杨体康/15210010432,李芳/15210050209","陈雪辉,李昊","副教授,工程师",10000,10000,20000,460,"本项目以基于转管式联动机构设计与控制的新型手持式牛皮雕花机为基础来研究一种能够使每一个普通人都能做出属于自己的独一无二的具有美感的物品的半自动化机构。\n\n根据心理学研究：是指一个人成功地完成某种活动任务时会产生的一种自我满足、积极愉快的情感，即“成功体验”。这种良好的情绪状态对学生的学习活动有着积极的促进作用。而且现在随着人们生活水平的提高，人们越来越重视私人化，个人化的物品。所以我们拟设计一种既能满足人们DIY个性化设计又能大大减少人体劳动强度，提高工作效率，降低生产成本的半自动化的工具。 \n\n因此我们以雕花和转管式联动机构为关键词，以手工雕花的实际操作为基础，以半自动化工具的形式将雕花过程中过于繁琐的体力劳动省略，使人们可以将更多的时间投入DIY的设计中去。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878110","连铸机活套辊堆焊修复技术及再制造","创新训练项目","吴培萍",15210010124,3,"柴玲宾/15210010140,张雷帅/15210010129","雷声,江侠","副教授,讲师",10000,10000,20000,460,"本项目来源于合肥东方节能科技股份有限公司的技术需求，我们经过多次调研，准备开展此项目，由合肥东方节能科技股份有限公司提供活套辊，拟采用DF-524A材料的活套辊取代以前使用的Cr12M0V的活套辊，并在活套辊表面堆焊耐磨合金层，堆焊层的厚度在6mm左右，以提高活套辊的高温耐磨性、高温抗氧化性和高温抗疲劳性等性能，而且堆焊修复技术可以修复破损活套辊，提高活套辊重复利用率，降低活套辊生产成本。由于企业技术实验条件有限，缺少材料分析手段，所以我们打算帮助公司完善活套辊表面堆焊合金技术，并完成各种性能测试和工艺分析。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878111","基于STM32的微型四轴飞行器","创新训练项目","叶培乐",15210020239,4,"袁升/14210010310,刘昌曦/14210010326,王海霞/16210020121","刘艳丽","讲师",10000,10000,20000,470,"1.研究目的： 无人机是无人驾驶飞行器的简称，最开始是用于军事，包括敌情侦察、目标拦截甚至携带武器打击敌方目标等任务。因为不需要驾驶员，所以降低了军事作战中的人员损耗。近年来，无人机发展迅速，出现了多种无人机机型，除了最普遍的固定翼型无人机，还有直升机和旋翼型无人机。 四轴飞行器是可以垂直起飞和着陆，远程控制或者自主飞行的蝶形飞行器，属于非共轴的范畴。区别于传统的直升机，四轴飞行器有多个螺旋桨，结构紧凑，能够提供更大的动力，并且四个螺旋桨同时转动能够抵消单个螺旋桨旋转产生的反扭矩，所以不需要像直升机那样在机尾安装专用反扭矩桨，这也使得四轴飞行器的机械设计大大简化，更有利于成品的实现。 因为四轴飞行器机械结构简单，所以能够大幅微小化，进而制造出微型四轴。随着新型材料、MEMS工艺的迅猛发展，这一愿望得以实现，使得四轴飞行器的研究不仅面向大型工厂，实验室甚至民间发烧友也能参与研究制作。不仅仅在军事上，而且在民用上也可以得到很好的发挥，涉及日常的航拍、环境监测、资源勘探等应用，在农业上代替人工方式进行农药喷洒等等。 四轴飞行器具有四个独立的控制输入和六个自由度的输出，因此它是一种非完全驱动系统。这也同时决定了四轴飞行器在软件控制上的复杂性，合理使用传感器和控制算法才能使其达到很好的飞行效果。因此，四轴飞行器不仅有很高的商用价值，更具备很高的理论研究价值。 研究内容： 1)根据四轴飞行器所要达封的性能选择合适的主控芯片和各传感器; 2)制作传感器模块和系统底板，并逐个测试分析模块性能; 3)根据模块测试结果，提出改进方法; 4)确定最终系统的硬件方案。 "]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878112","大学生第二课堂对创业教育的影响调研","创新训练项目","房帅帅",15210040208,2,"林放/15210040108","侯亚伟","未定职",10000,10000,20000,880,"1、研究内容：本调研基于对大学生群体的调查，从大学生对素质拓展的认知、参与情况、存在的问题以及各个主体在素质拓展中所扮演的角色等方面进行分析，来了解学学生第二课堂素质拓展的调查。\n\n         随着高等教育的改革和发展，大学生群体规模不断壮大，社会对大学生成长成才的要求不断增强。在这种形势下，大学生综合素质的培养和提高除了依靠第一课堂教学实现外，第二课堂的锻炼也是重要和必不可少的途径\n\n   2、调查目的：本调研基于对大学生群体的调查，从大学生对素质拓展的认知、参与情况、存在的问题以及各个主体在素质拓展中所扮演的角色等方面进行分析，来了解大学生第二课堂素质拓展计划实施的情况。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878113","基于机器视觉的龙门吊负载偏摆角度和方位检测","创新训练项目","曹路遥",14210020308,2,"杨康/14210020108","赵汝海","讲师",10000,10000,20000,413,"吊车在给人们带来方便的同时也存在着自身的不足，阻碍生产效率的进一步提高。由于起吊重物的惯性和风力等外界扰动的影响，吊车在运送重物的过程中不可避免地会出现重物摇摆现象，这种摇摆不仅会影响生产效率，还给吊车机械机构带来不利。因此，龙门吊的防摆控制成为自动化龙门吊系统重要的组成部分。而实时精准的测量负载的位置信息则是实现防摆控制的重要条件，本课题以龙门吊负载偏摆角度和方位检测为研究于对象，构建几何模型完成负载的空间定位，使用基垂直梯度方向线的圆检测算法，实现负载标志物的准确检测，通过线性预插值的方法实现测量数据的实时反馈。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878114","节能型建筑照明的智能化控制","创新训练项目","黄涛",14210020309,3,"张志/14210020320,曹路遥/14210020308","刘红宇","高级实验师",10000,10000,20000,470,"绿色照明是上个世纪90年代初提出的概念，其内涵包括高效节能、环保、安全、舒适4项指标。近年来随着新型光源、控制器等的诞生，照明节能与光照质量、舒适度有了长足的进步，满足GB50034-2013照明规范中节能、照明质量要求的设计工程比比皆是。\n\n然而，在绿色照明技术发展的道路上，仍然有诸多的问题需要解决，照明节能、照明舒适性等仍然有很大的潜力可挖掘，例如：如何在单侧自然光照条件下节能地实现室内光照均匀性，如何利用人眼的司辰视觉实现对人的精力的调节等等。\n\n本次创新设计的基本思路是：\n\n利用低能耗的LED来代替传统的高能耗且有频闪的灯具；用光线传感器和人体感应传感器结合新型控制方式来实现对灯具的智能化控制。利用太阳能光电转换技术或光导管技术实现对自然光的最大利用。采用蓝光LED灯，根据实验数据定时调节人体作息。\n\n本次创新设计的目的是：构成一个更加节能、舒适的智能光控系统，对绿色照明进行有益的实践与探索。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878115","路况自动识别系统","创新训练项目","张乐威",15210020329,3,"卯寅浩/15211010235,刘烨/15211030125","汪方斌","副教授",10000,10000,20000,470,"随着汽车数量的迅速增加，交通安全问题日益突出。路面信息获取是路况识别的重要功能之一，也是行车安全不可或缺的基本条件。路面状况自动识别系统是一种能量传递系统，全天候连续运行，并且安装在路边，工作环境相当恶劣，因此需要具有良好的可靠性、稳定性以及耐久性。本系统主要由红外发射器、反射红外接收器、红外散射接收器、辐射温度传感器、时钟、电源、通信等模块组成，是一个具有全自动、高可靠性等优点的独立系统。路况自动识别系统在使用之前要进行初始化设置，包括通讯波特率、本机地址，读取温度序列号等操作。在路况自动识别系统使用时，要对路面的状态进行测量，对测量结果进行校准、滤波，然后计算得到反射电压、散射电压、路面温度和环境温度的值，并显示到液晶显示屏上。同时系统还应判断各参数值是否超限，超限要报警，同时能够保证路况识别仪在雨雪或高温低温等恶劣环境下的正常工作，在最大限度上减少因路面状况不明而导致的交通事故。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878116","管道裂纹检测系统","创新训练项目","余涛",14210040130,4,"杨国合/14210040103,杨飞鹏/14210040235,辛梦涛/14210040245","陈松,黄磊","讲师,副教授",10000,10000,20000,413,"本设计用于管道裂纹检测，及时发现裂纹并进行报警。使用STM32作为控制器，使用超声波传感器检测裂纹。超声检测（UT）基本原理为：金属中有气孔、裂纹、分层等缺陷（缺陷中有气体）或夹杂，超声波传播到金属与缺陷的界面处时，就会全部或部分反射。反射回来的超声波被探头接收，通过仪器内部的电路处理，转换成不同高度和有一定间距的波形。可以根据波形的变化特征判断缺陷在工件重的深度、位置和形状。使用labview软件进行图像识别和裂纹检测。表面疲劳裂纹的图像识别是实现对疲劳裂纹实时监测的一种有效方法,采集表面疲劳裂纹的电荷耦荷器件CCD图像,利用labview图像处理工具进行图像处理和识别。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878117","摩托车（电动车）辅助停车机械装置","创新训练项目","闫振",15210010429,4,"卞晓宇/15210010401,方宏杰/15210010406,唐顺/15210010420","陈雪辉","副教授",10000,10000,20000,460," 摩托车、电动车等两轮小型车辆因其使用便捷、成本相对低廉而广受大众青睐。但是这些车辆往往随意停放，造成占地空间大、混乱等问题。特别常见于小区、医院、工厂等公共区域停车库，给车辆停放的管理造成巨大压力。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878118","非英语专业学生英语学习焦虑研究及其应对方法","创新训练项目","张珺",15210030230,3,"李梦年/15210030208,吴婷婷/15210030242","江双","助教",10000,10000,20000,740,"研究目标：该项目旨在了解当代非英语专业大学生英语学习焦虑成因及焦虑情况，帮助非英语专业大学生减缓英语学习过程中的焦虑心理，获得更高效的英语学习体验，。提高当代非英语专业大学生的国际交流学习能力，实现自我价值。\n\n研究内容：\n\n1、通过问卷调查，走访调查等方式来了解非英语专业大学生对于英语学习的焦虑程度，并对其成因进行分析\n\n2、通过数据分析，得到焦虑成因后对典型个例进行研究，获得相关应对解决方法\n\n3、分析解决方法的可行性，小范围试行应对解决方法并收集反馈，对其进行再次改进\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878119","基于单片机的盲人导盲避障系统","创新训练项目","杨皇威",15210020228,4,"赵志鹏/15210020224,段颖琪/15201070137,张超/15210020225","栾庆磊","讲师",10000,10000,20000,470,"我们的生活质量在不断提高的同时，可以享受着科技带给我们的巨大改变。但是，盲人在生活中却不能看见这个缤纷多彩的世界，他们的对世界的认识只是存在于想象或者回忆中。眼睛是心灵的窗户，盲人没有这扇窗，这不仅使他们在心灵上得不到慰藉，也给他们的生活上带来诸多不便。我们这款项目主要致力于对自动导盲技术的研究，它能自动扫描前方区域，识别前方的障碍物，利用红外测距来测量障碍物的高度和距离，能够将信息及时传达给他们，避免事故发生。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878120","废旧建筑塑料粉碎回收装置设计","创新训练项目","陈永圣",15210010105,4,"邱志伟/15210010216,汪陈/16210060139,刘子伊/16210060136","何平,汪日光","副教授,副教授",10000,10000,20000,460,"由于塑料具有材质轻，易加工等特点，在很多领域都有大量使用，在建筑业上也得到广泛使用。但是建筑热固性塑料的回收存在很大难点，遗弃或者焚烧都会造成环境污染，化学分解往往会产生有害物质，为解决建筑热固性塑料回收困难，同时做到回收过程的环保与节能，将采用基于机械物理法的回收方法与工艺进行建筑塑料回收，从而设计相应的粉碎回收装置。\n\n考虑到建筑塑料一般携带其他杂质，先将塑料进行清洗与干燥，后进行粉碎过程。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878121","基于DSP控制器的智能室内空气品质调节系统","创新训练项目","张乐威",15210020329,3,"卯寅浩/15211010235,刘烨/15211030125","汪方斌","副教授",10000,10000,20000,470,"空气品质（IAQ）密切联系着人们的身体健康状况和生活舒适程度，影响室内空气品质的因素有室内污染、室外污染、新风量的不足、空调设备的污染、不适合的换气率等，同时温度和湿度对人们感知清洁空气，存在着显著影响。本课题设计了一种能够智能调节室内空气品质的装置，该装置以TMS320LF2407A定点DSP控制器为核心，以温度传感器、湿度传感器为辅助，以风光互补技术提供能源，以电机驱动模块为执行机构实现对窗户的控制，在实现智能窗的同时也可实现对空调、风扇的智能控制，此外，气敏传感器及电子幕帘的使用使家庭安全系数得到提高。本课题的研究旨在提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境，帮助人们提高生活水平及生活享受。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878122","绿康源农贸科技有限责任公司","创业训练项目","马瑞桐",16210070124,3,"任田峰/16210020114,李思琦/16210020208","唐黎","讲师",10000,10000,20000,460,"本项目主要是依托互联网平台进行农副产品及其深加工产品的销售，资源整合等的大学生创新创业项目。\n\n    项目研究目的：\n\n    通过进行农业商贸创业活动，增加对“互联网+”创业模式的了解，学习关于农业绿色无污染种植及销售的知识，提高创新创业的能力，增加社会经验，培养团队合作精神，了解大学生创业的基本思路及步骤。\n\n     项目研究内容：\n\n     1.如何制定切实可行的创业计划\n\n     2.如何创建互联网网上交易快捷平台\n\n     3.如何制定合理的公司正常运营及管理制度\n\n     4.如何设计出新颖，高端，环保的产品包装\n\n     5.如何对产品进行绿色无公害安全检测\n\n     6.如何做到产品新鲜快速送到消费者手中\n\n     7.如何确保货源充足及与农户合作生产\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878123","绿营户外责任有限公司","创新训练项目","谭云敏","14204020211",2,"缑畅/15204020108","汤娜","讲师",10000,10000,20000,630,"“绿营户外责任有限公司”是一家提供户外活动服务的互联网公司。公司利用传统网站与移动终端相结合的方式，为骑行、野营等户外活动爱好者提供交友聚聊、路线规划、个性化设计、装备推荐、体验分享等服务，旨在为户外活动爱好者提供一个网络沟通交流服务平台，帮助他们设计出最满意的户外运动方案，进一步增强国民强身健体、绿色出行的意识，切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，积极响应习近平总书记的号召。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878124","半山原野酒店管理有限公司","创业训练项目","董恩义","15204140245",3,"仰杰/15204240232，范超超/15204140203","黄俊","讲师",10000,10000,20000,630,"1、推动民宿所在地地区经济的发展，提高当地的就业岗位，改善人们的生活水平。\n\n2、积极呼应政府加大对当地旅游开发的项目支持，加强与政府的合作，打造具有影响力、规模化、多元化的旅游景区。\n\n3、将当地的风土人情、特色文化和独特的风景宣传给更多人，让人们在快节奏的生活中能够放慢步伐，体验生活的乐趣。\n\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878125","大学生果游有限责任公司","创新训练项目","郭雨","15204140109",4,"黄孝科/15204140111，刘飞/16204150122，刘虎/16204020220","唐黎","讲师",10000,10000,20000,630,"本创业计划是关于在大学校内和互联网开设水果店以及开办产地旅游和特产，并以所得差价为主要利润，为大学生提供便捷新鲜美味有营养的水果和高质量的旅游感受。研究内容：人随着们生活条件的提高和对生活质量的不断提高，且当前国内互联网技术发展迅速，已经达到相当大的规模，大学生网络平台也已发展到较成熟的运营阶段。顺应这个趋势，一个互联网+水果+旅游的产业链也更加显出优势。互联网+水果+旅游的开设会大大方便同学们的水果购买以及一些工作繁忙的老师的水果销售。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878126","大学生闲置物品区域化交易APP有限责任公司","创新训练项目","李标标","15204140113",4,"郭雨/15204140109，秦浩斌/15204140116，刘虎/16204020220","魏东","讲师",10000,10000,20000,630,"通过大学生闲置物品交易APP开发有限责任公司这个项目训练计划。对自己，积累相关的创业知识，提升自己的而创业创新能力和社会实践经验。对别人，帮助合理的处理闲置物品，减少资源的不必要浪费。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878127","哈哈乐儿童乐园","创新训练项目","李海全","13207010202",3,"马从若/14207010135,张燎/14207010121","陈剑锐、王佳佳","讲师,讲师",10000,10000,20000,810,"哈哈乐儿童乐园是根据儿童特征设计的，通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求，少年儿童活动中心，将儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游开心的乐环境。该设施有利于孩子充分发挥活力和想象力，在玩得同时，身体得到有氧耐力锻炼；有利于使孩子们更加健康快乐聪明地成长；同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性，锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的目的；娱乐同时更可以激发孩子的想象力和创造力，解放天性。该项目根据功能主题不同划分为不同区域，通过多方面培养孩子。同时也在游乐设施周围增添家长休息区，在家长照顾孩子的同时也能互相交流经验，取长补短。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878128","一种多功能汽车尾气检测及净化设备系统","创业训练项目","包启鹏","15207030101",4,"汪田田/14206090111,李湘俞/15201050140,高传昱/15207030107","刘家保","副教授",10000,10000,20000,811,"本项目主要是设计与研发了一种多功能汽车尾气检测及净化设备系统。该系统是嵌入式开发控制技术、传感器检测技术和无线通信技术相结合，开发一个简便实时的气体检测系统。通过应用单片机对有害气体传感器、粉尘传感器进行控制，实现采集汽车排放气体中有害气体CO和PM2.5的浓度值。主控制单片机将采集数值读入后在单片机内进行准确的转换（A/D）。由液晶屏显示当前检测值的浓度，这样检测装置实时性的特点就显现出来。单片机控制芯片检测当前浓度值超过之前设定阈值时，蜂鸣器和LED同时产生报警，并通过无线模块将信号传到远端，从而使车主或监管部分能及时得到相关情况，同时这个尾气检测系统还加装了气体污染物过滤装置，并且能够实时反馈过滤污染物的情况，从而降低汽车尾气污染物的排放。"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878129","app修理大师","创新训练项目","谢文杰",15210010234,4,"张天豪/15210010238,谷红陈/15210010205,李铁铁/15210010211","陈雪辉","副教授",10000,10000,20000,460,"在如今互联网盛行的时代，APP被大多数人所接受，各式各样APP层出不穷，我们这个项目是一款针对各种物件修理的软件，它可以让人们生活中遇到机械或者水电的毛病的时候可以通过手机app标明需要修理的物件，附近的能够修理这一物件的修理工可以通过这个app快速找到需要帮助的人，而且能够点对点专门修理能够修理的物件，避免来修理的修理工不会修理。这个app不仅能够解决生活中遇到麻烦的人，也能给一些懂的修理的修理工一个格外的工作，同时为了避免修理人员不够，还能在app上加入一些修理公司，以便无人修理。修理工能够通过定位快速找到客户并且帮助修理解决问题，然后可以在线上或者线下付清。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878130","“互联网+”托起大学生的“多肉创业梦”","创业训练项目","杨敏",15210040230,1,null,"侯亚伟","未定职",10000,10000,20000,210," 多肉植物零售店。我们将顾客分为最基本的两个区域，其一是学校里的学生和附近居民，其二是网上购物者。绿色是每个人都热爱的，向往的，年轻的一代很喜欢色彩鲜艳的事物，一盆小小的五彩盆栽既能够装扮居室，衬托出居室的优美清静，给人一种赏心悦目的感觉;又能够舒缓疲劳，缓解压力，给人以心灵上的放松。国家的绿化并不能很好的普及到每个人的家中，越来越多的人关注环境问题。而在这一点上，家庭，学校，公司等一些地方，都采用盆景来装饰，已做到环保和绿色，并且迷你组合的盆景在21世纪这个不断发展创新的时代中，有着其一定的发展潜力。多肉植物零售店具有以下4个创新点：第一，盆栽类型的新出现——组合盆栽；第二，组合盆栽实体店的出现；第三，DIY组合盆栽的出现——打开了盆栽的新兴市场；第四，网店的飞速发展——让交易更加便捷，多样化。\n"]
[2017,"安徽省","10878","安徽建筑大学","201710878131","共享单车的“共享”情况的调查与分析(以合肥为例)","创业训练项目","史志远",15207030115,4,"杨顺/15210040231,周江维/15210040231,余昊/15207030232","项松林","副教授",10000,10000,20000,910,"“共享单车”作为时下最火热的话题，一经推出就得到迅速的推广与欢迎。他既解决了人们出行中“最后一公里”的问题，也体现了低碳生活的观念，但其在运营过程中也存在了诸多问题和乱象，像随意停车，上私锁，毁坏严重等。本项目拟通过广泛的实地考察与问卷调查，了解合肥市共享单车的投放情况、治理情况、使用情况，采用网络问卷与实地走访问询相结合的方法，通过调查目前合肥市内存在的“ofo”，“mobike”，“酷骑”等几种单车使用状况和体验，就单车目前运行所遇到的种种问题，广泛征集使用者的看法和建议，同时向单车经营者和城市管理者询问单车在当下经营和管理方面遇到的问题和改进方法。分析在“共享”方面存在的突出问题及其缘由，在此基础上提出有关进一步改善的对策建议探索改善单车运营模的模式和方法，最后在反馈给其经营者和管理者，促进共享单车的良好发展并形成相应的行业规范，并在一定程度上引起人们对与文化素质的思考和反思。\n"]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]
[{"$nulls":15},0]